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SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA
SRM-RSK





Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF


APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES
DE PRIX N°O/ 245/26



SÉCURISATION DU RÉSERVOIR A. BERRADA - RABAT
RÉALISATION D'UNE NOUVELLE CUVE DE 10 000 M3




Bordereau des prix – Détail estimatif
	N° des prix
	Désignation des prestations
	Unité de mesure ou de compte
	Quantité
	Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres)
	Total (en chiffres)

	
	1
	2
	3
	4
	5=3*4

	
	RESERVOIR
	
	
	
	

	
	TERRASSEMENT
	
	
	
	

	1
	Terrassements, fouille en pleine masse, en tranchée ou en rigole, en terrain toute nature et à toutes profondeurs y compris toutes sujétions
	m3
	17 660,00
	
	

	2
	Remblai avec matériaux extrait
	m3
	3 040,00
	
	

	3
	Remblai d'apport compacté
	m3
	2 030,00
	
	

	4
	Fourniture Transport et pose de Matériaux d’apport pour lit de pose
	m3
	30,00
	
	

	5
	Fourniture, transport et mise en œuvre de Tout venant
	m3
	200,00
	
	

	6
	Hérissonnage ou Blocage en pierres sèches ép = 20cm
	m²
	2 180,00
	
	

	
	BETON/COFFRAGES/ARMATURES
	
	
	
	

	7
	Béton poreux de classe B10
	m3
	450,00
	
	

	8
	Gros béton de classe B15
	m3
	510,00
	
	

	9
	Béton de propreté de classe B10 dosé à 150 kg/m3 de ciment CPJ45
	m3
	260,00
	
	

	10
	Béton de forme de classe B10 dosé à 200 kg/m3 de ciment CPJ 45
	m3
	240,00
	
	

	11
	Béton pour béton armé de classe B30, dosé à 400 kg/m3 de ciment CPJ 45
	m3
	1 200,00
	
	

	12
	Béton  pour béton armé de classe B25 dosé à 350 kg/m3 de ciment CPJ45
	m3
	560,00
	
	

	13
	Aciers à haute adhérence Fe500 pour armature pour béton armé
	kg
	210 240,00
	
	

	14
	Enduits intérieurs étanche conformément au DTU 14.1 (Cuvelage)
	m²
	4 540,00
	
	

	15
	Revêtement étanche du type époxy alimentaire
	m²
	7 100,00
	
	

	16
	Enduit extérieur au mortier de ciment d'épaisseur 0.03 m
	m²
	650,00
	
	

	17
	Joints Water stop, couvre joint intérieur et extérieur
	ml
	410,00
	
	

	18
	Fourniture , transport et pose du  Géotextile
	m²
	1 520,00
	
	

	19
	Gravette à granulométrie décroissante
	m3
	630,00
	
	

	20
	Forme de pente en terrasse
	m²
	2 300,00
	
	

	21
	Chape de lissage
	m²
	2 300,00
	
	

	22
	Ecran pare-vapeur
	m²
	2 300,00
	
	

	23
	Isolation thermique
	m²
	2 300,00
	
	

	24
	Étanchéité en bicouches selon descriptif du DTU 43.1
	m²
	2 300,00
	
	

	25
	Relevé d'étanchéité auto protégée
	ml
	490,00
	
	

	26
	Protection d'étanchéité par gravillons
	m²
	2 300,00
	
	

	27
	Etanchéité auto protégée
	m²
	21,00
	
	

	28
	Couche d'asphalte  pour étanchéité entre le béton de propreté et le béton poreux
	m²
	1 590,00
	
	

	29
	Couche de chaux
	m²
	3 170,00
	
	

	30
	Enduit bitumineux
	m²
	660,00
	
	

	31
	Demi (1/2) buses en béton DN 400 mm
	ml
	70,00
	
	

	32
	Fourniture, transport et pose de Tuyau DN 315 mm en PVC ou en PEHD annelées doubles parois
	ml
	213,00
	
	

	33
	Fourniture, transport et pose de Conduites en  CAO classe 135 A, Diamètre nominal : 400 mm,Pression nominale : 16 bar
	ml
	20,00
	
	

	34
	Fourniture, transport et pose de Conduites en  CAO classe 135 A, Diamètre nominal : 600 mm,Pression nominale : 16 bar
	ml
	20,00
	
	

	35
	Fourniture, transport et pose de Conduites en  CAO classe 135 A, Diamètre nominal : 800 mm,Pression nominale : 16 bar
	ml
	37,00
	
	

	36
	Buses de Drainage perforé  DN 110 mm,
	ml
	159,00
	
	

	37
	Fourniture, transport et pose de Tuyau PVC - DN 110 mm
	ml
	23,00
	
	

	38
	Fourniture, transport et pose de Tuyau PVC - DN 225 mm
	ml
	31,00
	
	

	39
	Fourniture, transport et pose de Gargouille horizontale ronde de tout diamètre
	U
	8,00
	
	

	40
	Construction de regards 1mx1m et de profondeurs variant entre 1 m et 3 m
	U
	4,00
	
	

	41
	Construction de regards 1mx1m et de profondeurs variant entre 3 m et 5 m
	U
	6,00
	
	

	42
	Construction de regards 1.50mx1.50 m et de profondeur variant entre 5 m et 7 m
	U
	3,00
	
	

	43
	Fourniture, transport et pose de porte pleine métallique blindée avec système de verrouillage
	U
	2,00
	
	

	44
	Fourniture , transport et pose de garde-corps en inox 316L tubulaire y compris platine, arrêtoir
	ml
	14,00
	
	

	45
	Fourniture et pose de garde-corps métallique galvanisé y compris platine, arrêtoir
	ml
	4,60
	
	

	46
	Fourniture, pose et scellement de grille de ventilation en Inox 316L avec grillage à maille fine anti-moustique
	m²
	6,00
	
	

	47
	Fourniture et pose de Pavés de verre pour lanterneaux d'aération
	m²
	2,90
	
	

	48
	Fourniture, transport et mise en place d’une peinture glycérophtalique sur métal en "EMAIL CELLUC" ou similaire
	m²
	30,00
	
	

	49
	Peinture sur façade aspect mat à base de résine silicone (ASTRALOXANE ou similaire)
	m²
	650,00
	
	

	50
	Mur en  Double Cloisons en Briques Creuses 2 x 8T
	m²
	56,00
	
	

	51
	Fourniture, pose et scellement de grille en Inox 316L carré de 12 x 12mm espacement 10 cm,  pour protection de (1,80 x 0.60m)
	U
	2,00
	
	

	52
	Fourniture, pose et scellement de grille en Inox 316L carré de 12 x 12mm espacement 10 cm,  pour protection de (1,00 x 0.50m)
	U
	2,00
	
	

	53
	Fourniture, transport et pose de Châssis en Inox 316L avec grillage à maille fine type moustiquaire de (1,80 x 0.60m)
	U
	2,00
	
	

	54
	Fourniture, transport et pose de Châssis en Inox 316L avec grillage à maille fine type moustiquaire de (1,00 x 0.50m)
	U
	2,00
	
	

	55
	Fourniture, transport et pose de Trappes en tôle perforée pour accès au puisard de la cuve tout en inox 316L
	m²
	24,00
	
	

	56
	Fourniture et mise en œuvre de tuyau en inox 316L Ø60
	ml
	16,00
	
	

	57
	Goujon d'ancrage Ø25
	U
	10,00
	
	

	58
	Rinçage et stérilisation de la cuve
	Ft
	1,00
	
	

	59
	Fourniture, transport et pose d'Echelle métallique en inox 316L
	m
	7,00
	
	

	60
	Fourniture, le transport et pose de Tampon et cadre en fonte DN600 type chaussée lourd (D400)
	U
	4,00
	
	

	
	CHAMBRE DE DEPART
	
	
	
	

	61
	Terrassements, fouille en pleine masse, en tranchée ou en rigole, en terrain toute nature et à toutes profondeurs y compris toutes sujétions
	m3
	680,00
	
	

	62
	Remblai avec matériaux extrait
	m3
	140,00
	
	

	63
	Remblai d'apport compacté
	m3
	100,00
	
	

	64
	Gros béton de classe B15 dosé à 250 kg/m3 de ciment CPJ 45
	m3
	16,00
	
	

	65
	Béton de propreté de classe B10 dosé à 150 kg/m3 de ciment CPJ45
	m3
	8,00
	
	

	66
	Béton pour béton armé de classe B25 dosé à 350 kg/m3 de ciment CPJ45
	m3
	98,00
	
	

	67
	Aciers à haute adhérence Fe500 pour armature pour béton armé
	kg
	9 800,00
	
	

	68
	Enduit intérieur au mortier de ciment lisse d'épaisseur 2 cm
	m²
	471,00
	
	

	69
	Enduit extérieur au mortier de ciment lisse d'épaisseur 3 cm
	m²
	127,00
	
	

	70
	Enduit bitumineux
	m²
	241,00
	
	

	71
	Chappe de ciment lissée et bouchardée pour le radier et le pourtour
	m²
	77,00
	
	

	72
	Plinthe en grès cérame de 10 cm de hauteur.
	ml
	35,00
	
	

	73
	Etanchéité et protection mécanique
	m²
	77,00
	
	

	74
	Solin d'étanchéité
	ml
	28,00
	
	

	75
	Mur en  Double Cloisons en Briques Creuses 2 x 8T
	m²
	129,00
	
	

	76
	Fourniture, pose et scellement de grille en Inox 316L carré de 12 x 12mm espacement 10 cm, pour protection de (2,00 x 0.80m)
	U
	4,00
	
	

	77
	Fourniture, pose et scellement de grille en Inox 316L carré de 12 x 12mm espacement 10 cm,  pour protection de (1,60 x 0.45m)
	U
	4,00
	
	

	78
	Fourniture, transport et pose de Châssis en Inox 316L avec grillage à maille fine type moustiquaire de (2,00 x 0.80m)
	U
	4,00
	
	

	79
	Fourniture, transport et pose de Châssis en Inox 316L avec grillage à maille fine type moustiquaire de (1,60 x 0.45m)
	U
	4,00
	
	

	80
	Fourniture, transport et pose de Porte pleine métallique blindée avec système de verrouillage
	U
	1,00
	
	

	81
	Fourniture, transport et pose de Tuyau PVC - DN 110 mm
	ml
	6,00
	
	

	82
	Peinture sur façade aspect mat à base de résine silicone (ASTRALOXANE) ou similaire
	m²
	127,00
	
	

	83
	Peinture mâte glycérophtalique (REXOMATE) à l'intérieur
	m²
	712,00
	
	

	84
	Peinture sur métal en "EMAIL CELLUC" ou similaire
	m²
	50,00
	
	

	85
	Rail en IPN
	ml
	10,00
	
	

	86
	Fourniture, transport et pose de palan électrique à chaîne force2t y compris mise en place et toutes sujétions
	U
	1,00
	
	

	87
	Fourniture et pose de garde-corps inox 316L tubulaire y compris platine, arrêtoir
	ml
	12,00
	
	

	88
	Fourniture, pose et scellement de grille de protection de puisard en fonte
	m²
	1,00
	
	

	89
	Echelons de descente au regard, y compris ancrage et toutes sujétions
	U
	10,00
	
	

	90
	Pierre décorative sur façade
	m²
	127,00
	
	

	91
	Revêtement de sol en grès cérame antidérapant
	m²
	73,00
	
	

	92
	Revêtement de sol en résine EPOXY
	m²
	73,00
	
	

	
	CHAMBRE D'ARRIVEE
	
	
	
	

	93
	Terrassements, fouille en pleine masse, en tranchée ou en rigole, en terrain toute nature et à toutes profondeurs y compris toutes sujétions
	m3
	210,00
	
	

	94
	Remblai avec matériaux extrait
	m3
	70,00
	
	

	95
	Remblai d'apport compacté
	m3
	50,00
	
	

	96
	Gros béton de classe B15 dosé à 250 kg/m3 de ciment CPJ 45
	m3
	8,00
	
	

	97
	Béton de propreté de classe B10 dosé à 150 kg/m3 de ciment CPJ45
	m3
	6,00
	
	

	98
	Béton pour béton armé de classe B25 dosé à 350 kg/m3 de ciment CPJ45
	m3
	52,50
	
	

	99
	Aciers à haute adhérence Fe500 pour armature pour béton armé
	kg
	5 215,00
	
	

	100
	Enduit intérieur au mortier de ciment de 2 cm  d'épaisseur
	m²
	137,00
	
	

	101
	Enduit extérieur au mortier de ciment de 3 cm  d'épaisseur
	m²
	163,00
	
	

	102
	Enduit bitumineux
	m²
	79,50
	
	

	103
	Chappe de ciment lissée et bouchardée pour le radier et le pourtour
	m²
	51,00
	
	

	104
	Fourniture, transport et pose de plinthe en grès cérame de 10 cm de hauteur.
	ml
	26,00
	
	

	105
	Etanchéité et protection mécanique
	m²
	56,00
	
	

	106
	Solin d'étanchéité
	ml
	36,00
	
	

	107
	Fourniture, transport et pose de Tuyau PVC - DN 110 mm
	ml
	5,00
	
	

	108
	Mur en double cloison de brique creuses 2 X 8T
	m²
	128,00
	
	

	109
	Fourniture, pose et scellement de grille en Inox 316L de 12 x 12mm espacement 10 cm, pour protection de (2,00 x 0.80m),
	U
	3,00
	
	

	110
	Fourniture, pose et scellement de grille en Inox 316L de 12 x 12mm espacement 10 cm, pour protection de(1,60 x 0.45m)
	U
	3,00
	
	

	111
	Fourniture, transport et pose de Châssis en Inox 316L avec grillage à maille fine type moustiquaire de (2,00 x 0.80m)
	U
	3,00
	
	

	112
	Fourniture, transport et pose de Châssis en Inox 316L avec grillage à maille fine type moustiquaire de (1,60 x 0.45m)
	U
	3,00
	
	

	113
	Fourniture, transport et pose de porte  pleine métallique blindée double vantail avec système de verrouillage
	U
	1,00
	
	

	114
	Peinture sur façade aspect mat à base de résine silicone (ASTRALOXANE) ou similaire
	m²
	163,00
	
	

	115
	Peinture mâte glycérophtalique (REXOMATE) à l'intérieur
	m²
	216,00
	
	

	116
	Peinture sur métal en "EMAIL CELLUC" ou similaire
	m²
	20,00
	
	

	117
	Rail en IPN
	ml
	13,00
	
	

	118
	Fourniture, transport et pose de palan électrique à chaîne force2t y compris mise en place et toutes sujétions
	U
	1,00
	
	

	119
	Fourniture et pose de garde-corps inox tubulaire y compris platine, arrêtoir
	ml
	5,00
	
	

	120
	Fourniture, pose et scellement de grille de protection de puisard en fonte
	m²
	1,00
	
	

	121
	Pierre décorative sur façade
	m²
	163,00
	
	

	122
	Revêtement de sol en grès cérame antidérapant
	m²
	53,50
	
	

	123
	Revêtement de sol en résine EPOXY
	m²
	53,50
	
	

	
	OUVRAGES DIVERS
	
	
	
	

	124
	Terrassements, fouille en pleine masse, en tranchée ou en rigole, en terrain toute nature et à toutes profondeurs y compris toutes sujétions
	m3
	830,00
	
	

	125
	Remblai avec matériaux extrait
	m3
	160,00
	
	

	126
	Remblai d'apport compacté
	m3
	110,00
	
	

	127
	Béton de propreté de classe B10 dosé à 150 kg/m3 de ciment CPJ45
	m3
	20,00
	
	

	128
	Béton pour béton armé de classe B25 dosé à 350 kg de ciment CPJ45
	m3
	230,00
	
	

	129
	Aciers à haute adhérence Fe500 pour armature pour béton armé
	kg
	22 250,00
	
	

	130
	Echelons de descente au regard, y compris ancrage et toutes sujétions
	U
	370,00
	
	

	131
	Fourniture, le transport et pose de Tampon et cadre en fonte DN800 type chaussée lourd (D400)
	U
	20,00
	
	

	132
	Enduit bitumineux
	m²
	820,00
	
	

	
	CONDUITES ALIMENTATION, DEPART ET ARRIVEE
	
	
	
	

	133
	Terrassements, fouille en pleine masse, en tranchée ou en rigole, en terrain toute nature et à toutes profondeurs y compris toutes sujétions
	m3
	1 385,00
	
	

	134
	Fourniture, transport et mise en œuvre du remblaiement de la conduite
	m3
	1 020,00
	
	

	135
	Fourniture de Matériaux d'apport pour lit de pose
	m3
	45,00
	
	

	
	AMENAGEMENT ET DIVERS
	
	
	
	

	136
	Travaux de  Démolition
	m3
	10,00
	
	

	137
	Terrassements, fouille en pleine masse, en tranchée ou en rigole, en terrain toute nature et à toutes profondeurs y compris toutes sujétions
	m3
	470,00
	
	

	138
	Remblai avec matériaux extrait
	m3
	308,00
	
	

	139
	Remblai d'apport compacté
	m3
	257,00
	
	

	140
	Béton de propreté de classe B10 dosé à 150 kg/m3 de ciment CPJ45
	m3
	79,00
	
	

	141
	Béton pour béton armé de classe B25 dosé à 350 kg de ciment CPJ45
	m3
	132,00
	
	

	142
	Aciers à haute adhérence Fe500 pour armature pour béton armé
	kg
	13 130,00
	
	

	143
	Génie civil du regard de visite
	Ft
	1,00
	
	

	144
	Terre végétale de plantation
	m3
	31,00
	
	

	145
	Fourniture, transport et mise en place de gazon et/ou plantations
	m²
	151,00
	
	

	146
	Fourniture, transport et mise en place de Bordure de trottoir
	ml
	118,00
	
	

	147
	Revêtement de la voie - Asphaltage  y compris corps de chaussée
	m²
	784,00
	
	

	148
	Voie pitonnée réalisée avec  herissonage de 20cm du moellons et dallage du béton de 13cm y compris T.S de 10 T6 par m²
	m²
	114,00
	
	

	149
	Réalisation du réseau d’arrosage
	ml
	250,00
	
	

	150
	Réalisation du réseau d’eau de service
	ml
	250,00
	
	

	151
	Fourniture,  transport et pose de deux Poteaux d'incendie complets DN 100 PN16
	Ens
	1,00
	
	

	152
	Regards de tirage avec tampon en fonte
	U
	3,00
	
	

	153
	Fourniture, transport et pose des Fourreaux en PVC tout diamètre
	ml
	210,00
	
	

	154
	Fourniture, transport et pose de Tuyau DN 315 mm en PVC ou en PEHD annelées double parois
	ml
	87,00
	
	

	155
	Construction de bouches d'égouts à avaloir
	U
	7,00
	
	

	156
	Construction de local pour automate local
	FT
	1,00
	
	

	157
	Construction de local pour poste redondance de télégestion
	FT
	1,00
	
	

	158
	Mise en place d'une signalisation horizontale et verticale au niveau du site
	Ens
	1,00
	
	

	159
	Peinture sur façade aspect mat à base de résine silicone (ASTRALOXANE) ou similaire
	m²
	160,00
	
	

	160
	Pierre décorative sur façades des locaux existants
	m²
	60,00
	
	

	161
	Fourniture, transport et mise en place d’Escalier en tôle striée
	Ft
	1,00
	
	

	
	ARRIVEE (PN16)
	
	
	
	

	162
	Fourniture, transport et pose de Conduites en fonte ductile DN800 - C25 y compris joints, coudes altimétriques et planimétriques et protections nécessaires
	ml
	100,0
	
	

	163
	Fourniture, transport et pose de Conduites en fonte ductile DN600 - C30 y compris joints, coudes altimétriques et planimétriques et protections nécessaires.
	ml
	4,0
	
	

	164
	Fourniture, transport et pose des Conduites en PVC Diamètre nominal : 225 mm, Pression nominale : 16 bar, y compris joints, coudes altimétriques et planimétriques et protections nécessaires
	ml
	3,00
	
	

	165
	Fourniture, transport et pose d’adaptateur à Bride DN800 pour conduite en fonte ductile y/c boulons, joints et toutes sujétions de parfaite exécution
	U
	5,00
	
	

	166
	Fourniture, transport et pose d’adaptateur à Bride DN600 pour conduite en fonte ductile y/c boulons, joints et toutes sujétions de parfaite exécution
	U
	2,00
	
	

	167
	Fourniture, transport et pose d’adaptateur à Bride DN200/DN225 mm pour conduite en PVC y/c boulons, joints et toutes sujétions de parfaite exécution
	U
	2,00
	
	

	168
	Fourniture, transport et pose d’Eléments droits DN800 en acier galvanisé sans brides y/c découpage, façonnage en éléments nécessaires, soudure et galvanisation en usine, protections pour les parties enterrées, colliers de fixation et toutes sujétions.
	ml
	1,00
	
	

	169
	Fourniture, transport et pose d’Eléments droits DN800 en acier galvanisé sans brides y/c découpage avec piquage DN40, façonnage en éléments nécessaires, soudure et galvanisation en usine, protections pour les parties enterrées, colliers de fixation et toutes sujétions.
	ml
	0,40
	
	

	170
	Fourniture, transport et pose d Eléments droits DN600 en acier galvanisé sans brides y/c découpage, façonnage en éléments nécessaires, soudure et galvanisation en usine, protections pour les parties enterrées, colliers de fixation et toutes sujétions.
	ml
	1,20
	
	

	171
	Fourniture, transport et pose d Eléments droits DN600 en acier galvanisé sans brides y/c découpage avec piquage DN40, façonnage en éléments nécessaires, soudure et galvanisation en usine, protections pour les parties enterrées, colliers de fixation et toutes sujétions.
	ml
	0,80
	
	

	172
	Fourniture, transport et pose de Brides DN800 en acier galvanisé y/c boulons, joints, soudures et galvanisation en usine, protections  et toutes sujétions de parfaite exécution
	U
	4,00
	
	

	173
	Fourniture, transport et pose de Brides DN600 en acier galvanisé y/c boulons, joints, soudures et galvanisation en usine, protections  et toutes sujétions de parfaite exécution
	U
	4,00
	
	

	174
	Fourniture, transport et pose de manchette de traversée à collerettes DN600mm de longueur 1,95 ml environ, en acier inoxydable 316L à bride y/c découpage, façonnage en éléments nécessaires, soudure et traitement en usine et toutes sujétions
	U
	1,00
	
	

	175
	Fourniture, transport et pose de Té, en acier galvanisé à brides, DN 800/DN800 mm
	U
	1,00
	
	

	176
	Fourniture, transport et pose de Té, en acier galvanisé à brides, DN 800/DN800 mm avec piquage DN40
	U
	1,00
	
	

	177
	Fourniture, transport et pose de Té, en acier galvanisé à brides, DN 800/DN600 mm
	U
	1,00
	
	

	178
	Fourniture, transport et pose de Té, en acier galvanisé à brides, DN 800/DN200 mm pour ventouse
	U
	2,00
	
	

	179
	Fourniture, transport et pose de Té tangentiel en acier galvanisé à brides, DN800/DN200 mm pour vidange.
	U
	2,00
	
	

	180
	Fourniture, transport et pose de Cône de réduction, en acier galvanisé à brides DN800/DN400 mm.
	U
	2,00
	
	

	181
	Fourniture, transport et pose de Coude, en acier galvanisé à brides, DN800 mm tout angle.
	U
	1,00
	
	

	182
	Fourniture, transport et pose de Coude, en acier galvanisé à brides, DN600 mm tout angle.
	U
	1,00
	
	

	183
	Fourniture, transport et pose de manchon en tôle striée sur conduite en béton : DN800 mm
	U
	3,00
	
	

	184
	Fourniture, transport et pose des pièces spéciales en acier Galvanisé à chaud
	kg
	1 473,00
	
	

	185
	Fourniture, transport et pose de plaque pleine, Nature du matériau : en fonte ductile ou acier galvanisé, Diamètre nominal : 800mm,
	U
	1,00
	
	

	186
	Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type : auto-buté en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 800mm,
	U
	3,00
	
	

	187
	Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type : auto-buté en fonte, des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 600mm,
	U
	2,00
	
	

	188
	Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type : auto-buté en fonte, des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 400mm,
	U
	2,00
	
	

	189
	Fourniture, transport et pose de Bouchon à double paroi
	U
	2,00
	
	

	190
	Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : papillon, Nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 800 mm,
	U
	5,00
	
	

	191
	Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : papillon, Nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 600 mm, Pression nominale : 16 bar
	U
	2,00
	
	

	192
	Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : papillon, Nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 400 mm,
	U
	2,00
	
	

	193
	Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule, Nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 200 mm
	U
	2,00
	
	

	[bookmark: _GoBack]194
	Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule, Nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 40 mm,
	U
	2,00
	
	

	195
	Fourniture, transport et pose de Ventouse avec robinet d'arrêt, Diamètre nominal : 200 mm,
	U
	2,00
	
	

	196
	Fourniture, transport et pose de vanne de régulation, Nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 600 mm, PN16/ISO PN16
	U
	1,00
	
	

	197
	Fourniture, transport et pose de vanne de régulation, Nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 400 mm, PN16/ISO PN16
	U
	1,00
	
	

	198
	Fourniture, transport et pose de Débitmètre insertion pour un diamètre de conduite 600 mm et plus
	U
	1,00
	
	

	199
	Fourniture, transport et pose de Débitmètre électromagnétique, Diamètre nominal : 400 mm
	U
	1,00
	
	

	200
	Fourniture, transport et pose de boite à crépine, Nature du matériau : fonte ductile, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 600 mm,
	U
	1,00
	
	

	201
	Fourniture, transport et pose de boite à crépine, Nature du matériau : fonte ductile, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 400 mm,
	U
	1,00
	
	

	
	DEPART (PN16)
	
	
	
	

	202
	Fourniture, transport et pose de crépine, Nature du matériau : corps en acier inox 316L, Forme des extrémités : à bride, Diamètre nominal : 1000 mm,
	U
	1,00
	
	

	203
	Fourniture, transport et pose de Conduites en fonte ductile DN 1200 - C25 y compris joints, coudes altimétriques et planimétriques et protections nécessaires
	ml
	2,00
	
	

	204
	Fourniture, transport et pose de Conduites en fonte ductile DN 1000 - C25 y compris joints, coudes altimétriques et planimétriques et protections nécessaires
	ml
	90,00
	
	

	205
	Fourniture, transport et pose de Conduites en fonte ductile DN 800 - C25 y compris joints, coudes altimétriques et planimétriques et protections nécessaires
	ml
	25,00
	
	

	206
	Fourniture, transport et pose de Conduites en PVC Diamètre nominal : 225 mm, Pression nominale : 16 bar, y compris joints, coudes altimétriques et planimétriques et protections nécessaires
	ml
	8,00
	
	

	207
	Fourniture, transport et pose d’adaptateur de Bride DN1200 pour conduite en fonte ductile y/c boulons, joints et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	2,00
	
	

	208
	Fourniture, transport et pose d’adaptateur de Bride DN1000 pour conduite en fonte ductile y/c boulons, joints et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	2,00
	
	

	209
	Fourniture, transport et pose d’adaptateur de Bride DN800 pour conduite en fonte ductile y/c boulons, joints et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	6,00
	
	

	210
	Fourniture, transport et pose d’adaptateur de Bride DN800 pour acier y/c boulons, joints et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	1,00
	
	

	211
	Fourniture, transport et pose d’adaptateur de Bride DN200/DN225 mm pour conduite en PVC y/c boulons, joints et toutes sujétions de parfaite exécution
	U
	3,00
	
	

	212
	Fourniture, transport et pose d’Eléments droits DN1200 en acier galvanisé sans brides y/c découpage, façonnage en éléments nécessaires, soudure et galvanisation en usine, protections pour les parties enterrées, colliers de fixation et toutes sujétions
	ml
	2,20
	
	

	213
	Fourniture, transport et pose d’Eléments droits DN1000 en acier galvanisé sans brides y/c découpage, façonnage en éléments nécessaires, soudure et galvanisation en usine, protections pour les parties enterrées, colliers de fixation et toutes sujétions
	ml
	3,80
	
	

	214
	Fourniture, transport et pose d’Eléments droits DN800 en acier galvanisé sans brides avec piquage DN40 y/c découpage, façonnage en éléments nécessaires, soudure et galvanisation en usine, protections pour les parties enterrées, colliers de fixation et toutes sujétions
	ml
	0,40
	
	

	215
	Fourniture, transport et pose de Brides DN1200 en acier galvanisé y/c boulons, joints, soudures et galvanisation en usine, protections  et toutes sujétions de parfaite exécution
	U
	2,00
	
	

	216
	Fourniture, transport et pose de Brides DN1000 en acier galvanisé y/c boulons, joints, soudures et galvanisation en usine, protections  et toutes sujétions de parfaite exécution
	U
	4,00
	
	

	217
	Fourniture, transport et pose de Brides DN800 en acier galvanisé y/c boulons, joints, soudures et galvanisation en usine, protections  et toutes sujétions de parfaite exécution
	U
	2,00
	
	

	218
	Fourniture, transport et pose de Manchette de traversée à collerettes DN1000 de longueur 1,75 ml environ, en acier inoxydable 316L à brides y/c découpage, façonnage en éléments nécessaires, soudure et traitement en usine, protections et toutes sujétions
	U
	1,00
	
	

	219
	Fourniture, transport et pose deTés en acier galvanisé DN 1100/DN1100 mm   à brides y compris les boulons, écrous et joints étanchéité
	U
	1,00
	
	

	220
	Fourniture, transport et pose de Tés en acier galvanisé DN 1100/DN800 mm   à brides y compris les boulons, écrous et joints étanchéité
	U
	1,00
	
	

	221
	Fourniture, transport et pose de Tés en acier galvanisé DN 1000/DN200 mm   à brides y compris les boulons, écrous et joints étanchéité
	U
	1,00
	
	

	222
	Fourniture, transport et pose deTés en acier galvanisé DN 800/DN800 mm   à brides y compris les boulons, écrous et joints étanchéité
	U
	1,00
	
	

	223
	Fourniture, transport et pose deTés en acier galvanisé DN 800/DN800 mm   à brides avec piquage pour ventouse DN 200 y compris les boulons, écrous et joints étanchéité
	U
	1,00
	
	

	224
	Fourniture, transport et pose de Tés en acier galvanisé DN 800/DN200 mm   à brides y compris les boulons, écrous et joints étanchéité
	U
	1,00
	
	

	225
	Fourniture, transport et pose de Tés tangentiel en acier galvanisé DN 1100/200 mm à brides y compris les boulons, écrous et joints étanchéité
	U
	1,00
	
	

	226
	Fourniture, transport et pose de Tés DN 1000/DN 1000 avec piquage tangentiel DN 200 en acier galvanisé à brides y compris, découpage, façonnage, soudure et galvanisation en usine, boulons, écrous et joints étanchéité et toutes sujétions
	U
	1,00
	
	

	227
	Fourniture, transport et pose de Tés tangentiel en acier galvanisé DN 800/DN200 mm   à brides y compris les boulons, écrous et joints étanchéité
	U
	1,00
	
	

	228
	Fourniture, transport et pose de Pièce spéciale en "Croix" en acier galvanisé DN1200 / DN1000 / DN800
	U
	1,0
	
	

	229
	Fourniture, Transport et Pose de Manchon en tôle striée y compris soudure et installation du joint hydro-gonflant, injection du coulis en mortier de ciment ou équivalent (autre que le matage au plomb) entre la conduite et le manchon et la protection extérieure du manchon par application d'une peinture bitumineuse : Manchon sur tuyau BP DN1100
	U
	2,00
	
	

	230
	Fourniture, transport et pose des Pièce spéciale en acier galvanisé à chaud (l'épaisseur de l'acier utilisé sera déterminée en fonction du diamètre et de la pression maximale de service avec une épaisseur minimale de 8 mm.
	kg
	1 258,00
	
	

	231
	Fourniture, transport et pose de plaque pleine, Nature du matériau : en fonte ductile ou acier galvanisé, Diamètre nominal : 1200mm,
	U
	2,00
	
	

	232
	Fourniture, transport et pose de plaque pleine avec 2 piquages bridés DN200, Nature du matériau : en fonte ductile ou acier galvanisé, Diamètre nominal : 1100mm,
	U
	1,00
	
	

	233
	Fourniture, transport et pose de plaque pleine, Nature du matériau : en fonte ductile ou acier galvanisé, Diamètre nominal : 1000mm,
	U
	1,00
	
	

	234
	Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type : auto-buté en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 1200mm
	U
	1,00
	
	

	235
	Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type : auto-buté en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 1100mm,
	U
	2,00
	
	

	236
	Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type : auto-buté en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 1000mm,
	U
	2,00
	
	

	237
	Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type : auto-buté en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 800mm,
	U
	2,00
	
	

	238
	Fourniture, transport et pose de Bouchon à double paroi DN225 mm
	U
	3,00
	
	

	239
	Fourniture, transport et pose de Robinet vanne papillon DN 1200 y compris les accessoires nécessaires à leur mise en place et à leur manœuvre [volant, tête carrée boulons (écrous+vis) , joint, etc. …]
	U
	1,00
	
	

	240
	Fourniture, transport et pose de Robinet vanne papillon DN 1100 y compris les accessoires nécessaires à leur mise en place et à leur manœuvre [volant, tête carrée boulons (écrous+vis) , joint, etc. …]
	U
	2,00
	
	

	241
	Fourniture, transport et pose de Robinet vanne papillon DN 1000 y compris les accessoires nécessaires à leur mise en place et à leur manœuvre [volant, tête carrée boulons (écrous+vis) , joint, etc. …]
	U
	2,00
	
	

	242
	Fourniture, transport et pose de Robinet vanne papillon DN 800 y compris les accessoires nécessaires à leur mise en place et à leur manœuvre [volant, tête carrée boulons (écrous+vis) , joint, etc. …]
	U
	5,00
	
	

	243
	Fourniture, transport et pose de Robinet vanne à opercule DN 200 y compris les accessoires nécessaires à leur mise en place et à leur manœuvre [volant, tête, boulons (écrous+vis) , joint, etc. …]
	U
	3,00
	
	

	244
	Fourniture, transport et pose de Ventouse avec robinet d'arrêt, Diamètre nominal : 200 mm,
	U
	5,00
	
	

	
	VIDANGE ET TROP-PLEIN (PN16)
	
	
	
	

	245
	Fourniture, transport et pose de Conduites en fonte ductile DN600 - C30 y compris joints, coudes altimétriques et planimétriques et protections nécessaires
	ml
	10,00
	
	

	246
	Fourniture, transport et pose de Conduites en PVC Diamètre nominal : 225 mm, Pression nominale : 16 bar,y compris joints, coudes altimétriques et planimétriques et protections nécessaires
	ml
	4,00
	
	

	247
	Fourniture, transport et pose d’Eléments droits DN600 en acier galvanisé sans brides y/c découpage, façonnage en éléments nécessaires, soudure et galvanisation en usine, protections pour les parties enterrées, colliers de fixation et toutes sujétions.
	ml
	5,50
	
	

	248
	Fourniture, transport et pose de Brides DN600 en acier galvanisé y/c boulons, joints, soudures et galvanisation en usine, protections  et toutes sujétions de parfaite exécution
	U
	2,00
	
	

	249
	Fourniture, transport et pose de Manchette de traversée à collerettes DN600 de longueur 1,70 ml environ, en acier inoxydable 316L à brides y/c découpage, façonnage en éléments nécessaires, soudure et traitement en usine, protections et toutes sujétions
	U
	1,00
	
	

	250
	Fourniture, transport et pose de Manchette de traversée à collerettes DN600 de longueur 1,65 ml environ, en acier inoxydable 316L à brides y/c découpage, façonnage en éléments nécessaires, soudure et traitement en usine, protections et toutes sujétions
	U
	1,00
	
	

	251
	Fourniture, transport et pose  Coude en acier galvanisé DN 600 mm tout angle avec deux brides
	U
	2,00
	
	

	252
	Fourniture, transport et pose de Robinet vanne papillon DN 600
	U
	1,00
	
	

	253
	Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type : auto-buté en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 600mm,
	U
	1,00
	
	

	254
	Fourniture, transport et pose de Tés en acier galvanisé DN 600/DN 600 mm à brides y compris les boulons, écrous et joints étanchéité
	U
	1,00
	
	

	255
	Fourniture, transport et pose de Tube de niveau en verre de longueur 6,5 ml environ y compris règle graduée
	U
	1,00
	
	

	256
	Fourniture, transport et pose d'Adaptateur à Bride DN600 pour conduite en PVC/FONTE y/c boulons, joints et toutes sujétions de parfaite exécution
	U
	1,00
	
	

	257
	Fourniture , transport et installation de Groupe motopompe pour eaux  (Débit=10 m3/h, HMT=20m) amovible sur chariot, avec tuyauterie flexible d’aspiration et de refoulement appropriés, clapet et toutes sujetions
	U
	1,00
	
	

	258
	Fourniture, transport et installation de Groupe motopompe pour eaux  (Débit=20 m3/h, HMT=10m) fixe sur socle, avec tuyauterie flexible d’aspiration et de refoulement appropriés, clapet et toutes sujetions
	U
	1,00
	
	

	
	MONTAGES ET ESSAIS
	
	
	
	

	259
	Montage et essais des équipements hydrauliques
	Ft
	1,0
	
	

	
	REHABILITATION DES EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES DE LA CHAMBRE D'ARRIVEE
	
	
	
	

	260
	Fourniture, transport et pose d Adaptateur à Bride DN800 pour conduite en fonte ductile y/c boulons, joints et toutes sujétions de parfaite exécution
	U
	2,00
	
	

	261
	Fourniture, transport et pose d Eléments droits DN800 en acier galvanisé sans brides y/c découpage, façonnage en éléments nécessaires, soudure et galvanisation en usine, protections pour les parties enterrées, colliers de fixation et toutes sujétions.
	ml
	1,60
	
	

	262
	Fourniture, transport et pose d Eléments droits DN800 en acier galvanisé sans brides avec piquage DN40 y/c découpage, façonnage en éléments nécessaires, soudure et galvanisation en usine, protections pour les parties enterrées, colliers de fixation et toutes sujétions.
	ml
	0,85
	
	

	263
	Fourniture, transport et pose de Brides DN800 en acier galvanisé y/c boulons, joints, soudures et galvanisation en usine, protections  et toutes sujétions de parfaite exécution
	U
	4,00
	
	

	264
	Fourniture, transport et pose de Tés en acier galvanisé DN 600/DN200 mm à brides y compris les boulons, écrous et joints étanchéité
	U
	1,00
	
	

	265
	Fourniture, transport et pose de Cône de réduction DN1200 mm / DN600 mm, en acier galvanisé , y compris deux brides d'extrémité, boulons, écrous, joint étanchéité; ..etc.
	U
	1,00
	
	

	266
	Fourniture, transport et pose de Cône de réduction DN 800 mm/DN600 mm, en acier galvanisé , y compris deux brides d'extrémité, boulons, écrous, joint étanchéité; ..etc.
	U
	1,00
	
	

	267
	Fourniture, transport et pose de Coude en acier galvanisé DN 800 mm tout angle avec deux brides
	U
	1,00
	
	

	268
	Fourniture, transport et pose de plaque pleine, Nature du matériau : en fonte ductile ou acier galvanisé, Diamètre nominal : 800mm,
	U
	1,00
	
	

	269
	Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type : auto-buté en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 600mm,
	U
	2,00
	
	

	270
	Fourniture, transport et pose de Robinet vanne papillon DN 600  y compris les accessoires nécessaires à leur mise en place et à leur manœuvre [volant, tête carrée boulons (écrous+vis) , joint, etc. …]
	U
	1,00
	
	

	271
	Fourniture, transport et pose de Ventouse avec robinet d'arrêt, Diamètre nominal : 200 mm,
	U
	1,00
	
	

	272
	Fourniture, transport et pose de vanne de régulation,  DN 600 mm
	U
	1,00
	
	

	273
	Fourniture, transport et pose de Débitmètre insertion pour un diamètre de conduite 600 mm et plus
	U
	1,00
	
	

	274
	Fourniture, transport et pose de Boite à crépine DN 600 mm
	U
	1,00
	
	

	275
	Démontage, dépose des pièces spéciales et de robinetterie existantes vers un endroit indiqué par MO/MOD et leur pose éventuelle au niveau des ouvrages existants ou projetés au niveau du site y compris démolition et réfection des socles, joints, protections et toutes sujétions.
	Ft
	1,00
	
	

	
	REHABILITATION DES EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES DE LA CHAMBRE DE DEPART
	
	
	
	

	276
	Fourniture, transport et pose de Conduites en fonte ductile DN 800 - C25 y compris joints, coudes altimétriques et planimétriques et protections nécessaires
	ml
	7,00
	
	

	277
	Fourniture, transport et pose d’Adaptateur de Bride DN800 pour conduite en  fonte ductile y/c boulons, joints  et toutes sujétions de parfaite exécution
	U
	2,00
	
	

	278
	Fourniture, transport et pose d Eléments droits DN800 en acier galvanisé sans brides avec piquage DN40 y/c découpage, façonnage en éléments nécessaires, soudure et galvanisation en usine, protections pour les parties enterrées, colliers de fixation et toutes sujétions
	ml
	0,40
	
	

	279
	Fourniture, transport et pose de Brides DN800 en acier galvanisé y/c boulons, joints, soudures et galvanisation en usine, protections  et toutes sujétions de parfaite exécution
	U
	2,00
	
	

	280
	Fourniture, transport et pose de Tés en acier galvanisé DN 1100/DN200 mm à brides y compris les boulons, écrous et joints étanchéité
	U
	1,00
	
	

	281
	Fourniture, transport et pose de Tés en acier galvanisé DN 800/DN200 mm à brides y compris les boulons, écrous et joints étanchéité
	U
	1,00
	
	

	
	Raccordement par manchons sur conduite en service
	
	
	
	

	282
	Fourniture, Transport et Pose de Manchon en tôle striée y compris soudure et installation du joint hydro-gonflant, injection du coulis en mortier de ciment ou équivalent (autre que le matage au plomb) entre la conduite et le manchon et la protection extérieure du manchon par application d'une peinture bitumineuse : Manchon sur tuyau BP DN1100
	U
	1,00
	
	

	283
	Fourniture, Transport et Pose de Manchon en tôle striée y compris soudure et installation du joint hydro-gonflant, injection du coulis en mortier de ciment ou équivalent (autre que le matage au plomb) entre la conduite et le manchon et la protection extérieure du manchon par application d'une peinture bitumineuse  : Manchon sur tuyau BP DN800
	U
	1,00
	
	

	284
	Fourniture, transport et pose de Pièce spéciale en acier galvanisé à chaud (l'épaisseur de l'acier utilisé sera déterminée en fonction du diamètre et de la pression maximale de service avec une épaisseur minimale de 8 mm.
	kg
	1 120,00
	
	

	285
	Fourniture, transport et pose de Joint de démontage DN1200  à brides auto-buté
	U
	2,00
	
	

	286
	Fourniture, transport et pose de Joint de démontage DN1100  à brides auto-buté
	U
	1,00
	
	

	287
	Fourniture, transport et pose de Joint de démontage DN800  à brides auto-buté
	U
	1,00
	
	

	288
	Fourniture, transport et pose de Robinet vanne papillon DN 1200 y compris les accessoires nécessaires à leur mise en place et à leur manœuvre [volant, tête carrée boulons (écrous+vis) , joint, etc. …]
	U
	2,00
	
	

	289
	Fourniture, transport et pose de Robinet vanne papillon DN 1100 y compris les accessoires nécessaires à leur mise en place et à leur manœuvre [volant, tête carrée boulons (écrous+vis) , joint, etc. …]
	U
	1,00
	
	

	290
	Fourniture, transport et pose de Robinet vanne papillon DN 800 y compris les accessoires nécessaires à leur mise en place et à leur manœuvre [volant, tête carrée boulons (écrous+vis) , joint, etc. …]
	U
	1,00
	
	

	291
	Fourniture, transport et pose de Robinet vanne opércule DN 40  y compris les accessoires nécessaires à leur mise en place et à leur manœuvre [volant, tête carrée boulons (écrous+vis) , joint, etc. …]
	U
	2,00
	
	

	292
	Fourniture, transport et pose de Ventouse DN 200mm avec robinet d'arrêt
	U
	2,00
	
	

	293
	Fourniture, transport et pose de Collecteur de départ bridé DN1200 (L =4,10 ml) avec deux tubulures bridées DN1100 et DN800 et un piquage DN 40 y compris les boulons, écrous et joints étanchéité.
	U
	1,00
	
	

	294
	Fourniture, transport et pose de Pièce spéciale en Té DN1200/800, L= 2,15 ml
	U
	1,00
	
	

	295
	Démontage, dépose des pièces spéciales et de robinetterie existantes vers un endroit indiqué par MO/MOD et leur pose éventuelle au niveau des ouvrages existants ou projetés au niveau du site y compris démolition et réfection des socles, joints, protections et toutes sujétions.
	Ft
	1,00
	
	

	
	Les prix incluent la fourniture, le transport, instalation, essais et mise en service des équipements listés ci-dessous
	
	
	
	

	
	CHLORATION
	
	
	
	

	296
	Déplacement des pompes d'échantillonnage
	Ft
	1,00
	
	

	297
	Fourniture, le transport, instalation, essais et mise en service des Equipements d'injection du chlore
	U
	2,00
	
	

	298
	Tuyauterie en PN 16  y compris fourniture, pose, raccordement, terrassement, remblaiement et toutes sujétions
	Ft
	1,00
	
	

	
	ELECTRICITE
	
	
	
	

	
	Extérieur
	
	
	
	

	299
	Fourniture, transport sur site et pose d'un candélabre candélabres de 6 m de hauteur et de 60 W pour éclairage extérieur (y compris luminaire, lampe LED, plaque à bornes, câble d’alimentation, câble de mise à la terre des masses, accessoires et toutes sujétions)
	U
	6,00
	
	

	300
	Fourniture, transport sur site et pose d'un candélabre de 4 m de hauteur et de 30 W pour éclairage extérieur (y compris luminaire, lampe LED, plaque à bornes, câble d’alimentation, câble de mise à la terre des masses, accessoires et toutes sujétions)
	U
	8,00
	
	

	301
	Fourniture, transport sur site, pose et raccordement d’un projecteur LED de 120 Watts (y compris boite d’encastrement, boites de dérivation, borniers de raccordement, tubage, filerie accessoires et toutes sujétions)
	U
	6,00
	
	

	
	Intérieur
	
	
	
	

	302
	Fourniture, transport sur site, pose et raccordement d'une réglette étanche IP65 double équipée de deux lampes LED d’une puissance totale de 36W à économie d’énergie, douilles, ballast ferromagnétique, starter, condensateur et câble résistant à la chaleur (y compris boite d’encastrement, boites de dérivation, borniers de raccordement, tubage, filerie accessoires et toutes sujétions)
	U
	10,00
	
	

	303
	Fourniture, transport sur site, pose et raccordement d'une plafonnier étanche IP43 équipé d’une lampe LED d’une puissance de 12W et douille (y compris boite d’encastrement, boites de dérivation, borniers de raccordement, tubage, filerie accessoires et toutes sujétions)
	U
	2,00
	
	

	304
	Fourniture, transport sur site, pose et raccordement d'un bloc autonome d’éclairage de sécurité (BASE), avec autonomie d’une heure et d’éclairement 300 lumens (y compris boite d’encastrement, boites de dérivation, borniers de raccordement, tubage, filerie accessoires et toutes sujétions)
	U
	4,00
	
	

	305
	Fourniture, transport sur site, pose et raccordement d'un interrupteur double allumage (y compris boite d’encastrement, boites de dérivation, borniers de raccordement, tubage, filerie accessoires et toutes sujétions)
	U
	4,00
	
	

	306
	Fourniture, transport sur site, pose et raccordement d'une prises de courant 2x16A+T 230VAC (y compris boite d’encastrement, boites de dérivation, borniers de raccordement, tubage, filerie accessoires et toutes sujétions)
	U
	10,00
	
	

	307
	Fourniture, transport sur site, pose et raccordement d'une prises de courant 3x25A+T 400VAC (y compris boite d’encastrement, boites de dérivation, borniers de raccordement, tubage, filerie accessoires et toutes sujétions)
	U
	10,00
	
	

	308
	Fourniture, transport sur site, installation et montage d’une armoire électrique (y compris éléments de fixation et de montage, accessoires et toutes sujétions)
	Ft
	1,00
	
	

	309
	Fourniture, transport sur site, pose et raccordement des câbles de liaison entre l’armoire électrique et les différents éléments (y compris tranchées, buses, grillage avertisseur, tubes, fourreaux, chemins de câbles, supports, accessoires et toutes sujétions)
	Ft
	1,00
	
	

	310
	Fourniture, transport sur site, installation et montage des équipements pour la confection d’une prise de terre (y compris piquets de terre, câbles, tranchée, buses, grillage avertisseur, support, accessoires et toutes sujétions)
	Ft
	1,00
	
	

	311
	Mise à la terre des masses (y compris accessoires et toutes sujétions)
	Ft
	1,00
	
	

	312
	Protection contre la foudre (selon CCTP)
	Ft
	1,00
	
	

	
	AUTOMATISMES ET TELEGESTION
	
	
	
	

	313
	Fourniture, transport sur site, installation et montage d'une armoire d'automatisme comprenant :Carte DI,Carte AI,Carte DO,Carte Ethernet ,Carte communication Modbus RS485i,Modem GSM,Panel HMI 10 pouces,Switchs industriels fibre optique,Logiciel de programmation.
	Ft
	1
	
	

	314
	Fourniture, transport et pose de Câblages de télégestion, liaisons signaux et fibre optique
	Ft
	1,00
	
	

	315
	Fourniture, transport et pose de Sonde pour mesure de niveau type radar (y compris éléments de fixation et de montage, accessoires et toutes sujétions)
	U
	1,00
	
	

	316
	Fourniture, transport et pose de Détecteur de niveau (y compris flotteurs, éléments de fixation et de montage, accessoires et toutes sujétions)
	U
	1,00
	
	

	317
	Fourniture, transport et pose de Capteur pour mesure de pression (y compris éléments de fixation et de montage, accessoires et toutes sujétions)
	U
	3,00
	
	

	Total hors TVA
	

	Taux TVA (……….. %)
	

	Total TTC
	



Fait à ……………….. Le ……………………………
(Signature et cachet du concurrent)
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