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SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES 
GUELMIM-OUED NOUN
SRM-GO


Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF


APPEL D’OFFRES OUVERTS SUR OFFRES
DE PRIX N° A/066/26


Assainissement liquide du centre chef-lieu de la commune de Ben Khlil - Province de Tan-Tan

Appel d’offres ouverts sur offres de prix N° A/066/26
Objet : Assainissement liquide du centre chef-lieu de la commune de Ben Khlil - Province de Tan-Tan
Bordereau des prix – Détail estimatif
	N° 
Poste
	Désignation des prestations
	Unité
	Quantité
	Prix unitaire en DH HT
 (en chiffres)
	Total 
(en chiffres)

	
	1
	2
	3
	4
	5=3x4

	1
	Etude d'exécution et autre documents
	FT
	1
	
	

	2
	Installation de chantier
	FT
	1
	
	

	3
	Établissements du dossier de recollement
	FT
	1
	
	

	4
	Remise en état des lieux et repliement du chantier
	FT
	1
	
	

	5
	Fourniture, pose et transport de panneaux de chantier.
	U
	2
	
	

	6
	Terrassement en déblais en tranché et/ou en puits, profondeur : toute profondeur, nature de matériau : toutes natures
	M3
	24 710
	
	

	7
	Fourniture, transport et mise en place d'un lit de pose, nature du matériau : en gravette, Epaisseur : 15 cm
	M3
	240
	
	

	8
	Fourniture, transport et mise en place d'un lit de pose, nature du matériau : en sable, Epaisseur : 10 cm
	M3
	1050
	
	

	9
	Remblai en tranchée pour conduites et ouvrages annexes, Type : Remblai primaire d’enrobage des conduites, Nature du matériau : Terre d’extraction du fouille
	M3
	7160
	
	

	10
	Remblai en tranchée pour conduites et ouvrages annexes, type : remblai secondaire de couverture des conduites, nature de matériau : Terre d’extraction du fouille
	M3
	14 740
	
	

	11
	Réfection des chaussées et trottoir de toute nature 
	M2
	350,00
	
	

	12
	Démolition de revêtement de la chaussée ou trottoir de toute nature 
	M2
	250,00
	
	

	13
	Fourniture, transport et pose de conduites en polyéthylène haute densité en PEHD ou en polypropylène PP pour assainissement, Type : double paroi, Classe : CR8, Diamètre nominal : 300 mm
	Ml
	10 044
	
	

	14
	Fourniture, transport et pose de conduites en polyéthylène haute densité en PEHD ou en polypropylène PP pour assainissement, Type : double paroi, Classe : CR8, Diamètre nominal : 400 mm
	Ml
	701
	
	

	15
	Fourniture, transport et pose de conduites en polyéthylène haute densité en PEHD ou en polypropylène PP pour assainissement, Type : double paroi, Classe : CR8, Diamètre nominal : 600 mm
	Ml
	1216
	
	

	16
	Fourniture, transport et pose de conduites en polyéthylène haute densité en PEHD ou en polypropylène PP pour assainissement, Type : double paroi, Classe : CR8, Diamètre nominal : 800 mm
	Ml
	1540
	
	

	17
	Essai d'étanchéité in situ sur conduites d'assainissement pour tout diamètre y/c toutes sujétions

	Ml
	1350
	
	

	18
	Construction des regards de visite en béton armé sur canalisations circulaires pour toutes sections de collecteurs pour les regards avec profondeur inférieur à 3m
	U
	237
	
	

	19
	Construction des regards de visite en béton armé sur canalisations circulaires pour toutes sections de collecteurs pour les regards avec profondeur supérieur ou égal à 3m
	U
	33
	
	

	20
	Construction des regards de visite double ou chute en béton armé à toute profondeur sur canalisations circulaires pour toutes sections de collecteurs
	U
	1
	
	

	21
	Fourniture, transport et pose de Cadre et tampon en fonte, Type de tampon : rond articulé et verrouillé à cadre carré, Classe de résistance : D400 KN, Dimensions : 850x850 mm
	U
	271
	
	

	22
	Construction de regards borgne sur canalisations circulaires d'assainissement pour tout type y compris terrassement, Profondeur : NA
	U
	20
	
	

	23
	Réalisation d’un branchement particulier d’assainissement en béton armé y compris la conduite de raccordement de DN 200 mm PVC ou PEHD.
	U
	60
	
	

	24
	Traversée des voies publiques par fonçage y compris fourreau de DN adéquat,
	ML
	20
	
	

	25
	Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton armé de classe B2, Dosage de ciment : 350 kg ciment CPJ 45 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 270 bar
	M3
	8
	
	

	26
	Caniveau en béton largeur 40 cm avec grille et cadre en fonte ductile  
	Ml
	40
	
	

	27
	Construction un déversoir d'orage en béton armé y compris toutes sujétions 
	FT
	1
	
	

	28
	Construction d’ouvrage de rejet y compris enrochement de déversement et gabion de protection, y compris toutes sujétions
	FT
	2
	
	

	29
	Fourniture et transport d'un jeu d'échelles amovibles extensibles, Nature du matériau : en aluminium, Longueur : 2m, 3m et 5m.
	ML
	10
	
	

	Total hors TVA
	

	Taux TVA (20 %)
	

	Total TTC
	


Fait à ……………….. Le ……………………………
(Signature et cachet du concurrent)
	

	1
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