	N° des Prix
	Désignation Des Prestations
	Unités 
	Quantités
	Prix Unitaire
 (H-TVA / DHS en chiffres)
	  Prix Total
en chiffres

	1
	Foration en tout terrain sec ou aquifère, au marteau fond de trou à l’air, au rotary à l’air ou à la boue ou à l’air, avec ou sans tubage à l’avancement au diamètre 8’’1/2 
	ML
	720 
	
	

	2
	Alésage au diamètre 12’’1/4
	 ML
	720  
	
	

	3
	Fourniture et pose du tube plein (6 mm), y compris cimentation de l’espace annulaire au diamètre 9’’5/8 
	ML
	     480  
	
	

	4
	Fourniture et pose des tubes crépinés (6 mm) y compris toute sujétion, au diamètre 9’’5/8 
	ML
	240
	
	

	5
	Mise à disposition du personnel et du matériel avec force motrice pour travaux divers
	H
	144
	
	

	6
	Mise à disposition du personnel et du matériel sans force motrice pour travaux divers
	H
	48
	
	

	7
	Descente et remontée du système d'air lift y compris toutes sujétions 
	U
	4
	
	

	8
	Mise en place et retrait de la pompe la première fois y compris installation de la conduite de refoulement et des appareils de mesures de débit et du niveau
	U
	4
	
	

	9
	Fourniture transport et mise en œuvre de l’acide HCL 22° baumé y compris les adjuvants nécessaires
	T
	4
	
	

	10
	Fourniture, transport et mise en place de la gravette calibrée siliceuse y compris toutes sujétions forages.
	M3
	20
	
	

	11
	Fourniture, transport et mise en place du polyphosphate pour lavage des forages.
	Kg
	2000
	
	

	12
	Confection de tête du forage y compris toutes sujétions
	U
	4
	
	

	13
	Equipment de puits par énergie photovoltaïque pour pompe immergée, pour les caractéristiques suivantes (hmt:200 ml – qj: 12 m3/h) y/c structure métallique et massif et toutes sujétions d'installation,
	Ens
	4
	
	

	14
	Groupe électropompe immergée y/c cable électrique, armoire de commande, ventouse, clapets anti-retour, compteur et toutes sujétions, de caractéristique suivantes: Qj=12 m3/h ; hmt=200ml
	Ens
	4
	
	

	15
	Fourniture, transport et pose d’une colonne montante ø3” en acier galvanise à chaud avec bride tarif 10 sans soudure y compris toutes sujétions
	ML
	720
	
	

	16
	Aménagement d’un bassin de stockage d’une capacité de 4 m3 et des abreuvoirs d’un linéaire total d’environ 20 ml avec fourniture et installation d'une vanne à bille y compris tube en fonte de 2" , suivant les plans du maitre d’ouvrage y compris matériaux et toutes sujétions
	Ens
	4
	
	

	17
	Fourniture et pose de clôture en Grillage M50 en Fil galvanisé
	ML
	240
	
	

	18
	Fourniture et pose de porte d’entrée métallique 
	U
	4
	
	

	 (
FAIT A :
LE :
(Signature et cachet)
)

	MONTANT   (HORS T .V.A )
	

	
	MONTANT ( T.V.A  20 % )
	

	MONTANT   (T .T .C )
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Objet : TRAVAUX DE REALISATION ET D’EQUIPEMENT DE QUATRE FORAGE D’EAU (04) AU PROFIT DES COLLECTIVITES ETHNIQUES AIT HAMMI, RELEVANT DE LA COMMUNE TERRITORIALE DIR EL KSIBA CAIDAT AIT OUIRRA, CERCLE D’ EL KSIBA, PROVINCE DE BENI MELLAL.

