	 

AON N°46/2026

	 BORDEREAU DES PRIX DETAILS ESTIMATIFS

	TRAVAUX  D’ALIMENTATION  EN EAU POTABLE DANS LES COMMUNES TERRITORIALES IDAOUGMAD, ELFAID, OULED AISSA ET ARAZANE DANS LA  PROVINCE DE TAROUDANT


	Prix N°
	Désignation des travaux
	Unité
	Quantité Totale
	P.U HT (DH)
	Montant HT (DH)

	Travaux de Génie Civil:

	1
	Installation du chantier
	ft
	1,00
	
	

	2
	Etablissement des plans de recollement
	ft
	1,00
	
	

	3
	 Fouille en pleine masse et à toute profondeur en toute terrain  
	m3
	400,00
	
	

	4
	Béton  de propreté                      
	m3
	18,00
	
	

	5
	Hérissonag en pierre sèche
	m2
	29,00
	
	

	6
	Béton B25 de ciment CPJ 45 y compris coffrage
	m3
	295,00
	
	

	7
	Acier Tor en fondation et en élévation
	kg
	38 400,00
	
	

	8
	Maçonnerie en agglos ou en briques creuses en élévation
	m2
	80,00
	
	

	9
	chape de ciment lissée 
	m2
	18,00
	
	

	10
	Enduit extérieur et intérieur au mortier en ciment
	m2
	1 690,00
	
	

	11
	Enduit intérieur étanche dosé à 400 kg/m3
	m2
	540,00
	
	

	12
	Portes métalliques  
	u
	3,00
	
	

	13
	Fourniture de châssis métallique 0.60X0.90 m avec grille de protection
	u
	3,00
	
	

	14
	Fourniture de châssis métallique0.30x 0.15m avec grille de protection
	u
	12,00
	
	

	15
	Peinture vinylique extérieure et intérieure
	m2
	1 690,00
	
	

	16
	Peinture glycérophtalique sur métallique
	m2
	27,00
	
	

	17
	Etanchéité multicouche 2x36 s y/c protection en aluminium
	m2
	160,00
	
	

	18
	Fourniture et pose d’échelle métallique avec crinoline
	ml
	82,00
	
	

	19
	Echelle en aliminium
	ml
	15,00
	
	

	20
	Fourniture et pose de garde-corps métallique sur passerellede service
	ml
	70,00
	
	

	21
	joint weter stop
	ml
	120,00
	
	

	22
	Fourniture et pose de couvercle  métallique  80X80 cm
	u
	3,00
	
	

	23
	clôture pour réservoir
	ml
	120,00
	
	

	24
	Fourniture et pose de tubes en acier galvanisé  à chaude diamètre 2"1/2 
	ml
	260,00
	
	

	25
	Terrassements en tranchées en terrain de toute nature  pour conduite
	m3
	594,00
	
	

	26
	lit de sable de 10 cm d’épaisseur au-dessous de la conduite
	m3
	66,00
	
	

	TOTAL GENERAL HT (Génie Civil)
	
	
	
	

	TVA 20% (Génie Civil)
	
	
	
	

	TOTAL TTC (Génie Civil)
	
	
	
	

	Travaux d'Equipement:

	27
	Fourniture, transport et pose des conduites en polyéthylène PN 16ø 75 mm
	ml
	1 100,00
	
	

	28
	Equipements hydrauliques
	ft
	3,00
	
	

	29
	Fourniture et installation du système de javellisation 
	ft
	3,00
	
	

	30
	Générateur photovoltaïque compose de modules solaires à cellules cristallines pour pompe de puissance  32kw et HMT de 270 m et Débit de 120m3/j
	ens
	3,00
	
	

	31
	Support métallique pour modules  solaires photovoltaïque  pour le système solaire de puissance 32kw et HMT de 270 m et Débit de 120m3/j
	ens
	3,00
	
	

	32
	Variateur du courant triphasé classe 400V  compatible au Générateur photovoltaïque pour pompe de puissance 32kw et HMT de 280 m et Débit de 60m3/j y compris l'Armoire électrique  de commande
	u
	3,00
	
	

	33
	Electropompe immergée  triphasés dont point de fonctionnement (Q (m3/j)=120, HMT(m) =270
	ens
	3,00
	
	

	34
	Câblage de raccordement, mise à la terre et parafoudre pour système photovoltaïque solaire de puissance 32kw et HMT de 270 m et Débit de 120m3/j
	ens
	3,00
	
	

	TOTAL GENERAL HT (Equipement)
	

	TVA 20% (Equipement)
	

	TOTAL TTC (Equipement)
	

	TOTAL GENERAL HT (Génie Civil et Equipement)
	

	TVA 20% (Génie Civil et Equipement)
	

	TOTAL TTC (Génie Civil et Equipement)
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