[bookmark: _Toc11234251][bookmark: _Toc11234641][bookmark: _Toc11234791][bookmark: _Toc11235189][bookmark: _Toc46484145][bookmark: _Toc180334433]BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF
AOO 17/2026/DPA/36 AYANT POUR OBJET DU MARCHE : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA PISTE RELIANT RR214 ET DOUAR AIT SAKRI, ET LA PISTE RELIANT RR214 ET DOUAR BOURGIG SUR 2.7 KM A LA COMMUNE IMINTLIT PROVINCE D’ESSAOUIRA
	N°
	DESIGNATION DES PRESTATIONS
	UNITE
	QUANTITE
	PRIX UNITAIRE
	PRIX TOTAL

	 
	Installation de chantier
	 
	 
	 
	 

	1
	Installation de chantier
	ft
	1
	
	

	2
	Piquetage
	km
	2,7
	
	

	 
	Terrassement
	 
	 
	
	

	3
	Déblais
	m3
	        3 200   
	
	

	4
	Remblais
	m3
	        9 100   
	
	

	5
	Abattage, dessouchage des arbres
	U
	              75   
	
	

	6
	Dégagement et reconstruction des murs de clôtures en pierres sèches 
	ml
	        1 600   
	
	

	 
	Ouvrages hydrauliques
	 
	 
	
	

	7
	Béton B15 dosé à 200 Kg/m3 y/c coffrage 
	m3
	              50   
	
	

	8
	Béton B20 dosé à 300 Kg/m3 y/c coffrage
	m3
	        1 000   
	
	

	9
	Béton B25 dosé à 350 Kg/m3 y/c coffrage
	m3
	            260   
	
	

	10
	Armature haute adhérence pour béton armé
	kg
	      28 480   
	
	

	11
	Déblai pour Fouilles
	m3
	        2 870   
	
	

	12
	Buses en béton armé Ø1000 série 135A
	ml
	            190   
	
	

	13
	Buse Armées Ø 600 (135A) pour rétablissement des accès
	ml
	              50   
	
	

	14
	Lit de sable
	m3
	              20   
	
	

	15
	Fossé bétonné trapézoïdal y compris déblai & hérrissonage
	ml
	            190   
	
	

	16
	Gabions
	m3
	        1 800   
	
	

	17
	Blocage / hérissonnage ( 1-5 kg )
	m3
	            560   
	
	

	18
	Enrochements classe 50-200 Kg
	m3
	            340   
	
	

	19
	joint de retrait
	ml
	            290   
	
	

	20
	joint de dilatation
	ml
	            310   
	
	

	21
	Mur de soutènement en maçonnerie de moellons
	m3
	            140   
	
	

	22
	Traversée en PVC315
	ml
	              90   
	
	

	23
	Rétablissement des conduites existantes (PEHD; Diamètre  existant;PN16)
	ml
	        1 350   
	
	

	24
	Rétablissement des regards existants (selon exigences du gestionnaire du réseau)
	U
	              15   
	
	

	 
	Chaussée
	 
	 
	
	

	25
	Couche de base GNB 0/31,5 (15 cm)
	m3
	        1 690   
	
	

	26
	Couche de fondation GNF2 0/40 (20cm)
	m3
	        3 620   
	
	

	27
	MS pour accotements type 1
	m3
	            930   
	
	

	28
	Imprégnation à l’émulsion 55% dosé à 1.5Kg/m2, y compris le sablage 
	m²
	      10 570   
	
	

	29
	Revêtement superficiel bicouche y compris liant dosé à 2.7 Kg/m2
	m²
	      10 570   
	
	

	 
	Signalisation,Carrefours et autres
	 
	 
	
	

	30
	Panneau STOP
	u
	4
	
	

	31
	Panneaux de direction 
	u
	8
	
	

	32
	Panneau d’intersection 
	u
	8
	
	

	33
	Fourniture et pose ou déplacement des poteaux électriques
	u
	13
	
	

	
	 
	 
	Total HT
	

	
	
	
	TVA 20%
	

	
	
	
	Total TTC
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