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AOO 16/2026/DPA/36 AYANT POUR OBJET DU MARCHE : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA PISTE RELIANT RP2208 ET DOUAR EDHAR SUR 4,1 KM A LA COMMUNE MESKALA PROVINCE D’ESSAOUIRA
	N°
	DESIGNATION DES PRESTATIONS
	UNITE
	QUANTITE
	PRIX UNITAIRE
	PRIX TOTAL

	 
	Installation de chantier
	 
	 
	 
	 

	1
	Installation de chantier
	ft
	1
	
	

	2
	Piquetage
	km
	4,1
	
	

	 
	Terrassement
	 
	 
	
	

	3
	Déblais
	m3
	        1 000   
	
	

	4
	Remblais
	m3
	        8 800   
	
	

	5
	Abattage, dessouchage des arbres
	u
	              50   
	
	

	6
	Dégagement et reconstruction des murs de clôtures en pierres sèches 
	ml
	        3 500   
	
	

	 
	Ouvrages hydrauliques
	 
	 
	
	

	7
	Béton B15 dosé à 200 Kg/m3 y/c coffrage 
	m3
	              60   
	
	

	8
	Béton B20 dosé à 300 Kg/m3 y/c coffrage
	m3
	        1 110   
	
	

	9
	Béton B25 dosé à 350 Kg/m3 y/c coffrage
	m3
	            130   
	
	

	10
	Armature haute adhérence pour béton armé
	kg
	      26 620   
	
	

	11
	Déblai pour Fouilles
	m3
	        3 640   
	
	

	12
	Buses en béton armé Ø1000 série 135A
	ml
	              20   
	
	

	13
	Buse Armées Ø 600 (135A) pour rétablissement des accès
	ml
	              50   
	
	

	14
	Fossé bétonné trapézoïdal y compris déblai & hérrissonage
	ml
	        1 000   
	
	

	15
	Gabions
	m3
	        2 220   
	
	

	16
	Blocage / hérissonnage ( 1-5 kg )
	m3
	            460   
	
	

	17
	Enrochements classe 50-200 Kg
	m3
	            430   
	
	

	18
	joint de retrait
	ml
	            340   
	
	

	19
	joint de dilatation
	ml
	            480   
	
	

	20
	Traversée en PVC315
	ml
	              60   
	
	

	21
	Rétablissement des conduites existantes (PEHD; Diamètre  existant;PN16)
	ml
	            800   
	
	

	22
	Rétablissement des regards existants (selon exigences du gestionnaire du réseau)
	u
	              10   
	
	

	 
	Chaussée
	 
	 
	
	

	23
	Couche de base GNB 0/31,5 (15 cm)
	m3
	        2 600   
	
	

	24
	Couche de fondation GNF2 0/40 (20cm)
	m3
	        5 590   
	
	

	25
	MS pour accotements type 1
	m3
	        1 430   
	
	

	26
	Imprégnation à l’émulsion 55% dosé à 1.5Kg/m2, y compris le sablage 
	m²
	      16 320   
	
	

	27
	Revêtement superficiel bicouche y compris liant dosé à 2.7 Kg/m2
	m²
	      16 320   
	
	

	 
	Signalisation,Carrefours et autres
	 
	 
	
	

	28
	Panneau STOP
	u
	2
	
	

	29
	Panneaux de direction 
	u
	4
	
	

	30
	Panneau d’intersection 
	u
	4
	
	

	31
	Fourniture et pose ou déplacement des poteaux électriques
	u
	6
	
	

	
	
	
	Total HT
	

	
	
	
	TVA 20%
	

	
	
	
	Total TTC
	


ARRETE LE PRESENT BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF A LA SOMME DE : (en lettres et en chiffres (T.T.C) : ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………




