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SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA
SRM-RSK





Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF


APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES
DE PRIX N° O/291/26



TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS ELECTRO-HYDROMECANIQUES DES STATIONS DE POMPAGE ET DES OUVRAGES D’EAU POTABLE AU NIVEAU DES CENTRES RELEVANT DE LA DIRECTION PROVINCIALE KENITRA




Bordereau des prix – Détail estimatif
MARCHE CADRE
	N° 
du poste
	Désignation des prestations
	Unité de mesure ou de compte
	Quantité minimale 
	Quantité maximale
	Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres)
	Prix total Minimum HT/ DH
	Prix total Maximum HT/ DH

	1
	Visite Générale Annuelle de Diagnostic et de Maintenance Préventive d'une station de pompage ou de surpression équipée de groupes électropompes de puissance unitaire inférieure ou égale à 15 kW, comprenant les contrôles électriques et hydromécaniques ainsi que les essais de fonctionnement.
	U
	5
	10
	
	
	

	2
	Visite Générale Annuelle de Diagnostic et de Maintenance Préventive d'une station de pompage ou de surpression équipée de groupes électropompes de puissance unitaire supérieure à 15 kW et inférieure ou égale à 75 kW, comprenant les contrôles électriques et hydromécaniques ainsi que les essais de fonctionnement.
	U
	5
	10
	
	
	

	3
	Visite Générale Annuelle de Diagnostic et de Maintenance Préventive d'une station de pompage ou de surpression équipée de groupes électropompes de puissance unitaire supérieure à 75 kW, comprenant les contrôles électriques et hydromécaniques ainsi que les essais de fonctionnement.
	U
	5
	10
	
	
	

	4
	Démontage et transport aller-retour d'un moteur électrique entre l'ouvrage de la SRM-RSK et l'atelier de réparation de l'entreprise.
	U
	2
	4
	
	
	

	5
	Démontage, nettoyage et expertise d'un moteur électrique basse tension.
	U
	1
	2
	
	
	

	6
	Équilibrage dynamique du rotor d'un moteur électrique basse tension. 
	U
	1
	1
	
	
	

	7
	Imprégnation, étuvage, vernissage, remontage et essais d'un moteur électrique basse tension.
	U
	1
	1
	
	
	

	8
	Travaux d'usinage pour la confection d'un bout d'arbre similaire à l'existant pour moteur électrique basse tension.
	U
	1
	1
	
	
	

	9
	Remontage et essais de fonctionnement d'un moteur électrique basse tension.
	U
	1
	2
	
	
	

	10
	Changement des chemises d'arbre de pompe, puissance nominale : inférieure ou égale à 15 kW, y compris dépose, fourniture, montage et essais de fonctionnement
	U
	2
	4
	
	
	

	11
	Changement de l'entretoise de pompe, puissance nominale : inférieure ou égale à 15 kW
	U
	2
	4
	
	
	

	12
	Changement des bagues d'usure de pompe, puissance nominale : inférieure ou égale à 15 kW, y compris dépose, fourniture, montage et essais de fonctionnement
	U
	2
	4
	
	
	

	13
	Rebobinage de moteur électrique basse tension, montage et essais en parfait état de marche, type de moteur : Asynchrone, Puissance : inférieure ou égale à 15 kW, Tension : 400 V, nombre de phases : triphasé, rotor : à cage, nombre de pôles : inférieur ou égal à 8
	U
	1
	2
	
	
	

	14
	Fourniture et montage de pièces de rechange des moteurs électriques, Type : Roulement C3 de référence similaire pour moteur existant, nombre de pôles : inférieur ou égal à  8, rotor : à cage, puissance : inférieure ou égale à 15 kW, y compris ajustage, montage, essais et toutes sujétions
	U
	2
	4
	
	
	

	15
	Fourniture et montage de pièces de rechange des groupes de pompage, Type : Accouplement semi élastique complet des groupes de pompage, Puissance : inférieure ou égale à 15 kW, y compris ajustage, montage, essais et toutes sujétions
	U
	2
	4
	
	
	

	16
	Fourniture et montage de pièces de rechange des groupes de pompage, Type : Toc d'accouplement semi élastique des groupes de pompage, Puissance : inférieure à 15 kW, y compris ajustage, montage, essais et toutes sujétions
	U
	2
	4
	
	
	

	17
	Changement des joints de pompe-moteur, puissance : inférieure ou égale à 15 kW, y compris dépose, fourniture, montage et essais de fonctionnement
	U
	2
	4
	
	
	

	18
	Changement des chemises d'arbre de pompe, puissance nominale : supérieure à 15 kW et inférieure ou égale à 50 kW, y compris dépose, fourniture, montage et essais de fonctionnement
	U
	1
	2
	
	
	

	19
	Changement de l'entretoise de pompe, puissance nominale : supérieure à 15 kW et inférieure ou égale à 50 kW
	U
	1
	2
	
	
	

	20
	Changement des bagues d'usure de pompe, puissance nominale : supérieure à 15 kW et inférieure ou égale à 50 kW, y compris dépose,  fourniture, montage et essais de fonctionnement
	U
	1
	2
	
	
	

	21
	Rebobinage de moteur électrique basse tension, montage et essais en parfait état de marche, Type : Asynchrone, Puissance : supérieure à 15 kW et inférieure ou égale à 50 kW, Tension : 400 V, nombre de phases : triphasé, rotor : à cage, nombre de pôles : inférieur ou égal à 8
	U
	1
	2
	
	
	

	22
	Fourniture et montage de pièces de rechange des moteurs électriques, Type : Roulement C3 de référence similaire pour moteur existant, nombre de pôles : inférieur ou égal à 8, rotor : à cage, puissance : supérieure à 15 kW et inférieure ou égale à 50 kW, y compris ajustage, montage, essais et toutes sujétions
	U
	1
	2
	
	
	

	23
	Fourniture et montage de pièces de rechange des groupes de pompage, Type : Accouplement semi élastique complet des groupes de pompage, Puissance : supérieure à 15 kW et inférieure ou égale à 50 kW, y compris ajustage, montage, essais et toutes sujétions
	U
	1
	3
	
	
	

	24
	Fourniture et montage de pièces de rechange des groupes de pompage, Type : Toc d'accouplement semi élastique des groupes de pompage, Puissance : supérieure à 15 kW et inférieure ou égale à 50 kW, y compris ajustage, montage, essais et toutes sujétions
	U
	1
	3
	
	
	

	25
	Changement des joints de pompe-moteur, puissance :  supérieure à 15 kW et inférieure ou égale à 50 kW, y compris dépose, fourniture, montage et essais de fonctionnement
	U
	1
	2
	
	
	

	26
	Changement des chemises d'arbre de pompe, puissance nominale : supérieure à 50 kW et inférieure ou égale à 90 kW, y compris dépose, fourniture, montage et essais de fonctionnement
	U
	1
	2
	
	
	

	27
	Changement de l'entretoise de pompe, puissance nominale : supérieure à 50 kW et inférieure ou égale à 90 kW
	U
	1
	2
	
	
	

	28
	Changement des bagues d'usure de pompe, puissance nominale : supérieure à 50 kW et inférieure ou égale à 90 kW, y compris dépose, fourniture, montage et essais de fonctionnement
	U
	1
	2
	
	
	

	29
	Rebobinage de moteur électrique basse tension, montage et essais en parfait état de marche, Type : Asynchrone, Puissance : supérieure à 50 kW et inférieure ou égale à 90 kW, Tension : 400 V, nombre de phases : triphasé, rotor : à cage, nombre de pôles : inférieur ou égal à 8
	U
	1
	2
	
	
	

	30
	Fourniture et montage de pièces de rechange des moteurs électriques, Type : Roulement C3 de référence similaire pour moteur existant, nombre de pôles : inférieur ou égal à 8, rotor : à cage, puissance : supérieure à 50 kW et inférieure ou égale à 90 kW, y compris ajustage, montage, essais et toutes sujétions 
	U
	2
	4
	
	
	

	31
	Fourniture et montage de pièces de rechange des groupes de pompage, Type : Accouplement semi élastique complet des groupes de pompage, Puissance : supérieure à 50 kW et inférieure ou égale à 90 kW, y compris ajustage, montage, essais et toutes sujétions
	U
	2
	4
	
	
	

	32
	Fourniture et montage de pièces de rechange des groupes de pompage, Type : Toc d'accouplement semi élastique des groupes de pompage, Puissance : supérieure à 50 kW et inférieure ou égale à 90 kW, y compris ajustage, montage, essais et toutes sujétions
	U
	2
	4
	
	
	

	33
	Changement des joints de pompe-moteur, puissance : supérieure à 50 kW et inférieure ou égale à 90 kW, y compris dépose, fourniture, montage et essais de fonctionnement
	U
	1
	2
	
	
	

	34
	Changement des chemises d'arbre de pompe, puissance nominale : supérieure à 90 kW et inférieure ou égale à 110 kW, y compris dépose, fourniture, montage et essais de fonctionnement
	U
	5
	10
	
	
	

	35
	Changement de l'entretoise de pompe, puissance nominale : supérieure à 90 kW et inférieure ou égale à 110 kW
	U
	5
	10
	
	
	

	36
	Changement des bagues d'usure de pompe, puissance nominale : supérieure à 90 kW et inférieure ou égale à 110 kW, y compris dépose, fourniture, montage et essais de  fonctionnement
	U
	5
	10
	
	
	

	37
	Rebobinage de moteur électrique basse tension, montage et essais en parfait état de marche, Type : Asynchrone, Puissance : supérieure à 90 kW et inférieure ou égale à 110kW, Tension : 400 V, nombre de phases : triphasé, rotor : à cage, nombre de pôles : inférieur ou égal à 8
	U
	1
	2
	
	
	

	38
	Fourniture et montage de pièces de rechange des moteurs électriques, Type : Roulement C3 de référence similaire pour moteur existant, nombre de pôles : inférieur ou égal à 8, rotor : à cage, puissance : supérieure à 90 kW et inférieure ou égale à 132kW, y compris ajustage, montage, essais et toutes sujétions
	U
	4
	8
	
	
	

	39
	Fourniture et montage de pièces de rechange des groupes de pompage, Type : Accouplement semi élastique complet des groupes de pompage, Puissance : supérieure à 90 kW et inférieure ou égale à 110 kW, y compris ajustage, montage, essais et toutes sujétions
	U
	5
	11
	
	
	

	40
	Fourniture et montage de pièces de rechange des groupes de pompage, Type : Toc d'accouplement semi élastique des groupes de pompage, Puissance : supérieure à 90 kW et inférieure ou égale à 110 kW, y compris ajustage, montage, essais et toutes sujétions
	U
	10
	20
	
	
	

	41
	Changement des joints de pompe-moteur, puissance : supérieure à 90 kW et inférieure ou  égale à 110 kW, y compris dépose, fourniture, montage et essais de fonctionnement
	U
	5
	10
	
	
	

	42
	Changement des chemises d'arbre de pompe, puissance nominale : supérieure à 110 kW et inférieure ou égale à 132 kW, y compris dépose, fourniture, montage et essais de fonctionnement
	U
	1
	2
	
	
	

	43
	Changement de l'entretoise de pompe, puissance nominale : supérieure à 110 kW et inférieure ou égale à 132 kW
	U
	1
	2
	
	
	

	44
	Changement des bagues d'usure de pompe, puissance nominale : supérieure à 110 kW et inférieure ou égale à 132 kW, y compris dépose, fourniture, montage et essais de fonctionnement
	U
	1
	2
	
	
	

	45
	Rebobinage de moteur électrique basse tension, montage et essais en parfait état de marche, Type : Asynchrone, Puissance : supérieure à 110 kW et inférieure ou égale à 132 kW, Tension : 400 V, nombre de phases : triphasé, rotor : à cage, nombre de pôles : inférieur ou égal à 8
	U
	1
	1
	
	
	

	46
	Fourniture et montage de pièces de rechange des groupes de pompage, Type : Accouplement semi élastique complet des groupes de pompage, Puissance : supérieure à 110 kW et inférieure ou égale à 132 kW, y compris ajustage, montage, essais et toutes sujétions
	U
	1
	3
	
	
	

	47
	Fourniture et montage de pièces de  rechange des groupes de pompage, Type : Toc d'accouplement semi élastique des groupes de pompage, Puissance : supérieure à 110 kW et inférieure ou égale à 132 kW, y compris ajustage, montage, essais et toutes sujétions
	U
	2
	4
	
	
	

	48
	Changement des joints de pompe, puissance : supérieure à 110 kW et inférieure ou égale à 132 kW, y compris dépose, fourniture, montage et essais de fonctionnement
	U
	2
	4
	
	
	

	49
	Transport aller et retour des pompes des ouvrages de la SRM aux ateliers de réparation de l'entreprise, Type : de différentes puissances
	U
	2
	4
	
	
	

	50
	Dépose et pose de Groupe de pompage électrique, Type : à axe horizontal Ou vertical
	U
	2
	4
	
	
	

	51
	Démontage et expertise des pompes, Type : de différentes puissances
	U
	2
	4
	
	
	

	52
	Dépose et pose table d'assise groupe de pompage de différentes puissances y compris raccordement aux équipements existants.
	U
	1
	2
	
	
	

	53
	Fourniture et montage de pièces de rechange des groupes de pompage, Type : boulonnerie et accessoires en acier inox des groupes de pompage, y compris ajustage, montage, essais et toutes sujétions
	U
	25
	50
	
	
	

	54
	Fourniture et montage de pièces d'usure des groupes de pompage, Type : garniture mécanique
	U
	5
	10
	
	
	

	55
	Fourniture et Changement de tresse,  Type : d'étanchéité du groupe électropompe à axe horizontal
	U
	5
	10
	
	
	

	56
	Renouvellement de tuyauterie de vidange de presse étoupe
	U
	1
	2
	
	
	

	57
	Rechargement et alésage du logement du roulement du flasque de pompes
	U
	1
	1
	
	
	

	58
	Fourniture et montage de pièces de rechange des groupes de pompage, Type : Goujon M12 en acier inox de réglage jeu de presse étoupe des groupes de pompage y compris extraction du goujon existant, taraudage sur corps pompe., y compris ajustage, montage, essais et toutes sujétions
	U
	1
	1
	
	
	

	59
	Fourniture et montage de pièces de rechange des groupes de pompage, Type : Goujon M14 en acier inox de réglage jeu de presse étoupe des groupes de pompage y compris extraction du goujon existant, taraudage sur corps pompe, y compris ajustage, montage, essais et toutes sujétions
	U
	1
	1
	
	
	

	60
	Fourniture et montage de pièces de rechange des groupes de pompage, Type : Goujon M16 en acier inox de réglage jeu de presse étoupe des groupes de pompage, Débit : NA l/s, Puissance : NA kW, Vitesse : NA tr/mn, y compris ajustage, montage, essais et toutes sujétions
	U
	1
	1
	
	
	

	61
	Lignage laser; équilibrage et analyse vibratoire pour les groupes électropompe de différentes puissances 
	U
	2
	5
	
	
	

	62
	Montage, Réglage, alignement et essais de fonctionnement de la pompe
	U
	3
	6
	
	
	

	63
	Dépose, transport et pose de groupe de pompage de différentes puissance
	U
	3
	6
	
	
	

	64
	Fourniture, transport et pose de pièces de rechange des pompes, nature de pièce : Roulement de pompe suivant les modèles existants, Puissance : inférieure à 15 kW, y compris raccordement, essais et toutes sujétions
	U
	1
	3
	
	
	

	65
	Métallisation, rectification des portées usées et équilibrage de l'arbre de pompe du groupe de pompage, nature de matériaux : en acier inox 316, hauteur manométrique totale : NA m, Puissance : inférieure à 15 kW
	U
	1
	3
	
	
	

	66
	Détartrage turbines et diffuseurs y compris équilibrage turbines des groupes de pompage, Puissance : inférieure à 15 kW
	U
	1
	3
	
	
	

	67
	Fourniture et montage de pièces de rechange des groupes de pompage, Type : Fouloir de presse étoupe en fonte ou en acier des groupes de pompage, Puissance : inférieure à 15 kW, y compris ajustage, montage, essais et toutes sujétions
	U
	1
	3
	
	
	

	68
	Fourniture et montage de pièces de rechange des groupes de pompage, Type : Lanterne de presse étoupe en fonte ou en acier des groupes de pompage, Puissance : inférieure à 15  kW, y compris ajustage, montage, essais et toutes sujétions
	U
	1
	3
	
	
	

	69
	Fourniture et montage de pièces de rechange des groupes de pompage, Type : Déflecteur d'eau en aluminium des groupes de pompage, Puissance : inférieure à 15 kW, y compris ajustage, montage, essais et toutes sujétions
	U
	2
	4
	
	
	

	70
	Fourniture et montage de pièces de rechange des groupes de pompage, Type : Arrêt d'huile à double lèvres en caoutchouc des groupes de pompage, Puissance : inférieure à 15 kW, y compris ajustage, montage, essais et toutes sujétions
	U
	2
	4
	
	
	

	71
	Fourniture, transport et pose de pièces de rechange des pompes, nature de pièce : Roulement de pompe suivant les modèles existants, Puissance : supérieure à 15 kW et inférieure ou égale à 75 kW, y compris raccordement, essais et toutes sujétions
	U
	2
	4
	
	
	

	72
	Fourniture et montage de pièces de rechange des groupes de pompage, Type : Palier porte roulements suivant modèle existant des groupes de pompage, Puissance : supérieure à 15 kW et inférieure ou égale à 75 kW, y compris ajustage, montage, essais et toutes sujétions
	U
	2
	4
	
	
	

	73
	Métallisation, rectification des portées usées et équilibrage de l'arbre de pompe du groupe de pompage, nature de matériaux : en acier inox 316, hauteur manométrique totale : NA m,  Puissance : supérieure à 15 kW et inférieure ou égale à 75 kW
	U
	2
	4
	
	
	

	74
	Détartage turbines et diffuseurs y compris équilibrage turbines des groupes de pompage, Puissance : supérieure à 15 kW et inférieure ou égale à 75 kW
	U
	2
	4
	
	
	

	75
	Fourniture et montage de pièces de rechange des groupes de pompage, Type : Fouloir de presse étoupe en fonte ou en acier des groupes de pompage, Puissance : supérieure à 15 kW et inférieure ou égale à 75 kW, y compris ajustage, montage, essais et toutes sujétions
	U
	2
	4
	
	
	

	76
	Fourniture et montage de pièces de rechange des groupes de pompage, Type : Lanterne de presse étoupe en fonte ou en acier des groupes de pompage, Puissance : supérieure à 15 kW et inférieure ou égale à 75 kW, y compris ajustage, montage, essais et toutes sujétions
	U
	2
	4
	
	
	

	77
	Fourniture et montage de pièces de rechange des groupes de pompage, Type : Déflecteur d'eau en aluminium des groupes de pompage, Puissance : supérieure à 15 kW et inférieure ou égale à 75 kW, y compris ajustage, montage, essais et toutes sujétions
	U
	2
	4
	
	
	

	78
	Fourniture et montage de pièces de rechange des groupes de pompage, Type : Arrêt d'huile à double lèvres en caoutchouc des groupes de pompage, Puissance : supérieure à 15 kW et inférieure ou égale à 75 kW, y compris ajustage, montage, essais et toutes sujétions 
	U
	2
	4
	
	
	

	79
	Fourniture, transport et pose de pièces de rechange des pompes, nature de pièce : Roulement de pompe suivant les modèles existants, Puissance : supérieure à 75 kW et inférieure ou égale à 132 kW, y compris raccordement, essais et toutes sujétions
	U
	2
	4
	
	
	

	80
	Fourniture et montage de pièces de rechange des groupes de pompage, Type : Palier porte roulements suivant modèle existant des groupes de pompage, Puissance : supérieure à 75 kW et inférieure ou égale à 132 kW, y compris ajustage, montage, essais et toutes sujétions
	U
	1
	2
	
	
	

	81
	Métallisation, rectification des portées usées et équilibrage de l'arbre de pompe du groupe de pompage, nature de matériaux : en acier inox 316, hauteur manométrique totale : NA m, Puissance : supérieure à 75 kW et inférieure ou égale à 132 kW
	U
	1
	2
	
	
	

	82
	Détartrage turbines et diffuseurs y compris équilibrage turbines des groupes de pompage, Puissance : supérieure à 75 kW et inférieure ou égale à 132 kW
	U
	1
	2
	
	
	

	83
	Fourniture et montage de pièces de rechange des groupes de pompage, Type : Fouloir de presse étoupe en fonte ou en acier des groupes de pompage, Puissance : supérieure à 75 kW et inférieure ou égale à 132 kW, y compris ajustage, montage, essais et toutes sujétions 
	U
	1
	2
	
	
	

	84
	Fourniture et montage de pièces de rechange des groupes de pompage, Type : Lanterne de presse étoupe en fonte ou en acier des groupes de pompage, Puissance : supérieure à 75 kW et inférieure ou égale à 132 kW, y compris ajustage, montage, essais et toutes sujétions
	U
	1
	2
	
	
	

	85
	Fourniture et montage de pièces de rechange des groupes de pompage, Type : Déflecteur d'eau en aluminium des groupes de pompage, Puissance : supérieure à 75 kW et inférieure ou égale à 132 kW, y compris ajustage, montage, essais et toutes sujétions
	U
	1
	2
	
	
	

	86
	Fourniture et montage de pièces de rechange des groupes de pompage, Type : Arrêt d'huile à double lèvres en caoutchouc des groupes de pompage, Puissance : supérieure à 75 kW et inférieure ou égale à 132 kW, y compris ajustage, montage, essais et toutes sujétions
	U
	1
	2
	
	
	

	87
	Dépose et pose de Groupe de pompage électrique, Type : surpresseur
	U
	2
	4
	
	
	

	88
	Fourniture et montage de pièces de rechange pour Surpresseur, Type : Garniture mécanique suivant les modèles existants, y compris ajustage, montage, essais et toutes sujétions
	U
	2
	4
	
	
	

	89
	Fourniture et montage de pièces de rechange pour Surpresseur, Type : roue suivant les modèles existants, y compris ajustage, montage, essais et toutes sujétions 
	U
	2
	4
	
	
	

	90
	Fourniture et montage de pièces de rechange pour Surpresseur, Type : roulement suivant les modèles existants, y compris ajustage, montage, essais et toutes sujétions
	U
	2
	4
	
	
	

	91
	Fourniture et montage de pièces de rechange pour Surpresseur, Type : bague suivant les modèles existants, y compris ajustage, montage, essais et toutes sujétions
	U
	2
	4
	
	
	

	92
	Maintenance préventive de poste de javellisation, Type : pompe doseuse à simple doseur et tuyauteries
	U
	10
	20
	
	
	

	93
	Fourniture, transport et pose de pièces de rechange de pompe doseuse, catégorie de pièce : corps doseur ou équivalent à l'existant, Type : réglable de 10 à 100%, pression nominale : 16 bar, Débit : supérieure ou égale 5 l/h et inférieur ou égal à 15 l/h, mode : à membrane simplex complète avec moteur d'entraînement, y compris raccordement, essais et toutes sujétions
	U
	4
	8
	
	
	

	94
	Fourniture, transport et pose de pièces de rechange de pompe doseuse, catégorie de pièce : membrane ou équivalent à l'existant, Type : réglable de 10 à 100%, pression nominale : 16 bar, Débit : supérieure ou égale 5 l/h et inférieur ou égal à 15 l/h, mode : à membrane simplex complète avec moteur d'entraînement, y compris raccordement, essais et toutes sujétions
	U
	8
	16
	
	
	

	95
	Fourniture, transport et pose de pièces de rechange de pompe doseuse, catégorie de pièce : clapet d'aspiration, pression nominale : 16 bar, Débit : supérieure ou égale 5 l/h et inférieur ou égal à 15 l/h, y compris raccordement, essais et toutes sujétions
	U
	15
	30
	
	
	

	96
	Fourniture, transport et pose de pièces de rechange de pompe doseuse, catégorie de pièce : clapet de refoulement, pression nominale : 16 bar, Débit : supérieure ou égale 5 l/h et inférieur ou égal à 15 l/h, y compris raccordement, essais et toutes sujétions
	U
	15
	30
	
	
	

	97
	Fourniture, transport et pose de pièces de rechange de pompe doseuse, catégorie de pièce : crépine à clapet à bille, pression nominale : 16 bar, Débit : supérieure ou égale 5 l/h et inférieur ou égal à 15 l/h, y compris raccordement, essais et toutes sujétions
	U
	10
	20
	
	
	

	98
	Fourniture, transport et pose de pièces de rechange de pompe doseuse, catégorie de pièce : canne d'injection, pression nominale : 16 bar, Débit : supérieure ou égale 5 l/h et inférieur ou égal à 15 l/h, y compris raccordement, essais et toutes sujétions
	U
	15
	30
	
	
	

	99
	Fourniture, transport tuyauterie robinetterie et pièces de raccordement pour le circuit de passage de javel
	ml
	15
	30
	
	
	

	100
	Fourniture, transport et pose de pompe doseuse, type à membrane, pression nominale : 16 bar, Débit :  supérieure ou égale 5 l/h et inférieur ou égal à 15 l/h
	U
	4
	9
	
	
	

	101
	Fourniture, transport et pose d'armoire électrique pour pompe doseuse, y compris mise en place, raccordement et mise en service
	U
	2
	4
	
	
	

	102
	Fourniture et transport de bac de stockage d'eau de javel, Capacité : 1000 l
	U
	5
	10
	
	
	

	103
	Fourniture et transport d'accessoires pour pompes doseuses (vannes, soupapes, amortisseurs, tuyauterie de liaison) ET toutes sujétions
	U
	5
	10
	
	
	

	104
	Récupération, manutention et transport du groupe électrogène, Type : (y compris déplacement et honoraire de la main d'oeuvre) depuis son site d'affectation jusqu'aux ateliers de l'entreprise (ou vice versa ou entre site).
	KM
	100
	200
	
	
	

	105
	Fourniture, transport et pose de Batterie, Type : 12 V 100 AH de meilleure qualité
	U
	1
	2
	
	
	

	106
	Fourniture, transport et pose de Batterie, Type : 12 V 160 AH de meilleure qualité
	U
	1
	2
	
	
	

	107
	Fourniture, transport et pose de Batterie, Type : 12V, 210 AH pour les groupes électrogènes.
	U
	1
	2
	
	
	

	108
	Maintenance préventive des groupes électrogènes, Type : vidange complète, huile et les 3filtres 
	U
	3
	6
	
	
	

	109
	Chargement, transport, pose, installation et mise en service de groupe électrogène de différentes puissances d'un Site à un autre site désigné par la SRM-RSK
	U
	1
	2
	
	
	

	110
	Fourniture, transport et pose de Coude, nature du matériau : acier galvanisé, Angle de courbure : 1/4 à patin, diamètre nominal inférieur à 100 mm, pression nominale : 16 bar, forme des extrémités : bouts à brides
	U
	8
	16
	
	
	

	111
	Fourniture, transport et pose de Coude, nature du matériau : acier galvanisé, Angle de courbure : 1/4, diamètre nominal supérieure à 100 et inférieur à 250 mm, pression nominale : 16 bar, Classe : NA, forme des extrémités : bouts à brides
	U
	8
	16
	
	
	

	112
	Fourniture, transport et pose de Coude, nature du matériau : acier galvanisé, Angle de courbure : 1/4, Supérieur à 250 mm, pression nominale : 16 bar, Classe : NA, forme des extrémités : bouts à brides
	U
	2
	4
	
	
	

	113
	Fourniture, transport et pose de Bride à souder, nature du matériau : acier galvanisé, diamètre nominal : 60 mm, pression nominale : 16 bar
	U
	2
	4
	
	
	

	114
	Fourniture, transport et pose de Bride à souder, nature du matériau : acier galvanisé, diamètre nominal : 80 mm, pression nominale : 16 bar
	U
	2
	4
	
	
	

	115
	Fourniture, transport et pose de Bride à souder, nature du matériau : acier galvanisé, diamètre nominal : 100 mm, pression nominale : 16 bar 
	U
	2
	4
	
	
	

	116
	Fourniture, transport et pose de Bride à souder, nature du matériau : acier galvanisé, diamètre nominal : 150 mm, pression nominale : 16 bar
	U
	2
	4
	
	
	

	117
	Fourniture, transport et pose de Bride à souder, nature du matériau : acier galvanisé, diamètre nominal : 200 mm, pression nominale : 16 bar
	U
	2
	4
	
	
	

	118
	Fourniture, transport et pose de Bride à souder, nature du matériau : acier galvanisé, diamètre nominal : 250 mm, pression nominale : 16 bar
	U
	2
	4
	
	
	

	119
	Fourniture, transport et pose de Bride à souder, nature du matériau : acier galvanisé, diamètre nominal : 300 mm, pression nominale : 16 bar
	U
	2
	4
	
	
	

	120
	Fourniture, transport et pose de Bride à souder, nature du matériau : acier galvanisé, diamètre nominal : 350 mm, pression nominale : 16 bar
	U
	2
	4
	
	
	

	121
	Fourniture, transport et pose de Bride à souder, nature du matériau : acier galvanisé, diamètre nominal : 400 mm, pression nominale : 16 bar
	U
	2
	4
	
	
	

	122
	Fourniture, transport et pose de clapet anti-retour, Type: à disque concentrique, Diamètre : inférieur à 100 mm; PN : 16 bar, forme des extrémités : NA
	U
	1
	2
	
	
	

	123
	Fourniture, transport et pose de clapet anti-retour, Type: à disque concentrique, Diamètre : Supérieur à 100 mm inférieure à 300mm; PN : 16 bar, forme des extrémités : NA
	U
	1
	2
	
	
	

	124
	Fourniture, transport et pose de  clapet, Type : de retenue à double battant, nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : sandwich ou à brides selon l'existant, diamètre nominal : 60 mm, pression nominale : 16 bar
	U
	1
	3
	
	
	

	125
	Fourniture, transport et pose de clapet, Type : de retenue à double battant, nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : sandwich ou à brides selon l'existant, diamètre nominal : 80 mm, pression nominale : 16 bar
	U
	2
	4
	
	
	

	126
	Fourniture, transport et pose de clapet, Type : de retenue à double battant, nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : sandwich ou à brides selon l'existant, diamètre nominal : 100 mm, pression nominale : 16 bar
	U
	5
	10
	
	
	

	127
	Fourniture, transport et pose de clapet, Type : de retenue à double battant, nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : sandwich ou à brides selon l'existant, diamètre nominal supérieure à 100 mm, inférieure à 250 mm pression nominale : 16 bar
	U
	8
	16
	
	
	

	128
	Fourniture, transport et pose de clapet, Type : de retenue à double battant, nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : sandwich ou à brides selon l'existant, diamètre nominal supérieure à 300 mm, inférieur à 500 mm pression nominale : 16 bar
	U
	1
	2
	
	
	

	129
	Travaux de soudure pour réparation des fuites sur conduite et pièces  spéciales, nature du matériau : acier galvanisé
	U
	15
	30
	
	
	

	130
	Travaux de soudure, Type : confection et usinage sur conduite et pièces spéciales, nature de matériau : acier à galvaniser
	U
	1
	2
	
	
	

	131
	Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : de raccordement, nature du matériau : acier galvanisé, diamètre nominal : 60 mm, pression nominale : 16 bar, Longueur : supérieure à 1000 mm et inférieure ou égale à 2000 mm
	U
	2
	4
	
	
	

	132
	Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : de raccordement, nature du matériau : acier galvanisé à chaud, diamètre nominal : 80 mm, pression nominale : 16 bar, Longueur : supérieure à 1000 mm et inférieure ou égale à 2000 mm
	U
	5
	10
	
	
	

	133
	Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : de raccordement, nature du matériau : acier galvanisé, diamètre nominal : 100 mm, pression nominale : 16 bar, Longueur : supérieure à 1000 mm et inférieure ou égale à 2000 mm
	U
	5
	10
	
	
	

	134
	Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : de raccordement, nature du matériau : acier galvanisé, diamètre nominal : 150 mm, pression nominale : 16 bar, Longueur : supérieure à 1000 mm et inférieure ou égale à 2000 mm
	U
	5
	10
	
	
	

	135
	Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : de raccordement, nature du matériau :  acier galvanisé, diamètre nominal : 200 mm, pression nominale : 16 bar, Longueur : supérieure à 1000 mm et inférieure ou égale à 2000 mm
	U
	3
	6
	
	
	

	136
	Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : de raccordement, nature du matériau : acier galvanisé, diamètre nominal : 100 mm, pression nominale : 16 bar, Longueur : 3000 mm
	U
	10
	20
	
	
	

	137
	Entretien préventif des ventouses simples ou triples fonctions (visites périodiques planifiées, inspections, réglages, nettoyage, lubrification, tests fonctionnels, rapport de maintenance), tous diamètres confondus
	U
	2
	4
	
	
	

	138
	Entretien curatif des ventouses simples ou triples fonctions (dépannages, diagnostics, réparations, remplacement pièces), tous diamètres confondus
	U
	2
	4
	
	
	

	139
	Fourniture, transport et pose des équipements de point haut, Type : Ventouse triple fonction, diamètre nominal : 150 mm, pression nominale : 16 bar
	U
	2
	4
	
	
	

	140
	Fourniture, transport et pose des équipements de point haut, Type : Ventouse triple fonction, diamètre nominal : 100 mm, pression nominale : 16 bar
	U
	2
	4
	
	
	

	141
	Fourniture, transport et pose des équipements de point haut, Type : Ventouse triple fonction, diamètre nominal : 80 mm, pression nominale : 16 bar 
	U
	2
	4
	
	
	

	142
	Fourniture, transport et pose des équipements de point haut, Type : Ventouse triple fonction, diamètre nominal : 60 mm, pression nominale : 16 bar
	U
	10
	20
	
	
	

	143
	Fourniture, transport et pose des équipements de point haut, Type : Ventouse triple fonction, diamètre nominal : 40 mm, pression nominale : 16 bar
	U
	1
	2
	
	
	

	144
	Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule, nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides, diamètre nominal : 500 mm, pression nominale : 16 bar
	U
	1
	1
	
	
	

	145
	Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule, nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides, diamètre nominal : 400 mm, pression nominale : 16 bar
	U
	1
	1
	
	
	

	146
	Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule, nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides, diamètre nominal : 300 mm, pression nominale : 16 bar
	U
	5
	10
	
	
	

	147
	Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule, nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides, diamètre nominal : 250 mm, pression nominale : 16 bar
	U
	5
	10
	
	
	

	148
	Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule, nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides, diamètre nominal : 200 mm, pression nominale : 16 bar
	U
	7
	15
	
	
	

	149
	Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule, nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides, diamètre nominal : 150 mm, pression nominale : 16 bar
	U
	5
	10
	
	
	

	150
	Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule, nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides, diamètre nominal : inférieur ou égal à 100 mm, pression nominale : 16 bar
	U
	5
	10
	
	
	

	151
	Entretien et réparation de vanne motorisée DN 150 à DN 300, comprenant démontage, diagnostic du système motorisé, nettoyage, réglage, remplacement des pièces défectueuses ou moteurs, remontage et essais
	U
	2
	4
	
	
	

	152
	Fourniture, transport et pose de vanne motorisée DN 60 à DN 100, y compris actionneur électrique, accessoires, installation complète et essais de fonctionnement
	U
	1
	2
	
	
	

	153
	Fourniture, transport et pose de vanne motorisée DN 150 à DN 300, y compris actionneur électrique, accessoires, installation complète et essais de fonctionnement
	U
	1
	3
	
	
	

	154
	Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, diamètre nominal : 500 mm, pression nominale : 16 bar 
	U
	1
	1
	
	
	

	155
	Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, diamètre nominal : 400 mm, pression nominale : 16 bar
	U
	1
	1
	
	
	

	156
	Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, diamètre nominal : 300 mm, pression nominale : 16 bar
	U
	2
	4
	
	
	

	157
	Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, diamètre nominal : 200 mm, pression nominale : 16 bar
	U
	4
	8
	
	
	

	158
	Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, diamètre nominal : 150 mm, pression nominale : 16 bar
	U
	5
	10
	
	
	

	159
	Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, diamètre nominal : 100 mm, pression nominale : 16 bar
	U
	5
	10
	
	
	

	160
	Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, diamètre nominal : 80 mm, pression nominale : 16 bar
	U
	5
	10
	
	
	

	161
	Travaux d'entretien préventif des armoires électriques, Puissance : inférieure à 7,5 kW, avec nettoyage, contrôle, resserrage des connexions et essais
	U
	2
	4
	
	
	

	162
	Travaux d'entretien préventif des armoires électriques, Puissance : entre 7,5 kW et 18 kW, avec nettoyage, contrôle, resserrage des connexions et essais
	U
	10
	20
	
	
	

	163
	Travaux d'entretien préventif des armoires électriques, Type : de commande basse tension, Puissance : supérieure à 18 kW et inférieure à 45 kW, avec nettoyage, contrôle, resserrage des connexions et essais 
	U
	15
	30
	
	
	

	164
	Travaux d'entretien préventif des armoires électriques, Type : de commande basse tension, Puissance : supérieure à 45 kW et inférieure ou égale à 200 kW, avec nettoyage, contrôle, resserrage des connexions et essais
	U
	10
	20
	
	
	

	165
	Intervention aux travaux d'entretien curatif sur armoire électrique, Type : Diagnostic et Expertise, Puissance = toute puissance : mobilisation de Technicien supérieur, électricien, électromécanicien ou automaticien
	U
	10
	20
	
	
	

	166
	Entretien correctif des démarreurs électroniques toutes puissances confondues, comprenant le diagnostic des anomalies, le contrôle des paramètres, ainsi que la réparation des défauts ou anomalies constatés, y compris la main-d’œuvre, l'outillage, les déplacements et toutes sujétions nécessaires à la bonne exécution des prestations.
	U
	7
	15
	
	
	

	167
	Fourniture, installation, paramétrage et mise en service d'un démarreur électronique pour moteur électrique triphasé de puissance inférieure à 15 kW, inclus, y compris les essais de fonctionnement et toutes sujétions nécessaires à sa parfaite mise en œuvre.
	U
	1
	3
	
	
	

	168
	Fourniture, installation, paramétrage et mise en service d'un démarreur électronique pour moteur électrique triphasé de puissance comprise entre 15 kW et 55 kW inclus, y compris les essais de fonctionnement et toutes sujétions nécessaires à sa parfaite mise en œuvre. 
	U
	1
	3
	
	
	

	169
	Fourniture, installation, paramétrage et mise en service d'un démarreur électronique pour moteur électrique triphasé de puissance comprise entre 75 kW et 110 kW inclus, y compris les essais de fonctionnement et toutes sujétions nécessaires à sa parfaite mise en œuvre.
	U
	2
	4
	
	
	

	170
	Fourniture, installation, paramétrage et mise en service d'un démarreur électronique pour moteur électrique triphasé de puissance comprise entre 110 kW et 250 kW inclus, y compris les essais de fonctionnement et toutes sujétions nécessaires à sa parfaite mise en œuvre.
	U
	1
	2
	
	
	

	171
	Fourniture, installation et mise en service d'un variateur de vitesse pour moteur de puissance 22 à 55 kW, y compris paramétrage et essais, toutes sujétions comprises
	U
	1
	2
	
	
	

	172
	Fourniture, installation et mise en service d'un variateur de vitesse pour moteur de puissance 75 à 110 kW, y compris paramétrage et essais, toutes sujétions comprises
	U
	1
	2
	
	
	

	173
	Fourniture, installation et mise en service d'un variateur de vitesse pour moteur de puissance 132 à 160 kW, y compris paramétrage et essais, toutes sujétions comprises
	U
	1
	2
	
	
	

	174
	Actualisation de schéma électrique pour armoire de commande et puissance, y compris édition de 3 exemplaires du schéma actualisé, Type : toute puissance 
	U
	1
	2
	
	
	

	175
	Fourniture, transport, pose et dépose de Disjoncteur moteur, Type : Tripolaire, Puissance inférieur à 45 kW, y compris raccordement et essais
	U
	5
	10
	
	
	

	176
	Fourniture, transport, pose et dépose de Disjoncteur moteur, Type : Tripolaire, Puissance supérieure à 45 kW et inférieure ou égale à 90 kW, y compris raccordement et essais
	U
	5
	10
	
	
	

	177
	Fourniture, transport, pose et dépose de Disjoncteur moteur, Type : Tripolaire, Puissance supérieure à 90 kW et inférieure ou égale à 160 kW, y compris raccordement et essais
	U
	2
	5
	
	
	

	178
	Fourniture, transport et pose de Disjoncteur différentiel tétrapolaire 60A / 500mA
	U
	2
	4
	
	
	

	179
	Fourniture, transport et pose de Disjoncteur différentiel bipolaire 30A / 500mA
	U
	5
	10
	
	
	

	180
	Fourniture, transport et pose de Contacteur, Type : de ligne ou de by-pass, tripolaire, Puissance : inférieure ou égale à 7,5 kW, y compris raccordement et essais
	U
	3
	6
	
	
	

	181
	Fourniture, transport et pose de Contacteur, Type : de ligne, tripolaire, Puissance : supérieure à 7,5 kW et inférieure ou égale à 18,5 kW, y compris raccordement et essais
	U
	5
	10
	
	
	

	182
	Fourniture, transport et pose de Contacteur, Type : de ligne ou de by-pass, tripolaire, Puissance : supérieure à 18,5 kW et inférieure ou  égale à 75 kW, y compris raccordement et essais
	U
	10
	20
	
	
	

	183
	Fourniture, transport et pose de Contacteur, Type : de ligne ou de by-pass, tripolaire de puissance supérieure à 75 kW et inférieure ou égale à 160 kW, y compris raccordement et essais
	U
	1
	3
	
	
	

	184
	Fourniture, transport et pose de Transformateur, Type : de courant, Rapport de transformation : 40/5
	U
	2
	4
	
	
	

	185
	Fourniture, transport et pose de Transformateur, Type : de courant; Rapport de transformation 75/5 - 100/5
	U
	1
	2
	
	
	

	186
	Fourniture, transport et pose de Transformateur, Type : de courant; Rapport de transformation 150/5 - 200/5
	U
	1
	2
	
	
	

	187
	Fourniture, transport et pose de Relais, Type : auxiliaire avec embases de type varié
	U
	7
	15
	
	
	

	188
	Fourniture, transport et pose de minuterie, Tension : 230 V
	U
	5
	10
	
	
	

	189
	Fourniture, transport et pose de compteur, Type : horaire
	U
	7
	15
	
	
	

	190
	Fourniture, transport et pose de Voyant de signalisation, Type : par lampe rouge et étanche au point haut de l'ouvrage avec minuterie réglable
	U
	1
	2
	
	
	

	191
	Fourniture, transport et pose de Voyant de signalisation, Type : Lumineux jaune LED diam 22 
	U
	15
	30
	
	
	

	192
	Fourniture, transport et pose de Voyant de signalisation, Type : Lumineux rouge LED diam 22
	U
	15
	30
	
	
	

	193
	Fourniture, transport et pose de Voyant de signalisation, Type : Lumineux vert LED diam 22
	U
	15
	30
	
	
	

	194
	Fourniture, transport et installation de Bouton poussoir
	U
	15
	30
	
	
	

	195
	Fourniture, transport et pose de commutateur, Type : de choix 3 positions (Aut-0-Ma)
	U
	5
	10
	
	
	

	196
	Fourniture, transport et pose de Voltmètre, Type : 0-500 V avec commutateur de phase 4 positions
	U
	7
	15
	
	
	

	197
	Fourniture, transport et pose d'Ampèremètre, Type : 72/72 - 60A
	U
	5
	10
	
	
	

	198
	Fourniture, transport et pose de Ventilateur d'aération
	U
	5
	10
	
	
	

	199
	Fourniture, transport et pose de thermostat, type thermostat : Mécanique pour armoire électrique
	U
	5
	10
	
	
	

	200
	Fourniture, transport et pose de Tube fluorescent, Type : instantané, Dimension : 1,20m, Tension : 40w
	U
	15
	30
	
	
	

	201
	Fourniture, transport et pose de relais, Type : de contrôle de niveau d'eau
	U
	10
	20
	
	
	

	202
	Fourniture, transport et pose de sonde, Type : de niveau submersibele 4 à 20 ma 
	U
	5
	11
	
	
	

	203
	Fourniture, transport et pose d'un afficheur digital, Type : entrée/sortie 04 à 20ma
	U
	10
	20
	
	
	

	204
	Fourniture, transport et pose de relais, Type : de contrôle de surtension, chute de tension, et manque de phase, Tension : 30 à 500 VAC
	U
	10
	20
	
	
	

	205
	Fourniture, transport et pose de batterie de condensateurs 5 à 20 KVAR
	U
	5
	10
	
	
	

	206
	Fourniture, transport et pose de chemin de câble en acier galvanisé
	ml
	7
	15
	
	
	

	207
	Fourniture, transport et pose de contrôleur permanent d'isolement CPI, Type : vigilohm TR22
	U
	1
	2
	
	
	

	208
	Fourniture, transport et pose de Tôle striée, nature du matériau : acier galvanisée à chaud, Type : pour fermeture caniveaux
	M2
	10
	20
	
	
	

	209
	Fourniture, transport et pose de câble électrique BT, Type : U1000R02V, Section : 3 x 6 mm2
	ml
	50
	100
	
	
	

	210
	Fourniture, transport et pose de câble électrique BT, Type : U1000R02V, Section : 3 x 10 mm2
	ml
	50
	100
	
	
	

	211
	Fourniture, transport et pose de câble électrique BT, Type : U1000R02V, Section : 3 x 16 mm2
	ml
	50
	100
	
	
	

	212
	Fourniture, transport et pose de câble électrique BT, Type : U1000R02V, Section : 3 x 25 mm2 
	ml
	25
	50
	
	
	

	213
	Fourniture, transport et pose de câble électrique BT, Type : U1000R02V, Section : 3 x 35 mm2
	ml
	25
	50
	
	
	

	214
	Fourniture, transport et pose de câble électrique BT, Type : U1000R02V, Section : 3 x 50 mm2
	ml
	25
	50
	
	
	

	215
	Fourniture, transport et pose de câble électrique BT, Type : U1000R02V, Section : 3 x 70 mm2
	ml
	25
	50
	
	
	

	216
	Fourniture, transport et pose de câble, section : 3*1.5 mm2, Type : souple pour électrode niveau 4 à 20 ma
	ml
	400
	800
	
	
	

	217
	Fourniture et pose de câble électriques, Type : souple 3 x 2.5
	ml
	50
	100
	
	
	

	218
	Fourniture et pose de câble électriques, ou d'instrumentation Type : souple 3 x 1
	ml
	100
	200
	
	
	

	219
	Fourniture, transport et pose d'un kit de jonction étanche thermorétractable pour câble électrique immergé de section 10 mm², y compris accessoires de raccordement, essais et toutes sujétions de mise en œuvre.
	U
	2
	4
	
	
	

	220
	Fourniture, transport et pose d'un kit de jonction étanche thermorétractable pour câble électrique immergé de section 25 mm², y compris accessoires de raccordement, essais et toutes sujétions de mise en œuvre.
	U
	2
	4
	
	
	

	221
	Fourniture, transport et pose d'un kit de jonction étanche thermorétractable pour câble  électrique immergé de section 45 mm², y compris accessoires de raccordement, essais et toutes sujétions de mise en œuvre.
	U
	2
	4
	
	
	

	222
	Fourniture, transport et pose d'un kit de jonction étanche thermorétractable pour câble électrique immergé de section 75 mm², y compris accessoires de raccordement, essais et toutes sujétions de mise en œuvre.
	U
	2
	4
	
	
	

	223
	Mise à disposition de personnel pour manutention et travaux divers, Catégorie de personnel : manœuvre ordinaire
	J
	25
	50
	
	
	

	224
	Mise à disposition, Puissance : supérieur ou égale à 5 KVA et inférieur à 15 KVA, Type d'équipement : groupe électrogène
	J
	5
	10
	
	
	

	225
	Mise à disposition, Puissance : supérieur ou égale 15 KVA et inférieur à 150 KVA, Type d'équipement : groupe électrogène
	J
	5
	10
	
	
	

	226
	Mise à disposition, Puissance : supérieur ou égale 150 KVA et inférieur à 250 KVA, Type d'équipement : groupe électrogène
	J
	5
	10
	
	
	

	227
	Travaux de modification et d'usinage des pièces mécaniques
	U
	1
	2
	
	
	

	228
	Démolition et remplacement des socles en béton armé, Type : groupe électropompe à axe horizontal
	U
	2
	4
	
	
	

	229
	Fourniture, transport et pose de Caillebotis galvanisé
	M2
	10
	20
	
	
	

	230
	Peinture Glycérophtalique laquée sur groupe de pompage à axe horizontal, Type : EMAIL CELLUC
	U
	10
	20
	
	
	

	231
	Fourniture, transport et pose de Poires à seuils de niveau
	U
	10
	20
	
	
	

	232
	Peinture Glycérophtalique laquée sur canalisations et équipements métallique
	ml
	200
	400
	
	
	

	233
	Fourniture, transport et pose de pressostat, Type : à deux seuils réglables
	U
	5
	10
	
	
	

	234
	Dépose et pose de tuyauterie et robinetterie, Diamètre : divers
	U
	1
	2
	
	
	

	235
	Fourniture et transport de Graisse, Type : à roulement, haute température, adaptée aux roulements des équipements électromécaniques
	KG
	60
	120
	
	
	

	236
	Fourniture, transport et pose de Manomètre, Type : antivibratoire à bain de glycérine 0 à 10 bars, y compris accessoires de raccordement et essais
	U
	5
	10
	
	
	

	237
	Fourniture, transport et pose de Manomètre, Type : antivibratoire à bain de glycérine 0 à 16 bars, y compris accessoires de raccordement et essais
	U
	5
	10
	
	
	

	238
	Fourniture, transport et pose de Manomètre, Type : antivibratoire à bain de glycérine 0 à 25 bars, y compris accessoires de raccordement et essais
	U
	1
	1
	
	
	

	239
	Fourniture et transport de Robinet, Type : à 3 positions placé sur conduite d'aspiration et de refoulement pour l'emplacement des manomètres
	U
	10
	20
	
	
	

	240
	Fourniture, transport et pose de Hublot étanche avec lampe B22 LED
	U
	20
	40
	
	
	

	241
	Fourniture, transport et pose de Projecteur, type de projecteur : LED, puissance électrique : 150 W 
	U
	20
	40
	
	
	

	242
	Fourniture, transport et pose de luminaire, type de luminaire sur poteaux LED, puissance électrique : 150 W
	U
	10
	20
	
	
	

	243
	Fourniture, transport et pose de lampadaire, puissance : 220V 60W, Type : à boule pour jardin
	U
	1
	2
	
	
	

	244
	Réparation menuiserie métallique porte, fenêtre, volet roulant (changement paumelle, serrure, poignée, levier, crémone, etc.)
	U
	8
	16
	
	
	

	245
	Fourniture et mise en oeuvre de peinture vinylique en 3 couches sur les parements sur plafonds et murs intérieurs et extérieurs y compris rebouchage grattage, brossage, dépoussiérage, rebouchée, couche d'impression et toutes sujétions
	M2
	250
	500
	
	
	

	246
	Remise en état de l'éclairage intérieur y compris fourniture matériels, câbles et toutes sujétions
	U
	3
	6
	
	
	

	247
	Remise en état de l'éclairage extérieur y compris fourniture matériels, câbles et toutes sujétions
	U
	3
	6
	
	
	

	248
	Dépose, fourniture, transport, pose et mise en service d'une pompe d'épuisement de débit 5 l/s et HMT 20 m, toutes sujétions comprises
	U
	1
	3
	
	
	

	249
	Création du regard d'évacuation pour pompe d'épuisement, y compris terrassement, maçonnerie, tampon et évacuation des déblais
	U
	2
	4
	
	
	

	250
	Entretien du local technique de la  station de pompage ou de surpression comprenant l'entretien du génie civil (petites réparations, rebouchage des fissures, remise en état des enduits), le nettoyage des caniveaux et regards, l'évacuation et la mise en décharge des déchets et gravats, toutes sujétions comprises
	U
	2
	4
	
	
	

	251
	Fourniture, transport et pose d'un palan électrique à chaîne de capacité 5 tonnes, y compris chariot, accessoires de fixation, certificat de conformité, essais et mise en service
	U
	1
	1
	
	
	

	252
	Fourniture, transport et pose d'un trépied de levage galvanisé de capacité 5 tonnes pour la dépose et la repose des groupes électropompes immergés, y compris accessoires de fixation, certificat de charge, essais et mise en service
	U
	1
	1
	
	
	

	253
	Fourniture, transport et pose d'un palan manuel à chaîne de capacité 1 tonne, y compris accessoires de fixation, certificat de conformité, essais et mise en service
	U
	1
	1
	
	
	

	254
	Dépose et pose d'un groupe électropompe immergé, y compris dépose et pose de la colonne montante, du câble électrique et des accessoires.
	U
	1
	1
	
	
	

	255
	Fourniture, transport et pose d'une crépine de forage en acier galvanisé ou en acier inoxydable, de diamètre compris entre 80 mm et 125 mm, y compris raccordement, accessoires de fixation et toutes sujétions de mise en œuvre. 
	U
	1
	1
	
	
	

	256
	Fourniture, transport et pose d'une tête de forage complète en acier galvanisé ou inoxydable, adaptée au diamètre du forage, y compris brides, presse-étoupe, passages de câbles, accessoires de fixation, essais et toutes sujétions de mise en œuvre.
	U
	1
	1
	
	
	

	257
	Maintenance corrective d'un robinet flotteur de réservoir, comprenant le démontage, le nettoyage, le détartrage, le redressage ou le remplacement de la tige, le remplacement des pièces d'usure, le réglage, le remontage, les essais et toutes sujétions.
	U
	1
	2
	
	
	

	258
	Fourniture, transport et pose d'un onduleur de puissance 1000 VA, Tension 230 V, comprenant batteries intégrées, accessoires de raccordement et toutes sujétions.
	U
	1
	2
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	Fourniture, transport et pose de capteur de pression, Gamme : 0 à 16  bar
	U
	2
	4
	
	
	

	Total hors TVA
	
	 

	Taux TVA (……….. %)
	
	 

	Total TTC
	
	 



Fait à ……………….. Le ……………………………
(Signature et cachet du concurrent)
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