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SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA
SRM-RSK





Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF


APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES
[bookmark: _GoBack]DE PRIX N° O/290/26



TRAVAUX D'ENTRETIEN ET REPARATION DES FUITES 
SUR LES RESEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE
AU NIVEAU DE LA DIRECTION PROVINCIALE DE KENITRA RELEVANT DE LA SRM - RSK



Bordereau des prix – Détail estimatif
	N° 
du poste
	Désignation des prestations
	Unité de mesure ou de compte
	Quantité
	Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres)
	Total (en chiffres)

	
	1
	2
	3
	4
	5=3x4

		Intervention type 1
Réparation de fuite sur branchement y compris remise en état des lieux, tous types de réfection conformément au CPS.

	1
	Réparation de fuite d’eau sur branchement existant : changement de Collier et/ou robinet de prise en charge.
	U
	300
	
	

	2
	Réparation de fuite d’eau sur branchement existant : Manchons PEHD PN 16 et Tuyaux PEHD PN 16 et/ou collier en PEHD
	U
	650
	
	

	3
	Fourniture, transport et mise à niveau des bouches à clé rondes en fonte ductile, avec tubes allonges, y compris la remise en état des lieux à l’identique de l’existant, ainsi que la confection d’une couronne en béton armé Toute la fourniture est à la charge de l’entrepreneur)
	U
	40
	
	

	4
	Réparation de fuite d’eau à l'intérieur de la niche et la nourrice
	U
	30
	
	

		Intervention type 2

	5
	Renouvellement total des branchements d’eau potable  y compris, remise en état des lieux et tous types de réfection conformément au CPS
	U
	20
	
	

		Intervention type 3
Réparation de fuite sur conduite , toutes natures de canalisations y compris, remise en état des lieux, tous types de réfection conformément au CPS

	6
	Réparation de fuite d’eau sur conduite existante, Diamètre nominal :  Supérieur ou égal à 50 et Inférieur ou égal à 63 mm.
	U
	80
	
	

	7
	Réparation de fuites d'eau sur conduite existante , Diamètre nominal supérieur strictement 63 et inférieur ou égal à 90 mm
	U
	60
	
	

	8
	Réparation de fuites d'eau sur conduite existante , Diamètre nominal supérieur strictement 90 et inférieur ou égal à 125 mm
	U
	20
	
	

	9
	Réparation de fuite d’eau sur conduite existante, Diamètre nominal : Supérieur strictement à 125 mm et inférieur ou égal à 200 mm.
	U
	10
	
	

	10
	Réparation de fuite d’eau sur conduite existante, Diamètre nominal : Supérieur strictement à 200 mm et inférieur ou égal à 315 mm
	U
	10
	
	

	11
	Réparation de fuite d’eau sur conduite existante, Diamètre nominal : Supérieur strictement à 315 mm et inférieur ou égal à 500 mm
	U
	6
	
	

	Intervention type 4
Réparation de fuites sur pièces spéciales, Fourniture, transport et pose de la pièce défectueuse, y compris, remise en état des lieux, tous types de réfection conformément au CPS

	12
	Diamètre nominal : Supérieur ou égal à 60 mm et inférieur ou égal à 100 mm
	U
	30
	
	

	13
	Diamètre nominal : Supérieur strictement à 100 mm et inférieur ou égal à 200 mm
	U
	10
	
	

	14
	Diamètre nominal : Supérieur strictement à 200 mm et inférieur ou égal à 315 mm
	U
	4
	
	

	15
	Diamètre nominal : Supérieur strictement à 315 mm et inférieur ou égal à 500 mm
	U
	4
	
	

	Intervention type 5
Réparation de fuites sur pièces spéciales, serrage et/ou changement des boulons remise en état des lieux tous types de réfection  conformément au CPS (toutes joints et boulons sont fournies par l'entreprise)

	16
	Réparation de fuites sur pièces spéciales, serrage et/ou changement des boulons remise en état des lieux tous types de réfection conformément au CPS (toutes joints et boulons sont fournies par l'entreprise)
	U
	80
	
	

	Intervention type 6
Réparation des fuites au niveau des conduites en béton précontraint  y compris  remise en état des lieux , tous types de réfection conformément au CPS (toutes les pièces réparation sont fournies par l'entreprise)

	17
	Diamètre nominal égal à 400 mm
	U
	3
	
	

	18
	Diamètre nominal égal à 500 mm
	U
	2
	
	

	19
	Diamètre nominal égal à 600 mm
	U
	2
	
	

	20
	Diamètre nominal égal à 700 mm
	U
	1
	
	

	21
	Diamètre nominal égal à 800 mm
	U
	1
	
	

	22
	Diamètre nominal égal à 900 mm
	U
	1
	
	

	Intervention type 7
Réparation de fuite sur conduite en fonte compris, remise en état des lieux, tous types de réfection  conformément au CPS

	23
	Diamètre nominal égal à 600 mm
	U
	1
	
	

	24
	Diamètre nominal égal à 700 mm
	U
	1
	
	

	Intervention type 8

	25
	Débouchage de conduites d'eau potable, Diamètre nominal : inférieur  à  63 mm
	ml
	5
	
	

	26
	Débouchage de conduites d'eau potable, Diamètre nominal : de 63mm à 125 mm  
	ml
	5
	
	

	27
	Débouchage de conduites d'eau potable, Diamètre nominal : de 140mm à 225  mm
	ml
	5
	
	

	28
	Réfection de chaussée
	m2
	60
	
	

	29
	Réfection de trottoir
	m2
	30
	
	

	Total hors TVA
	

	Taux TVA (……….. %)
	

	Total TTC
	



Fait à ……………….. Le ……………………………
(Signature et cachet du concurrent)
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