[bookmark: _Toc146903136][bookmark: _Toc185094858][bookmark: _Toc231552689]BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT LIQUIDE DU CENTRE DE LA COMMUNE TERRITORIALE OUAKLIM - PROVINCE DE TINGHIR

	N° DES PRIX
	DESIGNATION DES OUVRAGES
	UNITE
	QUANTITE
	PRIX UNITAIRE
	MONTANT              (DHS)

	
	
	
	
	
	

	1
	Installation et repliement de chantier
	ft
	1.00
	
	

	2
	Dossier d’exécution 
	ft
	1.00
	
	

	3
	Etablissement des plans de recollement
	ft
	1.00
	
	

	 
	Réseau d'assainissement
	 
	 
	
	

	4
	Terrassement en tranchée et en puits de terrain de toute nature pour canalisations et ouvrages
	m3
	34 657.00
	
	

	5
	Lit de pose en sable 
	m3
	1 100.00
	
	

	6
	Lit de pose en gravette
	m3
	660.00
	
	

	7
	Remblais primaires 
	m3
	9 002.00
	
	

	8
	Remblais secondaires  pour conduites et ouvrages annexes, enterre d'extraction des fouilles 
	m3
	15 433.00
	
	

	9
	Remblais secondaires  pour conduites et ouvrages annexes, en matériau d’apport constitué de terre propre de bonne qualité
	m3
	8 956.00
	
	

	10
	Fourniture, transport et pose de canalisation DN 400mm en PVC série 1, PP OU PEHD CR8  ÉQUIVALENT
	ml
	2 713.00
	
	

	11
	Fourniture, transport et pose de canalisation DN 315mm en PVC série 1, PP OU PEHD CR8  ÉQUIVALENT
	ml
	17 747.00
	
	

	12
	Regards de visite à toute profondeur
	U
	671.00
	
	

	13
	Regard de chute 
	U
	7.00
	
	

	14
	Tampons et cadre en fonte ductile (classe D400)
	U
	685.00
	
	

	15
	Exécution de Branchements simples
	U
	605.00
	
	

	16
	Exécution de conduite de branchement DN 200mm en PVC série 1, PP OU PEHD CR8 ÉQUIVALENT
	ml
	6 380.00
	
	

	17
	Exécution des regards borgnes
	U
	220.00
	
	

	18
	Réalisation de traversée de pistes et chaussées
	ml
	220.00
	
	

	19
	Réalisation de traversée par fonçage
	ml
	55.00
	
	

	20
	Réalisation de traversée de chaâba et seguia
	ml
	88.00
	
	

	21
	Démolition et réfection de la chaussée goudronnée et trottoir
	m2
	2 640.00
	
	

	22
	Enrobage et protection du collecteur longeant le lit de chaâba revêtu
	ml
	165.00
	
	

	 
	Station de Pompage 
	 
	 
	
	

	23
	Fourniture et pose des équipement SR1
	FT
	1.00
	
	

	24
	Fourniture et pose des équipement SR2
	FT
	1.00
	
	

	25
	Fourniture et pose des équipement SR3
	FT
	1.00
	
	

	26
	Installation d'alimentation électrique par énergie solaire.
	FT
	2.00
	
	

	27
	Branchement électrique BT de la station au réseau publique y compris ligne électrique
	U
	3.00
	
	

	28
	Construction de l'ouvrage en béton de la station de relevage 
	ft
	3.00
	
	

	29
	Fourniture, transport et pose de canalisation DN 90 mm (diametre max) PN16 en PVC ou PEHD
	ml
	950.00
	
	

	30
	Fourniture, transport et pose de canalisation DN 160 mm (diametre max) PN16 en PVC ou PEHD
	ml
	550.00
	
	

	31
	Fourniture, transport et pose de réservoir hydropneumatique, Type : assainissement à vessie anti-bélier
	U
	3.00
	
	

	32
	Fourniture et pose d'une vanne à opercule de vidange DN 80 y compris regard
	U
	3.00
	
	

	33
	Fourniture et pose d'une ventouse DN80 y compris regard
	U
	3.00
	
	

	34
	Clôture en maçonnerie
	ml
	85.00
	
	

	35
	Portillon métallique (1,90 m x 1,10 m)
	U
	2.00
	
	

	36
	Plateforme bétonnée
	m²
	16.00
	
	

	 
	Station d'épuration
	 
	 
	
	

	37
	Déblais de terrain de toute nature pour la station d'épuration
	m3
	6 721.00
	
	

	38
	Remblai en masse pour ouvrage
	m3
	464.00
	
	

	39
	Hérissonage en moellons de 20 cm d'épaisseur 
	m2
	261.00
	
	

	40
	Béton de propreté de classe B5, dosé à 200 kg/m3
	m3
	27.00
	
	

	41
	Béton armé hydrofuge classe B2 dosé à 350 kg/m3 de Résistance nominale à la compression à 28 jours : 270 bar.
	m3
	226.00
	
	

	42
	Acier haute adhérence pour béton armé
	Kg
	20 280.00
	
	

	43
	Enduit au mortier de ciment lisse d'épaisseur 2 cm.
	m2
	383.00
	
	

	44
	Enduit bitumineux
	m2
	286.00
	
	

	45
	dégrilleur fin avant Fosse
	U
	1.00
	
	

	46
	Echelle de descente en acier galvanisé
	ml
	15.00
	
	

	47
	Trappe de visite en acier galvanisé à chaud
	m2
	5.00
	
	

	48
	Conduite de ventilation en acier de diamètre 100 mm en col de cygne
	U
	5.00
	
	

	49
	Fourniture, transport et pose de canalisation DN 250 mm en PVC série 1
	ml
	292.00
	
	

	50
	Fourniture, transport et pose de tubes en acier galvanisé DN250 mm 
	ml
	66.00
	
	

	51
	Fourniture, transport et pose de tubes en acier galvanisé DN200 mm 
	ml
	53.00
	
	

	52
	Fourniture, transport et pose de tubes en acier galvanisé DN150 mm 
	ml
	106.00
	
	

	53
	Fourniture, transport et pose de tubes en acier galvanisé DN100 mm 
	ml
	304.00
	
	

	54
	Drain PVC perforé DN 110mm 
	ml
	647.00
	
	

	55
	Drain PVC perforé DN 160mm 
	ml
	132.00
	
	

	56
	Vanne murale DN 250 mm
	U
	4.00
	
	

	57
	Regard de contrôle 50 cm x 50 cm
	U
	13.00
	
	

	58
	Regard de répartition
	U
	3.00
	
	

	59
	Tampons et cadre en fonte ductile (classe D400)
	U
	15.00
	
	

	60
	Caillebotis
	m2
	4.00
	
	

	61
	Massif en béton B4 de dimensions : 0,5 m x 0,5 m 
	U
	53.00
	
	

	62
	Fourniture, transport et pose de siphon auto-amorçant S.I.N.T
	U
	1.00
	
	

	63
	Benne de récupération des déchets de 1.5 m3
	U
	2.00
	
	

	64
	Géotextile 
	m2
	5 570.00
	
	

	65
	Géomembrane de 200 g/m2
	m2
	5 570.00
	
	

	66
	Protection de la géomembrane par enrochement
	m3
	41.00
	
	

	67
	Mise en place d'ouvrage de rejet.
	ft
	1.00
	
	

	68
	Fourniture, transport, montage et essai d'un canal venturi préfabriqué.
	U
	1.00
	
	

	69
	Gabions 
	m3
	128.00
	
	

	70
	Roseaux
	U
	1 038.00
	
	

	71
	Couche filtrante : Gravillon roulé et lavé 2/6 mm
	m3
	1 787.00
	
	

	72
	Couche de transition : Gravillon roulé et lavé 6/20 mm
	m3
	596.00
	
	

	73
	Couche drainante : Gravillon roulé et lavé 20/60 mm
	m3
	894.00
	
	

	74
	Couche filtrante en sable grossier ou gravier fin (gravier de 3 à 8 mm)
	m3
	668.00
	
	

	75
	Gabion alimentation ou évacuation (galet de 60 à 100 mm) 
	m3
	44.00
	
	

	 
	DIVERS
	 
	 
	
	

	76
	Réalisation d'ouvrage de sortie et trop plein en béton
	ft
	1.00
	
	

	77
	Fourniture, transport et pose de clôture grillagée
	ml
	400.00
	
	

	78
	Clôture en maçonnerie
	ml
	10.00
	
	

	79
	Portail métallique (1,90 m x 3,10 m)
	U
	1.00
	
	

	80
	Portillon métallique (1,90 m x 1,10 m)
	U
	1.00
	
	

	81
	Construction de loge gardien de 5m x 4 m 
	ft
	1.00
	
	

	82
	Construction d'un batiment d'exploitation
	ft
	1.00
	
	

	83
	Fourniture, transport et installation de kit solaire complet avec régulateur et batterie et toutes sujétions.
	ft
	2.00
	
	

	84
	Extincteur à poudre de 6 kg
	U
	2.00
	
	

	85
	Pistes d'accès
	m2
	2 920.00
	
	

	86
	Voies de circulation et parking revêtus
	m2
	1 940.00
	
	

	87
	Bordure de trottoir T3
	ml
	60.00
	
	

	88
	Trottoir
	m²
	120.00
	
	

	89
	Plantation de plantes grasses et aménagement d'espace vert
	U
	150.00
	
	

	90
	Réalisation du Réseau d'arrosage par les Eaux usées épurées des plantations en PVC DN 50 mm avec kit de pompage solaire
	Ft
	1.00
	
	

	91
	Raccordement bâtiment exploitation de la STEP au réseau AEP
	Ml
	700.00
	
	

	92
	Raccordement bâtiment exploitation de la STEP au réseau Electricité 
	ml
	600.00
	
	

	93
	Lampadaire solaire pour éclairage extérieur de la STEP
	U
	50.00
	
	

	                     TOTAL HORS TAXE
	

	                         TVA à 20%
	

	                            TOTAL TTC
	




                                                                             Fait à ……………………, le ………..………………..
                                                                                   			
     Signature et cachet du prestataire
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