
	Bordereau de prix- détail estimatif







	OBJET : 
Construction du Tronçon routier  Reliant TIBATAHINE au Commune Tamaguert, aux limites de la Commune Ait Ourir ( Douar Bouyzourane), Province D’al Haouz 
                                                – Bordereaux des prix – 


	Prix N° 
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Quantité
	P. Unitaire
	Prix Total (HT)

	A - Installation de chantier 

	1
	Installation de chantier           
	F
	1.00
	
	

	Signalisation temporaire :        

	2
	Mise en place des panneaux de signalisation temporaire
	F
	1.00
	
	

	3
	Maintien et entretien des panneaux de signalisation temporaire
	J
	75
	
	

	TOTAL A =
	

	B - Travaux de terrassement 

	4
	Déblai en terrain de toute nature
	m3
	          6 169,00   
	
	

	5
	Remblai compacté par voie humide
	m3
	          5 709,00   
	
	

	TOTAL B =
	

	 C - Construction des Ouvrages d'Art : 

	6
	Déblai pour fouilles en tout terrain de toute nature          
	m3
	           1 107,58   
	
	

	7
	Remblais pour fouilles en tout terrain de toute nature          
	m3
	             179,88   
	
	

	8
	Béton de propreté(B10) dosé à 200 kg/m3   
	m3
	               34,69   
	
	

	9
	Béton de classe B20  dosé à 300 kg/m3    
	m3
	             334,72   
	
	

	10
	Béton armé B25  dosé à 350 kg/m3    
	m3
	               35,00   
	
	

	11
	Aciers H.A                
	Kg
	          3 715,00   
	
	

	12
	Buse f  1000   Type 135 A  
	ml
	             100,00   
	
	

	13
	Buse f  800   Type 135 A  
	ml
	               12,50   
	
	

	14
	Buse  Ø 600   Type 135 A  
	ml
	               20,00   
	
	

	15
	Lit de sable
	m3
	               13,25   
	
	

	16
	Gabions
	m3
	             230,50   
	
	

	17
	Hérissonage 
	m3
	             125,00   
	
	

	18
	Enrochement
	m3
	             234,27   
	
	

	19
	Joint de dilatation
	ml
	             118,00   
	
	

	20
	Joint de retrait
	ml
	             134,00   
	
	

	TOTAL C =
	

	 D - Chaussée+ Accotements

	21
	Couche de 20 cm G.N.B.     
	m3
	1 742,12
	
	

	22
	Couche  de 20 cm G.N.F2
	m3
	3 004,42
	
	

	23
	Couche de 10 cm A,C,     
	m3
	1 600,00
	
	

	Imprégnation en émulsion 55% 

	24
	Fourniture du liant
	T
	14,00
	
	

	25
	Mise en œuvre
	m2
	8 706,59
	
	

	Mise en œuvre d'enduit superficiel bicouche  

	26
	Fourniture du liant
	T
	24,00
	
	

	27
	Mise en œuvre
	m2
	8 706,59
	
	

	28
	[bookmark: _GoBack]Matériaux sélectionnés "20 CM MS  TYPE 1"
	m3
	1 002,30
	
	

	TOTAL D =
	

	 E - Contraintes réseau

	29
	Panneaux standards y/c support galvanisé
	U
	8
	
	

	30
	Déplacement des poteaux électriques BT
	U
	6,00
	
	

	31
	Démolition des ouvrages existants
	U
	5,00
	
	

	32
	Déplacement des regards 
	U
	10,00
	
	

	33
	Abattage des arbres
	U
	25,00
	
	

	TOTAL E =
	

	
	
	
	Total Général H.T
	

	
	
	
	Hors T.V.A.=20%
	

	
	
	Total Général T.T.C 
	





















