CHAPITRE IV: BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
Appel d’offre  N° : 06/2026/CJ
OBJET: TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT LIQUIDE AUX QUARTIERS DE  LA COMMUNE DE JORF
	N°
	DESIGNATION
	U
	Qté
	P.U H.T
	P.Total

	1
	Terrassement en déblai pour tranchées de toute nature y/c toutes sujétions
	M3
	12000
	
	

	2
	Fourniture, transport et mise en œuvre du lit de Pose en sable de 10 cm d'épaisseur, placé sous les canalisations/c toutes sujétions
	M3
	1000
	
	

	3
	Fourniture, transport et pose des canalisations en PEHD DN400 pour assainissement ,Y/c toutes sujétions
	
ML
	
6500
	
	

	4
	Fourniture, transport et pose à pied d'œuvre des conduites en PVC DN200 assainissement SN4 Y/C toutes sujétions
	ML
	1600
	
	

	5
	Fourniture, transport et mise en œuvre de Remblais primaire tamisé et compacté y compris apport et toutes sujétions 
	M3
	4776
	
	

	6

	Fourniture, transport et mise en œuvre de Remblais secondaire compacté y compris apport et toutes sujétions
	M3
	3532
	
	

	7
	Exécution des regards de visite conformément au plan type sur les canalisations de collecte quel que soit la profondeur Y/c toutes sujétions
	U
	320
	
	

	8
	Exécution des bouches d’égout a grille conformément au plan type, y/c toutes sujétions 
	U
	145
	
	

	9
	Exécution des regards borgnes sur les canalisations conformément au plan type Y/c toutes sujétions
	U
	140
	
	

	10
	Exécution des boites de branchement simple sur les canalisations conformément au plan type, y/c toutes sujétions
	U
	450
	
	

	11
	Exécution des boites de branchement doubles  sur les canalisations conformément au plan type, y/c toutes sujétions
	U
	85
	
	

	12
	Fourniture, transport et pose des cadres et grilles en fonte ductile classe  D400
	U
	145
	
	

	13
	Fourniture, transport et pose des cadres et tampons en fonte ductile classe  D400 pour regards de visite
	U
	320
	
	

	14
	Fourniture, transport et pose des appareils siphoïdes pour regards à grille
	U
	145
	
	

	15
	Réfection de tous les ouvrage existants y/c toutes sujétions pour mise en service
	U
	15
	
	

	16
	Réfection de réseaux d’eau potable dégradé y/c toutes accessoires et toutes sujétions pour mise en service.  
	
F
	
1
	
	

	17
	Réalisation des traverses des seguias avec canalisation en PVC DN200 y/c toutes accessoires toutes surjetions pour mise en service.  
	
ML
	
120
	
	

	18
	Réalisation des forages diriges horizontal souterrain y/c tirage de la canalisation en PEHD DN400 pour assainissement, y/c  toutes accessoires et toutes sujétions pour mise en service
	
ML
	
100
	
	

	19
	Fourniture, transport et mise en œuvre de béton classe B25 y compris coffrage y/c toutes sujétions.
	
M3
	
10
	
	

	20
	Fourniture, transport et mise en œuvre des aciers HA y/c toutes sujétions.
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KG
	
1000
	
	

	TOTAL H.TVA…………...…
	

	TAUX DE TVA (20 %)……… 
	

	TOTAL   (T.T.C)……………. 
	


Le présent bordereau est arrêter à la somme de : ___________________________________________________________Dirhams,

