PBORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF
OBJET Adduction d’eau potable au douar Tamerzagte Commune Ait Said , Province d'Essaouira.
	N°.P
	Désignations
	Unité
	Quantité
	P .U en DH
( Hors TVA )
	Total
( Hors TVA )

	
	a)Travaux de construction de château 25 m3
	
	
	
	

	1
	Déblais pour fouilles dans terrain rocheux y/c toutes sujétions.
	
	
	
	

	
	Le mètre cube :
	M3
	19,00
	
	

	2
	Remblais y/c toutes sujétions.
	
	
	
	

	
	Le mètre cube :
	M3
	7,20
	
	

	3
	Béton de propreté
	
	
	
	

	
	Le mètre cube :
	M3
	1,10
	  
	

	4
	Béton cyclopéen  
	
	
	
	

	
	Le mètre cube :
	M3
	5.76
	
	

	5
	Hérissonage de 0,20m y/c toutes sujétions.
	
	
	
	

	
	Le mètre carré :
	M2
	9,70
	
	

	6
	Maçonnerie de moellon en fondations y/c toutes sujétions.
	
	
	
	

	
	Le mètre cube :
	M3
	4,60
	
	

	7
	Béton de forme
	
	
	
	

	
	Le mètre carré :
	M2
	11
	
	

	8
	Béton armé y compris acier pour touts ouvrage
	
	
	
	

	
	Le mètre cube :
	M3
	26.2
	
	

	9
	Maçonnerie en agglos de 0,15cm y/c toutes sujétions
	
	
	
	

	
	Le mètre carré :
	M2
	70.00
	
	

	10
	Maçonnerie en briques creuse de 7cm
	
	
	
	

	
	Le mètre carré :
	M2
	48,00
	
	

	11
	Enduit ordinaire au mortier de ciment
	
	
	
	

	
	Le mètre carré :
	M2
	227.00
	
	

	12
	Enduit intérieur étanche 
	
	
	
	

	
	Le mètre carré :
	M2
	60.00
	
	

	13
	Étanchéité par une chape au mortier de ciment armée
	
	
	
	

	
	Le mètre carré :
	M2
	13,00
	
	

	14
	Badigeon à la chaux
	
	
	
	

	
	Le mètre carré :
	M2
	227.00
	
	

	15
	 F.P de Couvercle en tôle d’Acier Galvanisé avec cheminée d’aération 
	
	
	
	

	
	L'unité:
	U
	01
	
	

	16
	Porte métallique de 1,00x2,00m y/c toutes sujétions.
	
	
	
	

	
	L'unité:
	U
	01
	
	

	17
	Châssis métalliques de 0,80x0,60 ; y/c toutes sujétions.
	
	
	
	

	
	L'unité:
	U
	01
	
	

	18
	Echelle en acier galvanisé de 0,40m de largeur Y/C toutes sujétions
	
	
	
	

	
	Le mètre linéaire:
	ML
	10.00
	
	

	19
	Echelle fixe en inox à l'intérieur de la cuve de 0,40 de largeur y compris toutes sujétions
	
	
	
	

	
	Le mètre linéaire:
	ML
	3.00
	
	

	20
	Peinture Glycérophtalique laquée sur métal
	
	
	
	

	
	Le mètre carré :
	M2
	5,50
	
	

	21
	Trottoir périphérique de 1 m auteur de construction
	
	
	
	

	
	Le mètre linéaire:
	ML
	21,80
	
	

	
	                                                                                                                              TOTAL   (a)
	








	b)  Equipement hydrauliques du châteaux :
	
	
	
	

	22
	Fourniture et installation d'un robinet de Vanne  à opercule en laiton avec volant. DN 2’’   
	
	
	
	

	
	L'unité:
	U
	04
	
	

	23
	Fourniture et pose d'une crépine bridée en Acier Galvanisé à chaud DN 2’’   . Y/C toutes sujétions.
	
	
	
	

	
	L'unité:
	U
	01
	
	

	24
	FTP  Clapet d'extrémité pour trop plein en AG DN 2’’   
	
	
	
	

	
	L'unité:
	U
	01
	
	

	25
	Fourniture, transport et pose d'un coude 1/4 à brides en acier galvanisé à chaud  DN 2’’   
	

	

	
	

	
	L'unité:
	U
	04
	
	

	26
	Fourniture, transport et pose de raccords Bride major stop 60 / 63 PN 16 en A.G à chaud et Pehd  y compris toutes sujétions.
	

	


	
	

	
	L'unité:
	U
	01
	
	

	27
	Fourniture et installation des éléments bridés en 
AG DN 2’’   
	
	
	
	

	
	Le mètre linéaire:
	ML
	14,00
	
	

	
28
	Robinet à flotteur inox anti-bélier
	
	
	
	

	
	L'unité:
	U
	01
	
	

	
	                                                                                                                          TOTAL   (b)
	

	c)- Conduites de distribution:
	
	
	
	

	29
	Déblai :Tranchées en terrain rocheux, en, profondeur de 0,50m *0.70m
	
	
	
	

	
	Le mètre cube :
	M3
	24.50
	
	

	30
	Remblais y compris toutes sujétions.
	
	
	
	

	
	Le mètre cube :
	M3
	21,00
	
	

	31
	Lit de sable
	
	
	
	

	
	Le mètre cube :
	M3
	3,50
	
	

	32
	La fourniture, le transport et la pose des conduites en PEHD DN 63 PN16 1°choix  y/c toutes sujétions.
	
	
	
	

	
	Le mètre linéaire:
	ML
	70.00
	
	

	33
	Fourniture, transport et pose de conduite en acier galvanisé DN 2’’.y/c toutes sujétions
	 
	
	
	


	
	Le mètre linéaire:
	ml
	300,00
	
	

	34
	Blocs d'appui en béton
	 
	
	
	

	
	L'unité:
	U
	100
	
	

	35

	Fourniture et pose de ventouses  métalliques à simple effet  , y compris accessoires et toutes sujétions. 

	
	
	
	

	
	L'unité:
	U
	01
	
	

	36
	Fourniture et pose d’une Vanne de sectionnement Fi-63.
	
	
	
	

	
	L'unité:
	U
	01
	
	

	37
	Construction des regards en béton y/c tampon  et   toutes sujétions  
	
	
	
	

	
	L'unité:
	U
	01
	
	

	38
	Plans de recollement.
	
	
	
	

	
	forfait...
	ft
	01
	
	

	
	                                                                                                                             TOTAL   (c)
	

	
	                                                                                TOTAL  HT  EN DHS (a+b+c)
	

	
	                                                                                TOTAL TVA (20%) EN DHS
	

	
	                                                                                TOTAL   TTC  EN DHS 
	


Arrêté le présent bordereau des prix à la somme de : …………….………………………………………………………………                    
