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PREAMBULE

 Appel d’offres ouvert international sur offres de prix, en application des dispositions du paragraphe 1 du I de l’article 19, de l’alinéa b) du paragraphe 3 du I de l’article 19 et de l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 20 du décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.


Entre

L’Agence Nationale du Soutien Social (ANSS), représentée par sa Directrice Générale, désignée ci-après par le terme « Maître d’ouvrage », « Administration », ANSS, ou l’Agence.

D’UNE PART
ET
1. Cas d’une personne morale :
 La société ……………………………………………………représentée par M ………………………………………………………………qualité……………………………………..
Agissant au nom et pour le compte de ………………………………en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés. 
Au capital social …………………………………………………. Patente n° …………………………………… 
Registre de commerce de …………………………………Sous le n°…………………………………………..
Affilié à la CNSS sous n° ………………………………………………………………………………………..
Faisant élection de domicile au ……………………………………………………………………………………  
Compte bancaire n° (RIB sur 24 chiffres) …………………………………………..
Ouvert auprès de ……………………………………………… 
Désigné ci-après par le terme « titulaire du marché »

2. Cas de personne physique :
M…………………………………………………………Agissant en son nom et pour son propre compte. 
Registre de commerce de …………………………………………sous le n°……………………………………
Patente n° …………………………………………… Affilié à la CNSS sous n° ……………………………………………………………………………………..
Faisant élection de domicile au……………………………………………………………………………………………………… 
Compte bancaire n° (RIB sur 24 chiffres) ………………………………… 
Ouvert auprès de………………………………………… 
Désigné ci-après par le terme « titulaire du marché »

3. Cas d’un groupement :
Les membres du groupement soussignés constitué aux termes de la convention …………………………………………………………… (les références de la convention) ……………… ………… :
· Membre 1 :
M.……………………………………………………………………qualité 
Agissant au nom et pour le compte de…………………………………………………en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés. 
Au capital social ………………………………………………. Patente n° ……………………………………….
Registre de commerce de……………………………………Sous e n°……………………………………………………………………………………………….
Affilié à la CNSS sous n° ………………………………………………………………………………..
Faisant élection de domicile au ………............…………………………………………………………………… 
Compte bancaire n° (RIB sur 24 chiffres) ………………………………………………………………………………..Ouvert auprès de……………………………………………………………………………………… 
· Membre 2 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Servir les renseignements le concernant) 
· ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
· ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
· Membre n : …………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant M………. (Prénom, nom et qualité) ……. en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de l’exécution des prestations, ayant catiun compte bancaire commun sous n°(RIB sur 24 chiffres)  ………………………………………………… Ouvert auprès de (banque) ……………………
Désigné ci-après par le terme « titulaire du marché ».

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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[bookmark: _uky34t92wcv0]CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
ARTICLE 1. [bookmark: _x9xarl6sxueo]OBJET DE L’APPEL D’OFFRES     
Le présent appel d’offres ouvert international sur offres de prix a pour objet l’acquisition de mobilier de bureau pour le siège de l’Agence Nationale du Soutien Social (ANSS) à Rabat.

ARTICLE 2. [bookmark: _u0wjxj9ubmc4]CONSISTANCE DES PRESTATIONS
[bookmark: _35sm7ycmxu4v]Les prestations objet du présent appel d’offres consistent en la fourniture, la livraison, le montage et l’installation de : 
· Mobilier de bureau destiné au siège de l’ANSS à Rabat.
dont la consistance est détaillée au niveau du chapitre II : clauses techniques.
Les prestations comprennent, pour l’ensemble du mobilier, le transport, le déchargement, la manutention et l’acheminement jusqu’aux locaux désignés, le montage, la mise en place aux emplacements indiqués par le maître d’ouvrage, la fixation des éléments qui le nécessitent, le passage des câbles et les raccordements électriques du mobilier électrifié, le réglage et la mise en service, ainsi que l’évacuation des emballages et le nettoyage des lieux, dans les conditions définies au présent cahier des prescriptions spéciales. Le mobilier doit être remis au maître d’ouvrage monté, installé, raccordé et prêt à l’emploi.
ARTICLE 3. [bookmark: _rk1vm0d9w68n]REPARTITION EN LOTS
[bookmark: _b5ihrmusay9b]   Le présent appel d’offres est lancé en un lot unique.
ARTICLE 4. [bookmark: _f14ng2fwifwi]MAITRE D’OUVRAGE
Le Maître d’Ouvrage est l’Agence Nationale du Soutien Social (ANSS) représentée par sa Directrice Générale.
ARTICLE 5. [bookmark: _nkl411d2poiy]DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE
Les documents constitutifs du marché comprennent :
1. L'acte d’engagement ;
2. Le présent cahier des prescriptions spéciales ;
3. Le bordereau des prix-détail estimatif ;
4. Les prospectus ;
5. Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux. 
En cas de contradiction ou de différence entre les documents constitutifs dudit marché, ceux-ci prévalent dans l’ordre où ils sont énumérés ci-dessus.
ARTICLE 6. [bookmark: _u4e3hm30g6a0]ÉCHANTILLONS, PROSPECTUS 
Les concurrents sont tenus de présenter un échantillon pour chacun des articles signalés par la mention « Échantillon exigé » au niveau du descriptif technique du mobilier (chapitre II du présent CPS). Ces échantillons doivent être strictement conformes aux spécifications techniques exigées et sont présentés dans les conditions, au lieu et dans les délais fixés par l’avis d’appel d’offres et le règlement de consultation, conformément aux dispositions du décret n° 2-22-431 précité.
Chaque échantillon est déposé contre récépissé et doit porter une étiquette indiquant la raison sociale du concurrent, la référence de l’appel d’offres et le numéro du poste correspondant. L’absence d’échantillon pour un article qui l’exige, ou la présentation d’un échantillon non conforme aux spécifications techniques, entraîne l’élimination de l’offre du concurrent concerné, dans les conditions prévues par le règlement de consultation.
Les échantillons présentés par l’attributaire sont conservés par le maître d’ouvrage jusqu’à la réception provisoire et servent de référence pour le contrôle de conformité du mobilier livré ; ils lui sont restitués après cette réception. Les échantillons des autres concurrents leur sont restitués selon les modalités fixées par le règlement de consultation.
Les concurrents doivent, en outre, joindre à leur offre les prospectus du mobilier proposé, permettant d’apprécier sa conformité aux spécifications du chapitre II. Le mobilier livré doit être en tous points conforme aux échantillons et prospectus retenus.
ARTICLE 7. [bookmark: _vvdat7hwlqtr]LIEU D’EXÉCUTION 
[bookmark: _tifcyw5a838f]Les prestations objet du présent marché (livraison, montage et installation du mobilier) seront exécutées au siège de l’Agence Nationale du Soutien Social, situé au Quartier administratif Chellah – Rabat.
ARTICLE 8. [bookmark: _d5d22p3hrrps]REFERENCES AUX TEXTES GENERAUX APPLICABLES AU MARCHE 
Les parties contractantes du marché issu de cet appel d’offres sont soumises aux dispositions des textes suivants :
· Loi n° 59-23 portant création de l’Agence Nationale du Soutien Social (ANSS) ;
· Loi n°65-99 relative au code du travail promulguée par le dahir n° 1-03-194 du 14 Rajeb 1424 (11 septembre 2003) ;
· Loi n° 18.12 relative à la réparation des accidents du travail promulguée par le Dahir n° 1-14-190 du 29 décembre 2014 ;
· Loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n°1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 Février 2015) ;
· Code Général des Impôts institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007, promulguée par le Dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006), tel que modifié et complété ;
· Le décret n° 2-22-431 du 15 Chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics ;
· L’arrêté portant organisation financière et comptable de l’Agence Nationale du Soutien Social (ANSS) ;
· Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG-T) applicables aux marchés de travaux, approuvé par le décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016) ;
· L’arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l’Economie et des Finances, chargé du budget n° 1692-23 du 4 hija 1444 (23 juin 2023) relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics ;
· Tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs au travail, à la sécurité sociale et aux accidents de travail ;
· Tous les textes réglementaires rendus applicables à la date de signature du marché découlant de cet appel d’offres ;

Le titulaire devra se procurer ces documents s'il ne les possède pas déjà et ne pourra en aucun cas exciper de l'ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues.
ARTICLE 9. [bookmark: _uimpqn84y2zf]VALIDITÉ DU MARCHÉ
Le présent marché ne sera valable et définitif qu'après son approbation par l'autorité compétente.
ARTICLE 10. [bookmark: _hwuzos4jn40d]NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE
Il sera fait application des dispositions des articles 142 et 143 du décret 2-22-431 du 08 mars 2023 relatif aux marchés publics.
· [bookmark: _qj2oodj2ywfo]Le marché résultant du présent appel d’offres ne sera valable, définitif et exécutoire qu’après son approbation par l’autorité compétente ;
· L’approbation du marché doit être notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date d’ouverture des plis ; 
· Les conditions de prorogation du délai de l’approbation sont fixées par les dispositions de l’article 143 du décret précité relatif aux marchés publics.
ARTICLE 11. [bookmark: _djzmfn6o6cpx]ELECTION DU DOMICILE DU TITULAIRE
Les notifications du maître d’ouvrage sont valablement faites au domicile élu ou au siège social du titulaire, envoyées par fax, par e-mail ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine, notamment les canaux mentionnés dans l’acte d’engagement.
En cas de changement de domicile, l’entrepreneur est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.
ARTICLE 12. [bookmark: _3oa70y9ute93]NANTISSEMENT 
 Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de : 
· La loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n° 1-15-05 du 29 Rabii II 1436 (19 février 2015) ;
· La loi 59.23 portant création de l’Agence Nationale du Soutien Sociale ; 
· L’article 46 de l’arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du budget n° 1692-23 du 4 Hija 1444 (23 juin 2023) relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics.
ARTICLE 13. [bookmark: _m5x84q8qvi96]SOUS - TRAITANCE
Toutes les prestations objet du marché, constituent le corps d’état principal, de ce fait, et conformément à l’article 151 du décret n° 2-22-431 du 15chaaban 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics, ces prestations ne peuvent faire l’objet de sous-traitance.
ARTICLE 14. [bookmark: _vtbuytib6nkg]DELAI D’EXECUTION
Le délai d’exécution des prestations objet du présent marché, est de trois (3) mois. L’ensemble du mobilier doit être livré, monté, installé et raccordé, les emballages évacués et les locaux nettoyés, de manière que le siège soit pleinement opérationnel.
Ce délai court à partir de la date prévue par l’ordre de service prescrivant le commencement de l’exécution des prestations. Le titulaire est tenu d’organiser la fabrication, la livraison et l’installation du mobilier de manière à respecter cette échéance.
ARTICLE 15. [bookmark: _5w8tz7i3oxvr]NATURE DES PRIX 
Le présent marché est à prix unitaires. 
Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés au bordereau des prix-détail estimatif. 
Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de la fourniture, du transport, de la livraison, du déchargement, de la manutention, du montage, de l’installation, de la fixation, du passage des câbles et des raccordements électriques du mobilier électrifié, du réglage, de la mise en service, de l’évacuation des emballages et du nettoyage des locaux, y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au fournisseur une marge pour bénéfices et risques et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de l’exécution des prestations. Aucune plus-value ne sera accordée au titre des sujétions de livraison, de manutention, de montage ou d’installation.
ARTICLE 16. [bookmark: _35wiyf38pr14]CARACTERE DES PRIX 
Conformément aux dispositions de l’article 15 du décret n° 2-22-431, les prix du marché sont fermes et non révisables.
ARTICLE 17. [bookmark: _eq70f4h0eyx6]CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF
A/ Le cautionnement provisoire :
­Le montant du cautionnement provisoire est fixé à quatre-vingt-quatorze (94.000,00) dirhams .
B/ Le cautionnement définitif :
­Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant initial du marché arrondi au dirham supérieur. Il devra être constitué dans les 20 jours suivant la notification de l’approbation du marché, Il reste affecté à la garantie des engagements contractuels du titulaire jusqu'à la réception du marché. 
­Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace est libérée conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 18. [bookmark: _i8vow4k0bbsm]RETENUE DE GARANTIE 
Selon l’article 64 du CCAG-T, Une retenue de garantie sera prélevée sur les acomptes. Elle est fixée à dix pour cent (10 %) du montant de chaque acompte. 
Elle cessera de croître lorsqu'elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du marché augmenté le cas échéant, du montant des avenants. 
La retenue de garantie peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire.
Conformément à l’article 19 du CCAG-T, le paiement de la retenue de garantie est effectué ou bien la caution qui la remplace est libérée à la suite d’une mainlevée délivrée par le maitre d’ouvrage, dès la signature du procès-verbal de la réception définitive des fournitures.  

ARTICLE 19. [bookmark: _s46z4jlpxp2u]ASSURANCES - RESPONSABILITES 
Le fournisseur doit adresser à l’ANSS, avant tout commencement de livraison et d’installation des fournitures, les copies des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir tous les risques inhérents à la réalisation du marché, et ce conformément aux dispositions de l’article 25 du CCAG-Travaux.
Le titulaire est responsable de tous les dommages corporels ou matériels causés, à l’occasion de la livraison, de la manutention, du montage et de l’installation du mobilier, à son personnel, au personnel du maître d’ouvrage, aux tiers, ainsi qu’aux locaux, installations et biens du maître d’ouvrage. Il demeure responsable du mobilier (perte, vol, casse, détérioration) jusqu’à sa réception provisoire.

ARTICLE 20. [bookmark: _7vp2eiclu2ce]DÉLAI DE GARANTIE
Conformément à l’article 75 du CCAG-Travaux, le délai de garantie est fixé à trois (3) ans à compter de la date de la réception provisoire. 
Pendant le délai de garantie, le fournisseur sera tenu, de procéder aux rectifications qui lui seraient demandées en cas de mauvaise qualité, anomalies ou défe???ctuosités constatées, sans pour autant que ces fournitures supplémentaires puissent donner lieu au paiement à l'exception toutefois, de celles résultant de l’usure normale, d'un abus d'usage ou de dommages causés par le maître d’ouvrage.

Pendant la période de garantie, le titulaire assurera, sans frais supplémentaire, la maintenance des équipements sur le site de l’ANSS. 

Cette maintenance consiste en : 
· La maintenance de premier niveau, à la demande du maître d’ouvrage, qui correspond à la détection du sous-ensemble en défaut et l’exécution sur le site d’exploitation des opérations suivantes : réparation, mise au point ou remplacement standard des éléments reconnus défectueux dans un délai ne dépassant pas 2 jours et ce à compter de l’heure d’appel du maître d’ouvrage. 
· A défaut de pouvoir réaliser la maintenance de premier niveau sur le site dans le délai imparti, le titulaire mettra immédiatement à la disposition du maître d’ouvrage un mobilier de remplacement, au moins équivalent à l’équipement défectueux et s’engage à : 
· Réaliser la maintenance de second niveau qui correspond à la réparation en usine ou en atelier des sous-ensembles défectueux. A noter que les composants irréparables devront être remplacés sans coût supplémentaire par des composants au moins équivalents à l’état neuf et du même constructeur ; 
· Retourner au lieu de son exploitation, à l’ANSS, par le service du titulaire et à sa charge, ledit équipement après sa réparation. 

Le titulaire doit s’engager à remettre suite à chaque intervention une fiche d’intervention précisant : 
· Le numéro d’intervention ; 
· Le contact ; 
· Le mobilier concerné et son numéro de série ; 
· Les prestations effectuées. 

ARTICLE 21. [bookmark: _wxa4ransjn4y]MODALITÉS ET CONDITIONS DE LIVRAISON, DE MONTAGE ET D’INSTALLATION

1-Modalités de livraison
La livraison du mobilier objet du marché doit être réalisée par les moyens propres du titulaire du marché, à ses frais et sous sa responsabilité, au siège de l’Agence Nationale du Soutien Social sis au Quartier administratif Chellah – Rabat, y compris le transport, le déchargement, la manutention et l’acheminement du mobilier jusqu’aux locaux et étages désignés par le maître d’ouvrage (les emplacements précis de chaque article seront communiqués au titulaire du marché par la division des moyens généraux).

Le mobilier livré doit être accompagné d’un bulletin de livraison établi en trois exemplaires. Ce bulletin doit indiquer :
1. La date de livraison ;
2. La référence au marché ;
3. L’identification du fournisseur ;
4. L’identification du mobilier livré (n° du marché, n° de l’article, désignation et caractéristique du mobilier, numéros de série, quantités livrées…etc.).
Toute livraison de mobilier doit s’effectuer pendant les jours ouvrables et en dehors des jours fériés et dans tous les cas selon un programme préétabli par le fournisseur et accepté par le maître d’ouvrage.
Avant toute livraison de mobilier, le titulaire du marché doit informer, par tout moyen de communication, d’au moins trois (3) jours au maître d’ouvrage.
Le mobilier doit être livré neuf, dans son emballage d’origine, sans défaut ni dommage. Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux, des accès (ascenseurs, escaliers, portes, circulations) et des contraintes du site ; il ne pourra se prévaloir d’aucune difficulté d’accès ou de manutention pour demander une majoration des prix ou une prolongation du délai d’exécution.
2- Conditions de livraison
a. Livraison 
La livraison, totale ou partielle, s’effectue au siège de l’ANSS à Rabat après avoir subi les contrôles de conformité avec les spécifications techniques.
Lorsque des contrôles préliminaires laissent apparaître des discordances entre le mobilier indiqué dans le marché ou entre les prospectus déposés et celles effectivement livrées, la livraison est refusée par le maître d’ouvrage et le titulaire est saisi immédiatement, par écrit ou par email, pour procéder aux modifications nécessaires à la correction des anomalies constatées, ou, le cas échéant, pourvoir au remplacement des mobiliers non-conformes.
Le retard engendré par le remplacement des mobiliers jugés non conformes par le maître d’ouvrage sera imputable au fournisseur et la non-réception par le maître d’ouvrage ne justifie pas, par lui-même, l’octroi d’une prolongation du délai contractuel.
Après correction des défauts et anomalies constatés, ou remplacement des fournitures refusées, le maître d’ouvrage procède à nouveau aux mêmes opérations de vérification et de contrôle.
b. Montage et installation 
Le titulaire prend en charge, à ses frais et sous sa responsabilité, le montage, l’installation, la mise en place et le réglage de l’ensemble du mobilier et de ses accessoires, avec toutes sujétions, jusqu’à la remise du mobilier en parfait état de fonctionnement, prêt à l’emploi. À ce titre, le titulaire est notamment tenu de :
· assembler et monter l’ensemble du mobilier livré en kit ou démonté, conformément aux notices de montage du fabricant et aux règles de l’art ;
· mettre en place le mobilier aux emplacements exacts indiqués par le maître d’ouvrage, conformément au plan d’implantation qui lui sera communiqué, et procéder à sa mise à niveau et à son réglage (vérins, patins, roulettes, mécanismes) ;
· fixer solidement aux murs, cloisons ou sols les éléments qui le nécessitent (armoires hautes, rayonnages, bancs, tables murales, comptoirs, éléments suspendus, etc.) au moyen de fixations adaptées à la nature du support (béton, brique, cloison légère), y compris percements, chevilles et reprises de finition ;
· procéder à la prise de cotes sur site avant la fabrication des éléments sur mesure et faire valider par le maître d’ouvrage les plans d’exécution correspondants ;
· vérifier, après montage, le bon fonctionnement de tous les éléments mobiles et mécanismes (tiroirs, portes, serrures, vérins, mécanismes d’inclinaison, roulettes, systèmes rabattables) et remettre au maître d’ouvrage l’ensemble des clés (au minimum deux (2) jeux par serrure) ainsi que les notices d’utilisation et d’entretien ;
· reprendre, à ses frais et dans les délais fixés par le maître d’ouvrage, tout élément dont le montage ou l’installation serait jugé non conforme ou défectueux.
Le montage et l’installation sont assurés par un personnel qualifié et expérimenté du titulaire, encadré par un responsable désigné qui sera l’interlocuteur unique du maître d’ouvrage pendant toute la durée des opérations. Le titulaire soumet au maître d’ouvrage, avant tout commencement, un planning de livraison et d’installation. À la demande du maître d’ouvrage, les opérations peuvent être réalisées par phases ou en dehors des heures normales de travail (soirées, week-ends), sans que cela ne donne lieu à une quelconque majoration des prix.
c. Passage des câbles et raccordements électriques
Le titulaire assure, dans le cadre du présent marché et sans supplément de prix, l’électrification du mobilier qui le prévoit (comptoir d’accueil, bureaux, postes de travail partagés, tables de réunion, bureaux de direction, etc.) ainsi que le passage de l’ensemble des câbles nécessaires à son utilisation. À ce titre, il est tenu de :
· fournir et poser les goulottes, chemins de câbles, passe-câbles, obturateurs, trappes d’accès et vertèbres de descente prévus dans le descriptif technique ou nécessaires à une gestion propre et sécurisée des câbles ;
· assurer le passage des câbles électriques, informatiques et téléphoniques à l’intérieur du mobilier (goulottes, voiles de fond, piètements techniques) jusqu’aux prises et points de raccordement mis à disposition par le maître d’ouvrage, en évitant tout câble apparent ou traînant au sol ;
· fournir et raccorder les blocs de prises, multiprises intégrées (top access), boîtiers de connectique et éclairages intégrés (bandes LED et leurs alimentations) prévus dans le descriptif technique ;
· réaliser les raccordements électriques dans le respect des normes en vigueur au Maroc (normes NM et CEI applicables aux installations électriques basse tension) et des règles de sécurité, avec du matériel neuf, certifié et de première qualité ;
· procéder aux essais de fonctionnement de l’ensemble des équipements électrifiés en présence du maître d’ouvrage.
Les travaux éventuels de modification, d’extension ou de création de points d’alimentation sur l’installation électrique fixe du bâtiment ne font pas partie du présent marché, sauf stipulation contraire au niveau du descriptif technique ou du bordereau des prix. Le titulaire signale au maître d’ouvrage, dès la prise de cotes, tout besoin de point d’alimentation supplémentaire.
d. Protection des locaux, nettoyage et évacuation des emballages
Le titulaire prend toutes les dispositions nécessaires pour protéger les locaux, les revêtements de sols et de murs, les portes, les ascenseurs et les équipements existants pendant les opérations de livraison, de manutention et d’installation. Tout dommage causé aux locaux, aux installations ou aux biens du maître d’ouvrage ou de tiers est réparé ou remplacé par le titulaire, à ses frais, dans les plus brefs délais.
Après installation, le titulaire procède, à ses frais, à l’enlèvement et à l’évacuation hors du site de tous les emballages, déchets et résidus de montage, ainsi qu’à la remise des locaux en parfait état de propreté. Aucun emballage ne doit être stocké ou abandonné dans les locaux de l’ANSS.
e. Hygiène, sécurité et discipline sur le site
Le personnel du titulaire doit être identifiable et respecter le règlement intérieur, les consignes de sécurité et les horaires d’accès fixés par le maître d’ouvrage. Le titulaire est seul responsable de la sécurité de son personnel et de ses équipements ; il se conforme à la législation du travail et aux règles d’hygiène et de sécurité en vigueur. Le maître d’ouvrage peut exiger le remplacement immédiat de tout agent dont le comportement serait jugé incompatible avec la bonne exécution des prestations.
f. Étiquetage du mobilier 
Chaque mobilier sera fourni avec un autocollant mentionnant le numéro du marché, référence du mobilier et le numéro d’inventaire qui sera fourni par le service logistique + un code bar ou code QR regroupant l’ensemble de ces données.
ARTICLE 22. [bookmark: _py4k8z2vyldk]RECEPTION PROVISOIRE 
En application de l’article 73 du CCAG-T, les fournitures livrées, montées et installées sont soumises à des vérifications, en présence du fournisseur, destinées à constater la conformité à tous égards des fournitures avec le descriptif indiqué au niveau du chapitre II, par comparaison avec les prospectus et les échantillons déposés par le titulaire du marché, ainsi que le bon fonctionnement du mobilier et de ses équipements (mécanismes, serrures, éclairages et raccordements électriques).
La réception provisoire ne peut être prononcée qu’après achèvement complet du montage, de l’installation et du raccordement de l’ensemble du mobilier, remise des clés et notices, évacuation des emballages et nettoyage des locaux.
Cette réception sera sanctionnée par l’établissement d’un procès-verbal de réception provisoire. En cas de non-conformité, le fournisseur dispose d'un délai de trois (3) jours pour effectuer les corrections nécessaires.
ARTICLE 23. [bookmark: _p6jzhpt0m6jc]RECEPTION DEFINITIVE 
Conformément aux stipulations de l’article 76 du CCAG-T et après expiration du délai de garantie, il sera procédé à la réception définitive, après que le maître d’ouvrage se soit assuré que les malfaçons ou les imperfections éventuelles ont été réparées par le fournisseur.

ARTICLE 24. [bookmark: _e7dwepj2q2r]MODALITES DE REGLEMENT 
Le règlement du marché sera effectué après la livraison, le montage et l’installation complets de l’ensemble du mobilier objet du présent appel d’offres, constatés par le procès-verbal de réception provisoire. Le règlement sera effectué sur la base des factures en application des prix du bordereau des prix - détail estimatif aux quantités réellement livrées et installées, déduction faite de la retenue de garantie et l’application des pénalités de retard, le cas échéant.
Le fournisseur est tenu de fournir au maître d’ouvrage une facture et établie en trois (3 exemplaires) décrivant les fournitures livrées et indiquant les quantités livrées, le montant total à payer, ainsi que tous les éléments nécessaires à la détermination de ce montant. 
[bookmark: _uta96mmjvq09]Conformément au décret n° 2-16-344 du 22 juillet 2016 tel qu’il a été complété et modifié par le décret 2-19-184, le règlement sera effectué sur la base de la facture dûment signée et arrêtée par le titulaire est déposée au niveau du bureau du maître d’ouvrage. Sur ordre du maître d’ouvrage, les sommes dues au titulaire seront versées au compte bancaire ouvert au nom du titulaire indiqué dans son acte d’engagement et rappelé dans sa facture. 
Au cas où l’Agence intégrera le système de la gestion intégrée de la dépense GID, le dépôt sera fait obligatoirement par voie électronique sur la plateforme de gestion intégrée de la dépense fournisseur « GID FOURNISSEUR » dans ce cas le maître d’ouvrage informera le prestataire de l’intégration de l’Agence du système GID. Le règlement du marché se fera par virement au compte bancaire du titulaire du marché, figurant dans son acte d’engagement.

ARTICLE 25. [bookmark: _7cfdxhth8cke]PÉNALITÉS POUR RETARD 
A défaut d'avoir réalisé la livraison, le montage et l’installation des fournitures dans les délais prescrits, il sera appliqué au fournisseur une pénalité pour retard par jour calendaire de 1‰ (un pour mille) du montant du marché conformément à l’article 65 du CCAG-T. 
L’application de ces pénalités ne libère en rien le fournisseur de l’ensemble des autres obligations et responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché. 
Le montant des pénalités est plafonné à huit (08) % du montant initial du marché éventuellement majoré par les montants correspondants aux fournitures supplémentaires et à l’augmentation dans la masse des fournitures. 
Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché dans les conditions prévues par l’article 79 du CCAG-T.
ARTICLE 26. [bookmark: _2hwnfzd3zhn]DROITS DE TIMBRE 
Le prestataire s’acquitte des droits d’enregistrement et de timbre conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

ARTICLE 27. [bookmark: _41cjv92q7vu]LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION 
Le fournisseur ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché. 
Le fournisseur ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son exécution. 
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des intervenants dans l’exécution du présent marché.

ARTICLE 28. [bookmark: _94f372y0d84c]RESILIATION DU MARCHE 
La résiliation du marché peut être prononcée dans les conditions et modalités prévues par l’article 69 du CCAG-Travaux. 
La résiliation du marché ne fera pas obstacle à la mise en œuvre de l’action civile ou pénale qui pourrait être intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions. 
Pour les groupements, en cas de défaillance, de décès, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire, sans autorisation de continuer l’activité, ou de faute grave de l’un ou plusieurs membres du groupement, ceux-ci peuvent être exclus du marché suivant les procédures de résiliation du marché. 
Dans ce cas, un avenant est passé pour fixer les conditions de la poursuite de l’exécution du marché par les membres restants du groupement éventuellement complété par de nouveaux membres en cas de nécessité de combler le manque de compétences dûment constaté après l’exclusion de certains membres du groupement.
ARTICLE 29. [bookmark: _itxggxrib1rb]REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES 
Si, en cours d’exécution du marché, des difficultés, différends ou litiges surviennent avec le maître d’ouvrage et le fournisseur, ceux-ci s’engagent à les régler dans le cadre des stipulations des articles 81, 82, 83 et 84 du CCAG-Travaux. 
Lorsque ces litiges ne sont pas réglés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, ils sont soumis aux tribunaux compétents.

ARTICLE 30. [bookmark: _wm6ppvtx4oyg]RETENUE FISCALE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON- RESIDENTS AU MAROC 
Conformément aux dispositions du Code Général des Impôts, une retenue fiscale, le cas échéant, sera prélevée dans le cadre du présent marché.
[bookmark: _1dsascy4eudp]CHAPITRE II : CLAUSES TECHNIQUES
ARTICLE 31. [bookmark: _z5my6df2g781]PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
Les prescriptions ci-après s’appliquent à l’ensemble des articles décrits au présent chapitre :
· tout le mobilier doit être livré neuf, monté, installé, fixé et raccordé, prêt à l’emploi, aux emplacements désignés par le maître d’ouvrage, conformément au plan d’implantation qui sera communiqué au titulaire ;
· les dimensions indiquées sont données avec une tolérance de plus ou moins cinq pour cent (+/- 5 %), sauf indication contraire ; pour les éléments sur mesure, le titulaire est tenu d’effectuer la prise de cotes sur site avant fabrication ;
· les coloris, finitions et revêtements seront validés par le maître d’ouvrage, avant fabrication, sur la base des nuanciers et échantillons présentés par le titulaire ;
· tout mobilier destiné à recevoir des équipements électriques, informatiques ou téléphoniques doit être livré avec ses dispositifs de gestion des câbles (goulottes, passe-câbles, obturateurs, trappes) et électrifié conformément aux stipulations de l’article relatif aux modalités de livraison, de montage et d’installation ;
· le mobilier doit être conforme aux normes marocaines (NM) et internationales en vigueur en matière de sécurité, de stabilité, de résistance et d’ergonomie ; les matériaux doivent être de première qualité et exempts de tout défaut ;
· le concurrent doit joindre à son offre les prospectus du mobilier proposé et présenter les échantillons exigés pour les articles signalés « Échantillon exigé », conformément à l’article relatif aux échantillons du chapitre I.

ARTICLE 32. [bookmark: _vldtoj3xdbq5]Descriptif du mobilier
[bookmark: _ackw1qtm8ep8]Le descriptif technique détaillé du mobilier (désignation, caractéristiques, dimensions, matériaux, finitions, coloris et, le cas échéant, mention « Échantillon exigé ») est présenté dans le tableau ci-après :
 
Notes générales
1. Tolérance dimensionnelle : toutes les dimensions indiquées dans le présent descriptif (longueur, largeur, profondeur, hauteur, diamètre, épaisseur) s'entendent avec une tolérance de ± 5 %.
2. Marques et références : les marques, gammes et références citées le sont à titre indicatif du niveau de qualité attendu ; la mention « ou équivalent » s'applique à l'ensemble des articles.
3. Quantités : exprimées en unités, sauf indication contraire (le tapis, article N81, est exprimé en mètres carrés).
[bookmark: _reyc6y99stkd]
[bookmark: _wwmxjms3m9o9]
[bookmark: _898yldsp0bf0]
[bookmark: _sc2mw5ly55wr]
Bordereau descriptif –
	N
	Descriptif technique
	Photo produit
	Quantité

	1
	Bureau de direction avec retour de marque Nowy Styl ERANGE DESK SLAB-LEG ou équivalent
Dimensions	: 2213x1975 mm
Hauteur hors tout	: 750 mm
Coloris	: sous-main en cuir: SD01 Black
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Plateau de table fixe, rectangulaire, avec angles arrondis (rayon de 50 mm), épaisseur totale : 85 mm.
-	Bord de table chanfreiné en aile d'avion.
-	Piètement : Pied panneau, épaisseur totale : 85 mm.
-	Lowboard latéral à ouverture double face, modèle A, comprenant 3 portes battantes et 3 tiroirs, avec plumier intérieur revêtu de cuir.
-	Finition du bureau (plateau et pied) : Surface extérieure en placage bois véritable.
-	Surface intérieure en panneau laqué blanc.
-	Éléments en panneau plaqué bois : dessus, côtés, dos, façades et cloisons.
-	Socle en panneau laqué blanc.
-	Voile de fond en placage bois véritable.
Détail et finition :
-	Piètement : En panneau
-	Panneau : Voile de fond, placage bois, hauteur 350 mm
-	Surface externe du bureau : Placage bois VN White Ash
-	Matériau d'éléments en panneau de particules : surface interne du bureau: laqué blanc
-	Version : A gauche
-	Multimédia : gauche: Passe-câbles rectangulaire en aluminium, avec une trappe (160x80mm)
-	Serrure - desserte : Cylindre avec insert de clé interchangeable
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
	[image: ]
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	2
	Bahut de bureau de la même gamme que le bureau de direction de marque Nowy Styl / ERANGE CABINET B 1 ou équivalent – Marque :
Dimensions	: de 1600x 450 mm
Hauteur hors tout	: 788 mm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Meuble modulaire eRange cabinet B1 avec portes battantes avec angles arrondis (rayon de 50 mm)
-	Surface extérieure en placage bois véritable.
-	Socle en panneau laqué blanc.
Détail et finition :
-	Modules externes : 2x 400mm
-	Modules internes : 1x 800mm
-	Matériau d'éléments en panneau de particules : panneau supérieur, côtés: Placage bois VN White Ash
-	Matériau d'éléments en panneau de particules : porte: Placage bois
-	Matériau d'éléments en panneau de particules : piètement: laqué
-	Coloris éléments en panneau de particules : dos, inférieur et supérieur, étageres,cloisons: MS Slate
-	Hauteur OH : 2 OH
-	Serrure : Cylindre avec possibilité de changer l’insertion
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	3
	Table basse d'appoint métallique de Marque : Nowy Styl -SEMU TABLE M ou équivalent
Dimensions	: 645x507x565 mm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Plateau de table fixe, forme triangulaire douce avec bord arrondis
-	Plateau en acier thermolaqué, épaisseur 3 mm
-	Piètement central fixe à deux branches
-	Type de pied : pied en V , Patins en plastique
Détail et finition :
-	Forme de plateau de table : Triangle arrondi
-	Type de plateau : Fixe
-	Piètement : Colonne, a deux branches
-	Base de piètement : Type « V »
-	Patins : Plastique
-	Matériau d'éléments métalliques : piètement et plateau : Acier époxy
-	Matériau d'éléments métalliques : plateau: Acier époxy
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	1

	4
	Siège président de Marque : Sedus -se:mission 6MI-203 ou équivalent
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Dossier intégrant les accoudoirs : coque monobloc en polypropylène, renforcée en fibres de verre, enveloppée de mousse polyuréthane recouverte de ouate (10 mm), entièrement revêtu
-	Inclinaison du dossier 21°
-	Assise : Coque de l‘assise monobloc en polypropylène renforcée en fibres de verre, revêtue de mousse (polyuréthane) recouverte de ouate (10 mm) avec système de ressorts intérieur.
-	Le système de ressorts est constitué de 43 ressorts ensachés (cousus dans un même filet). Entièrement revêtu.
-	Inclinaison de l‘assise 95°
-	Épaisseur de la mousse du dossier capitonné : entre 18-67 mm
-	Mousse avec support lombaire intégré
-	Recommandé pour des utilisateurs pesant jusqu’à 130 kg
-	Réglage de la hauteur d’assise : Cartouche à gaz avec amortisseur d‘assise mécanique
-	Piètement aluminium 5 branches sur roulettes
-	L‘action conjuguée du mécanisme basculant combiné à la souplesse du dossier permet d‘obtenir une fluidité des mouvements. Il s’agit d’un enchaînement asynchrone de mouvements, extrêmement confortable.
Détail et finition :
-	Fauteuil de travail se:mission, dossier haut
-	Capitonnage : Assise et dossier capitonnés
-	Revêtement intérieur : Cuir Scala ou équivalent
-	Mécanique : Concept cinétique DuoMotion ou équivalent permettant l’accompagnement dynamique des mouvements de l’assise et du dossier., mécanisme blocable
-	Réglage de la hauteur d'assise : Cartouche à gaz avec amortisseur d'assise
-	Piètement : Piétement aluminium, 5 branche
-	Coloris piètement : selon le choix du maitre d’ouvrage
-	Roulettes/patins : Roulettes dures pour sol mou
-	Dimensions dossier :
•	dossier haut : fixe, 860 mm
•	Largeur du dossier : 600mm
•	Hauteur des accoudoirs par rapport à l‘assise : 220 mm
•	Longueur du repose-bras : > 190 mm
•	Largeur du repose-bras : 30 mm
-	Dimensions assise :
•	Épaisseur totale du capitonnage : jusqu'à 73 mm
•	Hauteur du syst. de ressorts : 40 mm
•	Largeur de l'assise : 450 mm
•	Profondeur de l'assise : 507 mm
•	Inclinaison de l'assise : 95°
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
	[image: ]
	1

	5
	Siège visiteurs et de réunion de Marque : Sedus - se:mission ou équivalent
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Dossier intégrant les accoudoirs : coque monobloc en polypropylène, renforcée en fibres de verre, enveloppée de mousse polyuréthane recouverte de ouate (10 mm), entièrement revêtu
-	Inclinaison du dossier 21°
-	Assise : Coque de l‘assise monobloc en polypropylène renforcée en fibres de verre, revêtue de mousse (polyuréthane) recouverte de ouate (10 mm) avec système de ressorts intérieur.
-	Le système de ressorts est constitué de 43 ressorts ensachés (cousus dans un même filet). Entièrement revêtu.
-	Inclinaison de l‘assise 95°
-	Épaisseur de la mousse du dossier capitonné : entre 18-67 mm
-	Mousse avec support lombaire intégré
-	Recommandé pour des utilisateurs pesant jusqu’à 130 kg
-	Réglage de la hauteur d’assise : Cartouche à gaz avec amortisseur d‘assise mécanique
-	Piètement aluminium 5 branches sur roulettes
-	L‘action conjuguée du mécanisme basculant combiné à la souplesse du dossier permet d‘obtenir une fluidité des mouvements. Il s’agit d’un enchaînement asynchrone de mouvements, extrêmement confortable.
Détail et finition :
-	Capitonnage : Assise et dossier capitonnés (7103)
-	Revêtement intérieur : Skai Evida continental (4LI)
-	Sélection de tissu : Couleurs standard
-	Mécanique : Concept cinétique DuoMotion, mécanisme blocable (1117)
-	Réglage de la hauteur d'assise : Cartouche à gaz avec amortisseur d‘assise mécanique
-	Coloris piètement : noir (103)
-	Roulettes/patins : Roulettes dures pour sol mou (2700)
-	Dimensions dossier :
•	dossier bas : fixe, 560 mm
•	Largeur du dossier : 600mm
•	Hauteur des accoudoirs par rapport à l‘assise : 220 mm
•	Longueur du repose-bras : > 190 mm
•	Largeur du repose-bras : 30 mm
-	Dimensions assise :
•	Épaisseur totale du capitonnage : jusqu'à 73 mm
•	Hauteur du syst. de ressorts : 40 mm
•	Largeur de l'assise : 450 mm
•	Profondeur de l'assise : 507 mm
•	Inclinaison de l'assise : 95°
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	6
	Canapé 3 personnes Marque : Kusch+co / Référence : CREVA SOFA 3U ou équivalent
Dimension	: 2236x763x873mm
Hauteur d'assise	: 462 mm
Hauteur hors tout	: 873 mm
Finition piètement	: Acier revêtu de poudre
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Piètement métallique réalisé en éléments métalliques avec finition thermolaquée poudre
-	Les coussins sont fixés aux panneaux par système de fixation de type Velcro, permettant leur maintien tout en facilitant les opérations de maintenance
-	Structure intérieure en bois massif et dessus perforé de microparticules pauvres en formaldéhyde.
-	Mousse de polyuréthane expansé de différentes densités.
Détail et finition :
-	Coussins latéraux : Tapissée de la même couleur que les coussins du dossier
-	Type de pieds : Type « I »
-	Mousse : Ignifuge
-	Panneau : Bas
-	Patins : Plastique
-	Groupe de tissu de tapissage : Cuir
Coloris d'éléments métalliques :
-	finition au choix de MO
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	7
	Fauteuil 1 place – Marque : Creva - Kusch+co ou équivalent
Dimension	: 776x763x873mm
Hauteur d'assise	: 462 mm
Hauteur hors tout	: 873 mm
Finition piètement	: Acier revêtu de poudre
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Piètement métallique réalisé en éléments métalliques avec finition thermolaquée poudre
-	Les coussins sont fixés aux panneaux par système de fixation de type Velcro, permettant leur maintien tout en facilitant les opérations de maintenance
-	Structure intérieure en bois massif et dessus perforé de microparticules pauvres en formaldéhyde.
-	Mousse de polyuréthane expansé de différentes densités.
Détail et finition :
-	Coussins latéraux : Tapissée de la même couleur que les coussins du dossier
-	Type de pieds : Type « I »
-	Mousse : Ignifuge
-	Panneau : Bas
-	Patins : Plastique
-	Groupe de tissu de tapissage : Cuir
-	Coloris d'éléments métalliques : au choix de maître d’ouvrage
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
	[image: ]
	2

	8
	Fauteuil lounge Lupino rembourré – Marque : Kusch+co / - Lupino Lounge fauteuil pivotant
Dimensions	: 1075x800x800 mm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Fauteuil lounge polyvalent, présentant une coque ergonomique monobloc un capitonnage confort recouvrant l’assise, le dossier et les accoudoirs.
-	Inclinaison de l’assise de 8,5° environ pour une position légèrement droite, entre posture active et décontractée.
-	Capitonnage intégral avec dossier haut et accoudoirs déployés des deux côtés.
-	Rembourrage mousse cousu avec capitonnage en non tissé, bord circulaire avant légèrement incliné.
-	Coque enveloppante et dossier ergonomique de type « wing back ».
-	Coque pivotante et piètement 4 branches en aluminium.
-	Patins hybrides universels en TPU adaptés à un usage sur sols durs ou souples.
-	Pour des utilisateurs pesant jusqu’à 130 kg
Détail et finition :
-	Coque : Tapissé
-	Accoudoirs : Intégrés avec coque, tapissé
-	Colonne : Pivotant
-	Piètement : 4-branches, aluminium revêtu BL
-	Mousse : Ignifuge avec tissu ignifuge
-	Matériau d'éléments métalliques : piètement: Aluminium époxy
-	Groupe de tissu de tapissage : skai Parotega
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Table basse ronde diamètre ~ 900mm – Marque : Sedus / se:living ou équivalent
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Panneaux de fines particules triple couche de 19 mm d’épaisseur : une surface en résine mélaminée.
-	Revêtement en résine mélaminée de marque Egger ou équivalent avec surface unie ou dans différents décors de bois chant en PP- soudé au laser sur tous les côtés
-	La tenue à la lumière doit être au minimum de 6 sur l’échelle de laine.
-	Le degré de brillance et de réflexion des surfaces au choix de Maitre d’ouvrage
-	Piètement en acier profilés ronds de 10 mm revêtement époxy
-	Avec quatre patins synthétiques
-	Soudures de haute qualité
Détail et finition :
-	Dimensions du plateau en mm : Ø 900
-	Hauteur de la table en mm : 350
-	Épaisseur de plateau : Panneau de 19 mm, plié à un bord visible de 12 mm
-	Présentation avec patins : oui
-	Finition et couleurs au choix de maitre d’ouvrage
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Table basse ronde diametre ~ 500mm – Marque : Sedus / se:living ou équivalent
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Panneaux de fines particules triple couche de 19 mm d’épaisseur : une surface en résine mélaminée.
-	Revêtement en résine mélaminée de marque Egger ou équivalent avec surface unie ou dans différents décors de bois , chant en PP- soudé au laser sur tous les côtés
-	La tenue à la lumière doit être au minimum de 6 sur l’échelle de laine.
-	Le degré de brillance et de réflexion des surfaces selon le choix de l’architecte
-	Piétement en acier profilés ronds de 10 mm revêtement époxy,
-	Avec quatre patins synthétiques
-	Soudures de haute qualité
Détail et finition :
-	Dimensions du plateau en mm : Ø 500 - (1407)
-	Hauteur de la table en mm : 450
-	Table ronde
-	Épaisseur de plateau : Panneau de 19 mm, plié à un bord visible de 12 mm (1912)
-	Présentation avec patins : oui
-	Finition au choix de MO
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Table basse d'appoint diamètre ~ 400 mm Marque Sedus sweetspot
Dimensions du plateau	: Ø 400 mm Hauteur : 680 mm
Coloris de surface	: CDF Mélamine noir Coloris de piètement : noir
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Panneau de fibres compact (~12 mm) avec revêtement en résine mélaminée en noir.
-	Bord chanfreiné (30°), noir et ciré.
-	Structure métallique monobranche déportée avec embase au sol à branches, permettant le rapprochement de la table contre une assise.
Détail et finition :
-	Table d'appoint avec ouverture ronde (Ø 40 mm) dans le plateau
-	Épaisseur du plateau : 12 mm
-	Bords : noirs, chanfreinés à 30°
-	Patins : plastique
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Table de réunion rectangulaire ~ 4200x1200 mm – Marque : Nowy Styl - ERANGE MEETING TABLE CO RC T4 ou équivalent
Dimensions	: ~ 4200x1200x750mm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Plateau de table rectangulaire, composé de 4 éléments, avec angles arrondis (rayon de ~ 50 mm), épaisseur totale : ~ 85 mm.
-	Bord de table chanfreiné en aile d'avion.
-	Finition du plateau : Surface supérieure en placage bois véritable selon le choix du maître d’ouvrage
-	Surface inférieure en panneau laqué.
-	Piètement central en panneau laqué.
Détail et finition :
-	Nombre de plateaux : 4
-	Piètement : Colonne, cadre
-	Matériau d'éléments en panneau de particules : surface inférieure du bureau: MDF laqué
-	Matériau d'éléments en panneau de particules : piètement: MDF laqué
-	Deux modules multimédias encastrés, répartis de part et d’autre de la zone centrale du plateau.
-	Un module comprenant trois prises électriques et une connexion HDMI avec câble au minimum
-	Un module comprenant trois prises électriques et un chargeur USB-C Power Delivery au minimum
-	Surface intérieure en panneau laqué , finition mate ou extra-mate ; teinte définitive à valider par le maître d’ouvrage
-	Coloris éléments en panneau de particules : surface supérieure du bureau: placage bois selon le choix de MO
-	Finitions au choix de MO
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Porte-manteau Marque : Sedus - Butler ou équivalent
Dimensions	: ~ Ø 68,0 cm (bas) Ø 47,5 cm (haut), H 174,0 cm
Coloris	: au choix de MO
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Porte-manteau de sol en acier époxy avec joints en polypropylène chargé de fibre de verre
Détail et finition :
-	Finition au choix du maître d’ouvrage
-	Tout autre modèle proposé validé par l’architecte sera accepté
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Table de conseil rectangulaire ~ 12000 x 2200 mm en placage bois et cuir – Marque : KZ Bespoke - Custom Meeting table ou équivalent
Dimensions	: ~ 12000 x 2200 mm
Finition plateau	: Placage bois naturel selon le choix du MOInsert plateau : Cuir véritable Finitions piètement : selon le choix du MO
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Construction et structure intérieure métallique.
-	Plateau :
-	Épaisseur de ~ 20 mm, fabriqué à partir d'un noyau en panneau à haute densité.
-	Surface constituée d'un placage bois naturel.
-	Panneau spécialement conçu pour les environnements à forte humidité, identifiable par sa teinte intérieure verte caractéristique.
-	Chant ABS assorti de 1 mm d'épaisseur, intégré, avec un rayon de sécurité de 2 mm.
-	Périmètre scellé par un chant ABS de 1 mm d'épaisseur, arrondi avec un rayon de 2 mm pour une durabilité et une ergonomie maximales.
-	Surface centrale :
-	Entièrement revêtue en tech cuir
-	Dépassant 100 000 cycles Martindale (résistance à l'usure exceptionnelle et l’abrasion selon ISO 12947 ou méthode équivalent.
-	Sans PVC
-	Surface aux propriétés antibactériennes
-	Piètement :
-	Plateau technique d'une épaisseur de 20 mm avec noyau en panneau compact présentant une finition beige unie haute résistance, conçue pour des environnements à usage intensif.
-	Haute stabilité dimensionnelle et résistance à la flexion
•	.
Détail et finition :
-	Passage de câble de même revêtement que le plan de travail.
-	Électrification intégrée : 12 modules d'électrification intégrés, type IB Connect ou équivalent, 12 x (2 PC + chargeur USB A + chargeur USB C). Les modules sont parfaitement encastrés et à fleur du plateau en position fermée, avec une finition coordonnée à celle de la table.
-	Chaque module devra comprendre au minimum :
•	2 prises électriques 220/230 V ;
•	1 port USB Type-A ;
•	1 port USB Type-C.
-	Ouverture : simple et intuitive par pression/clic (push-to-open ou équivalent), permettant un accès rapide aux connectiques.
-	Câblage : l'ensemble du câblage devra être intégré, organisé et dissimulé, sans câbles apparents. Les découpes, raccordements et finitions devront être parfaitement soignés.
-	Modules livrés installés, raccordés, testés et fonctionnels.
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
	[image: ]
	1

	15
	Siège président salle de conseil - Marque : Sedus / se:mission ou équivalent
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Dossier intégrant les accoudoirs : coque monobloc en polypropylène, renforcée en fibres de verre, enveloppée de mousse polyuréthane recouverte de ouate (10 mm), entièrement revêtu
-	Inclinaison du dossier 21°
-	Assise : Coque de l‘assise monobloc en polypropylène renforcée en fibres de verre, revêtue de mousse (polyuréthane) recouverte de ouate (10 mm) avec système de ressorts intérieur.
-	Le système de ressorts est constitué de 43 ressorts ensachés (cousus dans un même filet). Entièrement revêtu.
-	Inclinaison de l‘assise 95°
-	Épaisseur de la mousse du dossier capitonné : entre 18-67 mm
-	Mousse avec support lombaire intégré
-	Recommandé pour des utilisateurs pesant jusqu’à 130 kg
-	Réglage de la hauteur d’assise : Cartouche à gaz avec amortisseur d‘assise mécanique
-	Piètement aluminium 5 branches sur roulettes
-	L‘action conjuguée du mécanisme basculant combiné à la souplesse du dossier permet d‘obtenir une fluidité des mouvements. Il s’agit d’un enchaînement asynchrone de mouvements, extrêmement confortable.
Détail et finition :
-	Capitonnage : Assise et dossier capitonnés
-	Revêtement intérieur : Skai Evida continental
-	Mécanique : Concept cinétique DuoMotion ou équivalent, permettant l’accompagnement dynamique des mouvements de l’assise et du dossier., mécanisme blocable
-	Coloris piètement : au choix du MO
-	Roulettes/patins : Roulettes dures pour sol mou
-	Dimensions dossier :
•	dossier haut : fixe, 860 mm
•	Largeur du dossier : 600mm
•	Hauteur des accoudoirs par rapport à l‘assise : 220 mm
•	Longueur du repose-bras : > 190 mm
•	Largeur du repose-bras : 30 mm
-	Dimensions assise :
•	Épaisseur totale du capitonnage : jusqu'à 73 mm
•	Hauteur du syst. de ressorts : 40 mm
•	Largeur de l'assise : 450 mm
•	Profondeur de l'assise : 507 mm
•	Inclinaison de l'assise : 95°
•	Finitions et couleurs au choix du MO
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Meuble bas – Bahut rectangulaire 2200x737x460mm – Marque : KZ Bespoke - Custom storage ou équivalent
Dimensions	: 2200x460x737
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Plateau d’une épaisseur de 20 mm, fabriqué à partir d’un noyau en panneau à haute densité.
-	La surface est constituée d’un papier décoratif imprégné de mélamine reproduisant fidèlement le veinage et la texture poreuse du bois naturel.
-	Le panneau est spécialement conçu pour les environnements à forte humidité, identifiable par sa teinte intérieure verte caractéristique.
-	Chant ABS assorti de 1 mm d’épaisseur, intégré, avec un rayon de sécurité de 2 mm.
-	Périmètre scellé par un chant ABS de 1 mm d’épaisseur, arrondi avec un rayon de 2 mm pour une durabilité et une ergonomie maximales.
-	Haute stabilité dimensionnelle et résistance à la flexion
Détail et finition :
-	Finitions et couleurs au choix du MO
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Bureau de direction P -– Marque : Nowy Styl - Play & work ou équivalent
Hauteur hors tout	: ~740 mm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Bureau de direction de dimension 2020x920mm avec rangement bas et voile de fond acoustique
Description technique :
-	Panneaux de fines particules triple couche de 25 mm d’épaisseur et surface en résine mélaminée de marque Egger ou équivalent
-	Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors de bois chant en PP- soudé au laser sur tous les côtés dans la teinte du plateau
-	Plateau fixe avec angles arrondis avec un rayon de 50 mm.
-	Plateau conçu pour garantir une excellente rigidité et stabilité dimensionnelle en usage professionnel intensif.
-	La tenue à la lumière doit être au minimum de 6 sur l’échelle de laine.
-	Meuble bas de proximité modèle à double accès des deux cotés intégré au bureau ,
-	Type de portes :
•	en panneau, coulissantes
•	Piètement : socle en métal
-	Caisson reposant sur une structure / embase métallique, assurant sa stabilité et sa liaison avec l’ensemble de la table.
-	face : 3x tiroir + 1x bibliothèque, arriere: 1x porte coulissante,
-	Piètement : structure métallique en forme de U, à hauteur fixe, assurant une parfaite stabilité de l’ensemble.
Détail et finition :
-	Forme de plateau de table : Rectangulaire aux angles arrondis
-	Type de bureau : avec desserte latérale intégrée
-	Poignée - desserte : Bois
-	Serrure - desserte : Oui
-	Panneau : Voile de fond, acoustique et tapissée avec coutures, hauteur 370 mm
-	Multimédia : gauche: Passe-fil métallique rond avec une brosse, diam.80
-	Goulotte pour câbles : Horizontale, tapissée
-	Matériau d'éléments en panneau de particules : plateau: Mélaminé
-	Chant de plateau de table : 2 mm - soudé au laser
-	Groupe de tissu de tapissage : panneau: tissu au choix du MO
-	Finitions et couleurs au choix du MO
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Table basse ~ 460x550x550mm – Marque : Nowy Styl / Zone ou équivalent
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Panneaux de fines particules triple couche de 25 mm d’épaisseur et surface en résine mélaminée de marque Egger.
-	Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors de chant en PP- soudé au laser sur tous les côtés dans la teinte du plateau
-	Forme du plateau : carré aux bords arrondis
-	4 pieds en métal avec patins antidérapants
Détail et finition :
-	Forme de plateau de table : Carré
-	Piètement : Piètement « I », cadre
-	Matériau : plateau de table: Mélaminé
-	Matériau : structure: Acier époxy
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Fauteuil direction P –réglable en hauteur avec accoudoirs et repose tête – Marque : Sedus - Quarterback 2 ou équivalent
Revêtement	: Skai Evida continental ou équivalent
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Fauteuil direction P – réglable en hauteur avec accoudoirs et repose tête
Description technique :
-	Siège ergonomique et anatomique à 5 zones offrant une répartition uniforme de la pression et un confort prolongé
-	Surface d’assise à la forme anatomique avec : - Soutien du bassin, cavité d’assise, bord avant de l’assise arrondi, épaisseur du rembourrage : 50 mm dans la zone des ischions ; 50 mm dans la zone du bord avant de l'assise, mousse moulée (mousse de polyuréthane), largeur de l’assise 490 mm
-	Dossier ergonomique de grande surface, adapté à toutes les morphologies, inclinable à 34°
-	Cadre du dossier en polypropylène renforcé en fibres de verre
-	Mécanisme synchrone avec détection automatique du poids de l'utilisateur et cinématique équilibrée ; en noir
-	Réglage rapide permettant l’adaptation à différents poids d’utilisateurs (force de rappel de 45 à 150kg)
-	Rapport de synchronisation entre l’assise et le dossier de l’ordre de 1:3
-	Cartouche à gaz avec amortisseur d’assise : suspension renforcée du poids du corps, même dans la position d’assise la plus basse, avec réglage en hauteur
-	Dimensions :
•	Hauteur totale : 1425 mm
•	Largeur assise : 490 mm
•	Profondeur assise : 460 mm
•	Épaisseur de la mousse : 50 mm
-	Accoudoirs de base réglables en hauteur en polyamide
-	Piètement à branches de base en polypropylène , avec renfort à 35 % de fibres de verre
-	Roulettes de 65 mm de diamètre
Détail et finition :
-	Siège de travail avec dossier capitonné
-	Piètement cinq branches sur roulettes
-	Capitonnage : Assise et dossier capitonnés
-	Dossier : Revêtement du dossier comme assise
-	Sélection de tissu : Couleurs standard
-	Couleur du modèle : au choix du Maitre d’ouvrage
-	Accoudoirs : Accoudoirs 2D avec manchettes polypropylène
-	Assise : Standard d'assise
-	Mécanique : Mécanique Similar avec réglage automatique à poids Soft
-	Piètement : Piètement polypropylène, 5 branches
-	Coloris piètement : au choix du maître d’ouvrage
-	Roulettes/patins : Roulettes dures pour sol mou
-	Protection des roulettes : Avec protection des roulettes
-	Accessoires : Appui-tête réglable en hauteur et pivotant
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Siège visiteur et de réunion zone P/D–– Marque : Nowy Styl - Athena ou équivalent
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Siège visiteur/réunion Athena sur roulettes réglable en hauteur composé de
Description technique :
-	Piètement 5 branches en acier epoxy et roulettes de 50 mm.
-	Vérin de réglage en hauteur de l'assise.
-	Hauteur d'assise variable de 450 à 530 mm.
-	Dimensions :
•	Largeur totale : 635 mm
•	Profondeur totale : 625 mm
•	hauteur : 820 à 910 mm
-	Assise et dossier entièrement rembourrés
-	Dossier rembourré : La structure de la partie intérieure du dossier est en contreplaqué de hêtre à 8 couches, épaisseur 9 mm, recouvert de mousse injectée ignifuge, épaisseur 20 - 40 mm et densité 50 kg / m³
-	La structure de la partie extérieure du dossier est en contreplaqué de hêtre 8 couches, épaisseur 9 mm, recouvert de mousse injectée ignifuge, épaisseur 10 mm et densité 35 kg / m³ (dos).
-	Assise rembourrée : La structure de la partie supérieure de l'assise est en contreplaqué de hêtre 12 couches, épaisseur 18 mm, recouverte de deux couches de mousse injectée ignifuge : densité 40 kg / m³, épaisseur 45 mm
-	Revêtement Silvertex ou équivalent antibactérien vinyle / uréthane avec les propriétés : >300.000 cycles de test Martindale
•	Résistance aux UV
•	Protection antimycosique
•	Protection antifongique
•	Finition Antitache
•	traitement non feu Classe 1.IM / M1
Détail et finition :
-	Dossier et assise : Tapissé
-	Accoudoirs : Intégré au dossier
-	Vérin à gaz : Pneumatique, standard
-	Piètement : Ø 682 mm, 5-branches
-	Mousse d'assise et de dossier : Mousse découpée
-	Roulettes : SH: diam. 50 mm, pour moquette, auto-freinées
-	Groupe de tissu de tapissage : Silvertex ou équivalent
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
	[image: ]
	61

	21
	Armoire en mélamine à portes coulissantes avec étagère – Marque : Nowy Styl / Easy space ou équivalent
Dimensions	: ~1600x740x445mm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Top en panneau de particules mélaminé (MFC), épaisseur 25 mm, avec chant en technologie de soudage au laser
-	Panneaux de fines particules triple couche de 25 mm d’épaisseur et surface en résine mélaminée de marque Egger ou équivalent
-	Corps et façades en panneau de particules revêtu de mélamine, épaisseur 18 mm.
-	Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors de bois (surface répondant à la norme EN 14322), chant en PP- soudé au laser sur tous les côtés dans la teinte du plateau
-	La tenue à la lumière doit être au minimum de 6 sur l’échelle de laine.
-	Patins de réglage en hauteur pour surélever l'armoire du sol de 15 mm
-	Avec Serrure à cylindre
Détail et finition :
-	Easy Space rangement à porte coulissante
-	Type de rangement/bibliothèque : Isolé
-	Type de portes : En panneau, coulissantes
-	Piètement : Socle en panneau
-	Étagere : Panneau de particules
-	Cloison mitoyenne : Oui
-	Matériau d'éléments en panneau de particules : corps et façade: Mélaminé (PPSM) 18 mm
-	Matériau d'éléments en panneau de particules : plateau supérieur: Mélaminé (PPSM) 25 mm
-	Hauteur OH : 1.5 OH
-	Poignée : Type 4 – métallique, rectangulaire
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Table de réunion ronde MeeThink avec base centrale – Marque : Nowy Styl / Référence : MEETHINK TABLE RD / Gamme : Meethink ou équivalent
Diamètre	: 1000 mm
Hauteur hors tout	: 740 mm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Table de hauteur fixe avec une embase ronde.
-	L'embase est en deux parties, formée d'un socle noir et d'un capot thermolaqué de la même couleur que la colonne. Le socle noir engendre un joint creux de couleur noire.
-	L'utilisation de panneaux de fines particules triple couche correspond au matériau de support selon la norme EN 312.
-	Concernant les émissions de formaldéhyde, les panneaux de particules enduits répondent à la classification E05, conformément à la norme EN 717-1
-	Panneaux de fines particules triple couche de 25 mm d’épaisseur et surface en résine mélaminée de marque Egger. Elle correspond à la norme EN 312-2003.
-	Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors de bois (surface répondant à la norme EN 14322), chant en PP- soudé au laser sur tous les côtés dans la teinte du plateau
-	La tenue à la lumière doit être au minimum de 6 sur l’échelle de laine.
-	Le degré de brillance et de réflexion des surfaces correspondent à la norme DIN Fb-147
-	La colonne est fabriquée en tube d’acier Ø 80 mm.
-	Patins au sol pour surélever la table
Détail et finition :
-	Forme de plateau de table : Cercle
-	Piètement sur colonne : Simple, ronde (Ø 80 mm)
-	Matériau : plateau de table: Mélaminé (PPSM)
-	Chant de plateau de table : 2 mm - soudé au laser
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Bureaux de direction D Marque : Nowy Styl / DESK A-LEG SBD PN / Gamme : CS5040 ou équivalent
Dimensions	: 1800x800x750mm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Bureaux de direction avec retour porteur , top accès rectangulaire , goulotte horizontale et voile de fond
Description technique :
-	Panneaux de fines particules triple couche de 25 mm d’épaisseur : une surface en résine mélaminée de marque Egger.
-	Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors de bois (chant en PP- soudé au laser sur tous les côtés dans la teinte du plateau
-	La tenue à la lumière doit être au minimum de 6 sur l’échelle de laine.
-	Pieds sous forme A inclinés, en acier profil 50× 40 mm.
-	Cadre : poutre sous le plateau en profilé d'acier 30×40mm.
-	Construction – avec une distance de 8 mm entre plateau et base de table.
-	Hauteur fixe : Nivellement dans une plage de 10 mm.
-	Rangement bas sur pieds avec portes coulissantes
Détail et finition :
-	Forme de plateau de table : Rectangulaire
-	Type de bureau : Associé avec desserte
-	Piètement : cadre
-	Serrure - desserte : Cylindre avec insert de clé interchangeable, numéro de verrouillage aléatoire
-	Panneau : Voile de fond, mélamine, hauteur 370 mm
-	Support de base : Oui
-	Matériau d'éléments en panneau de particules : desserte et plateau: Mélaminé
-	Matériau d'éléments métalliques : piètement: Acier époxy
-	Type de plateau : Fixe
-	Multimédia : milieu: Passe-câbles rectangulaire en aluminium, avec une trappe et une brosse
-	Poignée - desserte : Métal
-	Goulotte horizontale pour câbles : Basculante des deux côtés, acier
-	Finition et couleurs au choix du maître d’ouvrage
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Écran de séparation Marque : Nowy Styl / Easy Space ou équivalent
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Écran de séparation tapissé
dim ~ 1600x480 mm
Description technique :
-	Structure composée d'un panneau de particules brut de 8 mm, avec un panneau de fibres souples de 8 mm sur chaque face, revêtu de tissu et punaisable.
-	Épaisseur totale du panneau : 24 mm.
-	Arêtes supérieures arrondies avec un rayon de 50 mm.
-	Fixation par équerres métalliques vissées directement au plateau pour la version de bureau à 4 pieds.
-	Le panneau tapissé est inséré dans un support métallique en forme de U et peut être facilement retiré.
Détail et finition :
-	Position de panneau : frontal
-	Matériau : panneau entièrement tapissé
-	Pour associer avec : bureau de largeur 1600 mm
-	Finition au choix du maître d’ouvrage
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Siège avec têtière D– Marque : Nowy Styl - SOULY ou équivalent
Profondeur hors tout	: ~ 646 mm
Hauteur hors tout	: ~ 1140-1375 mm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Base : polyamide renforcé de fibres de verre structure en fibre de verre noire Ø 710 mm
-	Roulettes auto-freinantes noires Ø 60 mm adaptatives au sol
-	Mécanisme à contact permanent / mouvement libre (« free-floating ») :
•	Inclinaison synchronisée de l’assise et du dossier
•	Angle d’inclinaison du dossier jusqu’à 23°, synchronisé avec une inclinaison de l’assise jusqu’à 10°
•	Blocage multiposition du dossier sur 5 positions
•	Réglage de la tension d’inclinaison du dossier sur 7 positions, au moyen d'une molette de réglage positionnée sur le côté droit de l’assise
•	Réglage de la profondeur d’assise sur 60 mm, avec blocage multiposition sur 7 positions
•	Fonction d’inclinaison négative de l’assise jusqu’à 2°, avec inclinaison synchronisée du dossier jusqu’à 5°, permettant d’assurer un soutien optimal du dos de l’utilisateur dans chacune des positions inclinées
•	Fonction Anti-Shock, permettant de contrôler le retour du dossier afin d’éviter un retour brutal contre le dos de l’utilisateur lors du déverrouillage du mécanisme
•	Réglage continu de la hauteur d’assise par vérin pneumatique à gaz, permettant une adaptation ergonomique de la position de travail.
•	Siège rembourré : structure du siège et housse en polypropylène (PP) recouvert de mousse injectée, épaisseur 59 mm et densité 55 – 60 kg/m³.
-	Ressorts ensachés placés à l'intérieur de mousse injectée.
-	Dossier entièrement rembourré, équipé d'une structure en polyamide (PA) renforcé de fibres de verre (PA + GF).
-	La structure du dossier intègre, dans des rainures périphériques prévues à cet effet, les éléments suivants :
-	Matériau de soutien assurant la tension et le maintien du revêtement : Tissu technique Runner 3D, dont la couleur devra être systématiquement assortie à celle de la structure : Rembourrage constitué d'une mousse injectée de 10 mm d'épaisseur, présentant une densité de 25 kg/m³.
-	Appui-tête réglable, entièrement rembourré et équipé d'une housse, modèle HRUA3 : La structure de l'appui-tête sera réalisée en polypropylène (PP) et recouverte d'une mousse injectée de 50 mm d'épaisseur, présentant une densité comprise entre 55 et 60 kg/m³. - Réglage en hauteur : 100 mm ; Blocage sur 11 positions ; Réglage en profondeur : 20 mm ; Rotation du coussin d'appui : 70°.
-	Accoudoirs 3D réglables en polyamide (PA) renforcé de fibres de verre (PA + GF), finition noire.
-	Les différents réglages devront être fluides, précis et permettre une adaptation ergonomique optimale à la position de travail de l'utilisateur.
-	Dimensions :
•	Hauteur totale : 1375 mm
•	Largeur assise : 480 mm
•	Profondeur assise : 470 mm
•	Épaisseur de la mousse : 59 mm
Détail et finition :
-	Dossier : Structure de dossier tapissée 3D avec coussin rembourré
-	Mousse d'assise : Mousse moulée
-	Mécanisme : Synchrone, assise réglable en profondeur
-	Têtière : Réglables 3D, tapissée, avec coque en plastique
-	Assise : Tapissée, coque en plastique
-	Accou
-	Vérin à gaz : pneumatique, standard,
-	Piètement : diam. 710 mm, 5-branches, noir polyamide
-	Roulettes : diam. 60 mm, pour sols durs, noir
-	Groupe de tissu de tapissage : au choix du MO
-	Finition au choix du MO
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Table de réunion ronde avec base centrale – Marque : Nowy Styl - Meethink ou équivalent
Diamètre	: 800 mm
Hauteur hors tout	: 740 mm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Table de hauteur fixe avec une embase ronde.
-	L'embase est en deux parties, formée d'un socle noir et d'un capot thermolaqué de la même couleur que la colonne. Le socle noir engendre un joint creux de couleur noire.
-	L'utilisation de panneaux de fines particules triple couche correspond au matériau de support
-	Panneaux de fines particules triple couche de 25 mm d’épaisseur et surface en résine mélaminée de marque Egger ou équivalent
-	Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors de bois (surface répondant à la norme EN 14322), chant en PP- soudé au laser sur tous les côtés dans la teinte du plateau
-	La tenue à la lumière doit être au minimum de 6 sur l’échelle de laine.
-	La colonne est fabriquée en tube d’acier Ø 80 mm.
-	Patins au sol pour surélever la table
Détail et finition :
-	Forme de plateau de table : Cercle
-	Piètement sur colonne : Simple, ronde (Ø 80 mm)
-	Matériau : plateau de table: Mélaminé
-	Chant de plateau de table : 2 mm - soudé au laser
-	Finition au choix du MO
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Bureau rectangulaire avec voile de fond – Marque : Nowy Styl - Easy space ou équivalent
Dimensions	: 1600x800x740mm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Bureau rectangulaire avec top access rectangulaire , goulotte horizontale et voile de fond
Description technique :
-	Panneaux de fines particules triple couche de 25 mm d’épaisseur et surface en résine mélaminée de marque Egger ou équivalent
-	Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors de bois, chant en PP- soudé au laser sur tous les côtés dans la teinte du plateau
-	La tenue à la lumière doit être au minimum de 6 sur l’échelle de laine.
-	Le degré de brillance et de réflexion des surfaces
-	Pieds soudés carré, en acier profil 50× 50 mm.
-	Cadre : poutre sous le plateau en profilé d'acier 30×40mm.
-	Hauteur fixe : Nivellement dans une plage de 10 mm.
Détail et finition :
-	Forme de plateau de table : Rectangulaire
-	Type de bureau : Isolé
-	Piètement : Piètement « I », cadre
-	Patins : Réglables (+10 mm)
-	Panneau : Voile de fond, mélamine, hauteur 340 mm
-	Matériau d'éléments en panneau de particules : plateau: Mélaminé
-	Multimédia : milieu: Passe-câbles rectangulaire en aluminium, avec une trappe et une brosse
-	Forme des jambes : Carré
-	Goulotte horizontale pour câbles : Basculante des deux côtés, acier
-	Matériau d'éléments métalliques : piètement: Acier époxy
-	Finition au choix de maître d’ouvrage
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Bahut sur roulettes Marque : Nowy Styl /Easy space SIDEBOARD MOB ou équivalent
Dimensions	: 1200x 600x 475mm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	3 tiroirs noir avec serrure centralisée, ouverture à ~80 %,
-	2 portes battantes, avec angle d’ouverture jusqu’à 110°.
-	5 roulettes ~Ø 40 mm.
-	Panneaux de fines particules triple couche de 25 mm d’épaisseur et surface en résine mélaminée de marque Egger ou équivalent
-	Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors de bois , chant en PP- soudé au laser sur tous les côtés dans la teinte du plateau
-	La tenue à la lumière doit être au minimum de 6 sur l’échelle de laine.
Détail et finition :
-	Easy Space desserte mobile
-	Type de desserte latérale : Mobile
-	Version : 2x portes battantes + 3x tiroir
-	Type de portes : En panneau, battantes
-	Type de tiroirs : 3x normal (extractible 80%)
-	Roulettes : Ø 40 mm, 5 pièces
-	Tiroir : En plastique
-	Nombre de tiroirs : 3
-	Étagere : Panneau de particules
-	Angle d'ouverture de portes : 110°
-	Matériau d'éléments en panneau de particules : corps: Mélaminé 18 mm
-	Matériau d'éléments en panneau de particules : plateau supérieur: Mélaminé (PPSM) 25mm
-	Matériau d'éléments en plastique : tiroir: Plastique
-	Poignée : Type 4 – métallique, rectangulaire
-	Serrure : Serrure à cylindre
-	Finition au choix de maître d’ouvrage
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Siège de travail Marque : Nowy Styl - UTILA ou équivalent
Hauteur hors tout	: 1040-1240 mm
Hauteur d'assise	: 410-530 mm
Profondeur hors tout	: 650 mm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Base : polyamide renforcé de fibres de verre (PA + GF), structure en fibre de verre noire Ø 710 mm
-	Roulettes auto-freinantes noires Ø 60 mm adaptatives au sol
-	Mécanisme synchrone fonction Free-Floating, permettant un mouvement libre et dynamique du siège
•	Inclinaison synchronisée de l'assise et du dossier
•	Angle d'inclinaison du dossier jusqu'à 20°, synchronisé avec une inclinaison de l'assise jusqu'à 11°
•	Blocage multiposition du dossier sur 5 positions
•	Réglage de la tension du mécanisme d'inclinaison du dossier par molette de réglage
•	Fonction Anti-Shock, permettant de contrôler le retour du dossier afin d'éviter un retour brutal du dossier contre le dos de l'utilisateur lors du déverrouillage
•	Réglage continu de la hauteur d'assise par vérin pneumatique à gaz.
-	Assise rembourrée constituée d'une structure en contreplaqué multiplis 7 plis, d'une épaisseur de 10,5 mm.
-	La structure sera recouverte d'une mousse injectée d'une épaisseur de 46 mm, présentant une densité de 67 kg/m³.
-	Dossier rembourré avec housse, constitué d'une structure en contreplaqué multiplis 6 plis, d'une épaisseur de 9 mm.
-	La structure sera recouverte d'une mousse injectée d'une épaisseur de 25 mm, présentant une densité de 90 kg/m³.
-	La coque / couverture arrière du dossier sera réalisée en polypropylène renforcé en fibres de verre noire.
-	Le dossier devra disposer d'un réglage en hauteur de 70 mm, avec blocage sur 5 positions, commandé par un bouton de réglage situé dans la partie inférieure du dossier.
-	La liaison entre le dossier et la structure du siège par connecteur en tôle d'acier d'une épaisseur de 8 mm, assurant une liaison rigide, durable et résistante aux sollicitations répétées.
-	Appui-tête réglable, entièrement rembourré et équipé d'une housse, modèle HRUA3 : La structure de l'appui-tête sera réalisée en polypropylène (PP) et recouverte d'une mousse injectée de 50 mm d'épaisseur, présentant une densité comprise entre 55 et 60 kg/m³. - Réglage en hauteur : 100 mm ; Blocage sur 11 positions ; Réglage en profondeur : 20 mm ; Rotation du coussin d'appui : 70°.
-	Accoudoirs réglables en hauteur en polyamide (PA) renforcé de fibres de verre (PA + GF), finition noire.
-	Dimensions :
•	Hauteur totale : 1240 mm
•	Largeur assise : 480 mm
•	Profondeur assise : 465 mm
Détail et finition :
-	Concept de couleurs : Noir
-	Dossier : Tapissée, coque en plastique
-	Assise : Tapissée
-	Dossier réglable en hauteur : Oui
-	Mousse : Moulée
-	Mécanisme : FS: Synchrone
-	Têtière : Réglables 3D, tapissée, avec coque en plastique
-	Accoudoirs : R69-B/B/BPU: 1D, bras: noir polyamide, manchette: noir polyuréthane
-	Vérin à gaz : GL-STD: pneumatique, standard, noir
-	Piètement : diam. 710 mm, 5-branches, noir polyamide
-	Roulettes : ESHH60: diam. 60 mm, pour sols durs, noir
-	Groupe de tissu de tapissage : au choix du MO
-	Finition au choix du MO
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Sièges visiteurs – Marque : Nowy Styl - FLESCO SWIVEL CHAIR ARM UPH
Hauteur d'assise	: 395-520 mm
Profondeur hors tout	: 646 mm
Hauteur hors tout	: 845-980 mm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Le siège sera équipé d'un piètement cinq branches, réalisé en polyamide noir, avec un diamètre de Ø 710 mm.
-	Le piètement devra assurer une excellente stabilité du siège et une résistance adaptée à une utilisation professionnelle intensive.
-	L'assise sera constituée d'une structure en contreplaqué multiplis 6 plis, d'une épaisseur d'environ 9 mm.
-	La structure sera recouverte de deux couches de mousse présentant les caractéristiques minimales suivantes :
•	première couche : 15 mm d'épaisseur, densité 40 kg/m³ ;
•	seconde couche : 16 mm d'épaisseur, densité 35 kg/m³.
-	La coque / couverture inférieure de l'assise sera réalisée en polypropylène noir renforcé en fibres de verre.
-	Dossier entièrement rembourré, constitué d'une structure en contreplaqué multiplis 6 plis, d'une épaisseur d'environ 9 mm.
-	Le rembourrage sera réalisé avec deux niveaux de mousse présentant les caractéristiques minimales suivantes :
•	Face avant : mousse d'une épaisseur de 20 mm ; densité 25 kg/m³.
-	Face arrière :mousse d'une épaisseur de 6 mm ; densité 35 kg/m³.
-	Le siège devra être équipé d'un système de réglage continu de la hauteur d'assise par vérin pneumatique à gaz, permettant un réglage précis et fluide de la position de travail.
-	Accoudoirs en métal avec manchettes en polypropylène renforcé en fibres de verre
Détail et finition :
-	Mécanisme : TILT3: mécanisme pivotant avec réglages de la hauteur et fonction flottante
-	Accoudoirs : Intégrés avec structure, ouverts vers l'arriere, métal
-	Vérin à gaz : GL-STD: pneumatique, standard, noir
-	Diamètre de la section de la structure : 22 mm
-	Dossier et assise : Tapissé
-	Housse d'accoudoir : En plastique
-	Roulettes : Pour moquette
-	Mousse : Standard
-	Matériau des éléments métalliques : accoudoir: Acier chromé
-	Finition au choix de MO
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
	[image: ]
	31

	31
	Bureau d’open space avec panneau de séparation– Marque : Nowy Styl - BSPACE DESK I-LEG RC
Dimensions	: 1600 x 800 x h 740 mm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Bureau d’open space avec panneau de séparation et goulotte horizontale
Description technique :
-	Panneaux de fines particules triple couche de 25 mm d’épaisseur : une surface en résine mélaminée de marque Egger.
-	Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors de bois
-	Chant en PP- soudé au laser sur tous les côtés dans la teinte du plateau
-	La tenue à la lumière doit être au minimum de 6 sur l’échelle de laine.
-	Pieds carré, en acier profil 40× 40 mm.
-	Cadre : poutre sous le plateau en profilé d'acier 30×40mm.
-	Construction – avec une distance de 8 mm entre plateau et base de table.
-	Hauteur fixe : Nivellement dans une plage de 10 mm.
-	Panneau de séparation avec absorption acoustique
Détail et finition :
-	Forme de plateau de table : Rectangulaire
-	Piètement : , cadre
-	Panneau Supérieur, tapissée, hauteur 480 mm
-	Matériau d'éléments en panneau de particules : plateau: Mélaminé
-	Passe-câbles rectangulaire en aluminium, avec une trappe et une brosse à droite
-	Forme de la section transversale du pied : Carré (40x40 mm)
-	Panneau : Supérieur, tapissée, hauteur 480mm
-	Goulotte horizontale pour câbles : Basculante des deux côtés, acier
-	Plateau : BI White
-	Chant de plateau : BI White
-	Panneau de séparation : Era
-	Finition au choix du MO
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Bench de travail de 4 – Marque : Nowy Styl - BSPACE WORKBENCH 4U I-LEG RC PN
Dimensions	: 3200 x 1600 (2x779) x h 740 mm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Bench de travail de 4 personnes Space avec panneau de séparation acoustique, top access rectangulaire et goulotte horizontale
Description technique :
-	Panneaux de fines particules triple couche de 25 mm d’épaisseur : une surface en résine mélaminée de marque Egger. Elle correspond à la norme EN 312-2003.
-	Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors de bois (surface répondant à la norme EN 14322), chant en PP- soudé au laser sur tous les côtés dans la teinte du plateau
-	La tenue à la lumière doit être au minimum de 6 sur l’échelle de laine.
-	Le degré de brillance et de réflexion des surfaces correspondent à la norme DIN Fb-147
-	Pieds soudés carré, en acier profil 40× 40 mm.
-	Piètement intermédiaire partagé et en recul pour libérer toute la largeur du bench de travail.
-	Cadre : poutre sous le plateau en profilé d'acier 30×40mm.
-	Construction – avec une distance de 8 mm entre plateau et base de table.
-	Hauteur fixe : Nivellement dans une plage de 10 mm.
-	Panneau de séparation avec absorption acoustique selon ISO 11654
Détail et finition :
-	Forme de plateau de table : Rectangulaire
-	Type de plateau : Fixe
-	Panneau : Supérieur, tapissée acoustique, hauteur 480 mm
-	Matériau : plateau de table: Mélaminé (PPSM)
-	Matériau : structure: Acier époxy
-	4x Passe-câbles rectangulaire en aluminium, avec une trappe et une brosse à droite
-	Goulotte horizontale pour câbles : 4x Basculante des deux côtés, acier
-	Groupe de tissu de tapissage : panneau: Era
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Bench de travail de 6 personnes Marque : Nowy Styl - BSPACE WORKBENCH 6U I-LEG RC PN ou équivalent
Dimensions	: 4800 x 1600 (2x779) x h 740 mm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Bench de travail de 6 personnes bSpace avec panneau de séparation acoustique, top access rectangulaire et goulotte horizontale
Description technique :
-	Panneaux de fines particules triple couche de 25 mm d’épaisseur : une surface en résine mélaminée de marque Egger. Elle correspond à la norme EN 312-2003.
-	Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors de bois chant en PP- soudé au laser sur tous les côtés dans la teinte du plateau
-	La tenue à la lumière doit être au minimum de 6 sur l’échelle de laine.
-	Pieds soudés carré, en acier profil 40× 40 mm.
-	Piètement intermédiaire partagé et en recul pour libérer toute la largeur du bench de travail.
-	Cadre : poutre sous le plateau en profilé d'acier 30×40mm.
-	Construction – avec une distance de 8 mm entre plateau et base de table.
-	Hauteur fixe : Nivellement dans une plage de 10 mm.
-	Panneau de séparation avec absorption acoustique selon ISO 11654
Détail et finition :
-	Forme de plateau de table : Rectangulaire
-	Type de plateau : Fixe
-	Panneau : Supérieur, tapissée acoustique, hauteur 480 mm
-	Matériau : plateau de table: Mélaminé (
-	Matériau : structure: Acier époxy
-	6x Passe-câbles rectangulaire en aluminium, avec une trappe et une brosse à droite
-	Goulotte horizontale pour câbles : 6x Basculante des deux côtés, acier
-	Finition au choix du MO
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Bench de travail de 8 personnes Marque : Nowy Styl / Référence : BSPACE ou équivalent
Dimensions	: 6400 x 1600 (2x779) x h 740 mm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Bench de 8 personnes bSpace avec panneau de séparation acoustique, top access rectangulaire et goulotte horizontale –
Description technique :
-	Panneaux de fines particules triple couche de 25 mm d’épaisseur : une surface en résine mélaminée de marque Egger ou équivalent
-	Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors de bois, chant en PP- soudé au laser sur tous les côtés dans la teinte du plateau
-	La tenue à la lumière doit être au minimum de 6 sur l’échelle de laine.
-	Le degré de brillance et de réflexion des surfaces correspondent à la norme DIN Fb-147
-	Pieds soudés carré, en acier profil 40× 40 mm.
-	Piètement intermédiaire partagé et en recul pour libérer toute la largeur du bench de travail.
-	Cadre : poutre sous le plateau en profilé d'acier 30×40mm.
-	Construction – avec une distance de 8 mm entre plateau et base de table.
-	Hauteur fixe : Nivellement dans une plage de 10 mm.
-	Panneau de séparation avec absorption acoustique selon ISO 11654
Détail et finition :
-	Forme de plateau de table : Rectangulaire
-	Type de plateau : Fixe
-	Panneau : Supérieur, tapissée acoustique, hauteur 480 mm
-	Matériau : plateau de table: Mélaminé (PPSM)
-	Matériau : structure: Acier époxy
-	8x Passe-câbles rectangulaire en aluminium, avec une trappe et une brosse à droite
-	Goulotte horizontale pour câbles : 8x Basculante des deux côtés, acier
-	Groupe de tissu de tapissage : au choix du MO
-	Finition au choix du MO
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Siège de travail open space – Marque : Nowy Styl - Utila ou équivalent
Hauteur hors tout	: 1040-1240 mm
Hauteur d'assise	: 410-530 mm
Profondeur hors tout	: 650 mm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Siège de travail réglable en hauteur avec accoudoirs et repose tête
Description technique :
-	Base : polyamide renforcé de fibres de verre (PA + GF), structure en fibre de verre noire Ø 710 mm
-	Roulettes auto-freinantes noires Ø 60 mm adaptatives au sol
-	Mécanisme synchrone fonction Free-Floating, permettant un mouvement libre et dynamique du siège
•	Inclinaison synchronisée de l'assise et du dossier
•	Angle d'inclinaison du dossier jusqu'à 20°, synchronisé avec une inclinaison de l'assise jusqu'à 11°
•	Blocage multiposition du dossier sur 5 positions
•	Réglage de la tension du mécanisme d'inclinaison du dossier par molette de réglage
•	Fonction Anti-Shock, permettant de contrôler le retour du dossier afin d'éviter un retour brutal du dossier contre le dos de l'utilisateur lors du déverrouillage
•	Réglage continu de la hauteur d'assise par vérin pneumatique à gaz.
-	Assise rembourrée constituée d'une structure en contreplaqué multiplis 7 plis, d'une épaisseur de 10,5 mm.
-	La structure sera recouverte d'une mousse injectée d'une épaisseur de 46 mm, présentant une densité de 67 kg/m³.
-	Dossier en résille technique MESH, constitué d'une structure périphérique réalisée en polyamide (PA) renforcé de fibres de verre (PA + GF),
-	Le dossier devra disposer d'un réglage en hauteur de 70 mm, avec blocage sur 5 positions, commandé par un bouton de réglage situé dans la partie inférieure du dossier.
-	La liaison entre le dossier et la structure du siège par connecteur en tôle d'acier d'une épaisseur de 8 mm, assurant une liaison rigide, durable et résistante aux sollicitations répétées.
-	Appui-tête réglable, entièrement rembourré et équipé d'une housse, modèle HRUA3 : La structure de l'appui-tête sera réalisée en polypropylène (PP) et recouverte d'une mousse injectée de 50 mm d'épaisseur, présentant une densité comprise entre 55 et 60 kg/m³. - Réglage en hauteur : 100 mm ; Blocage sur 11 positions ; Réglage en profondeur : 20 mm ; Rotation du coussin d'appui : 70°.
-	Accoudoirs réglables en hauteur en polyamide (PA) renforcé de fibres de verre (PA + GF), finition noire.
-	Revêtement Silvertex ou équivalent antibactérien vinyle / uréthane avec les propriétés : >300.000 cycles de test Martindale
•	Résistance aux UV ISO 105 B04 et B05
•	Protection antimycosique
•	Protection antifongique
•	Finition Antitache
•	traitement non feu Classe 1.IM / M1
-	Dimensions :
•	Hauteur totale : 1240 mm
•	Largeur assise : 480 mm
•	Profondeur assise : 465 mm
Détail et finition :
-	Concept de couleurs : Noir
-	Dossier : Résille
-	Assise : Tapissée
-	Dossier réglable en hauteur : Oui
-	Mousse : Moulée
-	Groupe de résille : MT
-	Mécanisme : FS: Synchrone
-	Têtière : Réglables 3D, tapissée, avec coque en plastique
-	Accoudoirs : R69-B/B/BPU: 1D, bras: noir polyamide, manchette: noir polyuréthane
-	Vérin à gaz : GL-STD: pneumatique, standard, noir
-	Piètement : diam. 710 mm, 5-branches, noir polyamide
-	Roulettes : diam. 60 mm, pour sols durs, noir
-	Groupe de tissu de tapissage : Silvertex ou équivalent
-	Finition au choix du Maitre d’ouvrage
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Caissons – Caisson sur roulettes Slim Tento 332x600x575mm avec 3 tiroirs (extractible 80%), fermeture centralisée – Marque : Nowy Styl / Référence : Tento 2.0 caisson mobile 3D SLIM / Gamme : Tento 2.0 ou équivalent
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Épaisseur du panneau supérieur : 25 mm
-	Butoir pour tiroir télescopique et glissière télescopique
-	Roulette dures pour sols souples.
-	La carcasse et les façades sont en panneaux de particules mélaminés (MFC), épaisseur 18 mm et épaisseur supérieure 25 mm, avec bord en technologie de colle.
-	Types de tiroirs : métal (noir), avec serrure.
-	Tous les types de tiroirs sont dotés d'une extension coulissante /glissière télescopique à 80 %.
-	Poignées : en métal
-	Quatre roulettes Ø 40, dont deux équipées de freins – applicable à la version mobile.
Détail et finition :
-	Type de caisson : Mobile
-	Type de tiroirs : 3x normal (extractible 80%), fermeture centralisée
-	Roulettes : Ø 40 mm, 4 pièces (dont 2 avec frein)
-	Tiroir : Métal-Panneau de particules
-	Serrure : Centralisée
-	Matériau d'éléments en panneau de particules : corps, façade, plateau supérieur et tiroir: Mélaminé (PPSM)
-	Matériau d'éléments métalliques : tiroir: Acier époxy
-	Poignée : Type 4 – métallique, rectangulaire
-	Finition au choix du Maitre d’ouvrage
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Armoires en mélamine à portes coulissantes avec étagère – Marque : Nowy Styl - Easy space ou équivalent
Dimensions	: 1600x740x445mm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Top en panneau de particules mélaminé (MFC), épaisseur 25 mm, avec chant en technologie de soudage au laser
-	Panneaux de fines particules triple couche de 25 mm d’épaisseur et surface en résine mélaminée de marque Egger.
-	Corps et façades en panneau de particules revêtu de mélamine, épaisseur 18 mm
-	Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors de bois, chant en PP- soudé au laser sur tous les côtés dans la teinte du plateau
-	La tenue à la lumière doit être au minimum de 6 sur l’échelle de laine.
-	Patins de réglage en hauteur pour surélever l'armoire du sol de 15 mm
-	Avec Serrure à cylindre
Détail et finition :
-	Easy Space rangement à porte coulissante
-	Type de rangement/bibliothèque : Isolé
-	Type de portes : En panneau, coulissantes
-	Piètement : Socle en panneau
-	Étagere : Panneau de particules
-	Cloison mitoyenne : Oui
-	Matériau d'éléments en panneau de particules : corps et façade: Mélaminé (PPSM) 18 mm
-	Matériau d'éléments en panneau de particules : plateau supérieur: Mélaminé (PPSM) 25 mm
-	Hauteur OH : 1.5 OH
-	Poignée : Type 4 – métallique, rectangulaire
-	Finition au choix du MO
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Fauteuil de conférence pliable avec accoudoirs– Marque : Dynamobel - Lira ou équivalent
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Dim 636x550x897mm
Description technique :
-	Structure des accoudoirs/ pieds en bois d’épaisseur 50mm revêtue de mousse haute densité et tissu. Toutes les arêtes ont un rayon de 2mm. La cuvette inférieure permet l’ancrage au sol. Lors du montage, on place d’abord cet élément métallique au sol sur lequel est fixée le pied du fauteuil.
-	Sur les pieds sont placées les pièces de rotation permettant au siège de se rabattre. Ces pièces sont en polyamide et fibre de verre. Les différentes inclinaisons du fauteuil sont obtenues par la variation de la géométrie des cuvettes, qui s’adapteront à la pente du sol et à l’angle de vue de l’utilisateur
-	Dossier ergonomique composé de deux pièces : Partie avant: se compose d’un support en bois avec une mousse de densité 30
-	kg/m3 HRS anti combustion. Le rembourrage comporte une barrière ignifuge entre le tissu et la mousse.
-	L’assise est composée d’un cadre en bois de 16mm d’épaisseur, renforcé par des ferrures métalliques en tôle pliée de 2mm, soudées avec des tiges en acier Ø12mm. sur lesquels l’assise pivote par gravité. L’assise comporte un contrepoids en tôle de 5mm. à l’arrière du siège.
-	Sur cette structure est collé avec de la colle eau la mousse anti combustion de densité 40 kg/m3 CMHR. L’ensemble est doublé d’une barrière ignifuge et tapissé d’un revêtement en tissu ou en cuir sur demande
Détail et finition :
-	Dossier, assise et accoudoirs : tapissés
-	Accoudoirs : partagés
-	Finition au choix du MO
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Fauteuil conférenciers avec piètement métal
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Marque : Nowy Styl - Mollen ou équivalent :
-	Hauteur hors tout : 760 mm
-	Hauteur d'assise : 475 mm
-	Largeur hors tout : 850 mm
-	Profondeur hors tout : 760 mm
Description technique :
-	Structure en contreplaqué de hêtre, épaisseur 12 mm, mousse injectée ignifugée, épaisseur 40–200 mm et densité 55–80 kg/m³ à l’avant, mousse ignifugée, épaisseur 10 mm et densité 40 kg/m³ à l’arrière.
-	4 pieds – réalisés en tube d’acier Ø 18 × 2 mm et profilé 40 × 15 × 2 mm, finition thermolaquée.
-	Coussin d’assise : structure en contreplaqué de hêtre, épaisseur 10 mm, ressorts ensachés, nappage en fibres de coco, mousse ignifugée, densité 35 kg/m³ et épaisseur 50 mm.
-	Patins en plastique noir en standard ou patins en feutre en option.
Détail et finition :
-	Coque : Tapissée, coussin d'assise
-	Accoudoirs : Intégré au dossier
-	Mousse : Ignifuge
-	Matériau d'éléments métalliques : piètement: Acier époxy
-	Patins : Plastique
-	Groupe de tissu de tapissage : au xhoix du MO
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Table basse ronde conférenciers Tilkka 600x450mm – Référence : Mollen table SQR / Gamme : Mollen Table ou équivalent
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors de bois (surface répondant à la norme EN 14322), chant en PP- soudé au laser sur tous les côtés dans la teinte du plateau
-	La tenue à la lumière doit être au minimum de 6 sur l’échelle de laine.
-	Le degré de brillance et de réflexion des surfaces correspondent à la norme DIN Fb-147
-	Cadre de traîneau en X – en tige Ø 12 mm, patins en plastique transparent.
-	Partie inférieure recouverte de stratifié anti-réfléchissant de couleur grise
-	Épaisseur du plateau : 18 mm
-	Bords protégés par une couche de cire (structure du contreplaqué visible).
-	Cadre traîneau en X – fabriqué en tige d’acier Ø 12 mm avec revêtement par poudre en noir Jet (E-BL)
-	Diamètre : 600 x 450 mm
Détail et finition :
-	Tilkka table lounge 45
-	Forme de plateau de table : Cercle
-	Pietement : Cadre
-	Patins : Plastique, transparent
-	Epaisseur de plateau : 18 mm
-	Matériau d'éléments en panneau de particules : plateau: Mélaminé (PPSM)
-	Matériau d'éléments métalliques : pietement: Acier époxy
-	Chant de plateau de table : 2 mm - soudé au laser
-	Finition au choix du MO
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Bureau régie, médiathèque – Marque : Nowy Styl - Gamme : Bspace ou équivalent
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Bureau rectangulaire Dim 1200 x 600 x h 740 mm
Description technique :
-	Panneaux de fines particules triple couche de 25 mm d’épaisseur : une surface en résine mélaminée de marque Egger ou équivalent
-	Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors de bois
-	Chant en PP- soudé au laser sur tous les côtés dans la teinte du plateau
-	La tenue à la lumière doit être au minimum de 6 sur l’échelle de laine.
-	Le degré de brillance et de réflexion des surfaces correspondent à la norme DIN Fb-147
-	Pieds carré, en acier profil 40× 40 mm.
-	Cadre : poutre sous le plateau en profilé d'acier 30×40mm.
-	Construction – avec une distance de 8 mm entre plateau et base de table.
-	Hauteur fixe : Nivellement dans une plage de 10 mm.
Détail et finition :
-	Forme de plateau de table : Rectangulaire
-	Piètement : Type « I », cadre
-	Panneau Supérieur, tapissée, hauteur 480 mm
-	Matériau d'éléments en panneau de particules : plateau: Mélaminé (PPSM)
-	Forme de la section transversale du pied : Carré (40x40 mm)
-	Goulotte horizontale pour câbles : Basculante des deux côtés, acier
-	Multimédia : gauche et droite: Passe-câbles diam.80
-	Finition au choix du MO
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Fauteuil de salles de réunion –Marque : Nowy Styl - Utila ou équivalent
Hauteur hors tout	: 1040-1240 mm
Hauteur d'assise	: 410-530 mm
Profondeur hors tout	: 650 mm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Base : polyamide renforcé de fibres de verre (PA + GF), structure en fibre de verre noire Ø 710 mm
-	Roulettes auto-freinantes noires Ø 60 mm adaptatives au sol
-	Mécanisme synchrone fonction Free-Floating, permettant un mouvement libre et dynamique du siège
•	Inclinaison synchronisée de l'assise et du dossier
•	Angle d'inclinaison du dossier jusqu'à 20°, synchronisé avec une inclinaison de l'assise jusqu'à 11°
•	Blocage multiposition du dossier sur 5 positions
•	Réglage de la tension du mécanisme d'inclinaison du dossier par molette de réglage
•	Fonction Anti-Shock, permettant de contrôler le retour du dossier afin d'éviter un retour brutal du dossier contre le dos de l'utilisateur lors du déverrouillage
•	Réglage continu de la hauteur d'assise par vérin pneumatique à gaz.
-	Assise rembourrée constituée d'une structure en contreplaqué multiplis 7 plis, d'une épaisseur de 10,5 mm.
-	La structure sera recouverte d'une mousse injectée d'une épaisseur de 46 mm, présentant une densité de 67 kg/m³.
-	Dossier en résille technique MESH, constitué d'une structure périphérique réalisée en polyamide (PA) renforcé de fibres de verre (PA + GF),
-	Le dossier devra disposer d'un réglage en hauteur de 70 mm, avec blocage sur 5 positions, commandé par un bouton de réglage situé dans la partie inférieure du dossier.
-	La liaison entre le dossier et la structure du siège par connecteur en tôle d'acier d'une épaisseur de 8 mm, assurant une liaison rigide, durable et résistante aux sollicitations répétées.
-	Accoudoirs réglables en hauteur en polyamide (PA) renforcé de fibres de verre (PA + GF), finition noire.
-	Revêtement Silvertex antibactérien vinyle / uréthane avec les propriétés : >300.000 cycles de test Martindale
•	PERMABLOK3®
•	Résistance aux UV ISO 105 B04 et B05
•	Protection antimycosique
•	Protection antifongique
•	Finition Antitache
•	traitement non feu Classe 1.IM / M1
-	Dimensions :
•	Hauteur totale : 1240 mm
•	Largeur assise : 480 mm
•	Profondeur assise : 465 mm
Détail et finition :
-	Dossier : Résille
-	Assise : Tapissée
-	Dossier réglable en hauteur : Oui
-	Mousse : Moulée
-	Mécanisme : FS: Synchrone
-	Concept de couleurs : Noir
-	Accoudoirs : R69-B/B/BPU: 1D, bras: noir polyamide, manchette: noir polyuréthane
-	Vérin à gaz : pneumatique, standard, noir
-	Piètement : diam. 710 mm, 5-branches,
-	Roulettes : ~diam. 60 mm, pour sols durs, noir
-	Groupe de tissu de tapissage : Silvertex ou équivalent
-	Finition au choix du maître d’ouvrage
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Tabourets Bibliothèque –Marque : Nowy Styl / Référence : Naudu ou équivalent
Largeur hors tout	: 640 mm
Hauteur d'assise	: 810 mm
Hauteur hors tout	: 1040 mm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Dossier avec accoudoirs intégrés : Structure en contreplaqué de hêtre 8 plis, épaisseur 9 mm.
-	Face avant garnie de mousse découpée d’une épaisseur de 20 à 40 mm, densité 50 kg/m³.
-	Face arrière garnie de mousse découpée d’une épaisseur de 10 mm, densité 35 kg/m³.
-	Assise :Structure en contreplaqué de hêtre 12 plis, épaisseur 18 mm.
-	Garniture en mousse découpée d’une épaisseur de 45 mm, densité 40 kg/m³.
-	Piètement 4 pieds : Réalisé en tube d’acier Ø 22 × 2 mm en thermolaqué.
-	Patins autoréglables pour sols souples (GBP) en standard.
Détail et finition :
-	Naudu fauteuil haut 4 pieds métalliques
-	Structure : Hocker, 4 pieds
-	Dossier et assise : Tapissé
-	Accoudoirs : Intégré au dossier
-	Patins : Articulés, en plastique
-	Mousse : Standard
-	Groupe de tissu de tapissage : face interne du dossier, assise: Era
-	Groupe de tissu de tapissage : face externe du, dossier: Era
-	Matériau d'éléments métalliques : cadre: Acier époxy
-	Finition au choix du MO
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Bibliothèque Easy Space en mélamine avec étagère ouverts – Marque : Nowy Styl / Référence : Easy Space bibliothèque / Gamme : Easy Space ou équivalent
Dimension	: 800x1545x445mm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Top en panneau de particules mélaminé (MFC), épaisseur 25 mm, avec chant en technologie de soudage au laser
-	Panneaux de fines particules triple couche de 25 mm d’épaisseur et surface en résine mélaminée de marque Egger ou équivalent
-	Corps en panneau de particules revêtu de mélamine, épaisseur 18 mm
-	Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors de bois chant en PP- soudé au laser sur tous les côtés dans la teinte du plateau
-	La tenue à la lumière doit être au minimum de 6 sur l’échelle de laine.
-	Patins de réglage en hauteur pour surélever l'armoire du sol de 15 mm
Détail et finition :
-	Type de rangement/bibliothèque : Isolé
-	Piètement : Socle en panneau
-	Matériau d'éléments en panneau de particules : corps: Mélaminé (PPSM) 18 mm
-	Matériau d'éléments en panneau de particules : plateau supérieur: Mélaminé (PPSM) 25 mm
-	Hauteur OH : 4 OH
-	Étagere : Panneau de particules
-	Finition au choix du MO
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Rayonnage semi-lourd sur mesure en acier galvanisé & époxy.
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Modules semi-lourds de ~1 000 x 1800 x 400 mm à 5 niveaux de stockage
-	Platelage en bois stratifié blanc sur chaque niveau.
-	Lisses de 1000 mm agrafes.
-	Echelle de 1800 x 400 mm SP65 galvanisée.
-	02 goupille de sécurité / lisse.
-	Hauteur rayonnage : 1800 mm & Profondeur : 400 mm
-	Finition en revêtement époxy bleu pour les lisses
Détail et finition :
-	Rayonnage ~ L1000 x P400 x H1800 mm
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Espace de coworking de 4 personnes avec table et séparation acoustique – Marque : Nowy Styl Play & work ou équivalent
Hauteur hors tout	: 1556 mm
Largeur hors tout	: 2260 mm
Profondeur hors tout	: 1598 mm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Ensemble lounge 4 places avec table intégrée, destiné à l'aménagement d'espaces de réunion informelle, de collaboration ou de réception.
-	L'ensemble constitue un produit complet et indissociable, commandé et livré comme une unité complète composé de 2 x canapés deux places + 1 x panneau séparatif + 1 x table de réunion intégrée.
-	Chaque canapé sera équipé de deux pieds en forme de U, réalisés en tube d'acier cintré. section : tube acier Ø 30 mm
•	forme : U cintré
•	pieds équipés de vérins / patins de mise à niveau réglables
•	finition résistante adaptée à un usage professionnel intensif.
-	La table sera équipée d'un pied en forme de U, réalisé en tube d'acier cintré Ø 30 mm. Le piètement sera équipé de patins de mise à niveau réglables.
-	La partie supérieure du pied sera équipée de platines métalliques de fixation, permettant une liaison mécanique rigide et durable avec le plateau.
-	La partie inférieure de l'assise sera constituée d'une structure en bois, recouverte d'un matériau de rembourrage et d'un revêtement textile Step.
-	La structure sera garnie de mousse. La hauteur finie de la partie inférieure de l'assise sera de 100 mm.
-	La partie supérieure de l'assise sera constituée d'une mousse d'une épaisseur de 100 mm, présentant une densité minimale de 50 kg/m³.
-	Cette partie sera entièrement revêtue et fixée sur la partie inférieure de l'assise au moyen d'un système de fixation de type Velcro, permettant notamment le démontage et la maintenance du produit.
-	Le dossier et les accoudoirs seront constitués de mousse de différentes densités adaptées à leurs fonctions ergonomiques : mousse de densité 24 kg/m³ et mousse de densité 40 kg/m³.
-	Les éléments seront entièrement revêtus et fixés aux panneaux au moyen d'un système de fixation de type Velcro, permettant leur démontage et leur remplacement sans détérioration de la structure.
-	Les panneaux acoustiques seront constitués d'une structure en contreplaqué, recouverte d'un matériau de rembourrage avec une mousse de 5 mm d'épaisseur. L'épaisseur totale finie du panneau sera de 30 mm.
-	Le plateau de table sera réalisé en panneau de particules surfacé mélaminé (MFC), d'une épaisseur de 25 mm minimum.
Détail et finition :
-	Dossier et assise : Tapissé
-	Panneau de canapé : Panneau haut Plus
-	Panneau de table : Panneau TV
-	Piètement : Type « U »
-	Matériau d'éléments métalliques : piètement: Acier époxy
-	Groupe de tissu de tapissage : Step / Step Melange
-	Finition MO
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Table haute du digital lab – Table de réunion haute CS5040 – Marque : Nowy Styl - CS5040 ou équivalent
Dimension	: 1800x900x1060mm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Panneaux de fines particules triple couche de 25 mm d’épaisseur : une surface en résine mélaminée de marque Egger. Elle correspond à la norme EN 312-2003.
-	Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors de bois (surface répondant à la norme EN 14322), chant en PP- soudé au laser sur tous les côtés dans la teinte du plateau
-	La tenue à la lumière doit être au minimum de 6 sur l’échelle de laine.
-	Le degré de brillance et de réflexion des surfaces correspondent à la norme DIN Fb-147
-	Pieds sous forme A inclinés, en acier profil 50× 40 mm, avec repose pieds sous forme de H.
-	Cadre : poutre sous le plateau en profilé d'acier 30×40mm.
-	Construction – avec une distance de 8 mm entre plateau et base de table.
-	Hauteur fixe : Nivellement dans une plage de 10 mm.
Détail et finition :
-	Forme de plateau de table : Rectangulaire
-	Piètement : Type « A », cadre
-	Matériau d'éléments métalliques : piètement: Acier époxy
-	Matériau d'éléments en panneau de particules : plateau: Mélaminé (PPSM)
-	Chant de plateau de table : 2 mm - soudé en laser en standard.
-	Finition au choix du MO
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Tabourets – Tabouret Vapaa tapissé piétement luge – Marque : Nowy Styl - Vapaa ou équivalent
Hauteur d'assise	: 770 mm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Pieds luge et repose-pieds fabriqués en tige d'acier Ø 12 mm..
-	Coque haute rembourrée – structure en contreplaqué d’une épaisseur de 10,5 mm. Partie avant recouverte de mousse injectée ignifuge d’une épaisseur de 20 mm, densité 25 kg/m³.
-	Partie arrière recouverte de mousse injectée ignifuge d’une épaisseur de 10 mm, densité 25 kg/m³.
-	Dimensions :
•	Largeur totale : 515 mm
•	Profondeur totale : 505 mm
•	hauteur :1035 mm
Détail et finition :
-	Structure : Double pied luge
-	Coque : Tapissée, bas
-	Accoudoirs : Sans
-	Patins : Plastique
-	Mousse : Standard
-	Matériau d'éléments métalliques : cadre: Acier époxy
-	Groupe de tissu de tapissage : Era
-	Finition au choix MO
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Module de canapé à composer – Marque : Nowy Styl - EVIDA EVIDA SOFA 2U Evida ou équivalent
Dimension	: 1200x500mm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Système polyvalent d’assises modulaires, avec structure en bois et sangles
-	Assises et dossiers en mousse de polyuréthane de différentes densités et fibres de polyester ignifugées revêtus de tissu amovible
-	Piètement en bois
Détail et finition :
-	banquette modulaire simple à 2 places avec dossier
-	Dossier et assise : Tapissé
-	Piètement : Type « I »
-	Mousse d'assise et de dossier : Ignifuge
-	Patins : Plastique
-	Groupe de tissu de tapissage : au choix du MO
-	Matériau d'éléments en bois : piètement: Bois de hêtre
-	Finition au choix MO
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Pouf – Module de canapé Evida à composer – Marque : Nowy Styl / Référence : EVIDA EVIDA POUFFE ED / Gamme : Evida ou équivalent
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Système polyvalent d’assises modulaires, avec structure en bois et sangles
-	Assises et dossiers en mousse de polyuréthane de différentes densités et fibres de polyester ignifugées revêtus de tissu amovible
-	Piètement en bois
Détail et finition :
-	1550x500mm
-	Evida – module destiné à fermer une unité dos à dos
-	Assise : Tapissée
-	Piètement : Type « I »
-	Mousse d'assise : Ignifuge
-	Patins : Plastique
-	Groupe de tissu de tapissage : Cura
-	Matériau d'éléments en bois : piètement: Bois de hêtre
-	Coloris d'éléments en bois - piètement : 1.007 Beech 0C
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
Garantie : 5 ans
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	Fauteuil rembourré Tà pied traîneau en X – Marque : Nowy Styl / Référence : Tilkka - Tilkka ou équivalent
Hauteur hors tout	: 765 mm
Hauteur d'assise	: 420 mm
Largeur hors tout	: 680 mm
Profondeur hors tout	: 720 mm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Structure à pied traîneau de type X
-	4 pieds – patins noirs pour sols souples
-	Dossier rembourré : La structure de la partie intérieure du dossier est en contreplaqué de hêtre à 7 couches, épaisseur 10,5 mm, recouvert de mousse injectée ignifuge, épaisseur 30 - 45 mm et densité 50 kg / m³
-	La structure de la partie extérieure du dossier est en contreplaqué de hêtre 3 couches, épaisseur 4,5 mm, recouvert de mousse injectée ignifuge, épaisseur 10 mm et densité 35 kg / m³ (dos).
-	Siège rembourré : La structure de la partie supérieure de l'assise est en contreplaqué de hêtre 8 couches, épaisseur 12 mm, recouverte de deux couches de mousse injectée ignifuge : densité 35 kg / m³, épaisseur 20 mm et mousse de densité 40 kg / m³, épaisseur 20 mm ,
-	La structure de la partie inférieure de l'assise est en contreplaqué de hêtre 3 couches, épaisseur 4,5 mm, recouvert de mousse injectée ignifuge, épaisseur 10 mm et densité 35 kg / m³.
Détail et finition :
-	Dossier et assise : Tapissé
-	Mousse d'assise et de dossier : Mousse découpée, ignifuge
-	Patins : GT: pour moquette, transparent
-	Matériau d'éléments métalliques : cadre: Acier époxy
-	Groupe de tissu de tapissage : au choix du MO
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Table d'appoint – Table basse Tapa diamètre 450 h 650 mm – Marque : Nowy Styl - TAPA TABLE ou équivalent
Hauteur hors tout	: 655 mm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Panneau de particules revêtu de mélamine, épaisseur 18 mm : une surface en résine mélaminée de marque Egger. Elle correspond à la norme EN 312-2003.
-	Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors de bois (surface répondant à la norme EN 14322), chant en PP- soudé au laser sur tous les côtés dans la teinte du plateau
-	La tenue à la lumière doit être au minimum de 6 sur l’échelle de laine.
-	Le degré de brillance et de réflexion des surfaces correspondent à la norme DIN Fb-147
Détail et finition :
-	Forme de plateau de table : Cercle
-	Piètement : Tapa
-	Épaisseur de plateau : 18 mm
-	Matériau : plateau de table: Mélaminé (PPSM)
-	Matériau : structure: Acier époxy
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Pouf Dotto tapissé – Marque : Nowy Styl - Gamme : DOTTO ou équivalent
Diamètre	: 420 mm
Hauteur d'assise	: 420 mm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Pouf circulaire rembourré, destiné à un usage professionnel intensif, présentant les caractéristiques dimensionnelles minimales suivantes :
-	La structure du pouf sera réalisée en contreplaqué de hêtre, constitué de plusieurs éléments d'une épaisseur respective de 6 mm
-	La structure sera complétée par un carton de rembourrage / carton tapissier, assurant la mise en forme et le support du revêtement.
-	L'ensemble sera recouvert d'une mousse ignifugée, présentant les caractéristiques minimales suivantes :
•	Assise : épaisseur : 40 mm ; densité : 55 à 65 kg/m³.
•	Parties latérales : épaisseur : 40 mm ; densité : 55 à 65 kg/m³.
•	Revêtement Silvertex antibactérien vinyle / uréthane avec les propriétés : >300.000 cycles de test Martindale
•	PERMABLOK3®
•	Résistance aux UV ISO 105 B04 et B05
•	Protection antimycosique
•	Protection antifongique
•	Finition Antitache
•	traitement non feu Classe 1.IM / M1
Détail et finition :
-	Assise : Tapissée
-	Mousse d'assise : Mousse découpée, ignifuge
-	Groupe de tissu de tapissage : Silvertex au choix du MO
-	Finition au choix du MO
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Fauteuil – Module de canapé à composer – Marque : Nowy Styl Evida ou équivalent
Dimension	: 600x800mm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Système polyvalent d’assises modulaires, avec structure en bois et sangles
-	Assises et dossiers en mousse de polyuréthane de différentes densités et fibres de polyester ignifugées revêtus de tissu amovible
-	Piètement en bois
Détail et finition :
-	Evida – banquette modulaire simple à 1 place avec dossier
-	Dossier et assise : Tapissé
-	Piètement : Type « I »
-	Mousse d'assise et de dossier : Ignifuge
-	Patins : Plastique
-	Groupe de tissu de tapissage : Cura
-	Matériau d'éléments en bois : piètement: Bois de hêtre
-	Coloris d'éléments en bois - piètement : 1.007 Beech 0C
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Pouf – Module de canapé– Marque : Nowy Styl / Evida ou équivalent
Dimension	: 600x800mm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Système polyvalent d’assises modulaires, avec structure en bois et sangles
-	Assises et dossiers en mousse de polyuréthane de différentes densités et fibres de polyester ignifugées revêtus de tissu amovible
-	Piètement en bois
Détail et finition :
-	Evida – pouf modulaire simple à 1 place
-	Assise : Tapissée
-	Piètement : Type « I »
-	Mousse d'assise : Ignifuge
-	Patins : Plastique
-	Groupe de tissu de tapissage : Cura
-	Matériau d'éléments en bois : piètement: Bois de hêtre
-	Finition au choix du MO
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Pouf petit format Marque : Sedus -Se:dot ou équivalent
Revêtement	: Skai Evida continental (4LI)
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Surface entièrement capitonnée, constituée de mousse souple
-	Corps en bois, avec base en plaque en bois
-	La languette en cuir, intégrée, permet de déplacer rapidement et intuitivement les poufs
-	Épaisseur du capitonnage : 45 mm
-	Pour des utilisateurs pesant jusqu'à : 130 kg
Détail et finition :
-	Dimension 430x450 mm
-	Pouf haut
-	Hauteur d‘assise 450 mm, Ø 430 mm, avec languette en cuir, intégrée, toujours en noir
-	Traitement non feu : Sans traitement non feu (0000)
-	Capitonnage : Assise et corps capitonnés (7108)
-	Revêtements non collés
-	Pièces de rechange disponibles pendant 10 ans
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
Garantie : 10 ans
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	Pouf grand format – Marque : Sedus Se:dot ou équivalent
Revêtement	: Skai Evida continental ou équivalent
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Surface entièrement capitonnée, constituée de mousse souple
-	Corps en bois, avec base en plaque en bois
-	Épaisseur du capitonnage : 45 mm
-	Pour des utilisateurs pesant jusqu'à : 130 kg
Détail et finition :
-	Pouf bas
-	Hauteur d‘assise 390 mm, Ø 730 mm
-	Traitement non feu : Sans traitement non feu (0000)
-	Capitonnage : Assise et corps capitonnés (7108)
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Table de réunion – Marque : Nowy Styl / Référence : CS5040 MEETING TABLE I-LEG T2 ou équivalent
Hauteur hors tout	: 750 mm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Dimension 2800x1200
Description technique :
-	Panneaux de fines particules triple couche de 25 mm d’épaisseur : une surface en résine mélaminée de marque Egger. Elle correspond à la norme EN 312-2003.
-	Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors de bois (surface répondant à la norme EN 14322), chant en PP- soudé au laser sur tous les côtés dans la teinte du plateau
-	La tenue à la lumière doit être au minimum de 6 sur l’échelle de laine.
-	Le degré de brillance et de réflexion des surfaces correspondent à la norme DIN Fb-147
-	Pieds soudés carré, en acier profil 50× 40 mm.
-	Piètement intermédiaire partagé et en recul pour libérer toute la largeur de la table de réunion.
-	Cadre : poutre sous le plateau en profilé d'acier 30×40mm.
-	Construction – avec une distance de 8 mm entre plateau et base de table.
-	Hauteur fixe : Nivellement dans une plage de 10 mm.
Détail et finition :
-	Forme de plateau de table : Rectangulaire
-	Nombre de plateaux : 2
-	Piètement : Piètement « I », cadre
-	Matériau d'éléments métalliques : piètement: Acier époxy
-	Média : 2x Passe-câbles rectangulaire en aluminium, avec une trappe et une brosse
-	Goulotte horizontale pour câbles : 2x Basculante des deux côtés, acier
-	Matériau d'éléments en panneau de particules : plateau: Mélaminé (PPSM)
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
Garantie : 5 ans
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	Table de réunion– Marque : Nowy Styl - CS5040 MEETING TABLE I-LEG T2 ou équivalent
Hauteur hors tout	: 750 mm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Dim 3600*1200 cm
Description technique :
-	Panneaux de fines particules triple couche de 25 mm d’épaisseur : une surface en résine mélaminée de marque Egger. Elle correspond à la norme EN 312-2003.
-	Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors de bois (surface répondant à la norme EN 14322), chant en PP- soudé au laser sur tous les côtés dans la teinte du plateau
-	La tenue à la lumière doit être au minimum de 6 sur l’échelle de laine.
-	Le degré de brillance et de réflexion des surfaces correspondent à la norme DIN Fb-147
-	Pieds soudés carré, en acier profil 50× 40 mm.
-	Piètement intermédiaire partagé et en recul pour libérer toute la largeur de la table de réunion.
-	Cadre : poutre sous le plateau en profilé d'acier 30×40mm.
-	Construction – avec une distance de 8 mm entre plateau et base de table.
-	Hauteur fixe : Nivellement dans une plage de 10 mm.
Détail et finition :
-	Forme de plateau de table : Rectangulaire
-	Nombre de plateaux : 2
-	Piètement : Piètement « I », cadre
-	Matériau d'éléments métalliques : piètement: Acier époxy
-	Média : 2x Passe-câbles rectangulaire en aluminium, avec une trappe et une brosse
-	Goulotte horizontale pour câbles : 2x Basculante des deux côtés, acier
-	Matériau d'éléments en panneau de particules : plateau: Mélaminé (PPSM)
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
Garantie : 5 ans
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	Table de réunion rectangulaire – Marque- Temptation four ou équivalent
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Table de réunion avec top access doubles rectangulaire et goulotte horizontale dim 6000x1500
Description technique :
-	Construction fonctionnelle composée de traverses enveloppantes, de pièces de liaison pour loger les
-	piétements. Les traverses reposent sur un profilé fonctionnel qui reçoit les éléments de raccordement d’extensions ainsi que d’accessoires, des adaptateurs pour le 3ème niveau.
-	Un joint creux souligne l'aspect léger du plateau avec le système de traverses.
-	La distance entre le bord inférieur du cadre et le bord supérieur du plateau, qui s'élève à 50 mm, répond à la future norme européenne EN 527
-	Les pièces de structure en acier sont dotées de revêtements par poudre sans solvants qui ne nuisent pas à l’environnement.
-	Les pièces de liaison en polypropylène renforcées de fibres de verre forment une interface stable et simple pour loger les pieds individuels. Les piétements carrés en acier sont équipés d’un taquet de fixation qui garantit une stabilité optimale de la table. Les pieds individuels sont reliés à la construction du cadre par liaison de force et de forme grâce à des tendeurs.
-	Panneaux de fines particules triple couche de 19 mm d’épaisseur et surface en résine mélaminée de marque Egger. Elle correspond à la norme EN 312-2003.
-	Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors de bois (surface répondant à la norme EN 14322),
-	chant en PP- soudé au laser sur tous les côtés dans la teinte du plateau
-	La tenue à la lumière doit être au minimum de 6 sur l’échelle de laine.
-	Le degré de brillance et de réflexion des surfaces correspondent à la norme DIN Fb-147
Détail et finition :
-	Conférence / table de base 6000 x 1500 mm, raccordable
-	ADI - Épaisseur de plateau : 19 mm
-	PLT - Finition de plateau : Mélamine
-	GT0 - Finition structure : Tube carré (TUQ)
-	GTI - Modèle réglable en hauteur : Hauteur fixe 740 mm (062)
-	GEL - Électrification : goulottes rabattables (KA)
-	EPMI - Employ électrification position centre : 4 grand passage de câbles (250 x 90 mm) centre (13)
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
	[image: ]
	1

	61
	Chaise cabine rembourré – Marque : Nowy Styl / VAPAA FRAME CHAIR CFS UPH ou équivalent
Hauteur hors tout	: 835 mm
Hauteur d'assise	: 500 mm
Profondeur hors tout	: 515 mm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Piètement traîneau fabriqués en tube d’acier Ø 18 × 2 mm patins d’accoudoirs en élastomère thermoplastique (TPE) noir.
-	Coque haute rembourrée – structure en contreplaqué d’une épaisseur de 10,5 mm. Partie avant recouverte de mousse injectée ignifuge d’une épaisseur de 20 mm, densité 25 kg/m³. Partie arrière recouverte de mousse injectée ignifuge d’une épaisseur de 10 mm, densité 25 kg/m³.
Détail et finition :
-	Structure : Double pied luge
-	Coque : Tapissée, bas
-	Empilage : Jusqu'à 6 pièces
-	Patins : Plastique
-	Mousse : Standard
-	Matériau d'éléments métalliques : cadre: Acier époxy
-	Groupe de tissu de tapissage : Era
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
Garantie : 5 ans
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	Call box – Phone Marque : Noti - Soundroom ou équivalent
Dimensions [cm]	: 67 × 49 × 101 cm
Revêtement	: Cubo
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	La structure acoustique sera constituée de fibre polyester intégrée sur une base présentant une structure alvéolaire de type nid d'abeille, associée à des éléments métalliques et à des composants en contreplaqué.
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
Garantie : 5 ans
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	Tabourets tapissé piétement luge – Marque : Nowy Styl / - Vapaa ou équivalent
Hauteur d'assise	: 770 mm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Pieds luge et repose-pieds fabriqués en tige d'acier Ø 12 mm..
-	Coque haute rembourrée – structure en contreplaqué d’une épaisseur de 10,5 mm. Partie avant recouverte de mousse injectée ignifuge d’une épaisseur de 20 mm, densité 25 kg/m³.
-	Partie arrière recouverte de mousse injectée ignifuge d’une épaisseur de 10 mm, densité 25 kg/m³.
-	Dimensions :
•	Largeur totale : 515 mm
•	Profondeur totale : 505 mm
•	hauteur :1035 mm
Détail et finition :
-	Structure : Double pied luge
-	Coque : Tapissée, bas
-	Patins : Plastique
-	Mousse : Standard
-	Matériau d'éléments métalliques : cadre: Acier époxy
-	Groupe de tissu de tapissage : Era
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Table à manger en bois – Marque : Punt - Dune ou équivalent
Dimension	: 4000 x 1000 mm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Plateau en placage bois haut de gamme de forme ovale.
-	Piètements réalisés en éléments de bois formant une base sculpturale continue, avec finition travaillée permettant de reproduire l'effet de relief caractéristique de la collection.
-	Structure des piétement et plinthe en métal laqué
-	Assemblage structurel conçu pour assurer une stabilité élevée du plateau, sans déformation ni jeu perceptible en utilisation normale
Détail et finition :
-	Stained OAK/ Chêne teinté
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
Garantie : 10 ans
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	Table à manger MeeThink carrée avec bords arrondis – Marque : Nowy Styl / Référence : MEETHINK TABLE SQR / Gamme : Meethink ou équivalent
Hauteur hors tout	: 740 mm
Largeur hors tout	: 900 mm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Table de hauteur fixe avec une embase carrée avec bords arrondis.
-	L'embase est en deux parties, formée d'un socle noir et d'un capot thermolaqué de la même couleur que la colonne. Le socle noir engendre un joint creux de couleur noire.
-	L'utilisation de panneaux de fines particules triple couche correspond au matériau de support selon la norme EN 312.
-	Concernant les émissions de formaldéhyde, les panneaux de particules enduits répondent à la classification E05, conformément à la norme EN 717-1
-	Partie supérieure en panneau de particules recouverte de HPL, partie inférieure recouverte de HPL anti-réfléchissant de couleur blanche, épaisseur 25 mm, avec un chant de 2 mm en technologie de soudage au laser.
-	La colonne est fabriquée en tube d’acier Ø 80 mm.
-	Patins au sol pour surélever la table
Détail et finition :
-	Forme de plateau de table : Carré aux angles arrondis
-	Piètement sur colonne : Simple, ronde (Ø 80 mm)
-	Matériau : plateau de table: Stratifié HPL
-	Chant de plateau de table : 2 mm - soudé en laser en standard.
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
Garantie : 5 ans
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	Chaise Sitari avec 4 pieds métalliques – Marque : Nowy Styl / Référence : Sitari siège visiteur 4L en plastique / Gamme : Sitari ou équivalent
Hauteur hors tout	: 775 mm
Hauteur d'assise	: 435 mm
Largeur hors tout	: 500 mm
Profondeur hors tout	: 580 mm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Coque en polypropylène + fibres de verre.
-	Cadre en métal en tige étirée, diamètre 11 mm – Fe360.
-	Cadre extérieur : Cadre peint avec poudre époxy-polyester, épaisseur moyenne de 50 μ.
-	Piètement peint avec poudre époxy-polyester, épaisseur moyenne de 50 µ.
-	Patins en polypropylène à surface synthétique pour usage universel
-	Possibilité d'empilage de 4 chaises
Détail et finition :
-	Structure : 4 pieds
-	Coque : En plastique
-	Empilage : Jusqu'à 4 pièces
-	Patins : Plastique
-	Matériau d'éléments métalliques : cadre: Acier époxy
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
Garantie : 5 ans
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	Chaise de restaurant en bois – Marque : Punt / Référence : MAV100 / Gamme : MAVA ou équivalent
Dimensions	: 55 x 53 x 77 cm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Contreplaqué cintré en chêne ou en noyer.
-	Dossier : contreplaqué cintré en chêne ou en noyer.
-	Structure : chêne massif ou noyer massif.
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
Garantie : 10 ans
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	Chauffeuse espace de lecture pivotant Scadio avec base centrale – Marque : Nowy Styl / Référence : SCADIO ARMCHAIR 4S / Gamme : Scadio ou équivalent
Hauteur hors tout	: 835 mm
Hauteur d'assise	: 442 mm
Largeur hors tout	: 730 mm
Profondeur hors tout	: 820 mm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Coques entièrement capitonnées avec mousse injectée
-	Le revêtement est cousu en partie haute et basse.
-	Double surpiqûre : côté intérieur ou extérieur, avec la matière utilisée pour le revêtement. Les fils sont de la même couleur que celle choisie pour le revêtement
-	Inclinaison du dossier : 15°
-	Épaisseur du capitonnage : 50 mm
-	Piètement 4 branches et patins freinés selon le poids : résistance au frottement réduite lorsque le siège n'est pas utilisé.
-	Patins en matière synthétique. Les patins à surface synthétique sont à usage universel et adaptés aux sols fragiles
-	Système pivotant
Détail et finition :
-	Coque : Tapissée avec passepoil, bas, coussin d'assise
-	Coussin de siège : Rembourré dans la couleur de la coque
-	Colonne : Fixe
-	Piètement : 4-branches, aluminium revêtu BL
-	Patins : Plastique avec feutre
-	Mousse : Ignifuge
-	Matériau d'éléments métalliques : piètement: Aluminium époxy
-	Groupe de tissu de tapissage : Era
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
Garantie : 5 ans
	[image: ]
	2

	69
	Bibliothèque Oxo en mélamine avec étagère ouverts – Marque : Nowy Styl / Référence : OXO rangement ouvert - agencement S3 / Gamme : OXO ou équivalent
Dimensions	: 1200x800x400mm
Hauteur hors tout	: 800 mm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Top en panneau de particules mélaminé (MFC), épaisseur 25 mm, avec chant en technologie de soudage au laser
-	Panneaux de fines particules triple couche de 25 mm d’épaisseur et surface en résine mélaminée de marque Egger. Elle correspond à la norme EN 312-2003.
-	Corps en panneau de particules revêtu de mélamine, épaisseur 18 mm.
-	Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors de bois (surface répondant à la norme EN 14322), chant en PP- soudé au laser sur tous les côtés dans la teinte du plateau
-	La tenue à la lumière doit être au minimum de 6 sur l’échelle de laine.
-	Le degré de brillance et de réflexion des surfaces correspondent à la norme DIN Fb-147
-	Patins en PP
Détail et finition :
-	Piètement : Patins réglables (+5 mm)
-	Niveau 1 : Rangement ouverte 3X - 1 pcs.
-	Niveau 2 : Rangement ouverte 3X - 1 pcs.
-	Matériau d'éléments en panneau de particules : corps: Mélaminé (PPSM) 18 mm
-	Matériau d'éléments en panneau de particules : dos: Mélaminé (PPSM) 12 mm
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
Garantie : 5 ans
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	Meuble de 9 casiers 3*3 métalliques ECOM– Marque : Megablok / Référence : Vestiaire métallique ECOM-25/3 PRO / Gamme : Eco pro ou équivalent
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Dim 1.800X750X500 mm
Description technique :
-	Système modulable en extension par adjonction de cases. Extension de colonnes à volonté.
-	Côtés latéraux, sol, toit et porte fabriqué en tôle d’acier laminée à froid.
-	Peint en peinture en poudre Epoxi-polyester. Finition micro-texturée.
-	Fond et tablette intérieure en acier galvanisé, non peint.
-	Double pliage sur le périmètre.
-	Bords sans arêtes coupantes et charnières occultes.
-	Porte avec renfort longitudinal, porte-étiquette et rosaces de ventilation.
-	Serrures standard : serrure à cylindre chromée avec deux clés.
-	Les dimensions une fois monté sont 1800 mm hauteur x 750 mm largeur x 500 mm profondeur.
Détail et finition :
-	Corps et portes : métallique
-	Couleur standard : Corp gris RAL 7035 et portes bleu RAL 5010.
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
Garantie : 2 ans
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	Table outdoor – Table Jit3 pour extérieur – Marque : Infiniti / Gamme : JIT 3 ou équivalent
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Ossature métallique réalisée en tube rond en acier de Ø 50 mm, avec une épaisseur de paroi de 2,5 mm.
-	Tubes conformes aux prescriptions de la norme UNI EN 10305-3.
-	Éléments en étoile réalisés en tube ovale de section 40 × 20 mm, avec une épaisseur de paroi de 1,5 mm, conformément à la norme UNI EN 10305-3.
-	Ensemble de la structure bénéficiant d'une finition par peinture poudre époxy-polyester, appliquée par procédé industriel.
-	Épaisseur moyenne du revêtement : 50 μm.
-	La finition devra être homogène, régulière et exempte de défauts visibles : coulures, cloques, différences de teinte ou zones non couvertes.
-	La finition devra présenter une bonne résistance aux rayures, aux chocs, à l'abrasion et à la corrosion, adaptée à une utilisation professionnelle intensive.
-	Plateau réalisé en HPL (High Pressure Laminate) à âme / chant noir apparent, d'une épaisseur totale de 10 mm.
-	Le chant noir devra être intégré à la composition du panneau et présenter une finition régulière et homogène sur l'ensemble du périmètre du plateau.
-	Le plateau devra présenter une bonne résistance à l'usure, aux rayures, aux chocs et aux sollicitations quotidiennes liées à un usage professionnel intensif.
Détail et finition :
-	Plateau en Hpl 70X70cm
-	Piètement : métal
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
Garantie : 5 ans
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	Chaise outdoor – Chaise Diane avec 4 pieds métalliques pour extérieur – Marque : Infiniti / Référence : 5111-4LGP / Gamme : Diane ou équivalent
Dimensions	: L. 56 × P. 51 × H. 84 cm – H. assise 47,5
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Structure porteuse métallique réalisée en tube rond en acier de Ø 16 mm, avec une épaisseur de paroi de 2,0 mm.
-	Dossier réalisé en barreaux ronds en acier de Ø 6 mm, assemblés de manière rigide à la structure.
-	Assise réalisée en tôle d’acier emboutie ou formée, d'une épaisseur nominale de 1,0 mm (10/10 mm).
-	La structure devra assurer une rigidité et une stabilité adaptées à un usage professionnel.
-	Entretoises de superposition en polyéthylène intégrées et fournies, permettant l'empilage des chaises sans contact direct entre les structures métalliques et sans détérioration des surfaces.
-	Ensemble de la structure métallique protégé par une peinture poudre époxy-polyester appliquée par procédé industriel.
-	Épaisseur moyenne du revêtement : 50 μm.
-	Finition homogène et régulière, sans défaut apparent, assurant une protection durable de la structure. Avec patins sur les piétements
Détail et finition :
-	Structure extérieure : finition au choix, à définir par l’architecte.
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
Garantie : 5 ans
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	Cendrier sur pied avec poubelle intégrée – Poubelle cendrier sur pied avec corbeille 27 L noir – Référence : MA214CA01T5N8NAFAMZ ou équivalent
Dimensions totales (Ø x H)	: environ 25 x 61 cm
Capacité corbeille	: 27 L
Coloris	: noir
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Produit fabriqué à partir de tôle d'acier de 1,5 mm d'épaisseur.
-	Cendrier / partie supérieure : tôle d'acier perforée inoxydable.
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Parasol de marque GALILEO ou équivalent avec système d'ouverture rétractable 3 000 × 4 000 mm – Référence : Galilleo / Gamme : Galileo Dark ou équivalent
Finition structure	: noir
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Parasol bras déporté avec système rétractile.
-	Armature en aluminium vernis. Accessoires en nylon. Structure porteuse en aluminium.
-	Visserie en acier inoxydable.
-	Baleines équipées d’un système permettant leur remplacement individuel. Cheminée de décompression en partie supérieure de la toile.
-	Système rétractable permettant l’ouverture et la fermeture du parasol sans déplacement du mobilier installé sous la toile.
-	Ouverture et fermeture par manivelle. Mécanisme d’inclinaison indépendant du système d’ouverture et de fermeture.
-	Inclinaison réglable jusqu’à 60°. Rotation de la structure sur 360°.
-	Toile en 100 % fibre acrylique. Grammage : 350 g/m².
-	Traitement par résines Téflon hydrofuges et oléofuges.
-	Toile résistante aux moisissures et aux bactéries. Résistance à la lumière : grade 7/8 selon EN ISO 105-B04.
-	Toile respirante et résistante aux taches. Protection contre les rayons UV : 85 à 100 % selon la teinte sélectionnée.
-	Réduction du passage de la chaleur supérieure à 70 %, selon les données fabricant.
Détail et finition :
-	Toile blanche
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
Garantie : 2 ans
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	Moquette en dalles 50x50 cm
Dimensions des dalles	: 50 x 50 cm
Épaisseur totale	: 5,7 mm
Hauteur du velours	: 2,4 mm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Fabriquée en polyamide 100 % teint masse recyclé Econyl.
-	Structure : dalle à velours bouclé.
-	Poids du velours : 480 g/m²
-	Poids total (NF ISO 8543) : 4040 g/m²
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Meuble à chaussures – Armoire à chaussures/rangement blanc 80x35x102 cm – Marque : Ikea / Référence : MACKAPÄR ou équivalent
Dimensions	: 80 x 35 x 102 cm
Coloris	: blanc
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Tablette supérieure, panneau, côtés et étagère :
-	Panneau de particules
-	Bord en plastique
-	Bordure en papier
-	Peinture acrylique
-	Papier métallisé
-	Porte :
-	Panneau de particules
-	Bord en plastique
-	Peinture acrylique
-	Papier métallisé
-	Panneau de dos :
-	Panneau de fibres de bois
-	Peinture acrylique
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
	[image: MACKAPÄR Armoire à chaussures/rangement, blanc, 80x35x102 cm]
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	Porte-Coran
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
	—
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	Séparation moucharabieh – Paravent à 3 volets blanc en MDF sculpté – Référence : PARAVENT 3 VOLETS ARABICA BLANC / Gamme : Arabica ou équivalent
Dimensions	: 170 x 120 cm
Coloris	: blanc
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Paravent à 3 volets.
-	Matériau : MDF sculpté (motif moucharabieh).
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Table d'examen – Gamme : LVDT ou équivalent
Longueur	: 184 cm
Largeur	: 71 cm
Hauteur	: 78 cm
Couleur	: beige
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Poids : 39kg
-	Châssis en acier laqué
-	Blocage du dossier vérin à gaz
-	Relève-buste par vérin
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Armoire Easy Space en mélamine à portes battantes avec étagère – Marque : Nowy Styl / Référence : Easy Space rangement à porte battante D2 / Gamme : Easy Space ou équivalent
Dimension	: 800x740x445mm
Hauteur hors tout	: 740 mm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Top en panneau de particules mélaminé (MFC), épaisseur 25 mm, avec chant en technologie de soudage au laser
-	Panneaux de fines particules triple couche de 25 mm d’épaisseur et surface en résine mélaminée de marque Egger. Elle correspond à la norme EN 312-2003.
-	Corps et façades en panneau de particules revêtu de mélamine, épaisseur 18 mm.
-	Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors de bois (surface répondant à la norme EN 14322), chant en PP- soudé au laser sur tous les côtés dans la teinte du plateau
-	La tenue à la lumière doit être au minimum de 6 sur l’échelle de laine.
-	Le degré de brillance et de réflexion des surfaces correspondent à la norme DIN Fb-147
-	Patins de réglage en hauteur pour surélever l'armoire du sol de 15 mm
-	Avec Serrure à cylindre
Détail et finition :
-	Type de rangement/bibliothèque : Isolé
-	Type de portes : En panneau, battantes
-	Piètement : Socle en panneau
-	Angle d'ouverture de portes : 110°
-	Matériau d'éléments en panneau de particules : corps et facade: Mélaminé (PPSM) 18 mm
-	Matériau d'éléments en panneau de particules : plateau supérieur: Mélaminé (PPSM) 25 mm
-	Hauteur OH : 1.5 OH
-	Poignée : Type 4 – métallique, rectangulaire
-	Étagere : Panneau de particules
-	Matériau d'éléments en panneau de particules : dos: Mélaminé (PPSM) 12 mm
-	Matériau d'éléments en panneau de particules : étagère: Mélaminé (PPSM) 25 mm
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
Garantie : 5 ans
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	Fauteuil d'allaitement – Fauteuil lounge pivotant barrique avec base centrale hauteur : 1025 mm – Marque : Nowy Styl / Référence : BARRIQUE ARMCHAIR / Gamme : Barrique ou équivalent
Hauteur d'assise	: 410 mm
Largeur hors tout	: 805 mm
Profondeur hors tout	: 895 mm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Coques entièrement capitonnées avec mousse injectée
-	Le revêtement est cousu en partie haute et basse.
-	Épaisseur du capitonnage : 50 mm
-	Piètement 4 branches et patins freinés selon le poids : résistance au frottement réduite lorsque le siège n'est pas utilisé.
-	Patins en matière synthétique. Les patins à surface synthétique sont à usage universel et adaptés aux sols fragiles
-	Système pivotant
Détail et finition :
-	Mécanisme : TILT: inclinaison fluide du dossier
-	Dossier et assise : Tapissé
-	Accoudoirs : Intégrés avec siège, tapissé
-	Colonne : Fixe
-	Piètement : 4-branches, aluminium revêtu BL
-	Patins : Plastique
-	Mousse : Ignifuge
-	Largeur d'assise : 540 mm
-	Matériau d'éléments métalliques : piètement: Aluminium époxy
-	Groupe de tissu de tapissage : Boogie
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
Garantie : 5 ans
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	Porte-manteau Dessi – Marque : Nowy Styl / Référence : Dessi porte-manteaux en « Y » / Gamme : Dessi ou équivalent
Hauteur hors tout	: 1780 mm
Largeur hors tout	: 350 mm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Porte-manteau de sol avec base et colonne en acier époxy et bras en bois
Détail et finition :
-	Poignée : 6 patères (9 crochets)
-	Matériau d'éléments en bois : Bois de hêtre coloré
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
Garantie : 5 ans
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	Meuble rangement salle de bain – Combinaison de rangement blanc 60x32x180 cm – Marque : Ikea / Référence : Enhet / Gamme : Enhet ou équivalent
Dimensions	: 60 x 32 x 180 cm
Coloris	: blanc
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Description technique :
-	Colonne avec porte (plateau supérieur, panneau latéral, plateau inférieur, panneau de porte et étagère) :
-	Panneau de particules
-	Film plastique contenant de la poudre de fer
-	Bord en plastique
-	Colonne avec porte, panneau arrière :
-	Panneau de fibres de bois
-	Peinture acrylique
-	Colonne, tuyau :
-	Acier
-	Revêtement (poudre)
-	Colonne, étagère :
-	Acier galvanisé
-	Revêtement (poudre)
-	Colonne, cale :
-	Acier
-	Peinture époxy/acrylique
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
	[image: ENHET Combinaison de rangement, blanc, 60x32x180 cm]
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	Pot décoratif artisanal en terre cuite (marques les Jardins de sofie - Erratum petit blanc ) ou équivalent :
Dimensions	: H 15 × Ø 15 cm.
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Pot décoratif artisanal en terre cuite,
coloris blanc naturel, finition mate texturée.
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Pot décoratif artisanal en terre cuite (marques les Jardins de sofie - Erratum petit noir ) ou équivalent :
Dimensions	: H 15 × Ø 15 cm.
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Pot décoratif artisanal en terre cuite,
coloris noir, finition mate texturée.
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Pot décoratif artisanal en terre cuite (marques les Jardins de sofie - Erratum standard blanc écru)
Dimensions	: H 35 × Ø 30 cm
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Pot décoratif artisanal en terre cuite,
Forme évasée avec col resserré, coloris blanc écru et finition mate texturée.
Fourni avec drainage et protection étanche.
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Pot décoratif artisanal en terre cuite (marques les Jardins de sofie - Erratum standard noir )
Dimensions	: H 35 × Ø 30 cm.
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Pot décoratif artisanal en terre cuite,
Forme évasée avec col resserré, coloris noir et finition mate texturée.
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Pot décoratif artisanal en terre cuite (marques les Jardins de sofie - Méandre blanc écru)
Dimensions	: H 40 × Ø 35 cm.
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Pot décoratif sculptural en terre cuite, à lignes courbes et reliefs arrondis, granuleuse.
Coloris blanc écru, finition mate légèrement.
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
	[image: ]
	16

	89
	Pot décoratif artisanal en terre cuite (marques les Jardins de sofie - Berceau gris grand format )
Dimensions	: H 60 × L 40 cm.
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Pot décoratif réversible en terre cuite, de forme galbée, coloris gris et finition mate.
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Ensemble jardinière-banc J-1 sur mesure en bois latté avec assise en chêne (Dimension hors tout : 4,30 × 1,98 m )
Hauteur finie de l’assise	: 45 cm
Surface totale de l’assise	: environ 1,60 m²
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Structure et habillage :
-	Structure rigide et renforcée, dimensionnée pour supporter l’utilisation du banc ainsi que le poids des pots et des plantations.
-	Réalisation en panneaux de bois latté, d’une épaisseur minimale de 18 mm ou 36 mm ( les parties porteuses ) selon choix de l’architecte.
-	Panneaux revêtus de stratifier haute pression HPL, finition mate et coloris au choix du maître d’ouvrage.
-	Chants protégés par une bande de chant assortie de 0,8 mm d’épaisseur.
-	Assemblages solides et fixations non apparentes.
-	Joints, chants et découpes soigneusement exécutés et protégés contre l’humidité accidentelle.
Partie jardinière :
-	Caisson intérieur ouvert, continu et vide, conforme aux plans et détails joints.
-	Fond plat, rigide, stable, lavable et revêtu de HPL.
-	Dimensions intérieures permettant la pose libre de pots munis de leurs soucoupes
Assise en chêne ( H 45 cm* Surface ~ 1,60 m²) :
-	Assise intégrée en bois de chêne de premier choix.
-	Bois soigneusement poncé, avec arêtes adoucies.
-	Teinte et finition au choix du maître d’ouvrage.
-	Protection par vernis mat résistant aux rayures, aux taches et aux nettoyages répétés.
-	Fixations entièrement non apparentes.
Coussin d’assise :
-	Coussin amovible et déhoussable, adapté à la forme du banc. épaisseur minimal 5 cm
-	Garnissage en mousse haute résilience, destiné à un usage collectif.
-	Revêtement en tissu résistant à l’abrasion, aux taches et aux nettoyages répétés.
-	Couleur et texture au choix du maître d’ouvrage
-	Ouvrage payé à l’unité, compris toutes sujétions de fourniture, fabrication et pose.
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
(voir détail en pièces jointes)
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	Ensemble jardinière-banc J-2 sur mesure en bois latté avec deux assises en chêne (Dimensions hors tout : 2,34 × 2,85 m)
Hauteur finie de l’assise	: 45 cm
Surface des assises	: 1ère assises ~ 1,10 m² et 2éme assises 0,50 m² .
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Structure et habillage :
-	Structure rigide et renforcée, dimensionnée pour supporter l’utilisation du banc ainsi que le poids des pots et des plantations.
-	Réalisation en panneaux de bois latté, d’une épaisseur minimale de 18 mm ou 36 mm ( les parties porteuses ) selon choix de l'architecte .
-	Panneaux revêtus de stratifié haute pression HPL, finition mate et coloris au choix du maître d’ouvrage.
-	Chants protégés par une bande de chant assortie de 0,8 mm d’épaisseur.
-	Assemblages solides et fixations non apparentes.
-	Joints, chants et découpes soigneusement exécutés et protégés contre l’humidité accidentelle.
Partie jardinière :
-	Caisson intérieur ouvert, continu et vide, conforme aux plans et détails joints.
-	Fond plat, rigide, stable, lavable et revêtu de HPL.
-	Dimensions intérieures permettant la pose libre de pots munis de leurs soucoupes
deux assises en chêne ( H 45 cm* Surface ~ 1,10 m²/Surface 0,5 m²) :
-	Assise intégrée en bois de chêne de premier choix.
-	Bois soigneusement poncé, avec arêtes adoucies.
-	Teinte et finition au choix du maître d’ouvrage.
-	Protection par vernis mat résistant aux rayures, aux taches et aux nettoyages répétés.
-	Fixations entièrement non apparentes.
Coussin d’assise :
-	Coussin amovible et déhoussable, adapté à la forme du banc. épaisseur minimal 5 cm
-	Garnissage en mousse haute résilience, destiné à un usage collectif.
-	Revêtement en tissu résistant à l’abrasion, aux taches et aux nettoyages répétés.
-	Couleur et texture au choix du maître d’ouvrage
-	Ouvrage payé à l’unité, compris toutes sujétions de fourniture, fabrication et pose.
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
(voir détail en pièces jointes)
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	Ensemble jardinière-banc J3 sur mesure en bois latté (Dimension hors tout : 4,30 × 1,98 m )
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Structure et habillage :
-	Structure rigide et renforcée, dimensionnée pour supporter le poids des pots et des plantations.
-	Réalisation en panneaux de bois latté, d’une épaisseur minimale de 18 mm ou 36 mm ( les parties porteuses ) selon choix de l'architecte .
-	Panneaux revêtus de stratifié haute pression HPL, finition mate et coloris au choix du maître d’ouvrage.
-	Chants protégés par une bande de chant assortie de 0,8 mm d’épaisseur.
-	Assemblages solides et fixations non apparentes.
-	Joints, chants et découpes soigneusement exécutés et protégés contre l’humidité accidentelle.
Partie jardinière :
-	Caisson intérieur ouvert, continu et vide, conforme aux plans et détails joints.
-	Fond plat, rigide, stable, lavable et revêtu de HPL.
-	Dimensions intérieures permettant la pose libre de pots munis de leurs soucoupes
-	Ouvrage payé à l’unité, compris toutes sujétions de fourniture, fabrication et pose.
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
(voir détail en pièces jointes)
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	Ensemble jardinière-banc J-4 sur mesure en bois latté avec deux assises en chêne (Dimensions hors tout : 3,30 × 2,60 m)
Hauteur finie de l’assise	: 45 cm
Surface des assises	: 1ère assises ~ 0,56 m² et 2éme assises 0,54 m² .
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Structure et habillage :
-	Structure rigide et renforcée, dimensionnée pour supporter l’utilisation du banc ainsi que le poids des pots et des plantations.
-	Réalisation en panneaux de bois latté, d’une épaisseur minimale de 18 mm ou 36 mm ( les parties porteuses ) selon choix de l'architecte .
-	Panneaux revêtus de stratifié haute pression HPL, finition mate et coloris au choix du maître d’ouvrage.
-	Chants protégés par une bande de chant assortie de 0,8 mm d’épaisseur.
-	Assemblages solides et fixations non apparentes.
-	Joints, chants et découpes soigneusement exécutés et protégés contre l’humidité accidentelle.
Partie jardinière :
-	Caisson intérieur ouvert, continu et vide, conforme aux plans et détails joints.
-	Fond plat, rigide, stable, lavable et revêtu de HPL.
-	Dimensions intérieures permettant la pose libre de pots munis de leurs soucoupes
deux assises en chêne ( H 45 cm* Surface ~ 0,56 m²/Surface 0,54 m²) :
-	Assise intégrée en bois de chêne de premier choix.
-	Bois soigneusement poncé, avec arêtes adoucies.
-	Teinte et finition au choix du maître d’ouvrage.
-	Protection par vernis mat résistant aux rayures, aux taches et aux nettoyages répétés.
-	Fixations entièrement non apparentes.
Coussin d’assise :
-	Coussin amovible et déhoussable, adapté à la forme du banc. épaisseur minimal 5 cm
-	Garnissage en mousse haute résilience, destiné à un usage collectif.
-	Revêtement en tissu résistant à l’abrasion, aux taches et aux nettoyages répétés.
-	Couleur et texture au choix du maître d’ouvrage
-	Ouvrage payé à l’unité, compris toutes sujétions de fourniture, fabrication et pose.
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
(voir détail en pièces jointes)
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	Ensemble jardinière-banc J5 sur mesure en bois latté (Dimension hors tout : 1,00 × 2,00 m )
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Structure et habillage :
-	Structure rigide et renforcée, dimensionnée pour supporter le poids des pots et des plantations.
-	Réalisation en panneaux de bois latté, d’une épaisseur minimale de 18 mm ou 36 mm ( les parties porteuses ) selon choix de l'architecte .
-	Panneaux revêtus de stratifié haute pression HPL, finition mate et coloris au choix du maître d’ouvrage.
-	Chants protégés par une bande de chant assortie de 0,8 mm d’épaisseur.
-	Assemblages solides et fixations non apparentes.
-	Joints, chants et découpes soigneusement exécutés et protégés contre l’humidité accidentelle.
Partie jardinière :
-	Caisson intérieur ouvert, continu et vide, conforme aux plans et détails joints.
-	Fond plat, rigide, stable, lavable et revêtu de HPL.
-	Dimensions intérieures permettant la pose libre de pots munis de leurs soucoupes
-	Ouvrage payé à l’unité, compris toutes sujétions de fourniture, fabrication et pose.
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
(voir détail en pièces jointes)
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	Ensemble jardinière-banc J6 sur mesure en bois latté (Dimension hors tout : 3,00 × 4,66 m)
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Structure et habillage :
-	Structure rigide et renforcée, dimensionnée pour supporter le poids des pots et des plantations.
-	Réalisation en panneaux de bois latté, d’une épaisseur minimale de 18 mm ou 36 mm ( les parties porteuses ) selon choix de l'architecte .
-	Panneaux revêtus de stratifié haute pression HPL, finition mate et coloris au choix du maître d’ouvrage.
-	Chants protégés par une bande de chant assortie de 0,8 mm d’épaisseur.
-	Assemblages solides et fixations non apparentes.
-	Joints, chants et découpes soigneusement exécutés et protégés contre l’humidité accidentelle.
Partie jardinière :
-	Caisson intérieur ouvert, continu et vide, conforme aux plans et détails joints.
-	Fond plat, rigide, stable, lavable et revêtu de HPL.
-	Dimensions intérieures permettant la pose libre de pots munis de leurs soucoupes
-	Ouvrage payé à l’unité, compris toutes sujétions de fourniture, fabrication et pose.
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
(voir détail en pièces jointes)
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	Ensemble jardinière-banc J-7 sur mesure en bois latté avec assise en chêne (Dimension hors tout : 1,60 × 2,50 m)
Hauteur finie de l’assise	: 45 cm
Surface en haut de l’assise	: environ 0,63 m²
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Structure et habillage :
-	Structure rigide et renforcée, dimensionnée pour supporter l’utilisation du banc ainsi que le poids des pots et des plantations.
-	Réalisation en panneaux de bois latté, d’une épaisseur minimale de 18 mm ou 36 mm ( les parties porteuses ) selon choix de l'architecte .
-	Panneaux revêtus de stratifié haute pression HPL, finition mate et coloris au choix du maître d’ouvrage.
-	Chants protégés par une bande de chant assortie de 0,8 mm d’épaisseur.
-	Assemblages solides et fixations non apparentes.
-	Joints, chants et découpes soigneusement exécutés et protégés contre l’humidité accidentelle.
Partie jardinière :
-	Caisson intérieur ouvert, continu et vide, conforme aux plans et détails joints.
-	Fond plat, rigide, stable, lavable et revêtu de HPL.
-	Dimensions intérieures permettant la pose libre de pots munis de leurs soucoupes
Assise en chêne ( H 45 cm* Surface ~ 0,63m²) :
-	Assise intégrée en bois de chêne de premier choix.
-	Bois soigneusement poncé, avec arêtes adoucies.
-	Teinte et finition au choix du maître d’ouvrage.
-	Protection par vernis mat résistant aux rayures, aux taches et aux nettoyages répétés.
-	Fixations entièrement non apparentes.
Coussin d’assise :
-	Coussin amovible et déhoussable, adapté à la forme du banc. épaisseur minimal 5 cm
-	Garnissage en mousse haute résilience, destiné à un usage collectif.
-	Revêtement en tissu résistant à l’abrasion, aux taches et aux nettoyages répétés.
-	Couleur et texture au choix du maître d’ouvrage
-	Ouvrage payé à l’unité, compris toutes sujétions de fourniture, fabrication et pose.
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
(voir détail en pièces jointes)
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	Ensemble jardinière-banc J-8 sur mesure en bois latté avec assise en chêne (Dimension hors tout : 2,00 × 1,30 m )
Hauteur finie de l’assise	: 45 cm
Surface en haut de l’assise	: environ 0,7 m²
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Structure et habillage :
-	Structure rigide et renforcée, dimensionnée pour supporter l’utilisation du banc ainsi que le poids des pots et des plantations.
-	Réalisation en panneaux de bois latté, d’une épaisseur minimale de 18 mm ou 36 mm ( les parties porteuses ) selon choix de l'architecte .
-	Panneaux revêtus de stratifié haute pression HPL, finition mate et coloris au choix du maître d’ouvrage.
-	Chants protégés par une bande de chant assortie de 0,8 mm d’épaisseur.
-	Assemblages solides et fixations non apparentes.
-	Joints, chants et découpes soigneusement exécutés et protégés contre l’humidité accidentelle.
Partie jardinière :
-	Caisson intérieur ouvert, continu et vide, conforme aux plans et détails joints.
-	Fond plat, rigide, stable, lavable et revêtu de HPL.
-	Dimensions intérieures permettant la pose libre de pots munis de leurs soucoupes
Assise en chêne ( H 45 cm* Surface ~ 0,7 m²) :
-	Assise intégrée en bois de chêne de premier choix.
-	Bois soigneusement poncé, avec arêtes adoucies.
-	Teinte et finition au choix du maître d’ouvrage.
-	Protection par vernis mat résistant aux rayures, aux taches et aux nettoyages répétés.
-	Fixations entièrement non apparentes.
Coussin d’assise :
-	Coussin amovible et déhoussable, adapté à la forme du banc. épaisseur minimal 5 cm
-	Garnissage en mousse haute résilience, destiné à un usage collectif.
-	Revêtement en tissu résistant à l’abrasion, aux taches et aux nettoyages répétés.
-	Couleur et texture au choix du maître d’ouvrage
-	Ouvrage payé à l’unité, compris toutes sujétions de fourniture, fabrication et pose.
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
(voir détail en pièces jointes)
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	Ensemble jardinière-banc J9 sur mesure en bois latté (Dimension hors tout : 4,3 × 1,98m)
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Structure et habillage :
-	Structure rigide et renforcée, dimensionnée pour supporter le poids des pots et des plantations.
-	Réalisation en panneaux de bois latté, d’une épaisseur minimale de 18 mm ou 36 mm ( les parties porteuses ) selon choix de l'architecte .
-	Panneaux revêtus de stratifié haute pression HPL, finition mate et coloris au choix du maître d’ouvrage.
-	Chants protégés par une bande de chant assortie de 0,8 mm d’épaisseur.
-	Assemblages solides et fixations non apparentes.
-	Joints, chants et découpes soigneusement exécutés et protégés contre l’humidité accidentelle.
Partie jardinière :
-	Caisson intérieur ouvert, continu et vide, conforme aux plans et détails joints.
-	Fond plat, rigide, stable, lavable et revêtu de HPL.
-	Dimensions intérieures permettant la pose libre de pots munis de leurs soucoupes
-	Ouvrage payé à l’unité, compris toutes sujétions de fourniture, fabrication et pose.
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
(voir détail en pièces jointes)
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	Ensemble jardinière-banc J11 sur mesure en bois latté (Dimension hors tout : 1,85 × 1,7 m)
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Structure et habillage :
-	Structure rigide et renforcée, dimensionnée pour supporter le poids des pots et des plantations.
-	Réalisation en panneaux de bois latté, d’une épaisseur minimale de 18 mm ou 36 mm ( les parties porteuses ) selon choix de l'architecte .
-	Panneaux revêtus de stratifié haute pression HPL, finition mate et coloris au choix du maître d’ouvrage.
-	Chants protégés par une bande de chant assortie de 0,8 mm d’épaisseur.
-	Assemblages solides et fixations non apparentes.
-	Joints, chants et découpes soigneusement exécutés et protégés contre l’humidité accidentelle.
Partie jardinière :
-	Caisson intérieur ouvert, continu et vide, conforme aux plans et détails joints.
-	Fond plat, rigide, stable, lavable et revêtu de HPL.
-	Dimensions intérieures permettant la pose libre de pots munis de leurs soucoupes
-	Ouvrage payé à l’unité, compris toutes sujétions de fourniture, fabrication et pose.
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
(voir détail en pièces jointes)
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	Ensemble jardinière-banc J12 sur mesure en bois latté (Dimension hors tout : 3,60 × 1,3 m)
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Structure et habillage :
-	Structure rigide et renforcée, dimensionnée pour supporter le poids des pots et des plantations.
-	Réalisation en panneaux de bois latté, d’une épaisseur minimale de 18 mm ou 36 mm ( les parties porteuses ) selon choix de l'architecte .
-	Panneaux revêtus de stratifié haute pression HPL, finition mate et coloris au choix du maître d’ouvrage.
-	Chants protégés par une bande de chant assortie de 0,8 mm d’épaisseur.
-	Assemblages solides et fixations non apparentes.
-	Joints, chants et découpes soigneusement exécutés et protégés contre l’humidité accidentelle.
Partie jardinière :
-	Caisson intérieur ouvert, continu et vide, conforme aux plans et détails joints.
-	Fond plat, rigide, stable, lavable et revêtu de HPL.
-	Dimensions intérieures permettant la pose libre de pots munis de leurs soucoupes
-	Ouvrage payé à l’unité, compris toutes sujétions de fourniture, fabrication et pose.
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
(voir détail en pièces jointes)
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	Ensemble jardinière-banc J13 sur mesure en bois latté (Dimension hors tout : 2,00 × 4,17 m)
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Structure et habillage :
-	Structure rigide et renforcée, dimensionnée pour supporter le poids des pots et des plantations.
-	Réalisation en panneaux de bois latté, d’une épaisseur minimale de 18 mm ou 36 mm ( les parties porteuses ) selon choix de l'architecte .
-	Panneaux revêtus de stratifié haute pression HPL, finition mate et coloris au choix du maître d’ouvrage.
-	Chants protégés par une bande de chant assortie de 0,8 mm d’épaisseur.
-	Assemblages solides et fixations non apparentes.
-	Joints, chants et découpes soigneusement exécutés et protégés contre l’humidité accidentelle.
Partie jardinière :
-	Caisson intérieur ouvert, continu et vide, conforme aux plans et détails joints.
-	Fond plat, rigide, stable, lavable et revêtu de HPL.
-	Dimensions intérieures permettant la pose libre de pots munis de leurs soucoupes
-	Ouvrage payé à l’unité, compris toutes sujétions de fourniture, fabrication et pose.
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
(voir détail en pièces jointes)
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	Ensemble jardinière-banc J14 sur mesure en bois latté (Dimension hors tout : 3,00 × 2,00 m)
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Structure et habillage :
-	Structure rigide et renforcée, dimensionnée pour supporter le poids des pots et des plantations.
-	Réalisation en panneaux de bois latté, d’une épaisseur minimale de 18 mm ou 36 mm ( les parties porteuses ) selon choix de l'architecte .
-	Panneaux revêtus de stratifié haute pression HPL, finition mate et coloris au choix du maître d’ouvrage.
-	Chants protégés par une bande de chant assortie de 0,8 mm d’épaisseur.
-	Assemblages solides et fixations non apparentes.
-	Joints, chants et découpes soigneusement exécutés et protégés contre l’humidité accidentelle.
Partie jardinière :
-	Caisson intérieur ouvert, continu et vide, conforme aux plans et détails joints.
-	Fond plat, rigide, stable, lavable et revêtu de HPL.
-	Dimensions intérieures permettant la pose libre de pots munis de leurs soucoupes
-	Ouvrage payé à l’unité, compris toutes sujétions de fourniture, fabrication et pose.
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
(voir détail en pièces jointes)
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	Table filante de bibliothèque – Fabrication sur mesure
Longueur développée	: 12,00 ml
Profondeur du plateau	: 65 cm
Épaisseur finie du plateau	: 50 mm
Hauteur depuis le sol fini	: 1,00 m
Finition	: blanche, en laque polyuréthane bicomposante extra-mate ou en stratifié HPL extra-mat, au choix de l'architecte
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Implantation :
-	Tracé polygonal légèrement brisé, conforme aux plans de l'architecte.
-	Ouvrage autoportant, équipé de patins réglables, sans fixation sur la paroi vitrée.
Plateau :
-	MDF hydrofuge de haute densité, d'une épaisseur finie de 50 mm.
-	Renforcé suivant les portées.
Piètement :
-	Piètements verticaux pleins et ponctuels, séparés par des espaces libres pour les sièges.
-	Aucun voile continu sous le plateau.
Gestion des câbles :
-	Fourniture et pose de 9 passe-câbles encastrés.
-	Passages verticaux et goulottes horizontales dissimulées pour les câbles électriques et informatiques.
Exécution :
-	Assemblages, joints, chants et fixations parfaitement exécutés et non apparents.
-	Prise des cotes sur site et validation des plans d'exécution avant fabrication.
Mode de paiement et consistance du prix :
-	Ouvrage payé à l'unité développée, comprenant fourniture, fabrication, transport, pose, raccords, réglages et toutes sujétions de parfaite finition.
Exclusions :
-	Sièges, câbles, prises et équipements électriques ou informatiques exclus.
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
(voir détail en pièces jointes)
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	Comptoir d'accueil – Fabrication sur mesure
Hauteur courante	: 1,00 m
Hauteur zone PMR	: 0,70 m
Surface	: 3,60 m²Habillage : surface solide type Corian® ou équivalent approuvéTeinte et finition : au choix de l'architecte
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Structure :
-	Structure porteuse en panneaux MDF haute densité hydrofuges et/ou en contreplaqué de qualité supérieure.
-	Tous les renforts nécessaires à la rigidité et à la stabilité de l'ensemble.
Habillage :
-	Faces apparentes, joues, retours et plan supérieur habillés en surface solide type Corian® ou équivalent approuvé.
-	Assemblages collés, poncés et polis afin d'obtenir des raccords continus et des joints pratiquement invisibles.
Côté personnel :
-	Tablettes et plans de travail en panneaux MDF haute densité.
-	Plaqués ou revêtus suivant le choix de l'architecte.
Gestion des câbles :
-	Passe-câbles encastrés, goulottes, réservations, percements et cheminements techniques dissimulés pour les câbles électriques, informatiques, téléphoniques et autres courants faibles.
-	Aucune fixation ni aucun câble ne devra être apparent sur les faces visibles.
Accessibilité PMR :
-	Zone accessible aux personnes à mobilité réduite, intégrée suivant les plans.
-	Plan de travail placé à 0,70 m de hauteur.
-	Espace inférieur libre permettant l'approche frontale d'un fauteuil roulant.
Mode de paiement et consistance du prix :
-	Ouvrage payé à l'unité, compris :
•	prise des cotes, études et plans de fabrication ;
•	fourniture des matériaux et fabrication sur mesure ;
•	habillage en Corian®, tablettes, passe-câbles, goulottes, renforts et quincaillerie ;
•	découpes et réservations techniques ;
•	transport, manutention, pose, réglages, raccords et finitions ;
•	toutes sujétions de parfaite exécution.
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
(voir détail en pièces jointes)
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	Placard encastré sur mesure
Dimensions hors tout	: largeur 2,50 m × hauteur 2,60 m × profondeur 1,00 m
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Réalisé en panneaux MDF haute densité d'une épaisseur minimale de 19 mm, avec fonds rigides de 8 à 10 mm.
Façades :
-	Portes coulissantes en panneaux MDF de 19 à 22 mm.
-	Revêtus d'un placage en bois naturel de premier choix, type chêne à fil droit ou équivalent approuvé.
Finition :
-	Bois naturel lazuré blanc semi-transparent.
-	Protégée par un vernis polyuréthane ou acrylique bicomposant extra-mat.
Aménagement intérieur :
-	Panneaux mélaminés haut de gamme avec chants ABS assortis.
-	Étagères fixes ou réglables suivant plans.
Quincaillerie :
-	Quincaillerie coulissante haut de gamme de type Blum, Hettich, Häfele ou équivalent, comprenant :
•	rails ;
•	chariots ;
•	amortisseurs de fermeture ;
•	poignées ou prises de main ;
•	toutes fixations invisibles.
Raccordement :
-	Aux murs, au sol et au plafond par joues, fileurs, socles et panneaux de finition assortis.
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
(voir détail en pièces jointes)
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	Placard encastré sur mesure pour sanitaires
Dimensions hors tout	: largeur 1,50 m × hauteur 2,00 m × profondeur 0,45 m
Surface de façade	: 3,00 m²
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Réalisé en panneaux MDF haute densité hydrofuges, d'une épaisseur minimale de 19 mm, avec fonds rigides hydrofuges de 8 à 10 mm.
Façades :
-	Portes coulissantes en panneaux MDF hydrofuges de 19 à 22 mm.
-	Revêtus d'un placage en bois naturel de premier choix, type chêne à fil droit ou équivalent approuvé.
Finition :
-	Bois naturel lazuré blanc semi-transparent.
-	Protégée par un vernis polyuréthane ou acrylique bicomposant extra-mat résistant à l'humidité et aux produits usuels d'entretien.
Aménagement intérieur :
-	Panneaux mélaminés hydrofuges haut de gamme avec chants ABS assortis.
-	Étagères fixes ou réglables suivant plans.
Quincaillerie :
-	Quincaillerie coulissante haut de gamme de type Blum, Hettich, Häfele ou équivalent, comprenant :
•	rails ;
•	chariots ;
•	amortisseurs de fermeture ;
•	poignées ou prises de main ;
•	toutes fixations invisibles.
Raccordement :
-	Aux murs, au sol et au plafond par joues, fileurs, socles et panneaux de finition assortis.
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
(voir détail en pièces jointes)
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	Ensemble de rangement de couloir encastré – Fabrication sur mesure
Dimensions hors tout	: 6,00 m × 2,40 m × 0,54 m, conformément aux plans de l'architecte
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
L'ensemble comprend deux parties :
1. Étagères ouvertes sur maçonnerie – environ 6,125 m²
-	Étagères en MDF haute densité d'une épaisseur minimale de 19 mm, renforcées selon leur portée.
-	Pose directement sur la maçonnerie blanche, sans panneau de fond.
-	Fixations par tiges métalliques et dispositifs entièrement dissimulés.
-	Parties visibles revêtues d'un placage en bois naturel type chêne à fil droit ou équivalent, finition lazurée blanche semi-transparente protégée par un vernis extra-mat.
2. Placards habillés – environ 7,14 m²
-	Caissons, façades, joues et fileurs en MDF haute densité d'une épaisseur minimale de 19 mm, avec fonds rigides de 8 à 10 mm.
-	Intérieurs en panneaux mélaminés de qualité supérieure avec chants ABS assortis.
-	Portes battantes munies de charnières invisibles à fermeture amortie.
-	Poignées apparentes de couleur noire, suivant les plans.
-	Parties visibles revêtues d'un placage en bois naturel type chêne à fil droit ou équivalent, finition lazurée blanche semi-transparente et vernis extra-mat.
-	Niche ouverte réservée à la fontaine à eau, sans panneau de fond et donnant directement sur la maçonnerie blanche.
Dispositions communes :
-	Répartition des portes, étagères et niches conforme aux plans.
-	Assemblages, raccords et fixations non apparents.
-	Prise des cotes sur site et validation des plans d'exécution avant fourniture.
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
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	Rangement imprimante – Fabrication sur mesure
Dimensions hors tout	: largeur 1,60 m × hauteur 2,40 m × profondeur 0,45 m
Surface	: 3,84 m²
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Réalisé en panneaux MDF haute densité, épaisseur minimale 19 mm, avec fonds rigides de 8 à 10 mm.
L'ensemble comprend, suivant plans :
•	une niche ouverte destinée à recevoir l'imprimante ;
•	des étagères de rangement ;
•	des compartiments fermés par portes battantes.
Façades, joues et parties visibles :
-	Revêtues d'un placage en bois naturel de premier choix, type chêne à fil droit ou équivalent approuvé.
-	Finition lazurée blanche semi-transparente.
-	Protégée par un vernis polyuréthane ou acrylique bicomposant extra-mat.
Intérieurs :
-	Panneaux mélaminés haut de gamme avec chants ABS assortis.
Portes :
-	Charnières invisibles avec amortisseurs et fermeture douce, type Blum, Hettich, Häfele ou équivalent.
Réservations techniques :
-	Prévoir les réservations, passe-câbles, ventilation et passages techniques nécessaires au branchement et au fonctionnement de l'imprimante.
Assemblages et raccordement :
-	Assemblages et fixations invisibles.
-	Joues, fileurs, socles et panneaux de raccordement assortis.
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
(voir détail en pièces jointes)
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	Meuble sous vasque – Fabrication sur mesure
Dimensions hors tout	: largeur 1,80 m × profondeur 0,50 m × hauteur 0,85 m
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Meuble sous vasque sur mesure destiné aux salles de bains, réalisé en panneaux MDF haute densité hydrofuges, d'une épaisseur minimale de 19 mm, avec fonds rigides hydrofuges de 8 à 10 mm.
Finition extérieure :
-	Blanche haut de gamme, en laque polyuréthane bicomposante extra-mate ou en stratifié haute pression, au choix de l'architecte.
-	Résistante à l'humidité, aux taches et aux produits usuels d'entretien.
Aménagement intérieur :
-	Panneaux mélaminés hydrofuges avec chants ABS assortis et étanches.
Le meuble comprend uniquement :
•	des portes battantes ;
•	des étagères intérieures ;
•	des charnières invisibles avec amortisseurs et fermeture douce, type Blum, Hettich, Häfele ou équivalent.
Découpes et réservations :
-	Prévoir les découpes et réservations nécessaires pour la vasque, le siphon, les évacuations et les alimentations en eau.
-	Tous les chants, percements et découpes seront soigneusement protégés contre les infiltrations d'eau.
Assemblages et piètement :
-	Assemblages et fixations invisibles.
-	Socle ou piètement résistant à l'humidité.
Mode de paiement et consistance du prix :
-	Ouvrage payé à l'unité, compris :
•	prise des cotes et études d'exécution ;
•	fabrication, fourniture, transport, manutention et pose ;
•	portes battantes, étagères et quincaillerie ;
•	découpes et réservations techniques ;
•	joints d'étanchéité, ajustements et finitions ;
•	toutes sujétions de parfaite exécution.
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
(voir détail en pièces jointes)
	—
	10

	110
	Meuble sous vasque – Fabrication sur mesure
Dimensions hors tout	: largeur 0,80 m × profondeur 0,65 m × hauteur 0,85 m
Finitions et coloris	: au choix du maître d'ouvrage
Meuble sous vasque sur mesure destiné aux salles de bains, réalisé en panneaux MDF haute densité hydrofuges, d'une épaisseur minimale de 19 mm, avec fonds rigides hydrofuges de 8 à 10 mm.
Finition extérieure :
-	Blanche haut de gamme, en laque polyuréthane bicomposante extra-mate ou en stratifié haute pression, au choix de l'architecte.
-	Résistante à l'humidité, aux taches et aux produits usuels d'entretien.
Aménagement intérieur :
-	Panneaux mélaminés hydrofuges avec chants ABS assortis et étanches.
Le meuble comprend uniquement :
•	des portes battantes ;
•	des étagères intérieures ;
•	des charnières invisibles avec amortisseurs et fermeture douce, type Blum, Hettich, Häfele ou équivalent.
Découpes et réservations :
-	Prévoir les découpes et réservations nécessaires pour la vasque, le siphon, les évacuations et les alimentations en eau.
-	Tous les chants, percements et découpes seront soigneusement protégés contre les infiltrations d'eau.
Assemblages et piètement :
-	Assemblages et fixations invisibles.
-	Socle ou piètement résistant à l'humidité.
Mode de paiement et consistance du prix :
-	Ouvrage payé à l'unité, compris :
•	prise des cotes et études d'exécution ;
•	fabrication, fourniture, transport, manutention et pose ;
•	portes battantes, étagères et quincaillerie ;
•	découpes et réservations techniques ;
•	joints d'étanchéité, ajustements et finitions ;
•	toutes sujétions de parfaite exécution.
Tolérance dimensionnelle : ± 5 % sur l'ensemble des dimensions indiquées.
(voir détail en pièces jointes)
	—
	1


 
[bookmark: _54kodyu4vchv]
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ARTICLE 33. [bookmark: _dgl1vchz4fbi]La marque des mobiliers proposés
Lorsque le concurrent propose une marque commerciale répondant aux spécifications techniques exigées par le maitre d’ouvrage. Cette marque doit être mentionnée dans le marché conformément à l’article 5 du décret n° 2-22-431 du 15 chaaban 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.




ARTICLE 1. Bordereau des prix 
Appel d’offres ouvert international sur offres de prix n° 07/ANSS/2026
Objet : L’acquisition de mobilier de bureau pour le siège de l’Agence Nationale du Soutien Social (ANSS) à Rabat
  

	N° de prix
	Désignation de l'article
	Unité
	Quantité
	Prix unitaire HT (DH)
	Prix total HT (DH)

	1
	Bureau de direction avec retour de marque Nowy Styl ERANGE DESK SLAB-LEG ou équivalent
	U
	1
	
	

	2
	Bahut de bureau de la même gamme que le bureau de direction de marque Nowy Styl / ERANGE CABINET B 1 ou équivalent – Marque :
	U
	1
	
	

	3
	Table basse d'appoint métallique de Marque : Nowy Styl -SEMU TABLE M ou équivalent
	U
	1
	
	

	4
	Siège président de Marque : Sedus -se:mission 6MI-203 ou équivalent
	U
	1
	
	

	5
	Siège visiteurs et de réunion de Marque : Sedus - se:mission ou équivalent
	U
	39
	
	

	6
	Canapé 3 personnes Marque : Kusch+co / Référence : CREVA SOFA 3U ou équivalent
	U
	1
	
	

	7
	Fauteuil 1 place – Marque : Creva - Kusch+co ou équivalent
	U
	2
	
	

	8
	Fauteuil lounge Lupino rembourré – Marque : Kusch+co / - Lupino Lounge fauteuil pivotant
	U
	1
	
	

	9
	Table basse ronde diamètre ~ 900mm – Marque : Sedus / se:living ou équivalent
	U
	1
	
	

	10
	Table basse ronde diametre ~ 500mm – Marque : Sedus / se:living ou équivalent
	U
	1
	
	

	11
	Table basse d'appoint diamètre ~ 400 mm Marque Sedus sweetspot
	U
	3
	
	

	12
	Table de réunion rectangulaire ~ 4200x1200 mm – Marque : Nowy Styl - ERANGE MEETING TABLE CO RC T4 ou équivalent
	U
	1
	
	

	13
	Porte-manteau Marque : Sedus - Butler ou équivalent
	U
	
	
	

	14
	Table de conseil rectangulaire ~ 12000 x 2200 mm en placage bois et cuir – Marque : KZ Bespoke - Custom Meeting table ou équivalent
	U
	1
	
	

	15
	Siège président salle de conseil - Marque : Sedus / se:mission ou équivalent
	U
	1
	
	

	16
	Meuble bas – Bahut rectangulaire 2200x737x460mm – Marque : KZ Bespoke - Custom storage ou équivalent
	U
	1
	
	

	17
	Bureau de direction P -– Marque : Nowy Styl - Play & work ou équivalent
	U
	3
	
	

	18
	Table basse ~ 460x550x550mm – Marque : Nowy Styl / Zone ou équivalent
	U
	3
	
	

	19
	Fauteuil direction P –réglable en hauteur avec accoudoirs et repose tête – Marque : Sedus - Quarterback 2 ou équivalent
	U
	3
	
	

	20
	Siège visiteur et de réunion zone P/D–– Marque : Nowy Styl - Athena ou équivalent
	U
	61
	
	

	21
	Armoire en mélamine à portes coulissantes avec étagère – Marque : Nowy Styl / Easy space ou équivalent
	U
	13
	
	

	22
	Table de réunion ronde MeeThink avec base centrale – Marque : Nowy Styl / Référence : MEETHINK TABLE RD / Gamme : Meethink ou équivalent
	U
	13
	
	

	23
	Bureaux de direction D Marque : Nowy Styl / DESK A-LEG SBD PN / Gamme : CS5040 ou équivalent
	U
	7
	
	

	24
	Écran de séparation Marque : Nowy Styl / Easy Space ou équivalent
	U
	4
	
	

	25
	Siège avec têtière D– Marque : Nowy Styl - SOULY ou équivalent
	U
	7
	
	

	26
	Table de réunion ronde avec base centrale – Marque : Nowy Styl - Meethink ou équivalent
	U
	1
	
	

	27
	Bureau rectangulaire avec voile de fond – Marque : Nowy Styl - Easy space ou équivalent
	U
	22
	
	

	28
	Bahut sur roulettes Marque : Nowy Styl /Easy space SIDEBOARD MOB ou équivalent
	U
	22
	
	

	29
	Siège de travail Marque : Nowy Styl - UTILA ou équivalent
	U
	22
	
	

	30
	Sièges visiteurs – Marque : Nowy Styl - FLESCO SWIVEL CHAIR ARM UPH
	U
	31
	
	

	31
	Bureau d’open space avec panneau de séparation– Marque : Nowy Styl - BSPACE DESK I-LEG RC
	U
	7
	
	

	32
	Bench de travail de 4 – Marque : Nowy Styl - BSPACE WORKBENCH 4U I-LEG RC PN
	U
	15
	
	

	33
	Bench de travail de 6 personnes Marque : Nowy Styl - BSPACE WORKBENCH 6U I-LEG RC PN ou équivalent
	U
	2
	
	

	34
	Bench de travail de 8 personnes Marque : Nowy Styl / Référence : BSPACE ou équivalent
	U
	2
	
	

	35
	Siège de travail open space – Marque : Nowy Styl - Utila ou équivalent
	U
	95
	
	

	36
	Caissons – Caisson sur roulettes Slim Tento 332x600x575mm avec 3 tiroirs (extractible 80%), fermeture centralisée – Marque : Nowy Styl / Référence : Tento 2.0 caisson mobile 3D SLIM / Gamme : Tento 2.0 ou équivalent
	U
	95
	
	

	37
	Armoires en mélamine à portes coulissantes avec étagère – Marque : Nowy Styl - Easy space ou équivalent
	U
	47
	
	

	38
	Fauteuil de conférence pliable avec accoudoirs– Marque : Dynamobel - Lira ou équivalent
	U
	80
	
	

	39
	Fauteuil conférenciers avec piètement métal
	U
	3
	
	

	40
	Table basse ronde conférenciers Tilkka 600x450mm – Référence : Mollen table SQR / Gamme : Mollen Table ou équivalent
	U
	3
	
	

	41
	Bureau régie, médiathèque – Marque : Nowy Styl - Gamme : Bspace ou équivalent
	U
	3
	
	

	42
	Fauteuil de salles de réunion –Marque : Nowy Styl - Utila ou équivalent
	U
	87
	
	

	43
	Tabourets Bibliothèque –Marque : Nowy Styl / Référence : Naudu ou équivalent
	U
	9
	
	

	44
	Bibliothèque Easy Space en mélamine avec étagère ouverts – Marque : Nowy Styl / Référence : Easy Space bibliothèque / Gamme : Easy Space ou équivalent
	U
	32
	
	

	45
	Rayonnage semi-lourd sur mesure en acier galvanisé & époxy.
	U
	59
	
	

	46
	Espace de coworking de 4 personnes avec table et séparation acoustique – Marque : Nowy Styl Play & work ou équivalent
	U
	1
	
	

	47
	Table haute du digital lab – Table de réunion haute CS5040 – Marque : Nowy Styl - CS5040 ou équivalent
	U
	1
	
	

	48
	Tabourets – Tabouret Vapaa tapissé piétement luge – Marque : Nowy Styl - Vapaa ou équivalent
	U
	4
	
	

	49
	Module de canapé à composer – Marque : Nowy Styl - EVIDA EVIDA SOFA 2U Evida ou équivalent
	U
	4
	
	

	50
	Pouf – Module de canapé Evida à composer – Marque : Nowy Styl / Référence : EVIDA EVIDA POUFFE ED / Gamme : Evida ou équivalent
	U
	3
	
	

	51
	Fauteuil rembourré Tà pied traîneau en X – Marque : Nowy Styl / Référence : Tilkka - Tilkka ou équivalent
	U
	2
	
	

	52
	Table d'appoint – Table basse Tapa diamètre 450 h 650 mm – Marque : Nowy Styl - TAPA TABLE ou équivalent
	U
	5
	
	

	53
	Pouf Dotto tapissé – Marque : Nowy Styl - Gamme : DOTTO ou équivalent
	U
	12
	
	

	54
	Fauteuil – Module de canapé à composer – Marque : Nowy Styl Evida ou équivalent
	U
	25
	
	

	55
	Pouf – Module de canapé– Marque : Nowy Styl / Evida ou équivalent
	U
	20
	
	

	56
	Pouf petit format Marque : Sedus -Se:dot ou équivalent
	U
	20
	
	

	57
	Pouf grand format – Marque : Sedus Se:dot ou équivalent
	U
	10
	
	

	58
	Table de réunion – Marque : Nowy Styl / Référence : CS5040 MEETING TABLE I-LEG T2 ou équivalent
	U
	3
	
	

	59
	Table de réunion– Marque : Nowy Styl - CS5040 MEETING TABLE I-LEG T2 ou équivalent
	U
	1
	
	

	60
	Table de réunion rectangulaire – Marque- Temptation four ou équivalent
	U
	1
	
	

	61
	Chaise cabine rembourré – Marque : Nowy Styl / VAPAA FRAME CHAIR CFS UPH ou équivalent
	U
	2
	
	

	62
	Call box – Phone Marque : Noti - Soundroom ou équivalent
	U
	6
	
	

	63
	Tabourets tapissé piétement luge – Marque : Nowy Styl / - Vapaa ou équivalent
	U
	6
	
	

	64
	Table à manger en bois – Marque : Punt - Dune ou équivalent
	U
	1
	
	

	65
	Table à manger MeeThink carrée avec bords arrondis – Marque : Nowy Styl / Référence : MEETHINK TABLE SQR / Gamme : Meethink ou équivalent
	U
	6
	
	

	66
	Chaise Sitari avec 4 pieds métalliques – Marque : Nowy Styl / Référence : Sitari siège visiteur 4L en plastique / Gamme : Sitari ou équivalent
	U
	24
	
	

	67
	Chaise de restaurant en bois – Marque : Punt / Référence : MAV100 / Gamme : MAVA ou équivalent
	U
	12
	
	

	68
	Chauffeuse espace de lecture pivotant Scadio avec base centrale – Marque : Nowy Styl / Référence : SCADIO ARMCHAIR 4S / Gamme : Scadio ou équivalent
	U
	2
	
	

	69
	Bibliothèque Oxo en mélamine avec étagère ouverts – Marque : Nowy Styl / Référence : OXO rangement ouvert - agencement S3 / Gamme : OXO ou équivalent
	U
	5
	
	

	70
	Meuble de 9 casiers 3*3 métalliques ECOM– Marque : Megablok / Référence : Vestiaire métallique ECOM-25/3 PRO / Gamme : Eco pro ou équivalent
	U
	3
	
	

	71
	Table outdoor – Table Jit3 pour extérieur – Marque : Infiniti / Gamme : JIT 3 ou équivalent
	U
	10
	
	

	72
	Chaise outdoor – Chaise Diane avec 4 pieds métalliques pour extérieur – Marque : Infiniti / Référence : 5111-4LGP / Gamme : Diane ou équivalent
	U
	25
	
	

	73
	Cendrier sur pied avec poubelle intégrée – Poubelle cendrier sur pied avec corbeille 27 L noir – Référence : MA214CA01T5N8NAFAMZ ou équivalent
	U
	3
	
	

	74
	Parasol de marque GALILEO ou équivalent avec système d'ouverture rétractable 3 000 × 4 000 mm – Référence : Galilleo / Gamme : Galileo Dark ou équivalent
	U
	5
	
	

	75
	Moquette en dalles 50x50 cm
	m²
	44
	
	

	76
	Meuble à chaussures – Armoire à chaussures/rangement blanc 80x35x102 cm – Marque : Ikea / Référence : MACKAPÄR ou équivalent
	U
	6
	
	

	77
	Porte-Coran
	U
	2
	
	

	78
	Séparation moucharabieh – Paravent à 3 volets blanc en MDF sculpté – Référence : PARAVENT 3 VOLETS ARABICA BLANC / Gamme : Arabica ou équivalent
	U
	2
	
	

	79
	Table d'examen – Gamme : LVDT ou équivalent
	U
	1
	
	

	80
	Armoire Easy Space en mélamine à portes battantes avec étagère – Marque : Nowy Styl / Référence : Easy Space rangement à porte battante D2 / Gamme : Easy Space ou équivalent
	U
	1
	
	

	81
	Fauteuil d'allaitement – Fauteuil lounge pivotant barrique avec base centrale hauteur : 1025 mm – Marque : Nowy Styl / Référence : BARRIQUE ARMCHAIR / Gamme : Barrique ou équivalent
	U
	1
	
	

	82
	Porte-manteau Dessi – Marque : Nowy Styl / Référence : Dessi porte-manteaux en « Y » / Gamme : Dessi ou équivalent
	U
	37
	
	

	83
	Meuble rangement salle de bain – Combinaison de rangement blanc 60x32x180 cm – Marque : Ikea / Référence : Enhet / Gamme : Enhet ou équivalent
	U
	10
	
	

	84
	Pot décoratif artisanal en terre cuite (marques les Jardins de sofie - Erratum petit blanc ) ou équivalent :
	U
	10
	
	

	85
	Pot décoratif artisanal en terre cuite (marques les Jardins de sofie - Erratum petit noir ) ou équivalent :
	U
	10
	
	

	86
	Pot décoratif artisanal en terre cuite (marques les Jardins de sofie - Erratum standard blanc écru)
	U
	12
	
	

	87
	Pot décoratif artisanal en terre cuite (marques les Jardins de sofie - Erratum standard noir )
	U
	12
	
	

	88
	Pot décoratif artisanal en terre cuite (marques les Jardins de sofie - Méandre blanc écru)
	U
	16
	
	

	89
	Pot décoratif artisanal en terre cuite (marques les Jardins de sofie - Berceau gris grand format )
	U
	16
	
	

	90
	Ensemble jardinière-banc J-1 sur mesure en bois latté avec assise en chêne (Dimension hors tout : 4,30 × 1,98 m )
	U
	2
	
	

	91
	Ensemble jardinière-banc J-2 sur mesure en bois latté avec deux assises en chêne (Dimensions hors tout : 2,34 × 2,85 m)
	U
	1
	
	

	92
	Ensemble jardinière-banc J3 sur mesure en bois latté (Dimension hors tout : 4,30 × 1,98 m )
	U
	1
	
	

	93
	Ensemble jardinière-banc J-4 sur mesure en bois latté avec deux assises en chêne (Dimensions hors tout : 3,30 × 2,60 m)
	U
	2
	
	

	94
	Ensemble jardinière-banc J5 sur mesure en bois latté (Dimension hors tout : 1,00 × 2,00 m )
	U
	2
	
	

	95
	Ensemble jardinière-banc J6 sur mesure en bois latté (Dimension hors tout : 3,00 × 4,66 m)
	U
	2
	
	

	96
	Ensemble jardinière-banc J-7 sur mesure en bois latté avec assise en chêne (Dimension hors tout : 1,60 × 2,50 m)
	U
	1
	
	

	97
	Ensemble jardinière-banc J-8 sur mesure en bois latté avec assise en chêne (Dimension hors tout : 2,00 × 1,30 m )
	U
	1
	
	

	98
	Ensemble jardinière-banc J9 sur mesure en bois latté (Dimension hors tout : 4,3 × 1,98m)
	U
	1
	
	

	99
	Ensemble jardinière-banc J11 sur mesure en bois latté (Dimension hors tout : 1,85 × 1,7 m)
	U
	1
	
	

	100
	Ensemble jardinière-banc J12 sur mesure en bois latté (Dimension hors tout : 3,60 × 1,3 m)
	U
	1
	
	

	101
	Ensemble jardinière-banc J13 sur mesure en bois latté (Dimension hors tout : 2,00 × 4,17 m)
	U
	1
	
	

	102
	Ensemble jardinière-banc J14 sur mesure en bois latté (Dimension hors tout : 3,00 × 2,00 m)
	U
	1
	
	

	103
	Table filante de bibliothèque – Fabrication sur mesure
	U
	1
	
	

	104
	Comptoir d'accueil – Fabrication sur mesure
	U
	2
	
	

	105
	Placard encastré sur mesure
	U
	2
	
	

	106
	Placard encastré sur mesure pour sanitaires
	U
	1
	
	

	107
	Ensemble de rangement de couloir encastré – Fabrication sur mesure
	U
	1
	
	

	108
	Rangement imprimante – Fabrication sur mesure
	U
	3
	
	

	109
	Meuble sous vasque – Fabrication sur mesure
	U
	10
	
	

	110
	Meuble sous vasque – Fabrication sur mesure
	U
	1
	
	

	TOTAL Hors Taxe
	

	TVA (20%)
	

	TOTAL Toutes Taxes Comprises
	



Fait à ……………… le ……………………
Cachet et signature du concurrent


Agence Nationale du Soutien Social 
Appel d’offres ouvert international sur offres de prix n° 07/ANSS/2026
Objet : L’acquisition de mobilier de bureau pour le siège de l’Agence Nationale du Soutien Social (ANSS) à Rabat
  
en application des dispositions du paragraphe 1 du I de l’article 19, de l’alinéa b) du paragraphe 3 du I de l’article 19 et de l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 20 du décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES


	« LE Maitre d’Ouvrage »  

Rabat le ……/……/2026

	
« Le concurrent »
Lu et approuvé

Rabat, le……………………………………
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