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SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA
SRM-RSK





Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF


APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES
DE PRIX N° E/321/26



Réalisation des travaux d’extension électrique des réseaux HTA aériens et BT ainsi le renforcement du réseau BT. 
Lot n°1 : Périmètre des Préfectures de Rabat et Skhirat-Témara
Lot n°2 : Périmètre de la Préfecture de Salé




Bordereau des prix – Détail estimatif

Lot n°1 : Périmètre des Préfectures de Rabat et Skhirat-Témara

MARCHE CADRE
	N° 
du poste
 
	Désignation des prestations
	Unité de mesure ou de compte
	Quantité minimale 
	Quantité maximale 
	Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres)
	Prix total Minimum HT/ DH

	
	SERIE 1 : SIGNALISATION
	 
	 
	 
	
	

	 
	Signalisation Spéciale
	 
	 
	 
	
	

	1
	Fourniture, transport et mise en place d’une impression sur bache de dimensions 2x2m. 
	m²
	200
	400
	
	

	2
	Transport et mise en place d’une palissade spéciale y compris impression sur bache de dimensions 2x2m. 
	ML
	200
	400
	
	

	3
	Mise en place d’une signalisation dynamique
	U
	2
	4
	
	

	4
	Mise en place d’une signalisation mobile (type 1)
	U
	2
	4
	
	

	5
	Mise en place d’une signalisation mobile (type 2)
	U
	2
	4
	
	

	6
	Mise en place d’une fermeture hermétique par palissades en clôture mobile.
	ML
	135
	270
	
	

	 
	SERIE2 : RESEAU HTA
	 
	 
	 
	
	

	 
	Remontée HTA
	 
	 
	 
	
	

	7
	Fourniture et pose d'un remontée de câble HTA sur poteau yc un jeu de 3 Boîtes d’extrémité unipolaire extérieure
	U
	5
	10
	
	

	 
	Câble HTA en Alméléc Aérien 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Fourniture , transport et pose de câble Alméléc
	 
	 
	 
	
	

	8
	Câble Alméléc 54,6 mm² 
	Kg
	335
	670
	
	

	 
	Poteaux béton HTA
	 
	 
	 
	
	

	 
	Fourniture ,transport et dressage de poteaux béton :
	 
	 
	 
	
	

	9
	Poteaux béton 13 m F 1500 daN
	U
	3
	6
	
	

	10
	Poteaux béton 13 m F 1000 daN
	U
	3
	6
	
	

	11
	Poteaux béton 13 m F 800 daN
	U
	3
	6
	
	

	12
	Poteaux béton 13 m F 500 daN
	U
	3
	6
	
	

	13
	Poteaux béton 13 m F 300 daN
	U
	3
	6
	
	

	14
	Poteaux béton 14 m F 1000 daN
	U
	3
	6
	
	

	 
	Dépose de poteaux HTA
	 
	 
	 
	
	

	15
	Dépose poteaux HTA différents efforts et tout type .
	U
	10
	20
	
	

	 
	Fourniture, transport et montage des  armements sur poteau HTA y compris tout séjuctions
	 
	 
	 
	
	

	16
	Armement Nappe Voûte galvanisé type NV2 170-125 complet
	U
	4
	8
	
	

	17
	Armement d'ancrage Horizontal galvanisé type H170-125 complet
	U
	5
	10
	
	

	18
	Herse d’arrêt galvanisé H170 complet
	U
	5
	10
	
	

	 
	IACM
	 
	 
	 
	
	

	19
	Fourniture, le transport et le montage d’un IACM 50A/24kv complet, y compris les mises à la terre.
	U
	2
	4
	
	

	20
	Fourniture, le transport et le montage d’un IACM 100A/24kv complet, y compris les mises à la terre.
	U
	2
	4
	
	

	21
	Dépose et transport d'IACM
	U
	5
	10
	
	

	22
	Confection d'une dalle de manœuvre pour organe de coupure (IACM,IAT, etc …).
	U
	5
	10
	
	

	23
	Fourniture et montage d'un parafoudre HTA à oxyde de Zinc jusqu'à 36KV avec équerre de fixation.
	U
	5
	10
	
	

	 
	Main d'oeuvre de confection
	 
	 
	 
	
	

	24
	Confection des mises à la terre des masses.
	U
	5
	10
	
	

	25
	Confection d’une boîte d’extrémité extérieure pour câble PRC de 95 à 240mm².
	U
	5
	10
	
	

	 
	SERIE 3 : RESEAUX BASSE TENSION
	 
	 
	 
	
	

	 
	Réseau basse tension Réseau aérien
	 
	 
	 
	
	

	 
	Fourniture transport et dressage de poteaux BT y compris fouille et massif + dépose déblais + fixation du câble BT
	 
	 
	 
	
	

	26
	Poteaux Béton 9 m -F 800DaN (F,T,D)
	U
	6
	12
	
	

	27
	Poteaux Béton 9 m -F 500DaN (F,T,D)
	U
	6
	12
	
	

	28
	Poteaux Béton 9 m -F 300DaN (F,T,D)
	U
	2
	4
	
	

	29
	Poteaux Béton 9 m -F 200DaN (F,T,D)
	U
	2
	4
	
	

	 
	Dépose et transport au magasin REDAL de ligne aérienne basse tension.
	 
	 
	 
	
	

	30
	Dépose et transport au magasin REDAL de la ligne aérienne en cuivre nu y compris accéssoires
	Kg
	25
	50
	
	

	31
	Dépose et transport au magasin REDAL de la ligne aérienne en câble torsadé y compris accéssoires
	ML
	3462
	6924
	
	

	 
	Dépose et transport au magasin REDAL de poteaux basse tension
	 
	 
	 
	
	

	32
	Dépose des poteaux  tout type avec réfection tout type
	U
	70
	140
	
	

	33
	Dépose des Consoles
	U
	25
	50
	
	

	34
	Reprise de luminaires
	U
	65
	130
	
	

	 
	Fournitire, transport et pose des accessoieres pour réseaux aériens BT en câble torsadé
	 
	 
	 
	
	

	35
	Ensemble de suspension type  ES 1500.
	U
	6
	12
	
	

	36
	Ensemble d’ancrage  type  EA 1500.
	U
	6
	12
	
	

	37
	Ensemble d’ancrage  type  EA 600.
	U
	1
	2
	
	

	38
	Ensemble d’ancrage  type  EAD 1500. 
	U
	6
	12
	
	

	39
	Ensemble d’ancrage  type  EAD 600.
	U
	1
	2
	
	

	40
	Ensemble d’ancrage  type PA 25.
	U
	6
	12
	
	

	41
	Jonction MJPT 70-70 mm².
	U
	6
	12
	
	

	42
	Jonction MJPT 54-54 mm².
	U
	6
	12
	
	

	43
	Jonction MJPT 35-35 mm².
	U
	6
	12
	
	

	44
	Jonction MJPT 16-16 mm².
	U
	6
	12
	
	

	 
	Fourniture , transport, pose et raccordement de câble torsadé sur poteau
	 
	 
	 
	
	

	45
	Câble torsadé 3x150 + 1x54,6 + 2x16 mm² Alu 
	ML
	65
	130
	
	

	46
	Câble torsadé 3x70 + 1x54,6 + 2x16 mm² Alu 
	ML
	265
	530
	
	

	47
	Câble torsadé 3x35 + 1x54,6 + 2x16 mm² Alu
	ML
	200
	400
	
	

	48
	Câble torsadé 4x25 mm² Alu,                      
	ML
	200
	400
	
	

	49
	Câble torsadé 4x16 mm² Alu,                                                                    
	ML
	200
	400
	
	

	50
	Câble torsadé 2x16 mm² Alu.                                                               
	ML
	200
	400
	
	

	 
	Fourniture , transport, pose et raccordement de câble torsadé sur façade
	 
	 
	 
	
	

	51
	Câble torsadé 3x150 + 1x54,6 + 2x16 mm² Alu 
	ML
	65
	130
	
	

	52
	Câble torsadé 3x70 + 1x54,6 + 2x16 mm² Alu 
	ML
	265
	530
	
	

	53
	Câble torsadé 3x35 + 1x54,6 + 2x16 mm² Alu
	ML
	200
	400
	
	

	54
	Câble torsadé 4x25 mm² Alu,                      
	ML
	200
	400
	
	

	55
	Câble torsadé 4x16 mm² Alu,                                                                    
	ML
	200
	400
	
	

	56
	Câble torsadé 2x16 mm² Alu.                                                               
	ML
	200
	400
	
	

	 
	Fourniture, transport et pose de remontées 
aéro – souterraines
	 
	 
	 
	
	

	57
	Remontée aéro-souterraine galvanisé  sur poteau pour câble BT de section inférieur à 95 mm² Alu,
	U
	6
	12
	
	

	58
	Remontée aéro-souterraine galvanisé sur poteau pour câble BT de section  95-240 mm² Alu,
	U
	6
	12
	
	

	59
	Remontée aéro - souterraine galvanisé  sur façade pour câble BT toutes sections
	U
	6
	12
	
	

	 
	Réseau basse tension souterrain:
	 
	 
	 
	
	

	 
	Fourniture et transport câble armé Alu ou Cu
	 
	 
	 
	
	

	60
	Câble BT Alu U1000 ARVFV 3x240 + 1x 95 mm²
	ML
	3340
	6680
	
	

	61
	Câble BT Alu U1000 ARVFV 3x150 + 1x 70 mm²
	ML
	535
	1070
	
	

	62
	Câble Alu U1000 ARVFV 3x95 +1 x50 mm² 
	ML
	535
	1070
	
	

	63
	Câble BT Alu U1000 ARVFV 4x50 mm²
	ML
	535
	1070
	
	

	64
	Câble BT Alu U1000 ARVFV 4x25 mm²
	ML
	665
	1330
	
	

	65
	 Câble BT Alu U1000 ARVFV 4x16 mm²
	ML
	1340
	2680
	
	

	66
	Câble BT Cuivre U1000 RVFV 4x25 mm²
	ML
	240
	480
	
	

	67
	Câble BT Cuivre U1000 RVFV 4x16 mm²
	ML
	240
	480
	
	

	68
	Câble BT Cuivre U1000 RVFV 2x16 mm²
	ML
	240
	480
	
	

	69
	Câble BT Cuivre U1000 RVFV 4x10 mm²
	ML
	240
	480
	
	

	70
	Câble BT Cuivre U1000 RVFV 2x10 mm²
	ML
	240
	480
	
	

	71
	FTP de câble cuivre nu de mise à la terre
	Kg
	140
	280
	
	

	72
	Tirage et pose de câble BT armé de sections 50mm² à 240mm² Alu
	ML
	4945
	9890
	
	

	73
	Tirage et pose de câble BT armé de sections inférieures à 50 mm² Alu ou Cu
	ML
	3205
	6410
	
	

	74
	Raccordement des départs BT et EP toutes sections au tableau urbain y compris founiture de cosses
	U
	25
	50
	
	

	75
	Transport et pose du tableau TIPI  de 4 ou 8 élements, dépuis le magasin de REDAL
	U
	15
	30
	
	

	76
	Dépose et transport du tableau TIPI de 4 ou 8 élements vers le magasin REDAL
	U
	15
	30
	
	

	 
	Boite de jonction BT
	 
	 
	 
	
	

	 
	Fourniture ,transport ,pose et raccordement de boites de jonction BT y’compris manchons :
	 
	 
	 
	
	

	77
	Fourniture, pose et confection de boîte de jonction BT injecté JNI 95-95 
	U
	15
	30
	
	

	78
	Fourniture, pose et confection de boîte de jonction BT injecté JNI 95-240 
	U
	25
	50
	
	

	79
	Fourniture ,pose et confection de boîte de jonction BT thermo - rétractable 6-25
	U
	15
	30
	
	

	 
	Coffrets de distribution BT 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Fourniture, transport, pose, scellement, mise à la terre et raccordement des coffrets de distribution :
	 
	 
	 
	
	

	80
	Coffret avec passage en coupure 3 arrivées pour câble de 95 à 240 mm² et 2 départs non-protégés pour câbles de 16 à 95 mm² avec bornes de connexion en Cu étamé, les vices et les écrous des bornes de connexion doivent être galvanisé 
	U
	25
	50
	
	

	81
	Coffret avec  passage en coupure 2 arrivées pour câble de 95 à 240mm ² et 2 départs non-protégés pour câbles de 16 à 95 mm² avec bornes de connexion en Cu étamé, les vices et les écrous des bornes de connexion doivent être galvanisé 
	U
	55
	110
	
	

	82
	Coffret fausse coupure 2 arrivées pour câble de 95 à 240 mm² et 2 départs non-protégés pour câbles de 16 à 95 mm² avec bornes de connexion en Cu étamé, les vices et les écrous des bornes de connexion doivent être galvanisé 
	U
	15
	30
	
	

	83
	Coffret IP2X fausse coupure 3 arrivées pour câble de 95 à 240 mm² et 4 départs non-protégés pour câbles de 16 à 50 mm² avec bornes de connexion en Alu, les vices et les écrous des bornes de connexion doivent être galvanisé 
	U
	40
	80
	
	

	84
	Coffret IP2X fausse coupure 2 arrivées pour câble de 95 à 240 mm² et 3 départs non-protégés pour câbles de 16 à 50 mm² avec bornes de connexion en Alu, les vices et les écrous des bornes de connexion doivent être galvanisé 
	U
	40
	80
	
	

	 
	Transport, pose, scellement, mise à la terre et raccordement des coffrets de distribution  :
	 
	 
	 
	
	

	85
	Transport, pose, scellement, mise à la terre et raccordement des coffrets de distribution BT 
	U
	15
	30
	
	

	86
	Fourniture, Transport et pose de grille de coffret BT
	U
	15
	30
	
	

	87
	Transport et pose de grille de coffret BT
	U
	15
	30
	
	

	88
	Fourniture, Transport et pose de coffret de distribution vide tout type
	U
	15
	30
	
	

	89
	Déplacement et scellement  d'un coffret existant
	U
	15
	30
	
	

	 
	Scellement par gabarit en béton des coffrets et boites de distribution
	 
	 
	 
	
	

	90
	Coffrets encastrés
	U
	15
	30
	
	

	91
	Coffret en saillie
	U
	15
	30
	
	

	 
	Baculement des branchements, hors fourniture du câble de branchement
	 
	 
	 
	
	

	92
	Basculements des branchements sur coffrets
	U
	135
	270
	
	

	93
	Basculements des branchements sur façade
	U
	25
	50
	
	

	94
	Dépose du coffret fonte et Fourniture, transport et pose d’un coffret polyester le coffret y compris le raccordement du nouveau coffret.
	U
	5
	10
	
	

	 
	Déplacement de compteur, hors fourniture du câble de branchement
	 
	 
	 
	
	

	95
	Déplacement de compteur
	U
	26
	52
	
	

	 
	fourniture, transport et pose du matériel nécessaire à la réalisation des mises à la terre du neutre du réseau basse tension y compris terrassement 
	 
	 
	 
	
	

	96
	Fourniture, transport et pose du matériel de Mise à la terre du neutre du réseau basse tension aérien (sur poteau ou sur Façade) y compris terrassement en terrain non revêtu
	U
	5
	10
	
	

	97
	Fourniture, transport et pose du matériel de la Mise à la terre du neutre du réseau basse tension aérien (sur poteau ou sur Façade) y compris terrassement en terrain revêtu et réfection tout type
	U
	5
	10
	
	

	98
	Fourniture, transport et pose du matériel de la Mise à la terre du neutre du réseau basse tension souterrain y compris terrassement en terrain non revêtu 
	U
	5
	10
	
	

	99
	Fourniture, transport et pose du matériel de la Mise à la terre du neutre du réseau basse tension souterrain y compris terrassement en terrain revêtu  avec réfection tout type
	U
	5
	10
	
	

	 
	SERIE 4 : TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET REFECTION
	 
	 
	 
	
	

	 
	Travaux de terrassement (1 à 3 câbles BT)
	 
	 
	 
	
	

	100
	Fouille en terrain meuble sous trottoir y compris remblais et grillage de signalisation.
	ML
	2338
	4676
	
	

	101
	Fouille en terrain meuble sous chaussée y compris, sable de concassage, buses et  grillage de signalisation.
	ML
	234
	468
	
	

	102
	Fouille en terrain rocheux sous trottoir, y compris remblais et grillage de signalisation.
	ML
	1002
	2004
	
	

	103
	Fouille en terrain rocheux sous chaussée y compris, sable de concassage, buses et  grillage de signalisation.
	ML
	101
	202
	
	

	104
	Fourniture, Transport et Pose de tube annelée double paroi DN 160mm 450N
	ML
	135
	270
	
	

	105
	Fourniture, Transport et Pose de tube annelée double paroi DN 160mm 750N
	ML
	135
	270
	
	

	106
	Fourniture, Transport et Pose de sable de rivière, sablon ou terre tamisée
	m3
	936
	1872
	
	

	107
	F.T.P.   Tubes annelés  double paroi DN 200 (750 N)
	ML
	100
	200
	
	

	108
	F.T.P.   Tubes annelés  double paroi DN 200 (450 N)
	ML
	100
	200
	
	

	 
	Travaux de réfection
	 
	 
	 
	
	

	109
	Réfection de chaussée
	m²
	35
	70
	
	

	110
	Réfection de carreaux de ciment
	m²
	35
	70
	
	

	111
	Réfection de carreaux type Reve Sol
	m²
	35
	70
	
	

	112
	Réfection de carreaux type zellige et bejmat vernissé
	m²
	35
	70
	
	

	113
	Réfection de carreaux spéciaux
	m²
	35
	70
	
	

	114
	Réfection des trottoirs en asphalte tout type
	m²
	35
	70
	
	

	115
	Réfection des trottoirs en enrobé à froid noir
	m²
	35
	70
	
	

	116
	Réfection des trottoirs en enrobé à froid rouge
	m²
	35
	70
	
	

	117
	Réfection en pavé
	m²
	35
	70
	
	

	118
	Réfection en dallette de Taza 40 x 40
	m²
	35
	70
	
	

	119
	Réfection en granite lavé
	m²
	35
	70
	
	

	120
	Réfection en galets teintés
	m²
	35
	70
	
	

	121
	Réfection du trottoir en béton 0,10 d'épaisseur
	m²
	35
	70
	
	

	122
	Réfection du trottoir en béton imprimé
	m²
	35
	70
	
	

	123
	Réfection du trottoir en béton désactivé 
	m²
	35
	70
	
	

	124
	Réfection du trottoir en béton lavé
	m²
	35
	70
	
	

	125
	Réfection des trottoirs en enrobé à chaud noir
	m²
	35
	70
	
	

	126
	Réfection des trottoirs en enrobé à chaud rouge
	m²
	35
	70
	
	

	127
	Réfection de Marbre
	m²
	35
	70
	
	

	128
	F.T.P. Béton dosé à 250 Kg/m3
	m²
	15
	30
	
	

	129
	Remise en état des espaces vert
	m²
	35
	70
	
	

	 
	Travaux d'intervention
	 
	 
	 
	
	

	130
	Intervention Type 1 en terrain revêtu (y compris réfection de toute nature)
	u
	5
	10
	
	

	131
	Intervention Type 1 en terrain non revêtu
	u
	5
	10
	
	

	132
	Intervention Type 2 en terrain revêtu (y compris réfection de toute nature)
	u
	5
	10
	
	

	133
	Intervention Type 2 en terrain non revêtu
	u
	5
	10
	
	

	134
	Relvé topographique 
	ML
	4945
	9890
	
	

	Total hors TVA
	
	

	Taux TVA (……….. %)
	
	

	Total TTC

	
	




Fait à ……………….. Le ……………………………
(Signature et cachet du concurrent)



Bordereau des prix – Détail estimatif

Lot n°2 : Périmètre de la Préfecture de Salé

MARCHE CADRE
	N° 
du poste
 
	Désignation des prestations
	Unité de mesure ou de compte
	Quantité minimale 
	Quantité maximale 
	Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres)
	Prix total Minimum HT/ DH

	
	SERIE 1 : SIGNALISATION
	 
	 
	 
	
	

	 
	Signalisation Spéciale
	 
	 
	 
	
	

	1
	Fourniture, transport et mise en place d’une impression sur bache de dimensions 2x2m. 
	m²
	100
	200
	
	

	2
	Transport et mise en place d’une palissade spéciale y compris impression sur bache de dimensions 2x2m. 
	ML
	100
	200
	
	

	3
	Mise en place d’une signalisation dynamique
	U
	1
	2
	
	

	4
	Mise en place d’une signalisation mobile (type 1)
	U
	1
	2
	
	

	5
	Mise en place d’une signalisation mobile (type 2)
	U
	1
	2
	
	

	6
	Mise en place d’une fermeture hermétique par palissades en clôture mobile.
	ML
	70
	140
	
	

	 
	SERIE2 : RESEAU HTA
	 
	 
	 
	
	

	 
	Remontée HTA
	 
	 
	 
	
	

	7
	Fourniture et pose d'un remontée de câble HTA sur poteau yc un jeu de 3 Boîtes d’extrémité unipolaire extérieure
	U
	3
	6
	
	

	 
	Câble HTA en Alméléc Aérien 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Fourniture , transport et pose de câble Alméléc
	 
	 
	 
	
	

	8
	Câble Alméléc 54,6 mm² 
	Kg
	165
	330
	
	

	 
	Poteaux béton HTA
	 
	 
	 
	
	

	 
	Fourniture ,transport et dressage de poteaux béton :
	 
	 
	 
	
	

	9
	Poteaux béton 13 m F 1500 daN
	U
	2
	4
	
	

	10
	Poteaux béton 13 m F 1000 daN
	U
	2
	4
	
	

	11
	Poteaux béton 13 m F 800 daN
	U
	2
	4
	
	

	12
	Poteaux béton 13 m F 500 daN
	U
	2
	4
	
	

	13
	Poteaux béton 13 m F 300 daN
	U
	2
	4
	
	

	14
	Poteaux béton 14 m F 1000 daN
	U
	2
	4
	
	

	 
	Dépose de poteaux HTA
	 
	 
	 
	
	

	15
	Dépose poteaux HTA différents efforts et tout type .
	U
	5
	10
	
	

	 
	Fourniture, transport et montage des  armements sur poteau HTA y compris tout séjuctions
	 
	 
	 
	
	

	16
	Armement Nappe Voûte galvanisé type NV2 170-125 complet
	U
	2
	4
	
	

	17
	Armement d'ancrage Horizontal galvanisé type H170-125 complet
	U
	3
	6
	
	

	18
	Herse d’arrêt galvanisé H170 complet
	U
	3
	6
	
	

	 
	IACM
	 
	 
	 
	
	

	19
	Fourniture, le transport et le montage d’un IACM 50A/24kv complet, y compris les mises à la terre.
	U
	1
	2
	
	

	20
	Fourniture, le transport et le montage d’un IACM 100A/24kv complet, y compris les mises à la terre.
	U
	1
	2
	
	

	21
	Dépose et transport d'IACM
	U
	3
	6
	
	

	22
	Confection d'une dalle de manœuvre pour organe de coupure (IACM,IAT, etc …).
	U
	3
	6
	
	

	23
	Fourniture et montage d'un parafoudre HTA à oxyde de Zinc jusqu'à 36KV avec équerre de fixation.
	U
	3
	6
	
	

	 
	Main d'oeuvre de confection
	 
	 
	 
	
	

	24
	Confection des mises à la terre des masses.
	U
	3
	6
	
	

	25
	Confection d’une boîte d’extrémité extérieure pour câble PRC de 95 à 240mm².
	U
	3
	6
	
	

	 
	SERIE 3 : RESEAUX BASSE TENSION
	 
	 
	 
	
	

	 
	Réseau basse tension Réseau aérien
	 
	 
	 
	
	

	 
	Fourniture transport et dressage de poteaux BT y compris fouille et massif + dépose déblais + fixation du câble BT
	 
	 
	 
	
	

	26
	Poteaux Béton 9 m -F 800DaN (F,T,D)
	U
	3
	6
	
	

	27
	Poteaux Béton 9 m -F 500DaN (F,T,D)
	U
	3
	6
	
	

	28
	Poteaux Béton 9 m -F 300DaN (F,T,D)
	U
	1
	2
	
	

	29
	Poteaux Béton 9 m -F 200DaN (F,T,D)
	U
	1
	2
	
	

	 
	Dépose et transport au magasin REDAL de ligne aérienne basse tension.
	 
	 
	 
	
	

	30
	Dépose et transport au magasin REDAL de la ligne aérienne en cuivre nu y compris accéssoires
	Kg
	15
	30
	
	

	31
	Dépose et transport au magasin REDAL de la ligne aérienne en câble torsadé y compris accéssoires
	ML
	1736
	3472
	
	

	 
	Dépose et transport au magasin REDAL de poteaux basse tension
	 
	 
	 
	
	

	32
	Dépose des poteaux  tout type avec réfection tout type
	U
	35
	70
	
	

	33
	Dépose des Consoles
	U
	13
	26
	
	

	34
	Reprise de luminaires
	U
	33
	66
	
	

	 
	Fournitire, transport et pose des accessoieres pour réseaux aériens BT en câble torsadé
	 
	 
	 
	
	

	35
	Ensemble de suspension type  ES 1500.
	U
	3
	6
	
	

	36
	Ensemble d’ancrage  type  EA 1500.
	U
	3
	6
	
	

	37
	Ensemble d’ancrage  type  EA 600.
	U
	1
	2
	
	

	38
	Ensemble d’ancrage  type  EAD 1500. 
	U
	3
	6
	
	

	39
	Ensemble d’ancrage  type  EAD 600.
	U
	1
	2
	
	

	40
	Ensemble d’ancrage  type PA 25.
	U
	3
	6
	
	

	41
	Jonction MJPT 70-70 mm².
	U
	3
	6
	
	

	42
	Jonction MJPT 54-54 mm².
	U
	3
	6
	
	

	43
	Jonction MJPT 35-35 mm².
	U
	3
	6
	
	

	44
	Jonction MJPT 16-16 mm².
	U
	3
	6
	
	

	 
	Fourniture , transport, pose et raccordement de câble torsadé sur poteau
	 
	 
	 
	
	

	45
	Câble torsadé 3x150 + 1x54,6 + 2x16 mm² Alu 
	ML
	35
	70
	
	

	46
	Câble torsadé 3x70 + 1x54,6 + 2x16 mm² Alu 
	ML
	135
	270
	
	

	47
	Câble torsadé 3x35 + 1x54,6 + 2x16 mm² Alu
	ML
	100
	200
	
	

	48
	Câble torsadé 4x25 mm² Alu,                      
	ML
	100
	200
	
	

	49
	Câble torsadé 4x16 mm² Alu,                                                                    
	ML
	100
	200
	
	

	50
	Câble torsadé 2x16 mm² Alu.                                                               
	ML
	100
	200
	
	

	 
	Fourniture , transport, pose et raccordement de câble torsadé sur façade
	 
	 
	 
	
	

	51
	Câble torsadé 3x150 + 1x54,6 + 2x16 mm² Alu 
	ML
	35
	70
	
	

	52
	Câble torsadé 3x70 + 1x54,6 + 2x16 mm² Alu 
	ML
	135
	270
	
	

	53
	Câble torsadé 3x35 + 1x54,6 + 2x16 mm² Alu
	ML
	100
	200
	
	

	54
	Câble torsadé 4x25 mm² Alu,                      
	ML
	100
	200
	
	

	55
	Câble torsadé 4x16 mm² Alu,                                                                    
	ML
	100
	200
	
	

	56
	Câble torsadé 2x16 mm² Alu.                                                               
	ML
	100
	200
	
	

	 
	Fourniture, transport et pose de remontées 
aéro – souterraines
	 
	 
	 
	
	

	57
	Remontée aéro-souterraine galvanisé  sur poteau pour câble BT de section inférieur à 95 mm² Alu,
	U
	3
	6
	
	

	58
	Remontée aéro-souterraine galvanisé sur poteau pour câble BT de section  95-240 mm² Alu,
	U
	3
	6
	
	

	59
	Remontée aéro - souterraine galvanisé  sur façade pour câble BT toutes sections
	U
	3
	6
	
	

	 
	Réseau basse tension souterrain:
	 
	 
	 
	
	

	 
	Fourniture et transport câble armé Alu ou Cu
	 
	 
	 
	
	

	60
	Câble BT Alu U1000 ARVFV 3x240 + 1x 95 mm²
	ML
	1670
	3340
	
	

	61
	Câble BT Alu U1000 ARVFV 3x150 + 1x 70 mm²
	ML
	270
	540
	
	

	62
	Câble Alu U1000 ARVFV 3x95 +1 x50 mm² 
	ML
	270
	540
	
	

	63
	Câble BT Alu U1000 ARVFV 4x50 mm²
	ML
	270
	540
	
	

	64
	Câble BT Alu U1000 ARVFV 4x25 mm²
	ML
	340
	680
	
	

	65
	 Câble BT Alu U1000 ARVFV 4x16 mm²
	ML
	670
	1340
	
	

	66
	Câble BT Cuivre U1000 RVFV 4x25 mm²
	ML
	120
	240
	
	

	67
	Câble BT Cuivre U1000 RVFV 4x16 mm²
	ML
	120
	240
	
	

	68
	Câble BT Cuivre U1000 RVFV 2x16 mm²
	ML
	120
	240
	
	

	69
	Câble BT Cuivre U1000 RVFV 4x10 mm²
	ML
	120
	240
	
	

	70
	Câble BT Cuivre U1000 RVFV 2x10 mm²
	ML
	120
	240
	
	

	71
	FTP de câble cuivre nu de mise à la terre
	Kg
	70
	140
	
	

	72
	Tirage et pose de câble BT armé de sections 50mm² à 240mm² Alu
	ML
	2480
	4960
	
	

	73
	Tirage et pose de câble BT armé de sections inférieures à 50 mm² Alu ou Cu
	ML
	1610
	3220
	
	

	74
	Raccordement des départs BT et EP toutes sections au tableau urbain y compris founiture de cosses
	U
	15
	30
	
	

	75
	Transport et pose du tableau TIPI  de 4 ou 8 élements, dépuis le magasin de REDAL
	U
	7
	14
	
	

	76
	Dépose et transport du tableau TIPI de 4 ou 8 élements vers le magasin REDAL
	U
	7
	14
	
	

	 
	Boite de jonction BT
	 
	 
	 
	
	

	 
	Fourniture ,transport ,pose et raccordement de boites de jonction BT y’compris manchons :
	 
	 
	 
	
	

	77
	Fourniture, pose et confection de boîte de jonction BT injecté JNI 95-95 
	U
	7
	14
	
	

	78
	Fourniture, pose et confection de boîte de jonction BT injecté JNI 95-240 
	U
	15
	30
	
	

	79
	Fourniture ,pose et confection de boîte de jonction BT thermo - rétractable 6-25
	U
	7
	14
	
	

	 
	Coffrets de distribution BT 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Fourniture, transport, pose, scellement, mise à la terre et raccordement des coffrets de distribution :
	 
	 
	 
	
	

	80
	Coffret avec passage en coupure 3 arrivées pour câble de 95 à 240 mm² et 2 départs non-protégés pour câbles de 16 à 95 mm² avec bornes de connexion en Cu étamé, les vices et les écrous des bornes de connexion doivent être galvanisé 
	U
	15
	30
	
	

	81
	Coffret avec  passage en coupure 2 arrivées pour câble de 95 à 240mm ² et 2 départs non-protégés pour câbles de 16 à 95 mm² avec bornes de connexion en Cu étamé, les vices et les écrous des bornes de connexion doivent être galvanisé 
	U
	25
	50
	
	

	82
	Coffret fausse coupure 2 arrivées pour câble de 95 à 240 mm² et 2 départs non-protégés pour câbles de 16 à 95 mm² avec bornes de connexion en Cu étamé, les vices et les écrous des bornes de connexion doivent être galvanisé 
	U
	10
	20
	
	

	83
	Coffret IP2X fausse coupure 3 arrivées pour câble de 95 à 240 mm² et 4 départs non-protégés pour câbles de 16 à 50 mm² avec bornes de connexion en Alu, les vices et les écrous des bornes de connexion doivent être galvanisé 
	U
	20
	40
	
	

	84
	Coffret IP2X fausse coupure 2 arrivées pour câble de 95 à 240 mm² et 3 départs non-protégés pour câbles de 16 à 50 mm² avec bornes de connexion en Alu, les vices et les écrous des bornes de connexion doivent être galvanisé 
	U
	20
	40
	
	

	 
	Transport, pose, scellement, mise à la terre et raccordement des coffrets de distribution  :
	 
	 
	 
	
	

	85
	Transport, pose, scellement, mise à la terre et raccordement des coffrets de distribution BT 
	U
	7
	14
	
	

	86
	Fourniture, Transport et pose de grille de coffret BT
	U
	7
	14
	
	

	87
	Transport et pose de grille de coffret BT
	U
	7
	14
	
	

	88
	Fourniture, Transport et pose de coffret de distribution vide tout type
	U
	7
	14
	
	

	89
	Déplacement et scellement  d'un coffret existant
	U
	7
	14
	
	

	 
	Scellement par gabarit en béton des coffrets et boites de distribution
	 
	 
	 
	
	

	90
	Coffrets encastrés
	U
	7
	14
	
	

	91
	Coffret en saillie
	U
	7
	14
	
	

	 
	Baculement des branchements, hors fourniture du câble de branchement
	 
	 
	 
	
	

	92
	Basculements des branchements sur coffrets
	U
	70
	140
	
	

	93
	Basculements des branchements sur façade
	U
	13
	26
	
	

	94
	Dépose du coffret fonte et Fourniture, transport et pose d’un coffret polyester le coffret y compris le raccordement du nouveau coffret.
	U
	3
	6
	
	

	 
	Déplacement de compteur, hors fourniture du câble de branchement
	 
	 
	 
	
	

	95
	Déplacement de compteur
	U
	13
	26
	
	

	 
	fourniture, transport et pose du matériel nécessaire à la réalisation des mises à la terre du neutre du réseau basse tension y compris terrassement 
	 
	 
	 
	
	

	96
	Fourniture, transport et pose du matériel de Mise à la terre du neutre du réseau basse tension aérien (sur poteau ou sur Façade) y compris terrassement en terrain non revêtu
	U
	3
	6
	
	

	97
	Fourniture, transport et pose du matériel de la Mise à la terre du neutre du réseau basse tension aérien (sur poteau ou sur Façade) y compris terrassement en terrain revêtu et réfection tout type
	U
	3
	6
	
	

	98
	Fourniture, transport et pose du matériel de la Mise à la terre du neutre du réseau basse tension souterrain y compris terrassement en terrain non revêtu 
	U
	3
	6
	
	

	99
	Fourniture, transport et pose du matériel de la Mise à la terre du neutre du réseau basse tension souterrain y compris terrassement en terrain revêtu  avec réfection tout type
	U
	3
	6
	
	

	 
	SERIE 4 : TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET REFECTION
	 
	 
	 
	
	

	 
	Travaux de terrassement (1 à 3 câbles BT)
	 
	 
	 
	
	

	100
	Fouille en terrain meuble sous trottoir y compris remblais et grillage de signalisation.
	ML
	1169
	2338
	
	

	101
	Fouille en terrain meuble sous chaussée y compris, sable de concassage, buses et  grillage de signalisation.
	ML
	117
	234
	
	

	102
	Fouille en terrain rocheux sous trottoir, y compris remblais et grillage de signalisation.
	ML
	501
	1002
	
	

	103
	Fouille en terrain rocheux sous chaussée y compris, sable de concassage, buses et  grillage de signalisation.
	ML
	51
	102
	
	

	104
	Fourniture, Transport et Pose de tube annelée double paroi DN 160mm 450N
	ML
	70
	140
	
	

	105
	Fourniture, Transport et Pose de tube annelée double paroi DN 160mm 750N
	ML
	70
	140
	
	

	106
	Fourniture, Transport et Pose de sable de rivière, sablon ou terre tamisée
	m3
	468
	936
	
	

	107
	F.T.P.   Tubes annelés  double paroi DN 200 (750 N)
	ML
	50
	100
	
	

	108
	F.T.P.   Tubes annelés  double paroi DN 200 (450 N)
	ML
	50
	100
	
	

	 
	Travaux de réfection
	 
	 
	 
	
	

	109
	Réfection de chaussée
	m²
	20
	40
	
	

	110
	Réfection de carreaux de ciment
	m²
	20
	40
	
	

	111
	Réfection de carreaux type Reve Sol
	m²
	20
	40
	
	

	112
	Réfection de carreaux type zellige et bejmat vernissé
	m²
	20
	40
	
	

	113
	Réfection de carreaux spéciaux
	m²
	20
	40
	
	

	114
	Réfection des trottoirs en asphalte tout type
	m²
	20
	40
	
	

	115
	Réfection des trottoirs en enrobé à froid noir
	m²
	20
	40
	
	

	116
	Réfection des trottoirs en enrobé à froid rouge
	m²
	20
	40
	
	

	117
	Réfection en pavé
	m²
	20
	40
	
	

	118
	Réfection en dallette de Taza 40 x 40
	m²
	20
	40
	
	

	119
	Réfection en granite lavé
	m²
	20
	40
	
	

	120
	Réfection en galets teintés
	m²
	20
	40
	
	

	121
	Réfection du trottoir en béton 0,10 d'épaisseur
	m²
	20
	40
	
	

	122
	Réfection du trottoir en béton imprimé
	m²
	20
	40
	
	

	123
	Réfection du trottoir en béton désactivé 
	m²
	20
	40
	
	

	124
	Réfection du trottoir en béton lavé
	m²
	20
	40
	
	

	125
	Réfection des trottoirs en enrobé à chaud noir
	m²
	20
	40
	
	

	126
	Réfection des trottoirs en enrobé à chaud rouge
	m²
	20
	40
	
	

	127
	Réfection de Marbre
	m²
	20
	40
	
	

	128
	F.T.P. Béton dosé à 250 Kg/m3
	m²
	10
	20
	
	

	129
	Remise en état des espaces vert
	m²
	20
	40
	
	

	 
	Travaux d'intervention
	 
	 
	 
	
	

	130
	Intervention Type 1 en terrain revêtu (y compris réfection de toute nature)
	u
	3
	6
	
	

	131
	Intervention Type 1 en terrain non revêtu
	u
	3
	6
	
	

	132
	Intervention Type 2 en terrain revêtu (y compris réfection de toute nature)
	u
	3
	6
	
	

	133
	Intervention Type 2 en terrain non revêtu
	u
	3
	6
	
	

	134
	Relvé topographique 
	ML
	2480
	4960
	
	

	Total hors TVA
	
	

	Taux TVA (……….. %)
	
	

	Total TTC

	
	



Fait à ……………….. Le ……………………………
(Signature et cachet du concurrent)
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