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SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA
SRM-RSK





Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF 

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES
DE PRIX N° A/354/26



ACHEVEMENT D’EXTENSION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT LIQUIDE DU QUARTIER HABBARA A HAD KOURT





Bordereau des prix – Détail estimatif
	N° du poste 
	Désignation des ouvrages
	Unité de mesure ou de compte
	Quantité
	Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres)
	Total (en chiffres)

	
	
	2
	3
	4
	5=3x4

	TERRASSEMENTS ET REMBLAIS

	1
	Terrassement en tranchée et en puits pour canalisations et ouvrages annexes, en terrain de toute nature, et toute profondeur
	M3
	1 760,00
	
	

	2
	Lit de pose en sable 
	M3
	87,60
	
	

	3
	Lit de pose en graviers
	M3
	6,30
	
	

	4
	Remblai primaire en sable
	M3
	386,70
	
	

	5
	Remblais secondaires en terre criblée
	M3
	728,60
	
	

	6
	Remblais secondaires en tout venant 0/31,5mm
	M3
	549,60
	
	

	7
	F.T.P. de géotextile
	M2
	380,00
	
	

	8
	Raccordement sur ouvrage existant y/c toutes sujétions
	U
	2,00
	
	

	CANALISATIONS

	9
	Fourniture, transport et pose de conduites PEHD CR8 DN 400mm
	ML
	500,50
	
	

	10
	Fourniture, transport et pose de conduites PVC sous pression, PN16, DN 200mm
	ML
	580,50
	
	

	OUVRAGES ANNEXES

	11
	Regards de visite avec h ≤ 2m à DN ≤ 600
	U
	7,00
	
	

	12
	Regards de visite avec 2m < h≤ 3m à DN ≤ 600mm
	U
	16,00
	
	

	13
	Regards de visite avec 3m < h ≤ 4m à DN ≤ 600mm
	U
	1,00
	
	

	14
	Regards de visite avec h > 4m à DN ≤ 600
	U
	1,00
	
	

	15
	Regards borgnes, sur toutes profondeurs, pour DN ≤ 600 mm
	U
	10,00
	
	

	16
	Génie civil regard, Type : ventouse, Profondeur sous dalle : inférieure ou égale à 2 m, Diamètre nominal de la plus grande conduite abritée par l’ouvrage : Inférieur ou égale à 200 mm
	U
	3,00
	
	

	17
	Génie civil regard, Type : vidange et d'évacuation
	U
	2,00
	
	

	18
	Réalisation de branchement simple particulier d’eau usée, avec conduite PVC SN4 DN 200 mm
	U
	10,00
	
	

	 ÉQUIPEMENT D’OUVRAGES ANNEXES

	19
	Fourniture, transport et pose de Cadre et tampon, rond articulé et verrouillé à cadre carré, en fonte Classe D400 KN, Dimensions : 850x850 mm
	U
	25,00
	
	

	REMISE EN ETAT DES DEGRADATIONS

	20
	Réfection de piste et chaussée, Type : chaussée goudronnée
	
	
	
	

	21
	Réfection à l'identique de trottoir de tous types y/c toutes sujétions
	M2
	620,40
	
	

	TRAVERSÉE

	22
	Réalisation de traversée de chaussée par fonçage dirige
	ML
	25,00
	
	

	23
	Réalisation de traversée de chaâba
	ML
	20,00
	
	

	24
	FTP Gabionnage
	M3
	21,40
	
	

	ROBINETTERIE

	25
	Fourniture, transport et pose des équipements de point haut, Type : Ventouse triple fonction, DN60 mm, PN16 bars
	U
	3,00
	
	

	26
	Fourniture, transport et pose des équipements de point bas, Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 16 bars
	U
	2,00
	
	

	STATION DE POMPAGE

	27
	Fourniture, transport et pose de station de relevage des eaux usées, Type de station : monobloc modulaire, hauteur manométrique totale : supérieure à 15 et inférieur ou égal à 25 m, Débit :  inférieur ou égal à 40 l/s
	FT
	1,00
	
	

	28
	Fourniture, transport et pose de réseau BT
	FT
	1,00
	
	

	29
	Béton de propreté dosé à 250 kg/m3
	M3
	1,00
	
	

	30
	Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton armé en fondation de classe B25, Dosage de ciment : 350 kg ciment CPJ 45 ou équivalent par m3 de béton
	M3
	3,00
	
	

	31
	Armature pour béton, Type d’acier : Acier TOR à haute adhérence de nuance FE400 pour béton armé
	KGM
	310,00
	
	

	32
	Maçonnerie de moellons ordinaires, TY : en fondation y compris fourniture, pose et toutes sujétions
	M3
	10,00
	
	

	33
	Dalle de forme y compris hérissonnage ou Blocage en pierres sèches
	M2
	10,00
	
	

	34
	Fourniture, transport et pose de Tubes en acier, soudés, filetables et finis à chaud, Série : moyenne, Revêtement de surface : Galvanisé, DN60.3 mm, forme des extrémités : bouts lisses
	ML
	27,00
	
	

	35
	Fourniture, transport et pose de Clôture grillagée
	ML
	30,00
	
	

	36
	Fourniture, transport et pose de Porte métallique à un vantail en tôle galvanisée, Dimension : 2.10 m x 1.00 m
	U
	1,00
	
	

	37
	Loge gardien
	FT
	1,00
	
	

	Total hors TVA
	

	Taux TVA (……….. %)
	

	Total TTC
	



Fait à ……………….. Le ……………………………
(Signature et cachet du concurrent)
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