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                  BORDEDEAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
Appel d’offres ouvert national sur offres de prix N°24/2026.   
Objet : Travaux d’électrification du site radio Taghazout (AGD-903) situé au réservoir d’eau potable Aourir-190 à Tamaouanza commune d’Aourir relevant de la Province d’Agadir (Lot unique).
	Prix N° 
	Désignation
	Unité
	Quantité
	Prix unitaire HT
	Prix Total HT

	
	
	
	
	
	

	1- RESEAU HTA

	1
	Poteau béton armé classe B 12 m 1000 daN.          
	U
	1
	
	

	2
	Massif de fondation normal.              
	M3
	2,31
	
	

	3
	Menuiserie métallique galvanisée.              
	KG
	286
	
	

	4
	Dépose armement support existant levé.              
	U
	1
	
	

	5
	Jeu de 3 parafoudres.          
	JEU
	1
	
	

	6
	IACM à C/C 50 A 36 KV + Terre.              
	U
	1
	
	

	7
	IACM à C/C 100 A 36 kV + terre.              
	U
	1
	
	

	8
	Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites Norme de 16 compris accessoires + manchon d'ancrage (isolement 36 kV).
	U
	6
	
	

	9
	Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires + manchon d'ancrage (isolement 36 kV)
	U
	6
	
	

	10
	Dépose chaîne isolateurs suspendus (support conservé)           
	U
	3
	
	

	11
	Jeu de 03 Raccords de dérivation à broches (RDB) + connecteur pour Broches (CBO) quel que soit la section du câble.
	JEU
	1
	
	

	12
	Plaque d'identification (IRD) grand modèle.          
	U
	2
	
	

	13
	Fourniture câble Almelec 75,5 mm².              
	KG
	49,36
	
	

	14
	Transport, déroulage, réglage, compris élagage d'arbres éventuels (sans déssouchage) du conducteur almelec 75,5 mm².            
	KMU
	0,24
	
	

	15
	Dépose de conductrices nues toutes sections.             
	KMU
	0,99
	
	

	16
	Plus value pour remaniement de nappe 2ème catégorie.             
	U
	2
	
	

	17
	Confection du dossier technique de branchements MT par commune en 20 exemplaires sur chemise simple (Modèle SRM-SM).
	U
	1
	
	

	18
	Câble isolé au PRC USP 18/30 kV à champ radial en aluminium unipolaire 1x 240mm2.             
	M
	120
	
	

	19
	Pose câble isolé au PRC USP 18/30 kV à champ radial en aluminium unipolaire 1x 240 mm2.             
	M
	120
	
	

	20
	Fourniture, confection et pose boite d'extrémité synthétique type intérieur embrochable pour câble Alu ou Cu isolé au PRC 18/30 kV  tension d'isolement  36 kV.          
	U
	3
	
	

	21
	Fourniture, confection et pose boite d'extrémité synthétique type extérieur pour câble Alu ou Cu isolé au PRC 18/30 kV tension d'isolement 36 Kv.          
	U
	3
	
	

	22
	Tranchée normale à 1 circuit.              
	M
	20
	
	

	23
	Protection capot tôle galvanisée 5 m + traversée massif.             
	U
	1
	
	

	24
	Tube annelé double paroi de type 750N de diamètre 110mm².
	M
	60
	
	

	25
	Borne de signalisation SRM (MT ou BT).              
	U
	2
	
	

	26
	Regard de visite.             
	M3
	3
	
	

	2- POSTE DE TRANSFORMATION

	27
	Génie civil poste de transformation (4mX5m)  maçonné à équipement préfabriqué (y compris pose serrure en applique sur la porte d’accès).         
	U
	1
	
	

	28
	Equipement annexe PT maçonné à cellules préfabriquées.          
	U
	1
	
	

	29
	Fourniture et pose cellule interrupteur préfabriquée, étanche et motorisée pour réseau à isolement au SF6            
	U
	2
	
	

	30
	Fourniture et pose cellule protection transformateur préfabriquée, étanche et équipée par combiné interrupteur-fusibles à poudre à déclenchement triphasé (compris boites raccordement câble) à isolement au SF6.           
	U
	1
	
	

	31
	Fourniture et montage d'un dispositif de détection de défaut sur câble souterrain MT ( DDS)  ,
	U
	1
	
	

	32
	Transformateur de puissance triphasé à bornes embrochables 22 Kv / B2 50 kVA .            
	U
	1
	
	

	3- RESEAU BT

	33
	Plaque d'identification ( IRD) petit modèle.          
	U
	10
	
	

	34
	Terre de réseau.              
	U
	1
	
	

	35
	Câble U 1000 ARVFV en Aluminium 3x70 mm² + 1x50 mm².
	M
	20
	
	

	36
	Pose câble U 1000 ARVFV en Aluminium 3x70 mm² + 1x50 mm².
	M
	20
	
	

	37
	Fourniture et pose de coffret distribution en polyester armé de fibre de verre pour réseau BT souterrain à poser sur socle : 2 arrivées (sectionnables) -de 95 à 240mm² et 3 départs non protégés.          
	U
	1
	
	

	38
	Tranchée normale à 1 circuit.              
	M
	10
	
	

	39
	Tube annelé double paroi de type 450N de diamètre 160mm².  
	M
	10
	
	

	40
	Borne de signalisation SRM (MT ou BT).              
	U
	1
	
	

	41
	Regard de visite.            
	M3
	1
	
	

	42
	Prestations ONEE.
	F
	1
	
	

	Total HT
	

	T.V.A 20%
	

	Total  T.T.C
	

	
	
	
	
	
	




                                                                                   Signature et cachet du concurrent

                                                                           A  ......................... , Le………………………..………
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