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BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF	


[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Toc193361375][bookmark: _Toc194327718]Objet : Travaux de dédoublement de la RN8 entre Fès et Ifrane du PK587+860 (ex-PK 670+000) au PK599+263 (ex-PK 681+400) sur 11.4 Km relevant de la DPETL d’Ifrane  
Tranche 1 : Imouzzer - Ifrane sur 11.4 km

APPEL D’OFFRES OUVERT INTERNATIONAL N° : 28/2026/IF du 12/11/2026 à 10 h 00 mn

	PRIX N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES
	U
	QUANTITE
	P.U. DH/H.T.
	Total DH/H.T.

	1
	Installation de chantier 
	Ft
	1
	 
	 

	2
	Fourniture et mise en place de la signalisation verticale temporaire
	Ft
	1
	 
	 

	3
	Maintien des dispositifs de signalisation et leur remplacement 
	FM
	18
	 
	 

	4
	Fourniture et mise en place de la signalisation horizontale en bande jaune de 15 cm
	Ml
	56 300
	 
	 

	5
	Piquetage du tracé 
	Km
	11,403
	 
	 

	6
	Dégagement d'emprise y compris démolition des ouvrages
	Km
	11,403
	 
	 

	7
	Déblais
	m3
	128 689,00
	 
	 

	8
	Remblais
	m3
	87 914,00
	 
	 

	9
	Couche de fondation en GNF1
	m3
	100 552,00
	 
	 

	10
	Couche de forme en F1
	m3
	54 251,00
	 
	 

	11
	MCR  pour rétablissement de piste
	m3
	1 404,00
	 
	 

	12
	GNB
	m3
	3 934,00
	 
	 

	13
	Couche Anti-contaminante 
	m3
	21 244,00
	 
	 

	14
	GB2 0/14 
	T
	51 742,00
	 
	 

	15
	BBSG2 0/14 
	T
	24 914,00
	 
	 

	16
	Mise en œuvre de la couche d'accrochage
	m2
	356 492,00
	 
	 

	17
	Liant pour couche d'accrochage(0.4kg/m2)
	T
	143,00
	 
	 

	18
	Bitume pur pour GB2 et BBSG2
	T
	3 824,00
	 
	 

	19
	Mise en œuvre de l’imprégnation
	m2
	121 690,00
	 
	 

	20
	Liant pour l’imprégnation
	T
	183,00
	 
	 

	21
	MS Type 2 
	m3
	5 519,00
	 
	 

	22
	Mise en œuvre RSB
	m2
	21 852,00
	 
	 

	23
	Liant pour RSB
	T
	59,00
	 
	 

	24
	Béton B20 y/c treillis soudé pour TPC, trottoirs et carrefour
	m3
	775,00
	 
	 

	25
	Bordure I2
	 ml
	682,00
	 
	 

	26
	Bordure type T4 au niveau du TPC et des trottoirs 
	ml
	21 057,00
	 
	 

	27
	Réservation en fourreau φ160 y/c regards de tirage pour les carrefours
	ml
	120,00
	 
	 

	28
	Déblai de fouilles
	m3
	9 529,00
	 
	 

	29
	Remblai contigu pour ouvrage hydraulique
	m3
	4 911,00
	 
	 

	30
	Remblaiement des fouilles
	m3
	4 191
	 
	 

	31
	Béton de classe B15
	m3
	332,00
	 
	 

	32
	Béton de classe B25  
	m3
	1 694,00
	 
	 

	33
	Gros béton B10
	m3
	61,00
	 
	 

	34
	Buse de Φ1000 série 135A
	ml
	703,00
	 
	 

	35
	Buse de Φ800 série 135A pou rétablissement de piste
	ml
	430,00
	 
	 

	36
	Tête de buse pour rétablissement
	U
	78,00
	 
	 

	37
	Enrochement 25-100kg (y compris protection pour têtes des OHS, D50=300 mm)
	m3
	685,00
	 
	 

	38
	Enrochement 100-400kg (y compris protection pour têtes des OHS, D50=500 mm)
	m3
	902,00
	 
	 

	39
	Enrochement 400-1600kg (y compris protection pour têtes des OHS, D50=700 mm)
	m3
	1 114,00
	 
	 

	40
	Acier HA
	Kg
	171 498,00
	 
	 

	41
	Joints water stop
	ml
	511,00
	 
	 

	42
	Badigeonnage des parements enterrés
	m2
	2 826,00
	 
	 

	43
	Lit de sable 
	m3
	1 041,00
	 
	 

	44
	Paroi drainante 
	m2
	943,00
	 
	 

	45
	Drain en PVC Φ 160 perforé
	ml
	607,00
	 
	 

	46
	Bourrelets 
	ml
	1 331,00
	 
	 

	47
	Descente d’eau Type 1
	ml
	357,00
	 
	 

	48
	Descente d'eau coulée sur place
	ML
	29,00
	 
	 

	49
	Perré maçonné d’épaisseur 25 cm 
	m2
	386,00
	 
	 

	50
	Percées sous TPC
	ml
	93,00
	 
	 

	51
	Fossé bétonné TR 0.5
	ml
	14 198,00
	 
	 

	52
	Fossé bétonné de crête TR0.5
	ml
	583,00
	 
	 

	53
	Déblai de fouille
	m3
	12 189,00
	 
	 

	54
	Remblai de fouilles primaire
	m3
	2 837,00
	 
	 

	55
	Remblai de fouilles secondaire
	m3
	8 540,00
	 
	 

	56
	Buse de Φ 600 série 135A
	ml
	2 902,00
	 
	 

	57
	Génie civil des regards, Type : de visite, avaloir
	U
	78,00
	 
	 

	58
	Tampon pour regards, Type : de visite, avaloir
	U
	78,00
	 
	 

	TOTAL EN DIRHAMS - H.T.
	-

	TVA 20%.
	-

	TOTAL EN DIRHAMS - T.T.C
	-


Fait à ...................…………, le……………………….
Signature, nom, qualité

	
	TRAVAUX DE DEDOUBLEMENT DE LA RR707 DU PK 19+000 AU PK 24+886 
SUR 5.8 KM - PROVINCE D’IFRANE



