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SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA
SRM-RSK





Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF


APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES
[bookmark: _GoBack]DE PRIX N° O/327/26



Travaux d'entretien et maintenance des équipements électro-hydromécaniques des stations de pompage et des ouvrages eau potable au niveau des centres relevant de la Direction Provinciale Sidi Slimane



Bordereau des prix – Détail estimatif
MARCHE CADRE
	N°
du poste
	Désignation des prestations
	Unité de mesure ou de compte
	Quantité minimale 
	Quantité maximale 
	Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres)
	Prix total Minimum HT/ DH
	Prix total Maximum HT/ DH

	Visite Générale Annuelle d'entretien préventif des Stations

	1
	Visite de diagnostic et d'entretien préventif — Station de pompage / surpresseur petite puissance (jusqu’à [15 kW])  Couverture globale de tous équipements (électrique et hydromécanique)
	U
	12
	24,00
	
	
	

	2
	Visite de diagnostic et d'entretien préventif — Station de pompage / surpresseur moyenne puissance (15 kW <  Puissance  ≤75 kW) – Couverture globale de tous équipements (électrique et hydromécanique)
	U
	14
	28,00
	
	
	

	Travaux d'entretien et de maintenance des Moteurs Electriques BT de différentes puissances

	3
	Démontage, Transport allée et retour du moteur électrique des ouvrages de la SRM aux ateliers de réparation de l'entreprise, type : de différentes puissances
	U
	5
	10,00
	
	
	

	4
	Démontage, nettoyage et expertise des moteurs électriques, de différentes Puissance du moteur 
	U
	2
	4,00
	
	
	

	5
	Equilibrage des rotors
	U
	2
	4,00
	
	
	

	6
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des moteurs électriques, type : plaque à bornes en composite similaire pour moteur, puissance :  inférieure ou égale à 75 kW, tension : 400V, Nombre de pôles : NA, rotor : à cage
	U
	4
	8,00
	
	
	

	7
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des moteurs électriques, type : plaque à bornes en composite similaire pour moteur, puissance : supérieure à 75 kW et inférieure ou égale à 200 kW, tension : 400V, Nombre de pôles : NA, rotor : à cage
	U
	2
	4,00
	
	
	

	8
	Imprégnation, étuvage, vernissage, montage et essais des moteurs électriques en parfait état du marche, de différentes Puissance du moteur
	U
	1
	2,00
	
	
	

	9
	Travaux d'usinage, Type : confection bout d'arbre similaire pour moteur existant de de différentes Puissance du moteur
	U
	1
	2,00
	
	
	

	10
	Montage et essais du bon fonctionnement des moteurs électriques
	U
	4
	8,00
	
	
	

	
	Puissance moteur : inférieur ou égale à 15 KW

	11
	Changement des chemises d'arbre de pompe, puissance nominale : inférieure ou égale à 15 KW
	U
	2
	4,00
	
	
	

	12
	Changement de l'entretoise de pompe, puissance nominale : inferieure ou égale à 15 KW
	U
	1
	2,00
	
	
	

	13
	Changement des bagues d'usure de pompe,  puissance nominale : inferieure ou égale à 15 KW
	U
	2
	4,00
	
	
	

	14
	Rebobinage de moteur électrique basse tension, montage et essais en parfait état de marche, Type moteur :  Asynchrone, Puissance : inférieure ou égale à 15 KW, Tension : 400 V, Nombre de phases : triphasé, Rotor : à cage, Nombre de pôles : inférieur ou égal à 8
	U
	1
	1,00
	
	
	

	15
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des moteurs électriques, type : Roulement C3 de référence similaire pour moteur existant, Nombre de pôles : inférieur ou égal à 8, rotor : à cage, puissance : inférieure ou égale à 15 KW
	FT
	2
	4,00
	
	
	

	16
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Accouplement semi élastique complet des groupes de pompage, Puissance : inferieure ou égale à 15 KW
	U
	1
	2,00
	
	
	

	17
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Toc d'accouplement semi élastique des groupes de pompage, Puissance : inférieure à 15  KW
	U
	1
	2,00
	
	
	

	18
	Changement des joints de pompe-moteur, puissance : inférieur ou égale 15 KW
	U
	3
	6,00
	
	
	

	
	Puissance : supérieure à 15 KW et inférieure ou égale à 50 KW

	19
	Changement des chemises d'arbre de pompe, puissance nominale : supérieure à 15 et inférieure ou égale à 50 Kw
	U
	2
	4,00
	
	
	

	20
	Changement de l'entretoise de pompe, puissance nominale : supérieure à 15 et inférieure ou égale à 50 Kw
	U
	1
	2,00
	
	
	

	21
	Changement des bagues d'usure de pompe, puissance nominale : supérieure à 15 et inférieure ou égale à 50 Kw
	U
	2
	4,00
	
	
	

	22
	Rebobinage de moteur électrique basse tension, montage et essais en parfait état de marche, Type :  Asynchrone, Puissance : supérieure à 15 kW et inférieure ou égale à 50 kW, Tension : 400 V, Nombre de phases : triphasé, Rotor : à cage, Nombre de pôles : inférieur ou égal à 8
	U
	1
	1,00
	
	
	

	23
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des moteurs électriques, type : Roulement C3 de référence similaire pour moteur existant, Nombre de pôles : inférieur ou égal à 8, rotor : à cage, puissance : supérieure à 15 kW et inférieure ou égale à 50 kW
	FT
	2
	4,00
	
	
	

	24
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Accouplement semi élastique complet des groupes de pompage, Puissance : supérieure ou égale à 15KW et inférieure à 50  KW
	U
	1
	2,00
	
	
	

	25
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Toc d'accouplement semi élastique des groupes de pompage, Puissance : supérieure ou égale à 15KW et inférieure à 50  KW
	U
	1
	2,00
	
	
	

	26
	Changement des joints de pompe-moteur, puissance : supérieure à 15 KW et inférieure ou égale à 50 KW
	U
	3
	6,00
	
	
	

	
	Puissance : supérieure à 50 kW et inférieure ou égale à 90 kW

	27
	Changement des chemises d'arbre de pompe, puissance nominale : supérieure à 50 et inférieure ou égale à 90 Kw
	U
	1
	2,00
	
	
	

	28
	Changement de l'entretoise de pompe, puissance nominale : supérieure à 50 et inférieure ou égale à 90 Kw
	U
	1
	1,00
	
	
	

	29
	Changement des bagues d'usure de pompe, puissance nominale : supérieure à 50 et inférieure ou égale à 90 Kw
	U
	1
	1,00
	
	
	

	30
	Rebobinage de moteur électrique basse tension, montage et essais en parfait état de marche, Type :  Asynchrone, Puissance : supérieure à 50 kW et inférieure ou égale à 90 kW, Tension : 400 V, Nombre de phases : triphasé, Rotor : à cage, Nombre de pôles : inférieur ou égal à 8
	U
	1
	1,00
	
	
	

	31
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des moteurs électriques, type : Roulement C3 de référence similaire pour moteur existant, Nombre de pôles : inférieur ou égal à 8, rotor : à cage, puissance : supérieure à 50 kW et inférieure ou égale à 90 kW
	FT
	1
	2,00
	
	
	

	32
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Accouplement semi élastique complet des groupes de pompage, Puissance : supérieure ou égale à 50KW et inférieure à 90  KW
	U
	1
	1,00
	
	
	

	33
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Toc d'accouplement semi élastique des groupes de pompage, Puissance : supérieure à 50 et inférieure ou égale à 90  KW
	U
	1
	1,00
	
	
	

	34
	Changement des joints de pompe-moteur, puissance : Supérieure à 50 KW et inférieure ou égale à 90 KW
	U
	1
	2,00
	
	
	

	Travaux d'entretien et de maintenance des Pompes Horizontale et Verticale ET Equipements Divers

	35
	Transport allée et retour des pompes des ouvrages de la SRM aux ateliers de réparation de l'entreprise, type : de différentes puissances
	U
	5
	10,00
	
	
	

	36
	Démontage et expertise des pompes, Type : de différentes puissances
	U
	4
	8,00
	
	
	

	37
	Dépose et pose table d'assise groupe de pompage de différentes puissances y compris raccordement aux équipements existants.
	U
	3
	6,00
	
	
	

	38
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : boulonnerie et accessoires en acier inox des groupes de pompage
	U
	10
	20,00
	
	
	

	39
	Fourniture et montage de Pièces d’usure des Groupes de pompage, Type : garniture mécanique,
	U
	5
	10,00
	
	
	

	40
	Fourniture et Changement de tresse, Type : d'étanchéité du groupe électropompe à axe horizontal
	U
	10
	20,00
	
	
	

	41
	Renouvellement de tuyauterie de vidange de presse étoupe
	FT
	2
	4,00
	
	
	

	42
	Rechargement et alésage du logement du roulement du flasque de pompes
	U
	1
	2,00
	
	
	

	43
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type :  Goujon M12 en acier inox de réglage jeu de presse étoupe des groupes de pompage  y compris extraction du goujon existant , taraudage sur corps pompe.
	U
	3
	6,00
	
	
	

	44
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type :  Goujon M14 en acier inox de réglage jeu de presse étoupe des groupes de pompage  y compris extraction du goujon existant , taraudage sur corps pompe
	U
	2
	4,00
	
	
	

	45
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Goujon M16 en acier inox de réglage jeu de presse étoupe des groupes de pompage, Débit : NA  l/s, Puissance : NA  KW, Vitesse : NA  tr/mn
	U
	1
	2,00
	
	
	

	46
	Lignage laser; équilibrage et analyse vibratoire pour les groupes électropompe de différentes puissances
	U
	1
	2,00
	
	
	

	47
	Montage, Réglage, alignement et essais du bon fonctionnement de la pompe
	U
	5
	10,00
	
	
	

	48
	Dépose, transport et pose de groupe de pompage de différentes puissance
	U
	5
	10,00
	
	
	

	
	Pompes de Débit : Inférieur à 15 l/s

	49
	Fourniture, transport et pose  de Pièces de rechange des pompes, Nature de pièce : Roulement de pompe suivant les modèles existants, débit : inférieur ou égal à 15l/s
	U
	3
	6,00
	
	
	

	50
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Palier porte roulements suivant modèle existant des groupes de pompage, Débit : inférieur ou égal à 15l/s
	U
	3
	6,00
	
	
	

	51
	Métallisation, rectification des portées usées et équilibrage de l'arbre de pompe du groupe de pompage, nature de matériaux : en acier inox 316, hauteur manométrique totale : NA  m, débit : inférieur à 15l/s
	FT
	1
	2,00
	
	
	

	52
	Détartrage turbines et diffuseurs y compris équilibrage turbines des groupes de pompage, Débit : inférieur à 15  l/s
	U
	2
	4,00
	
	
	

	53
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Fouloir de presse étoupe en fonte ou en acier des groupes de pompage, Débit : inférieur à 15  l/s
	U
	2
	4,00
	
	
	

	54
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Lanterne de presse étoupe en fonte ou en acier des groupes de pompage, Débit : inférieur à 15  l/s
	U
	1
	2,00
	
	
	

	55
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Déflecteur d'eau en aluminium des groupes de pompage, Débit : inférieur à 15  l/s
	U
	1
	2,00
	
	
	

	56
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Arrêt d'huile à double lèvres en Caoutchouc des groupes de pompage, Débit : inférieur à 15  l/s
	U
	2
	4,00
	
	
	

	
	Pompes de Débit : Supérieur ou égal à 15l/s et inférieur à 75  l/s

	57
	Fourniture, transport et pose  de Pièces de rechange des pompes, Nature de pièce : Roulement de pompe suivant les modèles existants, débit : supérieur ou égal à 15l/s et inférieur à 75  l/s
	U
	2
	4,00
	
	
	

	58
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Palier porte roulements suivant modèle existant des groupes de pompage, Débit : supérieur ou égal à 15l/s et inférieur à 75  l/s
	U
	3
	6,00
	
	
	

	59
	Métallisation, rectification des portées usées et équilibrage de l'arbre de pompe du groupe de pompage, nature de matériaux : en acier inox 316, hauteur manométrique totale : NA  m, débit : supérieur ou égal à 15l/s et inférieur à 75l/s
	FT
	1
	2,00
	
	
	

	60
	Détartrage turbines et diffuseurs y compris équilibrage turbines des groupes de pompage, Débit : Supérieur ou égale à 15 et inférieur à 75  l/s
	U
	2
	4,00
	
	
	

	61
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Fouloir de presse étoupe en fonte ou en acier des groupes de pompage, Débit : supérieur ou égal à 15l/s et inférieur à 75  l/s
	U
	2
	4,00
	
	
	

	62
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Lanterne de presse étoupe en fonte ou en acier des groupes de pompage, Débit : supérieur ou égal à 15l/s et inférieur à 75  l/s
	U
	1
	2,00
	
	
	

	63
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Déflecteur d'eau en aluminium des groupes de pompage, Débit : supérieur ou égal à 15l/s et inférieur à 75  l/s
	U
	1
	2,00
	
	
	

	64
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Arrêt d'huile à double lèvres en Caoutchouc des groupes de pompage, Débit : supérieur ou égal à 15l/s et inférieur à 75  l/s
	U
	2
	4,00
	
	
	

	
	Débit : supérieur ou égal à 75 l/s

	65
	Fourniture, transport et pose  de Pièces de rechange des pompes, Nature de pièce : Roulement de pompe suivant les modèles existants, débit : supérieur ou égal à 75 l/s et inférieur à 125  l/s,
	U
	2
	4,00
	
	
	

	66
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Palier porte roulements suivant modèle existant des groupes de pompage, Débit : supérieur ou égal à 75l/s et inférieur à 125  l/s
	U
	3
	6,00
	
	
	

	67
	Métallisation, rectification des portées usées et équilibrage de l'arbre de pompe du groupe de pompage, nature de matériaux : en acier inox 316, hauteur manométrique totale : NA  m, débit : supérieur ou égal à 75l/s et inférieur à 125l/s
	FT
	1
	2,00
	
	
	

	68
	Détartrage turbines et diffuseurs y compris équilibrage turbines des groupes de pompage, Débit : Supérieur ou égale à 75 et inférieur à 125  l/s
	U
	2
	4,00
	
	
	

	69
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Fouloir de presse étoupe en fonte ou en acier des groupes de pompage, Débit : supérieur ou égal à 75l/s et inférieur à 125  l/s
	U
	2
	4,00
	
	
	

	70
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Lanterne de presse étoupe en fonte ou en acier des groupes de pompage, Débit : supérieur ou égal à 75l/s et inférieur à 125  l/s
	U
	1
	2,00
	
	
	

	71
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Déflecteur d'eau en aluminium des groupes de pompage, Débit : supérieur ou égal à 75l/s et inférieur à 125  l/s
	U
	1
	2,00
	
	
	

	72
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Arrêt d'huile à double lèvres en Caoutchouc des groupes de pompage, Débit : supérieur ou égal à 75l/s et inférieur à 125  l/s
	U
	2
	4,00
	
	
	

	Maintenance et Réparation des surpresseurs

	73
	Dépose et pose de Groupe de pompage électrique, Type : surpresseur
	U
	1
	2,00
	
	
	

	74
	Fourniture et montage de Pièces de rechange pour Surpresseur, type : Garniture mécanique suivant les modèles existants
	U
	1
	2,00
	
	
	

	75
	Fourniture et montage de Pièces de rechange pour Surpresseur, type : roue suivant les modèles existants
	U
	1
	2,00
	
	
	

	76
	Fourniture et montage de Pièces de rechange pour Surpresseur, type : roulement suivant les modèles existants
	U
	1
	2,00
	
	
	

	77
	Fourniture et montage de Pièces de rechange pour Surpresseur, type : bague suivant les modèles existants
	U
	1
	2,00
	
	
	

	Maintenance et Réparation des pompes doseuses

	78
	Maintenance préventive de poste de javellisation, Type : pompe à doseuse à simple doseur et tuyauteries
	U
	10
	20,00
	
	
	

	79
	Fourniture, transport et pose de Pièces de rechange de pompe doseuse, Catégorie de pièce : corps doseur ou équivalent à l'existant, Type : réglable de 10 à 100%,  Pression nominale : 16  bar, Débit : supérieur ou égale 5 l/h et inférieur ou égal à 15  l/h, Mode : à membrane Simplex complète avec moteur d'entraînement 
	U
	2
	4,00
	
	
	

	80
	Fourniture, transport et pose de Pièces de rechange de pompe doseuse, Catégorie de pièce : membrane ou équivalent à l'existant, Type : réglable de 10 à 100%, Pression nominale : 16  bar, Débit : supérieur ou égale 5 l/h et inférieur ou égal à 15  l/h, Mode : à membrane Simplex complète avec moteur d'entraînement 
	U
	2
	4,00
	
	
	

	81
	Fourniture, transport et pose de Pièces de rechange de pompe doseuse, Catégorie de pièce : clapet d'aspiration, Pression nominale : 16  bar, Débit : supérieur ou égale 5 l/h et inférieur ou égal à 15  l/h
	U
	2
	4,00
	
	
	

	82
	Fourniture, transport et pose de Pièces de rechange de pompe doseuse, Catégorie de pièce :  clapet de refoulement, Pression nominale : 16  bar, Débit : supérieur ou égale 5 l/h et inférieur ou égal à 15  l/h
	U
	2
	4,00
	
	
	

	83
	Fourniture, transport et pose de Pièces de rechange de pompe doseuse, Catégorie de pièce : crépine à clapet à bille, Pression nominale : 16  bar, Débit : supérieur ou égale 5 l/h et inférieur ou égal à 15  l/h
	U
	2
	4,00
	
	
	

	84
	Fourniture, transport et pose de Pièces de rechange de pompe doseuse, Catégorie de pièce : canne d'injection, Pression nominale : 16  bar, Débit : supérieur ou égale 5 l/h et inférieur ou égal à 15  l/h
	U
	2
	4,00
	
	
	

	85
	Changement  ou Fourniture, transport tuyauterie et robinetterie et pièces de raccordement pour le circuit de passage de chlore.
	U
	4
	8,00
	
	
	

	86
	Changement  ou Fourniture et transport et pose de Pompe doseuse, Type : à membrane, Débit : 0 à 15  l/h, pression: 10 à 16 bars
	U
	2
	4,00
	
	
	

	87
	Changement  ou Fourniture, transport et pose d'armoire électrique pour pompe doseuse, y compris mise en place, raccordement et mise en service
	U
	2
	4,00
	
	
	

	88
	Changement  ou Fourniture et transport de bac de stockage d'eau de javel, Capacité : 1000 l
	U
	4
	8,00
	
	
	

	89
	Changement  ou Fourniture et transport d’accessoires pour pompes doseuses (vannes, soupapes, amortisseurs, tuyauterie de liaison) ET toutes sujétions
	FT
	2
	4,00
	
	
	

	Maintenance et Réparation des Groupes électrogènes

	90
	Maintenance préventive des Groupes électrogènes, Type : visite normale, type : de différentes puissances
	U
	1
	2,00
	
	
	

	91
	Récupération, manutention et transport du groupe électrogène, type : (y compris déplacement et honoraire de la main d'œuvre) depuis son site d'affectation jusqu'aux ateliers de l'entreprise (ou vice versa ou entre site).
	Km
	250
	500,00
	
	
	

	92
	Fourniture, transport et pose de Batterie, Type  : 12 V 100 AH de meilleure qualité
	U
	1
	1,00
	
	
	

	93
	Fourniture, transport et pose de Batterie, Type : 12 V 160 AH de meilleure qualité
	U
	1
	1,00
	
	
	

	94
	Fourniture, transport et pose de Batterie, Type : 12V, 210 AH pour les groupes électrogènes.
	U
	1
	2,00
	
	
	

	95
	Chargement, transport, pose, installation et mise en service de groupe électrogène de différentes puissances d'un Site à un autre site désigné par la SRM-RSK
	U
	1
	1,00
	
	
	

	Confection et fourniture des pièces spéciales

	
	Fourniture et transport de Coude bridé

	96
	Changement  ou Fourniture, transport et pose de Coude, Nature du matériau : acier galvanisé, Angle de courbure : tout angle  à patin, Diamètre nominal Inférieur à 100  mm, Pression nominale : 16  bar, Forme des extrémités : bouts à brides
	U
	1
	2,00
	
	
	

	97
	Changement  ou Fourniture, transport et pose de Coude, Nature du matériau : acier galvanisé , Angle de courbure :  tout angle , Diamètre nominal supérieur à 100 et Inférieur à 250 mm, Pression nominale : 16  bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts à brides 
	U
	1
	2,00
	
	
	

	98
	Changement  ou Fourniture, transport et pose de Coude, Nature du matériau : acier galvanisé , Angle de courbure :  tout angle , Supérieur  à 250  mm et inférieur à 400 mm, Pression nominale : 16  bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts à brides 
	U
	1
	1,00
	
	
	

	
	Fourniture et transport de Brides à souder

	99
	Changement  ou Fourniture, transport et pose de Bride à souder, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 60  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	2,00
	
	
	

	100
	Changement  ou Fourniture, transport et pose de Bride à souder, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 80  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	2,00
	
	
	

	101
	Changement  ou Fourniture, transport et pose de Bride à souder, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 100  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	2,00
	
	
	

	102
	Changement  ou Fourniture, transport et pose de Bride à souder, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 150  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	2,00
	
	
	

	103
	Changement  ou Fourniture, transport et pose de Bride à souder, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 200  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	2,00
	
	
	

	104
	Changement  ou Fourniture, transport et pose de Bride à souder, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 250  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	1,00
	
	
	

	105
	Changement  ou Fourniture, transport et pose de Bride à souder, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 300  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	1,00
	
	
	

	106
	Changement  ou Fourniture, transport et pose de Bride à souder, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 350  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	1,00
	
	
	

	107
	Changement  ou Fourniture, transport et pose de Bride à souder, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 400  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	1,00
	
	
	

	
	Entretien, Fourniture, transport et pose de Clapet anti-retour

	108
	Entretien préventif et curatif de clapet anti-retour, Type: NA, Diamètre : Inférieur à 100 mm; PN : 16 bar, Forme des extrémités : NA
	U
	1
	2,00
	
	
	

	109
	Entretien préventif et curatif de clapet anti-retour, Type: NA, Diamètre : Supérieur à 100 mm inférieur à  300mm ; PN : 16 bar, Forme des extrémités : NA
	U
	2
	4,00
	
	
	

	110
	Entretien préventif et curatif de clapet anti-retour, Type: NA, Diamètre : Supérieur strictement à  300mm ; PN : 16 bar, Forme des extrémités : NA
	U
	1
	1,00
	
	
	

	111
	Changement  ou Fourniture, transport et pose de clapet, Type : de retenue à double battant , Nature du matériau : corps en fonte , Forme des extrémités : sandwich ou à brides selon l'existant, Diamètre nominal : 60  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	2,00
	
	
	

	112
	Changement  ou Fourniture, transport et pose de clapet, Type : de retenue à double battant , Nature du matériau : corps en fonte , Forme des extrémités : sandwich ou à brides selon l'existant, Diamètre nominal : 80  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	2,00
	
	
	

	113
	Changement  ou Fourniture, transport et pose de clapet, Type : de retenue à double battant , Nature du matériau : corps en fonte , Forme des extrémités : sandwich ou à brides selon l'existant, Diamètre nominal : 100  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	2,00
	
	
	

	114
	Changement  ou Fourniture, transport et pose de clapet, Type : de retenue à double battant , Nature du matériau : corps en fonte , Forme des extrémités : sandwich ou à brides selon l'existant, Diamètre nominal supérieur à 100  mm, inférieur à 250 mm Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	2,00
	
	
	

	115
	Changement  ou Fourniture, transport et pose de clapet, Type : de retenue à double battant , Nature du matériau : corps en fonte , Forme des extrémités : sandwich ou à brides selon l'existant, Diamètre nominal supérieur à 250 mm, Inférieur  ou égal à 300 mm Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	2,00
	
	
	

	
	Fourniture et transport de Manchette de raccordement

	116
	Travaux de soudure pour réparation des fuites sur conduite et pièces spéciales, Nature du matériau : acier galvanisé
	U
	2
	4,00
	
	
	

	117
	Travaux de soudure, Type : confection et usinage sur conduite et pièces spéciales, nature de matériau : acier galvanisé
	U
	3
	6,00
	
	
	

	118
	Changement  ou Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : de raccordement , Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 60  mm, Pression nominale : 16  bar, Longueur : supérieure à 1000 mm et inférieure ou égale à 2000  mm
	U
	1
	2,00
	
	
	

	119
	Changement  ou Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé à chaud, Diamètre nominal : 80  mm, Pression nominale : 16  bar, Longueur : supérieure à 1000 mm et inférieure ou égale à 2000  mm
	U
	1
	2,00
	
	
	

	120
	Changement  ou Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : de raccordement , Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 100  mm, Pression nominale : 16  bar, Longueur : supérieure à 1000 mm et inférieure ou égale à 2000  mm
	U
	1
	2,00
	
	
	

	121
	Changement  ou Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : de raccordement , Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 150  mm, Pression nominale : 16  bar, Longueur : supérieure à 1000 mm et inférieure ou égale à 2000  mm
	U
	1
	2,00
	
	
	

	122
	Changement  ou Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : de raccordement , Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 200  mm, Pression nominale : 16  bar, Longueur : supérieure à 1000 mm et inférieure ou égale à 2000  mm
	U
	1
	2,00
	
	
	

	123
	Changement  ou Fourniture, transport et pose d'élément droit bridé, Type : de raccordement , Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 250  mm, Pression nominale : 16  bar
	ML
	1
	2
	
	
	

	124
	Changement  ou Fourniture, transport et pose d'élément droit bridé, Type : de raccordement , Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 300  mm, Pression nominale : 16  bar
	ML
	1
	2
	
	
	

	125
	Changement  ou Fourniture, transport et pose d'élément droit bridé, Type : de raccordement , Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 400  mm, Pression nominale : 16  bar
	ML
	1
	2
	
	
	

	126
	Changement  ou Fourniture, transport et pose d'élément droit bridé, Type : de raccordement , Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 500  mm, Pression nominale : 16  bar
	ML
	1
	2
	
	
	

	
	Fourniture et transport de Manchette de raccordement

	127
	Entretien préventif des ventouses simples ou triples fonctions (visites périodiques planifiées, inspections, réglages, nettoyage, lubrification, tests fonctionnels, rapport de maintenance), tous diamètres confondus
	U
	5
	10,00
	
	
	

	128
	Entretien curatif des ventouses simples ou triples fonctions (dépannages, diagnostics, réparations, remplacement pièces), tous diamètres confondus
	U
	5
	10,00
	
	
	

	129
	Changement ou Fourniture, transport et pose Ventouse triple fonction , Diamètre nominal : 150  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	1,00
	
	
	

	130
	Changement ou Fourniture, transport et pose  Ventouse triple fonction , Diamètre nominal : 100  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	1,00
	
	
	

	131
	Changement ou Fourniture, transport et pose  Ventouse triple fonction , Diamètre nominal : 80  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	1,00
	
	
	

	132
	Changement ou Fourniture, transport et pose Ventouse triple fonction , Diamètre nominal : 60  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	1,00
	
	
	

	133
	Changement ou Fourniture, transport et pose Ventouse triple fonction , Diamètre nominal : 40  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	1,00
	
	
	

	
	Fourniture des robinets vannes

	134
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte , Nature du matériau : corps en fonte , forme des extrémités : à brides , Diamètre nominal : 500  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	1,00
	
	
	

	135
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte , Nature du matériau : corps en fonte , forme des extrémités : à brides , Diamètre nominal : 400  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	1,00
	
	
	

	136
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte , Nature du matériau : corps en fonte , forme des extrémités : à brides , Diamètre nominal : 300  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	1,00
	
	
	

	137
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte , Nature du matériau : corps en fonte , forme des extrémités : à brides , Diamètre nominal : 250  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	2,00
	
	
	

	138
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte , Nature du matériau : corps en fonte , forme des extrémités : à brides , Diamètre nominal : 200  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	2,00
	
	
	

	139
	Changement ou  Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte , Nature du matériau : corps en fonte , forme des extrémités : à brides , Diamètre nominal : 150  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	2,00
	
	
	

	140
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte , Nature du matériau : corps en fonte , forme des extrémités : à brides , Diamètre nominal : 100  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	2,00
	
	
	

	141
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte , Nature du matériau : corps en fonte , forme des extrémités : à brides , Diamètre nominal : 80  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	2,00
	
	
	

	142
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte , Nature du matériau : corps en fonte , forme des extrémités : à brides , Diamètre nominal : 60  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	2,00
	
	
	

	143
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Robinet flotteur Diamètre nominal   inférieur ou égal  à 100 mm ,Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	1,00
	
	
	

	144
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Robinet flotteur  Diamètre nominal  supérieur  à  DN 100 mm et inférieur à 200 mm,Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	1,00
	
	
	

	145
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Robinet flotteur  Diamètre nominal  supérieur  ou égal à  DN 200 mm et inférieur  ou égal à 300 mm,Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	1,00
	
	
	

	
	Entretien et réparation des vannes motorisées

	146
	Entretien et réparation de vanne motorisée DN 50 à DN 100, comprenant démontage, vérification du moteur, nettoyage, remplacement des joints défectueux, remontage et essais
	U
	1
	1,00
	
	
	

	147
	Entretien et réparation de vanne motorisée DN 150 à DN 300, comprenant démontage, diagnostic du système motorisé, nettoyage, réglage, remplacement des pièces défectueuses, remontage et essais
	U
	1
	1,00
	
	
	

	148
	Changement ou Fourniture, transport et pose de vanne motorisée DN 50 à DN 100, y compris actionneur électrique, accessoires, raccordement électrique, mise en service et essais
	U
	1
	1,00
	
	
	

	149
	Changement ou Fourniture, transport et pose de vanne motorisée DN 150 à DN 300, y compris actionneur électrique, accessoires, installation complète et essais de fonctionnement
	U
	1
	1,00
	
	
	

	Entretien, Maintenance et Réparation des équipements d'Armoires électriques

	150
	Travaux d'entretien préventif des armoires électriques, Puissance :  inférieure à 7,5 KW
	U
	2
	4,00
	
	
	

	151
	Travaux d'entretien préventif des armoires électriques, Puissance : entre 7,5 KW et 18 KW
	U
	4
	8,00
	
	
	

	152
	Travaux d'entretien préventif des armoires électriques, Type : de commande de basse tension, Puissance : supérieur à 18 KW et inférieur ou égale à 45  KW
	U
	4
	8,00
	
	
	

	153
	Travaux d'entretien préventif des armoires électriques, Puissance : supérieur à 45 KW et inferieur ou égale à 200KW
	U
	1
	2,00
	
	
	

	154
	Intervention aux travaux d'entretien curatif sur armoire électrique, type : Diagnostic et Expertise,  Pui = toute puissance : mobilisation de Technicien supérieur, électricien, électromécanicien ou automaticien
	U
	4
	8,00
	
	
	

	155
	Entretien correctif des démarreurs électroniques toutes puissances confondues, comprenant le diagnostic des anomalies, le contrôle des paramètres, ainsi que la réparation des défauts ou anomalies constatés, y compris la main-d’œuvre, l’outillage, les déplacements et toutes sujétions nécessaires à la bonne exécution des prestations.
	U
	4
	8,00
	
	
	

	156
	Changement ou Fourniture, installation, raccordement, paramétrage et mise en service d’un démarreur électronique pour moteur de puissance 7,5 à 18,5 kW, y compris toutes sujétions de pose et essais de fonctionnement.
	U
	2
	4,00
	
	
	

	157
	Changement ou Fourniture, installation, raccordement, paramétrage et mise en service d’un démarreur électronique pour moteur de puissance 30 à 37 kW, y compris toutes sujétions de pose et essais de fonctionnement.
	U
	2
	4,00
	
	
	

	158
	Changement ou Fourniture, installation, raccordement, paramétrage et mise en service d’un démarreur électronique pour moteur de puissance45 à 55 kW, y compris toutes sujétions de pose et essais de fonctionnement.
	U
	2
	4,00
	
	
	

	159
	Changement ou Fourniture, transport, pose et dépose de Disjoncteur moteur, Type : Tripolaire,  Puissance Inférieur à 45KW
	U
	4
	8,00
	
	
	

	160
	Changement ou Fourniture, transport, pose et dépose de Disjoncteur moteur, Type : Tripolaire,  Puissance supérieur à 45KW Inférieur à 90KW
	U
	2
	4,00
	
	
	

	161
	Changement ou Fourniture et transport de Disjoncteur différentiel tétrapolaire 60A / 500mA
	U
	2
	4,00
	
	
	

	162
	Changement ou Fourniture et transport de Disjoncteur différentiel bipolaire 30A / 500mA
	U
	2
	4,00
	
	
	

	163
	Changement ou Fourniture et transport de Contacteur, Type :de  ligne ou de by-pass,tripolaire, Puissance : inférieure ou égale à 7,5 KW
	U
	2
	4,00
	
	
	

	164
	Changement ou Fourniture et transport de Contacteur, Type : de ligne tripolaire, Puissance : supérieure à 7,5 KW et inférieure ou égale à 18,5 KW
	U
	2
	4,00
	
	
	

	165
	Changement ou Fourniture et transport de Contacteur, Type : de  ligne ou de by-pass, tripolaire, Puissance : supérieure à 18,5 KW et inférieure ou égale à 75KW
	U
	3
	6,00
	
	
	

	166
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Transformateur, Type : de courant, Rapport de transformation : 40/5
	U
	2
	4,00
	
	
	

	167
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Transformateur, Type : de courant ; Rapport de transformation 75/5 - 100/5
	U
	2
	4,00
	
	
	

	168
	Changement ou  Fourniture, transport et pose de Transformateur, Type : de courant ; Rapport de transformation 150/5 - 200/5
	U
	1
	2,00
	
	
	

	169
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Relais, Type : auxiliaire avec embases de type varié
	U
	4
	8,00
	
	
	

	170
	Changement ou Fourniture transport et pose de minuterie, Tension : 230  V
	U
	2
	4,00
	
	
	

	171
	Changement ou Fourniture, transport et pose de compteur, Type : horaire
	U
	3
	6,00
	
	
	

	172
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Voyant de signalisation, type : par lampe rouge et étanche au point haut de l’ouvrage avec minuterie réglable
	U
	3
	6,00
	
	
	

	173
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Voyant de signalisation, type : Lumineux jaune pour ampoule B9 diam 22
	U
	5
	10,00
	
	
	

	174
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Voyant de signalisation, type : Lumineux  rouge  pour ampoule B9 diam 22
	U
	5
	10,00
	
	
	

	175
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Voyant de signalisation, type :  Lumineux vert pour ampoule B9 diam 22
	U
	5
	10,00
	
	
	

	176
	Changement ou Fourniture, transport et installation de Bouton poussoir
	U
	5
	10,00
	
	
	

	177
	Changement ou Fourniture, transport et pose de commutateur, type : de choix 3 positions (Aut-0-Ma)
	U
	5
	10,00
	
	
	

	178
	Changement ou Fourniture, transport et pose de  centrale de mesure communiquant via un protocole de communication ouvert en face avant du compartiment de l'armoire
	U
	1
	2,00
	
	
	

	179
	Changement ou  Fourniture, transport et pose de relais différentiel contre les contacts indirects avec afficheur y compris tore différentiel fermé ;
	U
	2
	4,00
	
	
	

	180
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Ventilateur d'aération pour armoire électrique
	U
	2
	4,00
	
	
	

	181
	Changement ou Fourniture, transport et pose de thermostat, type thermostat : Mécanique pour armoire électrique
	U
	3
	6,00
	
	
	

	182
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Tube fluorescent, Type : instantané, Dimension : 1,20m, Tension : 40w
	U
	5
	10,00
	
	
	

	183
	Changement ou Fourniture, transport et pose de relais, Type : de contrôle de niveau d’eau
	U
	5
	10,00
	
	
	

	184
	Changement ou Fourniture, transport et pose de sonde hydrostatique, Type : de niveau similaire à l'existant
	U
	1
	2,00
	
	
	

	185
	Changement ou Fourniture, transport et pose d'un afficheur digital, Type : pour sonde de niveau
	U
	3
	6,00
	
	
	

	186
	Changement ou Fourniture, transport et pose de relais, Type : de contrôle de surtension,chute de tension, et manque de phase, Tension : 30 à 500 VAC
	U
	2
	4,00
	
	
	

	187
	Changement ou Fourniture, transport et pose de batterie de condensateurs 5 à 20 KVAR
	U
	1
	2,00
	
	
	

	188
	Changement ou Fourniture, transport et pose de chemin de câble en acier galvanisé
	ml
	20
	40,00
	
	
	

	189
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Tôle striée, Nature du matériau : acier galvanisée à chaud, Type : pour fermeture caniveaux
	m2
	8
	16,00
	
	
	

	190
	Changement ou Fourniture, transport et pose de câble électrique BT, Type : U1000R02V, Section : 3 x 6  mm2
	ml
	50
	100,00
	
	
	

	191
	Changement ou Fourniture, transport et pose de câble électrique BT, Type : U1000R02V, Section : 3 x 10  mm2
	ml
	40
	80,00
	
	
	

	192
	Changement ou Fourniture, transport et pose de câble électrique BT, Type : U1000R02V, Section : 3 x 16  mm2
	ml
	40
	80,00
	
	
	

	193
	Changement ou Fourniture, transport et pose de câble électrique BT, Type : U1000R02V, Section : 1 x 25  mm2
	ml
	30
	60,00
	
	
	

	194
	Changement ou Fourniture, transport et pose de câble électrique BT, Type : U1000R02V, Section : 1 x 35  mm2
	ml
	10
	20,00
	
	
	

	195
	Changement ou Fourniture, transport et pose de câble électrique BT, Type : U1000R02V, Section : 1 x 50  mm2
	ml
	10
	20,00
	
	
	

	196
	Changement ou Fourniture, transport et pose de câble électrique BT, Type : U1000R02V, Section : 1 x 70  mm2
	ml
	10
	20,00
	
	
	

	197
	Changement ou Fourniture, transport et pose de câble, section :  3*1.5  mm2, Type : souple pour électrode de niveau
	ml
	50
	100,00
	
	
	

	198
	Changement ou Fourniture et pose de câble électriques ou d'instrumentation, Type : souple 3 x 1 mm2
	ml
	50
	100,00
	
	
	

	TRAVAUX D'ENTRETIEN GENERAL DES STATIONS DE POMPAGE

	199
	Travaux de modification et d'usinage des pièces mécaniques
	U
	2
	4,00
	
	
	

	200
	Démolition  et remplacement des socles en béton armé ,  Type : groupe électropompe à axe horizontal
	FT
	1
	2,00
	
	
	

	201
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Caillebotis galvanisé
	M2
	8
	16,00
	
	
	

	202
	Peinture Glycérophtalique laquée sur groupe de pompage à axe horizontal, Type : EMAIL CELLUC
	U
	4
	8,00
	
	
	

	203
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Poires à seuils de niveau
	U
	4
	8,00
	
	
	

	204
	Peinture Glycérophtalique laquée sur canalisations et équipements métalliques
	M2
	25
	50,00
	
	
	

	205
	Fourniture, transport et pose de pressostat, Type : à deux seuils réglables
	U
	3
	6,00
	
	
	

	206
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Manomètre, type : antivibratoire à bain de glycérine 0 à 10 bras
	U
	2
	4,00
	
	
	

	207
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Manomètre, Type : antivibratoire à bain de glycérine 0 à 16 bars
	U
	2
	4,00
	
	
	

	208
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Manomètre, Type : antivibratoire à bain de glycérine 0 à 25 bar
	U
	1
	2,00
	
	
	

	209
	Changement ou Fourniture et transport de Robinet, Type : à 3 positions placé sur conduite d'aspiration et de refoulement pour l'emplacement des manomètres
	U
	10
	20,00
	
	
	

	210
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Hublot étanche
	U
	4
	8,00
	
	
	

	211
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Projecteur, Type de projecteur : LED, Puissance électrique : 150 W
	U
	4
	8,00
	
	
	

	212
	Réparation menuiserie métallique porte, fenêtre, volet roulant (changement paumelle, serrure, poignée, levier, crémone, etc.)
	U
	3
	6,00
	
	
	

	213
	Fourniture et mise en œuvre de peinture vinylique en 3 couches sur les parements sur plafonds et murs intérieurs et extérieurs y compris rebouchage grattage, brossage, dépoussiérage, rebouchée, couche d'impression et toutes sujétions
	M2
	430
	860,00
	
	
	

	214
	Remise en état de l'Eclairage intérieur y compris fourniture matériels, câbles et toutes sujétions par site de station
	U
	2
	4,00
	
	
	

	215
	Remise en état de l'Eclairage Extérieur y compris fourniture matériels, câbles et toutes sujétions par site de station
	U
	2
	4,00
	
	
	

	216
	Entretien du local technique de la station de pompage comprenant l’entretien du génie civil (petites réparations, rebouchage des fissures, remise en état des enduits), le nettoyage des caniveaux et regards, l’évacuation et la mise en décharge des déchets et gravats, toutes sujétions comprises
	U
	3
	6,00
	
	
	

	Suivi du fonctionnement, de maintenance préventive et de reporting

	217
	Suivi du fonctionnement, de maintenance préventive et de reporting
	U
	6
	12
	
	
	

	Total hors TVA
	
	

	Taux TVA (……….. %)
	
	

	Total TTC

	
	



Fait à ……………….. Le ……………………………
(Signature et cachet du concurrent)
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