BORDEREAU DES PRIX – DÉTAIL ESTIMATIF
Électrification ½° Catégorie au centre de BNI ZOLI (Province de ZAGORA)
	N° de prix
	Désignation des fournitures et ouvrages
	Con
	Unité
	Quantité
	Prix unitaires
(DH HT)
	Prix total
(DH HT)

	RÉSEAU MT

	02-02-27
	Poteau béton armé Classe B 12 m 1000 daN
	F+M
	U
	1
	
	

	02-02-33
	Poteau béton armé Classe B 14 m 1000 daN
	F+M
	U
	1
	
	

	02-02-35
	Poteau béton armé Classe B 14 m 1500 daN
	F+M
	U
	1
	
	

	03-02-01
	Massif de fondation normal
	F+M
	m³
	9,100
	
	

	08-02-15
	Menuiserie métallique galvanisée
	F+M
	Kg
	229
	
	

	11-02-03
	IACM à C/C 50 A 24 kV + Terre
	F+M
	U
	1
	
	

	13-02-15
	Chaîne d’isolateur à long fût en matériaux composites norme 11, compris accessoires + pince d’alignement (isolement 24 kV)
	F+M
	U
	4
	
	

	13-02-16
	Chaîne d’isolateur à long fût en matériaux composites norme 11, compris accessoires + pince d’ancrage (isolement 24 kV)
	F+M
	U
	15
	
	

	13-02-24
	Chaîne d’isolateur à long fût en matériaux composites norme 11, compris accessoires + manchon d’ancrage (isolement 24 kV)
	F+M
	U
	3
	
	

	14-02-02
	Plaque d’identification (IRD) grand modèle
	F+M
	U
	2
	
	

	15-00-10
	Fourniture câble Almelec 34,4 mm²
	F
	Kg
	36,53
	
	

	15-01-10
	Transport, déroulage et réglage, compris élagage d’arbres éventuels (sans dessouchage) du conducteur Almelec 34,4 mm²
	M
	Km-Unif
	0,37
	
	

	16-02-01
	Localisateur de défaut ordinaire sur réseau aérien MT
	F+M
	U
	1
	
	

	
	Jeu de 3 raccords de dérivation à broche avec connecteur pour travaux sous tension, de section adaptée
	F+T
	jeu
	1
	
	

	
	Jeu de 3 raccords d’ancrage à broche avec connecteur pour travaux sous tension, de section adaptée
	F+M
	jeu
	1
	
	

	Total MT
	
	

	POSTE DE TRANSFORMATION

	60-02-01
	Génie civil poste de transformation aérien type H61 sur poteau béton armé
	F+M
	U
	1
	
	

	61-02-01
	Équipement de montage poste type H61 24 kV triphasé + basse tension
	F+M
	U
	1
	
	

	70-00-05
	Transformateur de puissance triphasé 22 kV/B2 H61 bornes 24 kV 100 kVA
	F
	U
	1
	
	

	
	Fourniture et montage comptage statique
	F+M
	U
	1
	
	

	Total PT
	
	

	RÉSEAU BT

	02-02-02
	Poteau béton armé classe A 8 m 300 daN
	F+M
	U
	11
	
	

	02-02-03
	Poteau béton armé classe A 8 m 500 daN
	F+M
	U
	6
	
	

	02-02-04
	Poteau béton armé classe A 8 m 700 daN
	F+M
	U
	1
	
	

	02-02-07
	Poteau béton armé classe A 9 m 300 daN
	F+M
	U
	1
	
	

	02-02-09
	Poteau béton armé classe A 9 m 700 daN
	F+M
	U
	1
	
	

	02-03-01
	Destruction poteau béton irrécupérable
	M
	U
	2
	
	

	03-02-01
	Massif de fondation normal
	F+M
	m³
	13,46
	
	

	08-02-15
	Menuiserie métallique galvanisée
	F+M
	Kg
	10
	
	

	20-02-01
	Terre de réseau
	F+M
	U
	1
	
	

	21-02-03
	Appareil d’éclairage public (sur poteau, candélabre ou façade), équipé de tous les accessoires d’alimentation nécessaires pour lampe à vapeur de sodium SHP 70 W
	F+M
	U
	2
	
	

	21-06-01
	Transfert d’un appareil d’éclairage public dans les limites du chantier
	M
	U
	6
	
	

	34-00-04
	Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x35 Alu + 16 Alu + 54,6 Alm
	F
	m
	95
	
	

	34-00-06
	Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x70 Alu + 16 Alu + 54,6 Alm
	F
	m
	885
	
	

	34-01-04
	Pose sans accessoires câble isolé triphasé préassemblé en aluminium (y compris manchons de jonctions éventuels), diverses sections
	M
	m
	1400
	
	

	34-03-01
	Dépose câble préassemblé quelle que soit la section, tendu sur poteau ou façade (accessoires à conserver)
	M
	m
	450
	
	

	34-06-01
	Transfert branchement en torsadé quelle que soit la section 2 fils, y compris les accessoires
	M
	U
	6
	
	

	36-02-01
	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet : ensemble d’alignement
	F+M
	U
	5
	
	

	36-02-02
	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet : ensemble d’ancrage simple
	F+M
	U
	11
	
	

	36-02-03
	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet : ensemble d’ancrage double
	F+M
	U
	22
	
	

	36-02-05
	Accessoires pour câble torsadé autoporté (branchement BT) : connecteur à perforation d’isolant isolé à 6 kV, simple dérivation
	F+M
	U
	19
	
	

	36-02-27
	Connecteur de dérivation à perforation d’isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6 kV de 35 à 70 mm² Alu
	F+M
	U
	14
	
	

	36-02-28
	Connecteur simple dérivation à perforation d’isolant isolé à 6 kV pour section de 1,5 à 25 mm² sur conducteur d’EP
	F+M
	U
	18
	
	

	65-02-14
	Fourniture et pose d’un disjoncteur BT tétrapolaire de calibre adéquat
	F+M
	U
	1
	
	

	Total BT
	
	

	Coût total des travaux H.T en DH
	
	

	PRESTATION ONEE

	
	Prestation ONEE HT en DH
	
	
	
	
	

	RÉCAPITULATIF

	
	Total général H.T des opérations en DH
	
	
	
	
	

	
	T.V.A. 20% en DH
	
	
	
	
	

	
	Total T.T.C. en DH
	
	
	
	
	



Arrêté le présent bordereau des prix – détail estimatif à la somme de : ........................................................................................................... DH TTC

