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SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA
SRM-RSK





Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF


APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES
DE PRIX N° A/349/26



Travaux de réalisation du réseau de transfert des eaux usées épurées pour l’arrosage des espaces verts de Rabat et Salé
Lot 1 : Transfert des eaux usées épurées depuis la STEP de Salé vers bassin Maâmoura



Bordereau des prix – Détail estimatif
	N° du poste
	Désignation des prestations
	Unité 
	Quantité
	PU en DH hors TVA (en chiffres)
	Total (en chiffres)

	Etudes, installation et repliement du chantier

	1
	Etude d'exécution
	FT
	1,00
	 
	 

	2
	Dossier de recollement
	FT
	1,00
	 
	 

	3
	Installation et repliement du chantier
	FT
	1,00
	 
	 

	Total : Etudes, installation et repliement du chantier
	 

	I - Réservoir semi-enterré 2x1000 m3 et station de pompage SP1

	I-1 - Cuves du réservoir - génie civil

	4
	Terrassement en terrain de toute nature et à toute profondeur en pleine masse, en tranchée, en puits ou en rigole  y compris toutes sujétions d'étaiement, blindage, réglages aux alentours de l'ouvrage, Consolidation du sol, mise en dépôt, remblai compacté par couches de 20 cm autour des ouvrages, déblais, évacuation des terres excédentaires à la décharge autorisée, épuisement des eaux, démolition (murs, bordures, tout autre ouvrages existants, poteaux électriques) débroussaillage et défrichement des bois et cultures, dessouchage d'arbres abattus et déforestage par coupe d'arbre de toute hauteur et de toute circonférence se trouvant dans l'enceinte de l'ouvrage, réglage du terrain sur l'emprise du chantier et toutes sujétions.
	m3
	1 590,00
	 
	 

	5
	Plus-value pour terrassement en terrain rocheux
	m3
	480,00
	 
	 

	6
	Remblai en masse pour ouvrage, Nature du matériau : matériau inerte
	m3
	325,00
	 
	 

	7
	Réalisation du talutage compacté autour du réservoir y compris gazon et toutes sujétions.
	m3
	400,00
	 
	 

	8
	Réalisation du caniveaux extérieur, Type : avec dalettes perforées, d'évacuation des eaux au niveau du talus, Dimensions du caniveau : 0.50x0.50 m, y compris toutes sujétions.
	ml
	100,00
	 
	 

	9
	Réalisation d'une couche en Matériau drainant, Nature du matériau : gravier à granulométrie décroissante pour drainage autour de la cuve y compris toutes sujétions.
	m3
	100,00
	 
	 

	10
	Hérissonnage ou Blocage en pierres sèches
	m2
	610,00
	 
	 

	11
	Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Gros Béton de classe B25, Dosage de ciment : 300 kg ciment CPJ 45 ou équivalent par m3 de béton, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 250 bar
	m3
	330,00
	 
	 

	12
	Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton cellulaire de classe B25 avec incorporation de produit hydrofuge, Dosage de ciment : 300 kg ciment CPJ 45 ou équivalent par m3 de béton, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 250 bar
	m3
	40,00
	 
	 

	13
	Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton de propreté de classe B15, Dosage de ciment : 200 kg ciment CPJ 35 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 150 bar
	m3
	65,00
	 
	 

	14
	Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton de classe B20, Dosage de ciment : 250 kg ciment CPJ 35 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 200 bar ; pour le pourtour, allées piétonnières d'épaisseur 10 cm y compris toutes sujétions.
	m3
	12,00
	 
	 

	15
	Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton poreux
	m3
	195,00
	 
	 

	16
	Fourniture et transport de Feutre bitumé, Type : 36 S 
	m2
	550,00
	 
	 

	17
	Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton armé de classe B30, Dosage de ciment : 350 kg ciment CPJ45 ou équivalent par m3 de béton, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 300 bar
	m3
	200,00
	 
	 

	18
	Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton armé de classe B30 avec incorporation de produit hydrofuge, Dosage de ciment : 350 kg ciment CPJ 45 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 300 bar
	m3
	570,00
	 
	 

	19
	Armature pour béton, Type d'acier : Acier TOR à haute adhérence de nuance FE40 pour béton armé 
	Kg
	92 400,00
	 
	 

	20
	Enduit au mortier de ciment, Type d'enduit : Enduit intérieure étanche au mortier de ciment et produit hydrofuge d'épaisseur 3 cm 
	m2
	2 290,00
	 
	 

	21
	Enduit au mortier de ciment, Type d'enduit : Enduit extérieur au mortier de ciment bâtard d'épaisseur 3 cm 
	m2
	900,00
	 
	 

	22
	Enduit bitumineux
	m2
	350,00
	 
	 

	23
	Chape étanche au mortier de ciment
	m2
	415,00
	 
	 

	24
	Forme de pente
	m2
	570,00
	 
	 

	25
	Chape de lissage
	m2
	570,00
	 
	 

	26
	Ecran pare vapeur
	m2
	570,00
	 
	 

	27
	Isolation thermique
	m2
	570,00
	 
	 

	28
	Complexe d'étanchéité de terrasse
	m2
	570,00
	 
	 

	29
	Protection de l'étanchéité par dallettes en béton
	m2
	570,00
	 
	 

	30
	Solins d'étanchéité
	ml
	225,00
	 
	 

	31
	Peinture vinylique sur murs et plafonds, Type : à l'extérieur 
	m2
	900,00
	 
	 

	32
	Badigeonnage en flinkote
	m2
	350,00
	 
	 

	33
	Peinture Glycérophtalique laquée sur menuiserie métallique, type : EMAIL CELLUC ou équivalent y compris toutes sujétions
	Ft
	1,00
	 
	 

	34
	Construction de regards d'évacuation des eaux en béton armé de 0,80 x 0,80 m, dosé à 300 kg/m3, de 15 cm d'épaisseur, y compris fourniture pose d'un tampon en fonte y compris cadres, fourreaux étanches, échelons de visite, peinture et toutes sujétions.
	U
	10,00
	 
	 

	35
	Construction de regards d'évacuation des eaux en béton armé de 1,00 x 1,00 m, dosé à 300 kg/m3, de 15 cm d'épaisseur, y compris fourniture pose d'un tampon en fonte y compris cadres, fourreaux étanches, échelons de visite, peinture et toutes sujétions.
	U
	2,00
	 
	 

	36
	Génie civil des regards, Type : pour des évacuations des eaux de vidange, Profondeur sous dalle : toutes profondeurs, Type de regard : visitable, en béton armé de Dimensions intérieur du regard : 1.20x1.20 m, dosé à 300 kg/m3, de 15 cm d'épaisseur, y compris fourniture pose d'un tampon en fonte y compris cadres, fourreaux étanches, échelons de visite, peinture et toutes sujétions
	U
	1,00
	 
	 

	37
	Génie civil des regards, Type : débitmètre électromagnétique, Profondeur sous dalle : toutes profondeurs, Type de regard : visitable, en béton armé de Dimensions intérieur du regard : 5.00x2.00 m, dosé à 300 kg/m3, de 15 cm d'épaisseur, y compris fourniture pose d'un tampon en fonte y compris cadres, fourreaux étanches, échelons de visite, peinture et toutes sujétions
	U
	1,00
	 
	 

	38
	Fourniture, transport et pose de buse perforées, Nature du matériau : PVC, Diamètre : 100 mm
	ml
	80,00
	 
	 

	39
	Fourniture, transport et pose de buses DN 200
	ml
	60,00
	 
	 

	40
	Fourniture, transport et pose de demi-buses DN 200
	ml
	40,00
	 
	 

	41
	Réalisation de fourreau étanche de protection des conduites en dehors du dallage, Nature du matériau : PVC, Diamètre nominal du fourreau : 110 mm
	ml
	20,00
	 
	 

	42
	Joints et matériaux synthétiques, Type de joint : Joint water stop 
	ml
	70,00
	 
	 

	43
	Fourniture et pose de gargouille avec crapaudine en fil de fer galvanisé d'évacuation des eaux pluviales de la terrasse de la cuve
	U
	4,00
	 
	 

	44
	Fourniture et mise en œuvre de Mur de soutènement en maçonnerie de pierres sèches
	m2
	30,00
	 
	 

	45
	Fourniture, transport et pose d'Echelles métalliques, Type d'échelle : en acier galvanisé sans crinoline de 40 cm de largeur à l'intérieur et à l'extérieur de la bâche y compris toutes sujétions de pose et de raccordement.
	ml
	15,00
	 
	 

	46
	Fourniture et mise en place de capot regard et cadre en acier, étanche, bombé, circulaire de diamètre ø 715 mm à fermeture de sûreté pour le trou d'homme de visite de la cuve. 
	U
	2,00
	 
	 

	47
	Fourniture et mise en place d'une trappe de visite de 1,85 x 1,85 pour l'accès à la cuve.
	U
	2,00
	 
	 

	48
	Fourniture transport et pose de châssis grillagés à mailles fines type moustiquaire à l'intérieur et métal déployé à l'extérieur pour les lanterneaux d'accès et aération de dimensions 090 x 0.70 m²
	U
	6,00
	 
	 

	49
	Fourniture et pose de grille de protection en fer carré plein de 14X14mm de dimensions 0.90 X 0,70 m²
	U
	6,00
	 
	 

	50
	Fourniture transport et pose de châssis grillagés en aluminium à mailles fines type moustiquaire à l'intérieur et métal déployé à l'extérieur pour les lanterneaux d'aération de dimensions 0,50 x 0,45 m²
	U
	28,00
	 
	 

	51
	Fourniture et pose de grille de protection en fer carré plein de 14X14mm de dimensions 0,50 X 0,45 m²
	U
	28,00
	 
	 

	52
	Fourniture, transport et pose de portillon en aluminium anti vandale en tôle forte montée finie y compris cadre, quincailleries complètes et serrures de sureté avec deux clés, un système de verrouillage anti vandale pivotant multi points (dimensions 1.00 x 2.20 m²). 
	U
	2,00
	 
	 

	53
	Fourniture, transport et pose de portillon en aluminium anti vandale en tôle forte montée finie y compris cadre, quincailleries complètes et serrures de sureté avec deux clés, un système de verrouillage anti vandale pivotant multi points (dimensions 0.70 x 1.90 m²). 
	U
	4,00
	 
	 

	54
	Fourniture, transport et pose de Garde-corps et mains courantes métalliques en acier galvanisé
	ml
	25,00
	 
	 

	55
	Fourniture, transport et pose de Tôle acier striée
	m2
	30,00
	 
	 

	56
	Essai d'étanchéité des ouvrages
	Ft
	1,00
	 
	 

	Total : I-1 - Cuves du réservoir - génie civil
	 

	I-2 - Locaux de pompages - génie civil

	57
	Terrassement en terrain de toute nature et à toute profondeur en pleine masse, en tranchée, en puits ou en rigole  y compris toutes sujétions d'étaiement, blindage, réglages aux alentours de l'ouvrage, Consolidation du sol, mise en dépôt, remblai compacté par couches de 20 cm autour des ouvrages, déblais, évacuation des terres excédentaires à la décharge autorisée, épuisement des eaux, démolition (murs, bordures, tout autre ouvrages existants, poteaux électriques) débroussaillage et défrichement des bois et cultures, dessouchage d'arbres abattus et déforestage par coupe d'arbre de toute hauteur et de toute circonférence se trouvant dans l'enceinte de l'ouvrage, réglage du terrain sur l'emprise du chantier et toutes sujétions.
	m3
	725,00
	 
	 

	58
	Plus-value pour terrassement en terrain rocheux
	m3
	220,00
	 
	 

	59
	Remblai en masse pour ouvrage, Nature du matériau : matériau inerte
	m3
	185,00
	 
	 

	60
	Hérissonnage ou Blocage en pierres sèches
	m2
	290,00
	 
	 

	61
	Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton de propreté de classe B15, Dosage de ciment : 200 kg ciment CPJ 35 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 150 bar
	m3
	31,00
	 
	 

	62
	Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton de classe B20, Dosage de ciment : 250 kg ciment CPJ 35 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 200 bar ; pour le pourtour, allées piétonnières d'épaisseur 10 cm y compris toutes sujétions.
	m3
	15,00
	 
	 

	63
	Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Gros Béton de classe B25, Dosage de ciment : 300 kg ciment CPJ 45 ou équivalent par m3 de béton, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 250 bar
	m3
	15,00
	 
	 

	64
	Béton cyclopéen ou maçonnerie de fondation y compris toutes sujétions.
	m3
	15,00
	 
	 

	65
	Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton de classe B25, Dosage de ciment : 300 kg ciment CPJ45 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 250 bar
	m3
	75,00
	 
	 

	66
	Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton armé de classe B30, Dosage de ciment : 350 kg ciment CPJ45 ou équivalent par m3 de béton, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 300 bar
	m3
	200,00
	 
	 

	67
	Plue value pour adjonction de produit hydrofuge
	m3
	145,00
	 
	 

	68
	Armature pour béton, Type d'acier : Acier TOR à haute adhérence de nuance FE40 pour béton armé 
	Kg
	28 980,00
	 
	 

	69
	Murs en agglos de ciment de 0.20 m d’épaisseur
	m2
	340,00
	 
	 

	70
	Enrichissement superficiel, Type : Ciment lissé et bouchardé
	m2
	450,00
	 
	 

	71
	Enduit au mortier de ciment, Type d'enduit : Enduit extérieur au mortier de ciment bâtard d'épaisseur 3 cm 
	m2
	350,00
	 
	 

	72
	Enduit au mortier de ciment, Type d'enduit : Enduit intérieur au mortier de ciment lisse d'épaisseur 2 cm 
	m2
	960,00
	 
	 

	73
	Enduit bitumineux
	m2
	105,00
	 
	 

	74
	Chape étanche au mortier de ciment
	m2
	300,00
	 
	 

	75
	Revêtement de sol en carreaux grès cérame, Type de carreau : bonne qualité 
	m2
	300,00
	 
	 

	76
	Plinthe en carreaux grès cérame, Type : bonne qualité 
	ml
	126,00
	 
	 

	77
	Revêtement de sol en ciment bouchardé
	m2
	300,00
	 
	 

	78
	Forme de pente
	m2
	310,00
	 
	 

	79
	Chape de lissage
	m2
	310,00
	 
	 

	80
	Ecran pare vapeur
	m2
	310,00
	 
	 

	81
	Isolation thermique
	m2
	310,00
	 
	 

	82
	Complexe d'étanchéité de terrasse
	m2
	310,00
	 
	 

	83
	Protection de l'étanchéité par dallettes en béton
	m2
	310,00
	 
	 

	84
	Solins d'étanchéité
	ml
	80,00
	 
	 

	85
	Peinture vinylique sur murs et plafonds, Type : à l'extérieur 
	m2
	350,00
	 
	 

	86
	Peinture Glycérophtalique sur murs et plafonds, Type : mate 
	m2
	960,00
	 
	 

	87
	Peinture Glycérophtalique laquée sur canalisations et équipements métalliques, Type : EMAIL CELLUC
	Ft
	1,00
	 
	 

	88
	Badigeonnage en flinkote
	m2
	105,00
	 
	 

	89
	Fourniture et pose de gargouille
	U
	2,00
	 
	 

	90
	Joints et matériaux synthétiques, Type de joint : Joint de dilatation en polystyrène 
	m2
	80,00
	 
	 

	91
	Fourniture, transport et pose de Porte métallique à deux vantaux en tôle galvanisée
	m2
	16,00
	 
	 

	92
	Fourniture, transport et pose de Porte métallique à un vantail en tôle galvanisée
	m2
	3,00
	 
	 

	93
	Fourniture, transport et pose de Châssis métallique, Type de châssis : Châssis et fenêtre ouvrant basculant
	m2
	15,00
	 
	 

	94
	Fourniture, transport et pose de Grilles de protection
	m2
	15,00
	 
	 

	95
	Fourniture, transport et pose de Tôle acier striée
	m2
	10,00
	 
	 

	96
	Fourniture, transport et mise en place de descente d'eaux pluviales, Type : en PVC, Diamètre nominal : 110 mm
	ml
	15,00
	 
	 

	97
	Fourniture, transport et pose de Canalisations et chutes d'évacuation des eaux, Nature de canalisation : PVC, Diamètre nominal : 200 mm
	ml
	40,00
	 
	 

	98
	Fourniture et pose de Tubage pour le passage des câbles électriques
	Ft
	1,00
	 
	 

	99
	Fourniture, transport et pose de Garde-corps et mains courantes métalliques
	ml
	20,00
	 
	 

	100
	Génie civil des regards, Type : pour des évacuations des eaux de vidange, Profondeur sous dalle : toutes profondeurs, Type de regard : visitable, en béton armé de Dimensions intérieur du regard : 1.00x1.00 m, dosé à 300 kg/m3, de 15 cm d'épaisseur, y compris fourniture pose d'un tampon en fonte y compris cadres, fourreaux étanches, échelons de visite, peinture et toutes sujétions
	U
	1,00
	 
	 

	101
	Regards d'évacuation des eaux, Type de regard : visitable, Dimensions du regard : 0.80x0.80 m
	U
	2,00
	 
	 

	102
	Regards d’évacuation des eaux, Type de regard : non visitable à grille, Dimensions du regard : 0.60x0.60 m
	U
	1,00
	 
	 

	103
	Regards pour canalisations électriques, Dimensions du regard : 0.60x0.60 m
	U
	2,00
	 
	 

	104
	Génie civil des regards, Type : pour des équipement de raccordement de robinet vanne et clapet anti-retour, Profondeur sous dalle : toutes profondeurs, Type de regard : visitable, en béton armé de Dimensions intérieur du regard : 2.00x2.00 m, dosé à 300 kg/m3, de 25 cm d'épaisseur, y compris fourniture pose d'un tampon en fonte y compris cadres, trappe en tôle striée, fourreaux étanches, échelons de visite, peinture et toutes sujétions
	U
	1,00
	 
	 

	105
	Fourniture, transport et installation d’un Ensemble de système de manutention électrique, Type : Pont roulant monopoutre de manutention F = 5 tonnes
	FT
	1,00
	 
	 

	106
	Fourniture, transport et installation de double vitrage de bonne qualité d'épaisseur, hauteur et dimensions appropriées conformément aux plans d'exécution validé par le MO y compris fixation, étanchéité et toutes sujétions de bonne exécution.
	m2
	12,00
	 
	 

	Total : I-2 - Locaux de pompages et supervision - génie civil
	 

	I-3 - Travaux VRD et aménagement des abords

	107
	Aménagement de chaussée bétonnée
	m2
	900,00
	 
	 

	108
	Fourniture, transport et pose de Bordures, Type de bordure : Trottoir T4 
	ml
	200,00
	 
	 

	109
	Fourniture, transport et pose de Canalisations et chutes d'évacuation des eaux, Nature de canalisation : PVC, Diamètre nominal : 200 mm
	ml
	140,00
	 
	 

	110
	Fourniture, transport et pose de Canalisations et chutes d'évacuation des eaux, Nature de canalisation : PVC, Diamètre nominal : 315 mm
	ml
	350,00
	 
	 

	111
	Regards d’évacuation des eaux, Type de regard : à grille, Dimensions du regard : 0.80x0.80 m
	U
	3,00
	 
	 

	112
	Regards d'évacuation des eaux, Type de regard : visitable, Dimensions du regard : 1.00x1.00 m
	U
	6,00
	 
	 

	113
	Fourniture et pose de Tubage pour le passage des câbles électriques
	Ft
	1,00
	 
	 

	114
	Regards pour canalisations électriques, Dimensions du regard : 0.60x0.60 m
	U
	2,00
	 
	 

	115
	Fourniture, transport et pose de panneaux de signalisation (enseigne : SRM-RSK), Type : externe en PVC, épaisseur 15 mm, couleur de fond blanche écriture en bleu y compris cadres périphériques en aluminium de dimensions : 2,00 x 0,80 m
	U
	1,00
	 
	 

	116
	Fourniture, transport et régalage de Terre végétale
	m3
	1 000,00
	 
	 

	Total : I-3 - Travaux VRD et aménagement des abords
	 

	I-4 - Equipements hydro-électromécaniques du réservoir et de station de pompage

	Fourniture et Transport

	Fourniture, transport à pied d’œuvre, Montage et essai des équipements hydro-électromécaniques y compris accessoires de mise en place, de manœuvre et de raccordement, protection contre la corrosion, peinture, butées, supports et toutes sujétions.

	Les tuyauteries et pièces spéciales en acier seront faites en utilisant la tôle d'acier qualité E24 (A37) et réalisées en tube sans soudure étiré à chaud pour les diamètres inférieur ou égal à 400 mm et soudable longitudinalement ou en spirale, R = 37/44 DN/mm2 pour les diamètres supérieurs à 400 mm avec galvanisation à chaud et protection par toile de jute bitumée pour les parties enterrées.

	 Equipements d'arrivée du réservoir EN PN 10

	117
	Fourniture, transport, Montage et essai de raccord bride major, Nature du matériau : fonte ductile pour tuyau PVC, PEHD, Acier ..., Diamètre nominal : 700 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA 
	U
	1,00
	 
	 

	118
	Fourniture, transport, Montage et essai de Pièce de réglage en "S", Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 700 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides 
	U
	1,00
	 
	 

	119
	Fourniture, transport, Montage et essai de manchette de traversée à deux brides, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 700 mm, Pression nominale : 10 bar, Longueur : inférieure ou égale à 1000 mm
	U
	2,00
	 
	 

	120
	Fourniture, transport, Montage et essai de manchette à deux brides, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 500 mm, Pression nominale : 10 bar, Longueur : supérieure à 4000 mm et inférieure ou égale à 5000 mm 
	U
	2,00
	 
	 

	121
	Fourniture, transport, Montage et essai de manchette à deux brides, Type : avec collerette d'ancrage et d'étanchéité, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 500 mm, Pression nominale : 10 bar, Longueur : inférieur ou égale à 1000 mm.
	U
	2,00
	 
	 

	122
	Fourniture, transport, Montage et essai de manchette à deux brides, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 10 bar, Longueur : inférieure ou égale à 1000 mm
	U
	2,00
	 
	 

	123
	Fourniture, transport, Montage et essai de Tubes en acier, Revêtement de surface : Galvanisé, Diamètre nominal : 500 mm, Pression nominale : 10 bar, Forme des extrémités : bouts bridés 
	ml
	5,60
	 
	 

	124
	Fourniture, transport, Montage et essai de Cône de réduction d'angle 8°, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 700/400 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides 
	U
	2,00
	 
	 

	125
	Fourniture, transport, Montage et essai de Cône de réduction, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 700/500 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides 
	U
	1,00
	 
	 

	126
	Fourniture, transport, Montage et essai de Coude, Nature du matériau : acier galvanisé, Angle de courbure : 1/4, Diamètre nominal : 500 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides 
	U
	5,00
	 
	 

	127
	Fourniture, transport, Montage et essai de Coude, Nature du matériau : acier galvanisé, Angle de courbure : 1/8, Diamètre nominal : 500 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides 
	U
	2,00
	 
	 

	128
	Fourniture, transport, Montage et essai de Débitmètre, Type : électromagnétique, Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 10 bar, Forme des extrémités : corps à brides 
	U
	1,00
	 
	 

	129
	Fourniture, transport, Montage et essai de Joint de démontage, Type : autobuté, Nature du matériau : acier, Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 10 bar
	U
	1,00
	 
	 

	130
	Fourniture, transport, Montage et essai de Joint de démontage, Type : autobuté, Nature du matériau : acier, Diamètre nominal : 500 mm, Pression nominale : 10 bar
	U
	2,00
	 
	 

	131
	Fourniture, transport, Montage et essai de Té, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 700/500 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides 
	U
	1,00
	 
	 

	132
	Fourniture, transport, Montage et essai de vanne papillon, Type : corps en fonte à joint papillon et à brides, Mode de commande : à commande manuelle, Diamètre nominal : 500 mm, Pression nominale : 10 bar
	U
	2,00
	 
	 

	133
	Fourniture, transport, Montage et essai de Vanne papillon, Type : corps en fonte, Mode de commande : motorisée classe régulation, équipée de fins de course intermédiaires, Diamètre nominal : 500 mm, Pression nominale : 10 bar
	U
	2,00
	 
	 

	Groupes de pompage

	134
	Fourniture, transport, Montage et essai de Groupe de pompage électrique, Type : à axe horizontal, Débit nominal : égal à 143 l/s, Hauteur manométrique totale : égale à 137 m,
	U
	4,00
	 
	 

	Equipements a l'aspiration en PN10

	135
	Fourniture, transport, Montage et essai de Crépine, Nature du matériau : corps et bride en acier galvanisé, Diamètre nominal : 500 mm
	U
	2,00
	 
	 

	136
	Fourniture, transport, Montage et essai de manchette à deux brides, Type : avec collerette d'ancrage et d'étanchéité, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 500 mm, Pression nominale : 10 bar, Longueur : supérieure à 1000 mm et inférieure ou égale à 2000 mm 
	U
	2,00
	 
	 

	137
	Fourniture, transport, Montage et essai de Joints compensateur caoutchouc à brides tournantes, en acier galvanisé, Diamètre nominal : 500 mm, Pression nominale : 10 bar
	U
	2,00
	 
	 

	138
	Fourniture, transport, Montage et essai de vanne papillon, Type : corps en fonte à joint papillon et à brides, Mode de commande : à commande manuelle, Diamètre nominal : 500 mm, Pression nominale : 10 bar
	U
	2,00
	 
	 

	139
	Fourniture, transport, Montage et essai de vanne papillon, Type : corps en fonte à joint papillon et à brides, Mode de commande : à commande manuelle, Diamètre nominal : 450 mm, Pression nominale : 10 bar
	U
	4,00
	 
	 

	140
	Fourniture, transport, Montage et essai de Joint de démontage, Type : autobuté, Nature du matériau : acier, Diamètre nominal : 500 mm, Pression nominale : 10 bar
	U
	2,00
	 
	 

	141
	Fourniture, transport, Montage et essai de Joint de démontage, Type : autobuté, Nature du matériau : acier, Diamètre nominal : 450 mm, Pression nominale : 10 bar
	U
	4,00
	 
	 

	142
	Fourniture, transport, Montage et essai de Collecteur à 2 piquages, Type : raccordement d'aspiration, Nature de matériau : acier galvanisé à chaud, Diamètre nominal : 700 mm, pour 1 piquage de diamètre nominal : 700/500 mm, et 1 piquage de diamètre nominal : 700/450 mm, Forme d'extrémité : Bridés, Pression nominale : 10 bar, Longueur : supérieure à 2000 mm et inférieure ou égale à 3000 mm
	U
	2,00
	 
	 

	143
	Fourniture, transport, Montage et essai de Collecteur à 1 piquage, Type : raccordement d'aspiration, Nature de matériau : acier galvanisé à chaud, Diamètre nominal : 700 mm, pour 1 piquage de diamètre nominal : 700/450 mm, Forme d'extrémité : Bridés, Pression nominale : 10 bar, Longueur : supérieure à 2000 mm et inférieure ou égale à 3000 mm
	U
	2,00
	 
	 

	144
	Fourniture, transport, Montage et essai d'Elément droit avec piquage pour manomètre, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé, Forme d'extrémité : Bridés, Pression nominale : 10 bar, Diamètre nominal : 450 mm, Longueur : supérieure à 1000 mm et inférieure ou égale à 2000 mm
	U
	4,00
	 
	 

	145
	Fourniture, transport, Montage et essai de Manomètre, Type : antivibratoire à bain de glycérine 0 à 10 bars 
	U
	4,00
	 
	 

	146
	Fourniture, transport, Montage et essai de Coude, Nature du matériau : acier galvanisé, Angle de courbure : 1/4, Diamètre nominal : 450 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides 
	U
	4,00
	 
	 

	147
	Fourniture, transport, Montage et essai de Cône de réduction, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 450/DN l'entrée de la pompe mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides de raccordement à la pompe 
	U
	4,00
	 
	 

	148
	Fourniture, transport, Montage et essai de raccord bride major, Nature du matériau : fonte ductile pour tuyau acier ou Fonte..., Diamètre nominal : 700 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA 
	U
	3,00
	 
	 

	149
	Fourniture, transport, Montage et essai de Plaque pleine, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 700 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA 
	U
	2,00
	 
	 

	Equipements de refoulement en PN25

	150
	Fourniture, transport, Montage et essai de Cône de réduction, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 400/DN sortie de la pompe mm, Pression nominale : 25 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides de raccordement à la pompe 
	U
	4,00
	 
	 

	151
	Fourniture, transport, Montage et essai de Coude, Nature du matériau : acier galvanisé, Angle de courbure : 1/4, Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 25 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides 
	U
	8,00
	 
	 

	152
	Fourniture, transport, Montage et essai d'Elément droit avec piquage pour manomètre, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé, Forme d'extrémité : Bridés, Pression nominale : 25 bar, Diamètre nominal : 450 mm, Longueur : supérieure à 1000 mm et inférieure ou égale à 2000 mm
	U
	4,00
	 
	 

	153
	Fourniture, transport, Montage et essai de Manomètre, Type : antivibratoire à bain de glycérine 0 à 25 bars 
	U
	4,00
	 
	 

	154
	Fourniture, transport, Montage et essai d'Elément droit avec piquage pour ventouse, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé, Forme d'extrémité : Bridés, Pression nominale : 25 bar, Diamètre nominal : 450 mm, Longueur : supérieure à 1000 mm et inférieure ou égale à 2000 mm
	U
	4,00
	 
	 

	155
	Fourniture, transport, Montage et essai de ventouse, Type : triple fonction avec robinet d'arrêt, Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 25 bar
	U
	4,00
	 
	 

	156
	Fourniture, transport, Montage et essai de vanne papillon, Type : corps en fonte à joint papillon et à brides, Mode de commande : à commande manuelle, Diamètre nominal : 700 mm, Pression nominale : 25 bar
	U
	1,00
	 
	 

	157
	Fourniture, transport, Montage et essai de vanne papillon, Type : corps en fonte à joint papillon et à brides, Mode de commande : à commande manuelle, Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 25 bar
	U
	4,00
	 
	 

	158
	Fourniture, transport, Montage et essai de Joint de démontage, Type : autobuté, Nature du matériau : acier, Diamètre nominal : 700 mm, Pression nominale : 25 bar
	U
	1,00
	 
	 

	159
	Fourniture, transport, Montage et essai de Joint de démontage, Type : autobuté, Nature du matériau : acier, Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 25 bar
	U
	5,00
	 
	 

	160
	Fourniture, transport, Montage et essai de clapet, Type : de retenue à disques concentriques, Nature du matériau : corps en fonte, Forme des extrémités : sandwich, Diamètre nominal : 450 mm, Pression nominale : 25 bar
	U
	4,00
	 
	 

	161
	Fourniture, transport, Montage et essai de clapet, Type : de retenue à disques concentriques, Nature du matériau : corps en fonte, Forme des extrémités : sandwich, Diamètre nominal : 700 mm, Pression nominale : 25 bar
	U
	1,00
	 
	 

	162
	Fourniture, transport, Montage et essai de manchette à deux brides, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 25 bar, Longueur : inférieure ou égale à 1000 mm
	U
	5,00
	 
	 

	163
	Fourniture, transport, Montage et essai de Collecteur à 1 piquage, Type : raccordement de refoulement, Nature de matériau : acier galvanisé à chaud, Diamètre nominal : 700 mm, pour 1 piquage de diamètre nominal : 700/400 mm, Forme d'extrémité : Bridés, Pression nominale : 25 bar, Longueur : supérieure à 2000 mm et inférieure ou égale à 3000 mm
	U
	4,00
	 
	 

	164
	Fourniture, transport, Montage et essai de raccord bride major, Nature du matériau : fonte ductile pour tuyau acier ou Fonte..., Diamètre nominal : 700 mm, Pression nominale : 25 bar, Classe : NA 
	U
	5,00
	 
	 

	165
	Fourniture, transport, Montage et essai de Plaque pleine, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 700 mm, Pression nominale : 25 bar, Classe : NA 
	U
	1,00
	 
	 

	166
	Fourniture, transport, Montage et essai de Cône de réduction d'angle 8°, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 700/400 mm, Pression nominale : 25 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides 
	U
	2,00
	 
	 

	167
	Fourniture, transport, Montage et essai de Débitmètre, Type : électromagnétique, Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 25 bar, Forme des extrémités : corps à brides 
	U
	1,00
	 
	 

	168
	Fourniture, transport, Montage et essai de manchette de traversée à deux brides, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 700 mm, Pression nominale : 25 bar, Longueur : supérieure à 1000 mm et inférieure ou égale à 2000 mm 
	U
	2,00
	 
	 

	169
	Fourniture, transport, Montage et essai de manchette de traversée à deux brides, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 700 mm, Pression nominale : 25 bar, Longueur : inférieure ou égale à 1000 mm
	U
	2,00
	 
	 

	170
	Fourniture, transport, Montage et essai de Pièce de réglage en "S", Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 700 mm, Pression nominale : 25 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides 
	U
	1,00
	 
	 

	 Equipements de vidange et trop plein en PN 10 

	171
	Fourniture, transport, Montage et essai de manchette à une bride, Type : avec collerette d'ancrage et d'étanchéité, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 10 bar, Longueur : Longueur : supérieur à 1000 mm et inférieur ou égale à 2000 mm
	U
	4,00
	 
	 

	172
	Fourniture, transport, Montage et essai de manchette de traversée à deux brides, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 10 bar, Longueur : inférieure ou égale à 1000 mm
	U
	1,00
	 
	 

	173
	Fourniture, transport, Montage et essai de manchette à deux brides, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 10 bar, Longueur : inférieure ou égale à 1000 mm
	U
	2,00
	 
	 

	174
	Fourniture, transport, Montage et essai de manchette à deux brides, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 10 bar, Longueur : supérieure à 1000 mm et inférieure ou égale à 2000 mm
	U
	2,00
	 
	 

	175
	Fourniture, transport, Montage et essai de manchette à deux brides, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 10 bar, Longueur : supérieure à 2000 mm et inférieure ou égale à 3000 mm
	U
	2,00
	 
	 

	176
	Fourniture, transport, Montage et essai de Coude, Nature du matériau : acier galvanisé, Angle de courbure : 1/4, Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides 
	U
	3,00
	 
	 

	177
	Fourniture, transport, Montage et essai de Té, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 400/400 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides 
	U
	3,00
	 
	 

	178
	Fourniture, transport, Montage et essai de Joints compensateur caoutchouc à brides tournantes, en acier galvanisé, Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 10 bar
	U
	4,00
	 
	 

	179
	Fourniture, transport, Montage et essai de Joint de démontage, Type : autobuté, Nature du matériau : acier, Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 10 bar
	U
	2,00
	 
	 

	180
	Fourniture, transport, Montage et essai de vanne papillon, Type : corps en fonte à joint papillon et à brides, Mode de commande : à commande manuelle, Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 10 bar
	U
	2,00
	 
	 

	181
	Fourniture, transport, Montage et essai de Clapet, Type : d'extrémité, Nature du matériau : corps en fonte, Forme des extrémités : avec bride et sans contrepoids, Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 10 bar
	U
	1,00
	 
	 

	Total : I-4 - Equipements hydro-électromécaniques du réservoir et de station de pompage
	 

	I-5 - Equipements divers

	182
	Fournitures et transport de pièces de rechange, Type : hydro et électromécaniques
	Ft
	1,00
	 
	 

	Total : I-5 - Equipements divers
	 

	I-6 - Equipements électriques de la station de pompage

	Fourniture, Transport et Pose

	Fourniture, transport à pied d’œuvre et pose des équipements électriques, Automatisme et instrumentation y compris accessoires de mise en place, de manœuvre et de raccordement et toutes sujétions.

	183
	Raccordement au poste électrique de la STEP
	U
	2,00
	 
	 

	184
	Fourniture, transport et pose de câble électrique BT, Type : U1000 R02V 
	Ft
	1,00
	 
	 

	185
	Fourniture, transport et pose de cellule, Type : d'arrivée
	U
	2,00
	 
	 

	186
	Fourniture, transport et pose d’armoire, Type : électrique Générale Basse Tension
	U
	1,00
	 
	 

	187
	Fourniture, transport et pose d'armoire de commande et de protection, Type : pour groupes de pompage 
	U
	4,00
	 
	 

	188
	Fourniture, transport et pose d’armoire, Type : d'automatismes
	U
	1,00
	 
	 

	189
	Fourniture, transport et pose d’armoire, Type : des auxiliaires
	U
	2,00
	 
	 

	190
	Eclairage électrique pour ouvrage, Type : à l'intérieur 
	Ft
	1,00
	 
	 

	191
	Eclairage électrique pour ouvrage, Type : à l'extérieur 
	Ft
	1,00
	 
	 

	192
	Fourniture, transport et pose de Poires à seuils de niveau
	U
	2,00
	 
	 

	193
	Fourniture, transport et pose de capteur de niveau à ultrason, Plage d’opération : 0 à 6 m
	U
	1,00
	 
	 

	194
	Fourniture, transport et pose d'extracteur de ventilation
	U
	1,00
	 
	 

	195
	Fourniture, transport et pose de Prise de terre, Type : des masses 
	Ft
	1,00
	 
	 

	196
	Manomètre, Gamme : 0 à 10 bar à l’aspiration
	U
	4,00
	 
	 

	197
	Manomètre, Gamme : 0 à 25 bar au refoulement
	U
	4,00
	 
	 

	198
	Fourniture et transport de câble, Type : de signalisation
	FT
	1,00
	 
	 

	199
	Fourniture et transport de câble, Type : de transmission et d’instrumentation
	FT
	1,00
	 
	 

	200
	Fourniture et transport d'Extincteur d'incendie à poudre, Capacité : 6 Kg
	U
	2,00
	 
	 

	201
	Fourniture et transport d'extracteur d'air
	U
	2,00
	 
	 

	202
	Fournitures et transport de pièces de rechange, Type électriques
	Ft
	1,00
	 
	 

	203
	Essai et mise en service des équipements, Type : électrique
	Ft
	1,00
	 
	 

	204
	Montage et essai des équipements, Type : instrumentation
	FT
	1,00
	 
	 

	205
	Montage, essai et mise en service de Cellule, type : automatisme
	FT
	1,00
	 
	 

	Total : I-6- Equipements électriques de la station de pompage
	 

	Total : I - Réservoir semi-enterré 2x1000 m3 et station de pompage SP1
	 

	II- Adduction depuis SP1 vers le réservoir semi-enterré de Mâamoura

	II.1 - Terrassements

	206
	Débroussaillage, et défrichement 
	FT
	1,00
	 
	 

	207
	Terrassement en tranchée et en puits pour canalisations et ouvrages annexes, NT : terrain de toute nature, PF : toute profondeur
	m3
	57 780,00
	 
	 

	208
	Plus-value pour terrassement en terrain rocheux
	m3
	17 334,00
	 
	 

	209
	Remblai en tranchée pour conduites et ouvrages annexes, Type : Remblai primaire d'enrobage des conduites, Nature du matériau : matériau d’apport en sable ou en gravier
	m3
	21 110,00
	 
	 

	210
	Remblai en tranchée pour conduites et ouvrages annexes, Type : Remblai secondaire de couverture des conduites, NM : terre d’extraction des fouilles ou matériau d’apport
	m3
	24 420,00
	 
	 

	211
	Lit de pose pour conduite, Nature du matériau : sable
	m3
	3 114,00
	 
	 

	212
	Lit de pose pour conduite, Nature du matériau : gravier,
	m3
	2 076,00
	 
	 

	TOTAL : II.1 - Terrassements
	 

	II.2 - Conduites

	213
	Fourniture, transport et pose de conduite, Type conduite : Nature du matériau : fonte ductile ou acier, Diamètre nominal : 700 mm, PMS :  20 bar
	ml
	1 970,00
	 
	 

	214
	Fourniture, transport et pose de conduite, Type conduite : Nature du matériau : PEHD, PRV, PVC, Fonte ductile, Acier, Diamètre intérieur minimal : 655 mm, PMS :  16 bar
	ml
	4 360,00
	 
	 

	215
	Fourniture, transport et pose de conduite, Type conduite : Nature du matériau : PEHD, PRV, PVC, Fonte ductile, Acier, Diamètre intérieur minimal : 655 mm, PMS : 10 bar
	ml
	8 180,00
	 
	 

	216
	Essai en tranchée des canalisations
	ml
	14 510,00
	 
	 

	217
	Géotextile
	m2
	3 800,00
	 
	 

	Total : II.2 - Conduites
	 

	II.3 - Pièces spéciales

	218
	Fourniture, transport et pose de pièces spéciales diverses, NM : acier galvanisé
	Kg
	1 000,00
	 
	 

	Total : II.3 - Pièces spéciales
	 

	II.4 - Robinetterie et pièces spéciales de raccordement

	Equipement de points bas PN16 et PN25

	219
	Fourniture, transport et pose des équipements de point bas, Diamètre nominal : 200 mm, type : sur conduite : 700 mm, Pression nominale : 25 bar
	U
	1,00
	 
	 

	220
	Fourniture, transport et pose des équipements de point bas, Diamètre nominal : 150 mm, type : sur conduite : 700 mm, Pression nominale : 25 bar
	U
	2,00
	 
	 

	221
	Fourniture, transport et pose des équipements de point bas, Diamètre nominal : 250 mm, type : sur conduite diamètre intérieur minimal : 655 mm, Pression nominale : 16 bar
	U
	1,00
	 
	 

	222
	Fourniture, transport et pose des équipements de point bas, Diamètre nominal : 200 mm, type : sur conduite diamètre intérieur minimal : 655 mm, Pression nominale : 16 bar
	U
	7,00
	 
	 

	223
	Fourniture, transport et pose des équipements de point bas, Diamètre nominal : 150 mm, type : sur conduite diamètre intérieur minimal : 655 mm, Pression nominale : 16 bar
	U
	2,00
	 
	 

	224
	Fourniture, transport et pose des équipements de point bas, Diamètre nominal : 100 mm, type : sur conduite diamètre intérieur minimal : 655 mm, Pression nominale : 16 bar
	U
	2,00
	 
	 

	Equipement de points hauts PN16 et PN25

	225
	Fourniture, transport et pose des équipements de point haut pour un débit minimum d'admission d'air, Pression nominale : 25 bar, Débit : inférieur à 2 m3/s
	U
	2,00
	 
	 

	226
	Fourniture, transport et pose des équipements de point haut pour un débit minimum d'admission d'air, Pression nominale : 16 bar, Débit : inférieur à 2 m3/s
	U
	15,00
	 
	 

	Equipement de vannes de sectionnement PN16 et PN25

	227
	Fourniture, transport et pose d'équipement complet pour vanne de sectionnements avec joints de démontage DN700 mm y compris toutes les pièces spéciales et raccordement (joints de démontage, Manchettes, Coudes, Cônes, Raccords, pièces d'adaptation avec la conduite, …) PN16
	U
	2,00
	 
	 

	228
	Fourniture, transport et pose d'équipement complet pour vanne de sectionnements avec joints de démontage DN700 mm y compris toutes les pièces spéciales et raccordement (joints de démontage, Manchettes, Coudes, Cônes, Raccords, pièces d'adaptation avec la conduite……) PN25
	U
	3,00
	 
	 

	229
	Fourniture, transport et pose d'équipement complet pour vanne de sectionnements avec joints de démontage DN700 mm et équipements de vidanges (DN250mm) y compris toutes les pièces spéciales et raccordement (joints de démontage, Manchettes, Coudes, Cônes, Raccords, pièces d'adaptation avec la conduite……) PN16
	U
	1,00
	 
	 

	230
	Fourniture, transport et pose d'équipement complet pour vanne de sectionnements avec joints de démontage DN700 mm et équipements de vidanges (DN200mm) y compris toutes les pièces spéciales et raccordement (joints de démontage, Manchettes, Coudes, Cônes, Raccords, pièces d'adaptation avec la conduite……) PN16
	U
	3,00
	 
	 

	Equipement de protection antibélier

	231
	Fourniture et transport et pose des équipement complet pour soupape anti-bélier, Type : de décharge, Diamètre nominal : 125 mm, Pression nominale : 25 bar y compris soupape DN125, vanne DN125, Té 700/125, manomètre, pièces spéciales, manchette, raccordement et toutes sujétions
	Ft
	1,00
	 
	 

	Total : II.4 - Robinetterie et pièces spéciales de raccordement
	 

	II.5 - Ouvrages annexes

	232
	Génie civil des dallettes de répartition des charges
	m2
	550,00
	 
	 

	233
	Génie civil des regards, Type : de ventouse, Profondeur sous dalle : toutes profondeurs m, Diamètre nominal de la plus grande conduite abritée par l’ouvrage : tous diamètres mm,
	U
	17,00
	 
	 

	234
	Génie civil des regards, Type : de vidange, Profondeur sous dalle : toutes profondeurs m, Diamètre nominal de la plus grande conduite abritée par l’ouvrage : tous diamètres mm,
	U
	11,00
	 
	 

	235
	Génie civil des regards, Type : de vanne de sectionnement, Profondeur sous dalle : toutes profondeurs m, Diamètre nominal de la plus grande conduite abritée par l’ouvrage : tous diamètres mm,
	U
	5,00
	 
	 

	236
	Génie civil des regards, Type : de vanne de sectionnement (Y/C équipements de vidanges), Profondeur sous dalle : toutes profondeurs m, Diamètre nominal de la plus grande conduite abritée par l’ouvrage : tous diamètres mm,
	U
	4,00
	 
	 

	237
	Génie civil des regards, Type : de soupape anti-bélier, Profondeur sous dalle : toute profondeur, Diamètre nominal de la plus grande conduite abritée par l'ouvrage : inférieur ou égal à 800 mm
	U
	1,00
	 
	 

	238
	Réalisation de traversée de voie ferrée Type : fonçage, Diamètre de la conduite : >=700 mm
	ml
	70,00
	 
	 

	239
	Réalisation de traversée de : route et voie de circulation urbaine goudronnée sans tranchée
	ml
	570,00
	 
	 

	240
	Réalisation de traversée de pistes et chaussées, Type de traversée : route et voie de circulation urbaine goudronnée par tranchée
	ml
	40,00
	 
	 

	241
	Réalisation de traversée de pistes et chaussées, Type de traversée : piste et chemins non revêtu 
	ml
	40,00
	 
	 

	242
	Réalisation de traversée de pistes et chaussées, Type de traversée : chaâba
	ml
	50,00
	 
	 

	243
	Réalisation de traversée de réseaux divers, Type de traversée : dalot et collecteur d’assainissement
	ml
	50,00
	 
	 

	244
	Réalisation de traversée de réseaux divers, Type de traversée : conduite et câble électrique et de télécommunication
	ml
	100,00
	 
	 

	245
	Réfection des chaussées et trottoirs, Type : de toute nature
	m2
	2 000,00
	 
	 

	246
	Déviation de réseaux
	FT
	1,00
	 
	 

	Total : II.5 - Ouvrages annexes
	 

	II.6 - Pièces de rechange

	247
	Fourniture, transport de vanne papillon, Type vanne : à joint papillon et à brides, Nature du matériau : corps en fonte, Mode de commande : à commande manuelle, DN 700 mm, Pression nominale : 16 bar
	U
	1,00
	 
	 

	248
	Fourniture, transport de Joint de démontage, Nature du matériau : fonte ductile, DN 700 mm, Pression nominale : 16 bar
	U
	1,00
	 
	 

	249
	Fourniture, transport de conduite, Type conduite : Nature du matériau : PEHD, PRV, PVC, Fonte ductile, Acier, Diamètre intérieur minimal : 655 mm, PMS :  16 bar
	ml
	15,00
	 
	 

	250
	Fourniture, transport de conduite, Type conduite : Nature du matériau : PEHD, PRV, PVC, Fonte ductile, Acier, Diamètre intérieur minimal : 655 mm, PMS :  10 bar
	ml
	10,00
	 
	 

	251
	Fourniture et transport des équipements de point bas correspondant à une unité de chaque équipement de robinetterie de point bas installé,
	ENS
	1,00
	 
	 

	252
	Fourniture et transport des équipements de point haut correspondant à une unité de chaque équipement de robinetterie de point haut installé
	ENS
	1,00
	 
	 

	Total : II.6 – Pièces de rechange
	 

	Total : II- Adduction depuis SP1 vers le réservoir semi-enterré de Mâamoura
	 

	Total hors TVA
	 

	Taux TVA (……….. %)
	 

	Total TTC
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Fait à ……………….. Le ……………………………
(Signature et cachet du concurrent)
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