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SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA
SRM-RSK





Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF


APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES
[bookmark: _GoBack]DE PRIX N° O/356/26



Travaux d'entretien et maintenance des équipements électro-hydromécaniques des stations de pompage et des ouvrages eau potable au niveau des centres relevant des Directions préfectorales Skhirat Témara et Salé






Bordereau des prix – Détail estimatif
MARCHE CADRE
	N° 
du poste
	Désignation des prestations
	Unité de mesure ou de compte
	Quantité minimale 
	Quantité maximale 
	Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres)
	Prix total Minimum HT/ DH
	Prix total Maximum HT/ DH

	1
	Visite de diagnostic et d'entretien préventif — Station de pompage / surpresseur de puissance unitaire (jusqu’à [15 kW])  Couverture globale de tous équipements (électrique et hydromécanique)
	U
	3
	8
	 
	
	

	2
	Visite de diagnostic et d'entretien préventif — Station de pompage / surpresseur de puissance unitaire (15 kW≤ Puissance  ≤75 kW) – Couverture globale de tous équipements (électrique et hydromécanique)
	U
	3
	8
	 
	
	

	3
	Visite de diagnostic et d'entretien préventif — Station de pompage / surpresseur de puissance unitaire (>75 kW) – Couverture globale de tous équipements (électrique et hydromécanique)
	U
	3
	8
	 
	
	

	Travaux d'entretien et de mainetance des Moteurs Electriques BT de différentes puissances

	4
	Démontage, Transport allée et retour du moteur électrique des ouvrages de la SRM aux ateliers de réparation de l'entreprise, type : de différentes puissances
	U
	6
	18
	 
	
	

	5
	Démontage, nettoyage et expertise des moteurs électriques, de différentes Puissance du moteur 
	U
	6
	18
	 
	
	

	6
	Equilibrage des rotors
	U
	3
	8
	 
	
	

	7
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des moteurs électriques, type : plaque à bornes en composite similaire pour moteur, puissance :  inférieure ou égale à 75 kW, tension : 400V, Nombre de pôles : NA, rotor : à cage
	U
	3
	8
	 
	
	

	8
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des moteurs électriques, type : plaque à bornes en composite similaire pour moteur, puissance : supérieure à 75 kW et inférieure ou égale à 200 kW, tension : 400V, Nombre de pôles : NA, rotor : à cage
	U
	2
	4
	 
	
	

	9
	Imprégnation, étuvage, vernissage, montage et essais des moteurs électriques en parfait état du marche, de différentes Puissance du moteur
	U
	4
	10
	 
	
	

	10
	Travaux d'usinage, Type : confection bout d'arbre similaire pour moteur existant de de différentes Puissance du moteur
	U
	4
	10
	 
	
	

	11
	Montage et essais du bon fonctionnement des moteurs électriques
	U
	6
	18
	 
	
	

	Puissance moteur : inférieur à 15 KW

	12
	Changement des chemises d'arbre de pompe, puissance nominale : inférieure ou égale à 15 KW
	U
	3
	8
	 
	
	

	13
	Changement de l'entretoise de pompe, puissance nominale : inferieure ou égale à 15 KW
	U
	3
	8
	 
	
	

	14
	Changement des bagues d'usure de pompe,  puissance nominale : inferieure ou égale à 15 KW
	U
	3
	8
	 
	
	

	15
	Rebobinage de moteur électrique basse tension, montage et essais en parfait état de marche, Type moteur :  Asynchrone, Puissance : inférieure ou égale à 15 KW, Tension : 400 V, Nombre de phases : triphasé, Rotor : à cage, Nombre de pôles : inférieur ou égal à 8
	U
	2
	6
	 
	
	

	16
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des moteurs électriques, type : Roulement C3 de référence similaire pour moteur existant, Nombre de pôles : inférieur ou égal à 8, rotor : à cage, puissance : inférieure ou égale à 15 KW
	Ens
	2
	6
	 
	
	

	17
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Accouplement semi élastique complet des groupes de pompage, Puissance : inferieure ou égale à 15 KW
	U
	2
	6
	 
	
	

	18
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Toc d'accouplement semi élastique des groupes de pompage, Puissance : inférieure à 15  KW
	U
	2
	6
	 
	
	

	19
	Changement des joints de pompe-moteur, puissance : inférieur ou égale 15 KW
	U
	2
	6
	 
	
	

	Puissance : supérieure à 15 KW et inférieure ou égale à 50 KW

	20
	Changement des chemises d'arbre de pompe, puisance nominale : supéreiure à 15 et inférieure ou égale à 50 Kw
	U
	3
	8
	 
	
	

	21
	Changement de l'entretoise de pompe, puissance nominale : supérieure à 15 et inféreiure ou égale à 50 Kw
	U
	3
	8
	 
	
	

	22
	Changement des bagues d'usure de pompe, puissance nominale : supérieure à 15 et inférieure ou égale à 50 Kw
	U
	3
	8
	 
	
	

	23
	Rebobinage de moteur électrique basse tension, montage et essais en parfait état de marche, Type :  Asynchrone, Puissance : supérieure à 15 kW et inférieure ou égale à 50 kW, Tension : 400 V, Nombre de phases : triphasé, Rotor : à cage, Nombre de pôles : inférieur ou égal à 8
	U
	2
	4
	 
	
	

	24
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des moteurs électriques, type : Roulement C3 de référence similaire pour moteur existant, Nombre de pôles : inférieur ou égal à 8, rotor : à cage, puissance : supérieure à 15 kW et inférieure ou égale à 50 kW
	Ens
	3
	8
	 
	
	

	25
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Accouplement semi élastique complet des groupes de pompage, Puissance : supérieure ou égale à 15KW et inférieure à 50  KW
	U
	2
	4
	 
	
	

	26
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Toc d'accouplement semi élastique des groupes de pompage, Puissance : supérieure ou égale à 15KW et inférieure à 50  KW
	U
	3
	8
	 
	
	

	27
	Changement des joints de pompe-moteur, puissance : supérieure à 15 KW et inférieure ou égale à 50 KW
	U
	3
	8
	 
	
	

	Puissance : supérieure à 50 kW et inférieure ou égale à 90 kW

	28
	Changement des chemises d'arbre de pompe, puissance nominale : supéreiure à 50 et inférieure ou égale à 90 Kw
	U
	2
	4
	 
	
	

	29
	Changement de l'entretoise de pompe, puissance nominale : supérieure à 50 et inféreiure ou égale à 90 Kw
	U
	2
	4
	 
	
	

	30
	Changement des bagues d'usure de pompe, puissance nominale : supérieure à 50 et inférieure ou égale à 90 Kw
	U
	2
	4
	 
	
	

	31
	Rebobinage de moteur électrique basse tension, montage et essais en parfait état de marche, Type :  Asynchrone, Puissance : supérieure à 50 kW et inférieure ou égale à 90 kW, Tension : 400 V, Nombre de phases : triphasé, Rotor : à cage, Nombre de pôles : inférieur ou égal à 8
	U
	2
	4
	 
	
	

	32
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des moteurs électriques, type : Roulement C3 de référence similaire pour moteur existant, Nombre de pôles : inférieur ou égal à 8, rotor : à cage, puissance : supérieure à 50 kW et inférieure ou égale à 90 kW
	Ens
	2
	4
	 
	
	

	33
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Accouplement semi élastique complet des groupes de pompage, Puissance : supérieure ou égale à 50KW et inférieure à 90  KW
	U
	2
	4
	 
	
	

	34
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Toc d'accouplement semi élastique des groupes de pompage, Puissance : supérieure à 50 et inférieure ou égale à 90  KW
	U
	2
	4
	 
	
	

	35
	Changement des joints de pompe-moteur, puissance : Supérieure à 50 KW et inférieure ou égale à 90 KW
	U
	2
	4
	 
	
	

	Puissance : supérieure à 90 kW et inférieure ou égale à 160 kW

	36
	Changement des chemises d'arbre de pompe, puisance nominale : supéreiure à 90 et inférieure ou égale à 160 Kw
	U
	1
	2
	 
	
	

	37
	Changement de l'entretoise de pompe, puissance nominale : supérieure à 90 et inféreiure ou égale à 160 Kw
	U
	1
	2
	 
	
	

	38
	Changement des bagues d'usure de pompe, puissance nominale : supérieure à 90 et inférieure ou égale à 160 Kw
	U
	1
	2
	 
	
	

	39
	Rebobinage de moteur électrique basse tension, montage et essais en parfait état de marche, Type :  Asynchrone, Puissance : supérieure à 90 kW et inférieure ou égale à 160 kW, Tension : 400 V, Nombre de phases : triphasé, Rotor : à cage, Nombre de pôles : inférieur ou égal à 8
	U
	1
	2
	 
	
	

	40
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des moteurs électriques, type : Roulement C3 de référence similaire pour moteur existant, Nombre de pôles : inférieur ou égal à 8, rotor : à cage, puissance : supérieure à 90 kW et inférieure ou égale à 160 kW
	Ens
	1
	2
	 
	
	

	41
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Accouplement semi élastique complet des groupes de pompage, Puissance : supérieure ou égale à 90KW et inférieure à 160  KW
	U
	1
	2
	 
	
	

	42
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Toc d'accouplement semi élastique des groupes de pompage, Puissance : supérieure ou égale à 90 KW et inférieure à 160 KW
	U
	1
	2
	 
	
	

	43
	Changement des joints depompe-moteur, puissance : Supérieure à 90 KW et inférieure ou égale à 160KW
	U
	1
	2
	 
	
	

	Puissance : supérieure à 160 KW et inférieure ou égale à 280 KW

	44
	Changement des chemises d'arbre de pompe, puisance nominale : supéreiure à 160 et inférieure ou égale à 280 Kw
	U
	2
	4
	 
	
	

	45
	Changement de l'entretoise de pompe, puissance nominale : supérieure à 160 et inféreiure ou égale à 280 Kw
	U
	2
	4
	 
	
	

	46
	Changement des bagues d'usure de pompe, puissance nominale : supérieure à 160 et inférieure ou égale à 280 Kw
	U
	2
	4
	 
	
	

	47
	Rebobinage de moteur électrique basse tension, montage et essais en parfait état de marche, Type :  Asynchrone, Puissance : supérieure à 160 kW et inférieure ou égale à 280 kW, Tension : 400 V, Nombre de phases : triphasé, Rotor : à cage, Nombre de pôles : inférieur ou égal à 8
	U
	2
	4
	 
	
	

	48
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Accouplement semi élastique complet des groupes de pompage, Puissance : supérieure ou égale à 160 KW et inférieure à 300 KW
	U
	2
	4
	 
	
	

	49
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Toc d'accouplement semi élastique des groupes de pompage, Puissance : supérieure à 160 KW et inférieure ou égale à 280 KW
	U
	2
	4
	 
	
	

	50
	Changement des joints de pompe, puissance : Supérieure à  160KW et inférieure ou égale à 280 KW
	U
	2
	4
	 
	
	

	Travaux d'entretien et de mainetance des Pompes Horizonatale et Verticale ET Equipements Divers

	51
	Transport allée et retour des pompes des ouvrages de la SRM aux ateliers de réparation de l'entreprise, type : de différentes puissances
	U
	4
	12
	 
	
	

	52
	Démontage et expertise des pompes, Type : de différentes puissances
	U
	2
	4
	 
	
	

	53
	Dépose et pose table d'assise groupe de pompage de différentes puissances y compris raccordement aux équipements existants.
	U
	3
	8
	 
	
	

	54
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : boulonnerie et accessoires en acier inox des groupes de pompage
	U
	34
	100
	 
	
	

	55
	Fourniture et montage de Pièces d’usure des Groupes de pompage, Type : garniture mécanique,
	U
	3
	8
	 
	
	

	56
	Fourniture et Changement de tresse, Type : d'étanchéité du groupe électropompe à axe horizontal
	U
	7
	20
	 
	
	

	57
	Renouvellement de tuyauterie de vidange de presse étoupe
	Ens
	7
	20
	 
	
	

	58
	Rechargement et alésage du logement du roulement du flasque de pompes
	U
	7
	20
	 
	
	

	59
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type :  Goujon M12 en acier inox de réglage jeu de presse étoupe des groupes de pompage  y compris extraction du goujon existant , taraudage sur corps pompe.
	U
	2
	4
	 
	
	

	60
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type :  Goujon M14 en acier inox de réglage jeu de presse étoupe des groupes de pompage  y compris extraction du goujon existant , taraudage sur corps pompe
	U
	2
	4
	 
	
	

	61
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Goujon M16 en acier inox de réglage jeu de presse étoupe des groupes de pompage, Débit : NA  l/s, Puissance : NA  KW, Vitesse : NA  tr/mn
	U
	2
	4
	 
	
	

	62
	Lignage laser; équilibrage et analyse vibratoire pour les groupes électropompe de différentes puissances
	U
	2
	4
	 
	
	

	63
	Montage, Réglage, alignement et essais du bon fonctionnement de la pompe
	U
	7
	20
	 
	
	

	64
	Dépose, transport et pose de groupe de pompage de différentes puissance
	U
	4
	10
	 
	
	

	Pompes de Débit : Inférieur à 15 l/s

	65
	Fourniture, transport et pose  de Pièces de rechange des pompes, Nature de pièce : Roulement de pompe suivant les modèles existants, débit : inférieur ou égal à 15l/s
	U
	3
	8
	 
	
	

	66
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Palier porte roulements suivant modèle existant des groupes de pompage, Débit : inférieur ou égal à 15l/s
	U
	2
	4
	 
	
	

	67
	Métallisation, rectification des portées usées et équilibrage de l'arbre de pompe du groupe de pompage, nature de matériaux : en acier inox 316, hauteur manométrique totale : NA  m, débit : inférieur à 15l/s
	Ens
	3
	8
	 
	
	

	68
	Détartage turbines et diffuseurs y compris équilibrage turbines des groupes de pompage, Débit : inférieur à 15  l/s
	U
	3
	8
	 
	
	

	69
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Fouloir de presse étoupe en fonte ou en acier des groupes de pompage, Débit : inférieur à 15  l/s
	U
	3
	8
	 
	
	

	70
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Lanterne de presse étoupe en fonte ou en acier des groupes de pompage, Débit : inférieur à 15  l/s
	U
	3
	8
	 
	
	

	71
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Déflecteur d'eau en aluminium des groupes de pompage, Débit : inférieur à 15  l/s
	U
	3
	8
	 
	
	

	72
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Arrêt d'huile à double lèvres en Caoutchouc des groupes de pompage, Débit : inférieur à 15  l/s
	U
	3
	8
	 
	
	

	Pompes de Débit : Supérieur ou égal à 15l/s et inférieur à 75  l/s

	73
	Fourniture, transport et pose  de Pièces de rechange des pompes, Nature de pièce : Roulement de pompe suivant les modèles existants, débit : supérieur ou égal à 15l/s et inférieur à 75  l/s
	U
	2
	6
	 
	
	

	74
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Palier porte roulements suivant modèle existant des groupes de pompage, Débit : supérieur ou égal à 15l/s et inférieur à 75  l/s
	U
	2
	6
	 
	
	

	75
	Métallisation, rectification des portées usées et équilibrage de l'arbre de pompe du groupe de pompage, nature de matériaux : en acier inox 316, hauteur manométrique totale : NA  m, débit : supérieur ou égal à 15l/s et inférieur à 75l/s
	Ens
	2
	6
	 
	
	

	76
	Détartage turbines et diffuseurs y compris équilibrage turbines des groupes de pompage, Débit : Supérieur ou égale à 15 et inférieur à 75  l/s
	U
	2
	6
	 
	
	

	77
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Fouloir de presse étoupe en fonte ou en acier des groupes de pompage, Débit : supérieur ou égal à 15l/s et inférieur à 75  l/s
	U
	2
	6
	 
	
	

	78
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Lanterne de presse étoupe en fonte ou en acier des groupes de pompage, Débit : supérieur ou égal à 15l/s et inférieur à 75  l/s
	U
	2
	6
	 
	
	

	79
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Déflecteur d'eau en aluminium des groupes de pompage, Débit : supérieur ou égal à 15l/s et inférieur à 75  l/s
	U
	2
	6
	 
	
	

	80
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Arrêt d'huile à double lèvres en Caoutchouc des groupes de pompage, Débit : supérieur ou égal à 15l/s et inférieur à 75  l/s
	U
	2
	6
	 
	
	

	Débit : supérieur ou égal à 75 l/s

	81
	Fourniture, transport et pose  de Pièces de rechange des pompes, Nature de pièce : Roulement de pompe suivant les modèles existants, débit : supérieur ou égal à 75 l/s et inférieur à 125  l/s,
	U
	2
	6
	 
	
	

	82
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Palier porte roulements suivant modèle existant des groupes de pompage, Débit : supérieur ou égal à 75l/s et inférieur à 125  l/s
	U
	2
	4
	 
	
	

	83
	Métallisation, rectification des portées usées et équilibrage de l'arbre de pompe du groupe de pompage, nature de matériaux : en acier inox 316, hauteur manométrique totale : NA  m, débit : supérieur ou égal à 75l/s et inférieur à 125l/s
	Ens
	2
	4
	 
	
	

	84
	Détartage turbines et diffuseurs y compris équilibrage turbines des groupes de pompage, Débit : Supérieur ou égale à 75 et inférieur à 125  l/s
	U
	2
	4
	 
	
	

	85
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Fouloir de presse étoupe en fonte ou en acier des groupes de pompage, Débit : supérieur ou égal à 75l/s et inférieur à 125  l/s
	U
	2
	4
	 
	
	

	86
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Lanterne de presse étoupe en fonte ou en acier des groupes de pompage, Débit : supérieur ou égal à 75l/s et inférieur à 125  l/s
	U
	2
	4
	 
	
	

	87
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Déflecteur d'eau en aluminium des groupes de pompage, Débit : supérieur ou égal à 75l/s et inférieur à 125  l/s
	U
	2
	4
	 
	
	

	88
	Fourniture et montage de Pièces de rechange des Groupes de pompage, Type : Arrêt d'huile à double lèvres en Caoutchouc des groupes de pompage, Débit : supérieur ou égal à 75l/s et inférieur à 125  l/s
	U
	2
	4
	 
	
	

	Maintenance et Réparation des surpresseurs

	89
	Dépose et pose de Groupe de pompage électrique, Type : surpresseur
	U
	3
	8
	 
	
	

	90
	Fourniture et montage de Pièces de rechange pour Surpresseur, type : Garniture mécanique suivant les modèles existants
	U
	3
	8
	 
	
	

	91
	Fourniture et montage de Pièces de rechange pour Surpresseur, type : roue suivant les modèles existants
	U
	3
	8
	 
	
	

	92
	Fourniture et montage de Pièces de rechange pour Surpresseur, type : roulement suivant les modèles existants
	U
	3
	8
	 
	
	

	93
	Fourniture et montage de Pièces de rechange pour Surpresseur, type : bague suivant les modèles existants
	U
	3
	8
	 
	
	

	Maintenance et Réparation des pompes doseuses

	94
	Maintenance préventive de poste de javellisation, Type : pompe à doseuse à simple doseur et tuyauteries
	U
	10
	30
	 
	
	

	95
	Fourniture, transport et pose de Pièces de rechange de pompe doseuse, Catégorie de pièce : corps doseur ou équivalent à l'existant, Type : réglable de 10 à 100%,  Pression nominale : 16  bar, Débit : supérieur ou égale 5 l/h et inférieur ou égal à 15  l/h, Mode : à membrane Simplex complète avec moteur d'entraînement 
	U
	2
	4
	 
	
	

	96
	Fourniture, transport et pose de Pièces de rechange de pompe doseuse, Catégorie de pièce : membrane ou équivalent à l'existant, Type : réglable de 10 à 100%, Pression nominale : 16  bar, Débit : supérieur ou égale 5 l/h et inférieur ou égal à 15  l/h, Mode : à membrane Simplex complète avec moteur d'entraînement 
	U
	2
	4
	 
	
	

	97
	Fourniture, transport et pose de Pièces de rechange de pompe doseuse, Catégorie de pièce : clapet d'aspiration, Pression nominale : 16  bar, Débit : supérieur ou égale 5 l/h et inférieur ou égal à 15  l/h
	U
	2
	4
	 
	
	

	98
	Fourniture, transport et pose de Pièces de rechange de pompe doseuse, Catégorie de pièce :  clapet de refoulement, Pression nominale : 16  bar, Débit : supérieur ou égale 5 l/h et inférieur ou égal à 15  l/h
	U
	2
	4
	 
	
	

	99
	Fourniture, transport et pose de Pièces de rechange de pompe doseuse, Catégorie de pièce : crépine à clapet à bille, Pression nominale : 16  bar, Débit : supérieur ou égale 5 l/h et inférieur ou égal à 15  l/h
	U
	2
	4
	 
	
	

	100
	Fourniture, transport et pose de Pièces de rechange de pompe doseuse, Catégorie de pièce : canne d'injection, Pression nominale : 16  bar, Débit : supérieur ou égale 5 l/h et inférieur ou égal à 15  l/h
	U
	2
	4
	 
	
	

	101
	Changement  ou Fourniture, transport tuyauterie et robinetterie et pièces de raccordement pour le circuit de passage de chlore.
	U
	2
	4
	 
	
	

	102
	Changement  ou Fourniture et transport et pose de Pompe doseuse, Type : à membrane, Débit : 0 à 15  l/h, pression: 10 à 16 bars
	U
	2
	4
	 
	
	

	103
	Changement  ou Fourniture, transport et pose d'armoire électrique pour pompe doseuse, y compris mise en place, raccordement et mise en service
	U
	2
	4
	 
	
	

	104
	Changement  ou Fourniture et transport de bac de stockage d'eau de javel, Capacité : 1000 l
	U
	2
	4
	 
	
	

	105
	Changement  ou Fourniture et transport d’accessoires pour pompes doseuses (vannes, soupapes, amortisseurs, tuyauterie de liaison) ET toutes sujetions
	Ens
	2
	4
	 
	
	

	Maintenance et Réparation des Groupes électrogènes

	106
	Maintenance préventive des Groupes électrogènes, Type : visite normale, type : de différentes puissances
	U
	2
	6
	 
	
	

	107
	Récupération, manutention et transport du groupe électrogène, type : (y compris déplacement et honoraire de la main d'œuvre) depuis son site d'affectation jusqu'aux ateliers de l'entreprise (ou vice versa ou entre site).
	Km
	67
	200
	 
	
	

	108
	Fourniture, transport et pose de Batterie, Type  : 12 V 100 AH de meilleure qualité
	U
	2
	4
	 
	
	

	109
	Fourniture, transport et pose de Batterie, Type : 12 V 160 AH de meilleure qualité
	U
	2
	4
	 
	
	

	110
	Fourniture, transport et pose de Batterie, Type : 12V, 210 AH pour les groupes électrogènes.
	U
	2
	4
	 
	
	

	111
	Chargement, transport, pose, installation et mise en service de groupe électrogène de différentes puissances d'un Site à un autre site désigné par la SRM-RSK
	U
	1
	2
	 
	
	

	Confection et fourniture des pièces spéciales

	Fourniture et transport de Coude bridé

	112
	Changement  ou Fourniture, transport et pose de Coude, Nature du matériau : acier galvanisé, Angle de courbure : tout angle  à patin, Diamètre nominal Inférieur à 100  mm, Pression nominale : 16  bar, Forme des extrémités : bouts à brides
	U
	2
	4
	 
	
	

	113
	Changement  ou Fourniture, transport et pose de Coude, Nature du matériau : acier galvanisé , Angle de courbure :  tout angle , Diamètre nominal supérieur à 100 et Inférieur à 250 mm, Pression nominale : 16  bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts à brides 
	U
	2
	4
	 
	
	

	114
	Changement  ou Fourniture, transport et pose de Coude, Nature du matériau : acier galvanisé , Angle de courbure :  tout angle , Supérieur  à 250  mm et inférieur à 400 mm, Pression nominale : 16  bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts à brides 
	U
	2
	4
	 
	
	

	Fourniture et transport de Brides à souder

	115
	Fourniture, transport et pose de Bride à souder, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 60  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	2
	4
	 
	
	

	116
	Fourniture, transport et pose de Bride à souder, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 80  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	2
	4
	 
	
	

	117
	Fourniture, transport et pose de Bride à souder, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 100  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	2
	4
	 
	
	

	118
	Fourniture, transport et pose de Bride à souder, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 150  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	2
	4
	 
	
	

	119
	Fourniture, transport et pose de Bride à souder, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 200  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	2
	 
	
	

	120
	Fourniture, transport et pose de Bride à souder, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 250  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	2
	 
	
	

	121
	Fourniture, transport et pose de Bride à souder, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 300  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	2
	 
	
	

	122
	Fourniture, transport et pose de Bride à souder, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 350  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	2
	 
	
	

	123
	Fourniture, transport et pose de Bride à souder, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 400  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	2
	 
	
	

	 
Entretien, Fourniture, transport et pose de Clapet anti-retour

	124
	Entretien préventif et curatif de clapet anti-retour, Type: NA, Diamètre : Inférieur à 100 mm; PN : 16 bar, Forme des extrémités : NA
	U
	4
	10
	 
	
	

	125
	Entretien préventif et curatif de clapet anti-retour, Type: NA, Diamètre : Supérieur à 100 mm inférieur à  300mm ; PN : 16 bar, Forme des extrémités : NA
	U
	4
	10
	 
	
	

	126
	Entretien préventif et curatif de clapet anti-retour, Type: NA, Diamètre : Supérieur strictement à  300mm ; PN : 16 bar, Forme des extrémités : NA
	U
	4
	10
	 
	
	

	127
	Changement  ou Fourniture, transport et pose de clapet, Type : de retenue à double battant , Nature du matériau : corps en fonte , Forme des extrémités : sandwich ou à brides selon l'exisant, Diamètre nominal : 60  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	2
	4
	 
	
	

	128
	Changement  ou Fourniture, transport et pose de clapet, Type : de retenue à double battant , Nature du matériau : corps en fonte , Forme des extrémités : sandwich ou à brides selon l'exisant, Diamètre nominal : 80  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	2
	4
	 
	
	

	129
	Changement  ou Fourniture, transport et pose de clapet, Type : de retenue à double battant , Nature du matériau : corps en fonte , Forme des extrémités : sandwich ou à brides selon l'exisant, Diamètre nominal : 100  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	2
	 
	
	

	130
	Changement  ou Fourniture, transport et pose de clapet, Type : de retenue à double battant , Nature du matériau : corps en fonte , Forme des extrémités : sandwich ou à brides selon l'exisant, Diamètre nominal supérieur à 100  mm, inférieur à 250 mm Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	2
	 
	
	

	131
	Fourniture, transport et pose de clapet, Type : de retenue à double battant , Nature du matériau : corps en fonte , Forme des extrémités : sandwich ou à brides selon l'exisant, Diamètre nominal supérieur à 250 mm, Inférieur  ou égal à 300 mm Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	2
	 
	
	

	
Fourniture et transport de Manchette de raccordement

	132
	Travaux de soudure pour réparation des fuites sur conduite et pièces spéciales, Nature du matériau : acier galvanisé
	U
	4
	10
	 
	
	

	133
	Travaux de soudure, Type : confection et usinage sur conduite et pièces spéciales, nature de matériau : acier galvanisé
	U
	2
	6
	 
	
	

	134
	Fourniture, transport et pose d'élément droit bridé, Type : de raccordement , Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 60  mm, Pression nominale : 16  bar, 
	ML
	2
	6
	 
	
	

	135
	Fourniture, transport et pose d'élément droit bridé, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé à chaud, Diamètre nominal : 80  mm, Pression nominale : 16  bar
	ML
	2
	6
	 
	
	

	136
	Fourniture, transport et pose d'élément droit bridé, Type : de raccordement , Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 100  mm, Pression nominale : 16  bar
	ML
	4
	10
	 
	
	

	137
	Fourniture, transport et pose d'élément droit bridé, Type : de raccordement , Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 150  mm, Pression nominale : 16  bar
	ML
	2
	6
	 
	
	

	138
	Fourniture, transport et pose d'élément droit bridé, Type : de raccordement , Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 200  mm, Pression nominale : 16  bar
	ML
	2
	6
	 
	
	

	139
	Fourniture, transport et pose d'élément droit bridé, Type : de raccordement , Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 250  mm, Pression nominale : 16  bar
	ML
	2
	6
	 
	
	

	140
	Fourniture, transport et pose d'élément droit bridé, Type : de raccordement , Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 300  mm, Pression nominale : 16  bar
	ML
	2
	6
	 
	
	

	141
	Fourniture, transport et pose d'élément droit bridé, Type : de raccordement , Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 400  mm, Pression nominale : 16  bar
	ML
	2
	6
	 
	
	

	142
	Fourniture, transport et pose d'élément droit bridé, Type : de raccordement , Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 500  mm, Pression nominale : 16  bar
	ML
	2
	6
	 
	
	

	143
	Fourniture, transport et pose d'élément droit bridé, Type : de raccordement , Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 600  mm, Pression nominale : 16  bar
	ML
	2
	6
	 
	
	

	Entretien et Maintenance des Ventouses

	144
	Entretien préventif des ventouses simples ou triples fonctions (visites périodiques planifiées, inspections, réglages, nettoyage, lubrification, tests fonctionnels, rapport de maintenance), tous diamètres confondus
	U
	14
	40
	 
	
	

	145
	Entretien curatif des ventouses simples ou triples fonctions (dépannages, diagnostics, réparations, remplacement pièces), tous diamètres confondus
	U
	7
	20
	 
	
	

	146
	Changement ou Fourniture, transport et pose Ventouse triple fonction , Diamètre nominal : 150  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	2
	 
	
	

	147
	Changement ou Fourniture, transport et pose  Ventouse triple fonction , Diamètre nominal : 100  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	2
	 
	
	

	148
	Changement ou Fourniture, transport et pose  Ventouse triple fonction , Diamètre nominal : 80  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	2
	4
	 
	
	

	149
	Changement ou Fourniture, transport et pose Ventouse triple fonction , Diamètre nominal : 60  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	2
	4
	 
	
	

	150
	Changement ou Fourniture, transport et pose Ventouse triple fonction , Diamètre nominal : 40  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	2
	4
	 
	
	

	 
Fourniture des robinets vannes

	151
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte , Nature du matériau : corps en fonte , forme des extrémités : à brides , Diamètre nominal : 500  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	2
	 
	
	

	152
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte , Nature du matériau : corps en fonte , forme des extrémités : à brides , Diamètre nominal : 400  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	2
	 
	
	

	153
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte , Nature du matériau : corps en fonte , forme des extrémités : à brides , Diamètre nominal : 300  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	2
	 
	
	

	154
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte , Nature du matériau : corps en fonte , forme des extrémités : à brides , Diamètre nominal : 250  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	2
	 
	
	

	155
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte , Nature du matériau : corps en fonte , forme des extrémités : à brides , Diamètre nominal : 200  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	2
	 
	
	

	156
	Changement ou  Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte , Nature du matériau : corps en fonte , forme des extrémités : à brides , Diamètre nominal : 150  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	2
	 
	
	

	157
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte , Nature du matériau : corps en fonte , forme des extrémités : à brides , Diamètre nominal : 100  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	2
	 
	
	

	158
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte , Nature du matériau : corps en fonte , forme des extrémités : à brides , Diamètre nominal : 80  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	2
	 
	
	

	159
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte , Nature du matériau : corps en fonte , forme des extrémités : à brides , Diamètre nominal : 60  mm, Pression nominale : 16  bar
	U
	1
	2
	 
	
	

	160
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Robinet flotteur Diamètre nominal   inférieur ou égal  à 100 mm ,Pression nominale : 16  bar
	U
	2
	4
	 
	
	

	161
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Robinet flotteur  Diamètre nominal  supérieur  à  DN 100 mm et inférieur à 200 mm,Pression nominale : 16  bar
	U
	2
	4
	 
	
	

	162
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Robinet flotteur  Diamètre nominal  supérieur  ou égal à  DN 200 mm et inférieur  ou égal à 300 mm,Pression nominale : 16  bar
	U
	2
	4
	 
	
	

	Entretien et réparation des vannes motorisées

	163
	Entretien et réparation de vanne motorisée DN 50 à DN 100, comprenant démontage, vérification du moteur, nettoyage, remplacement des joints défectueux, remontage et essais
	U
	2
	4
	 
	
	

	164
	 Entretien et réparation de vanne motorisée DN 150 à DN 300, comprenant démontage, diagnostic du système motorisé, nettoyage, réglage, remplacement des pièces défectueuses, remontage et essais
	U
	2
	4
	 
	
	

	165
	Changement ou Fourniture, transport et pose de vanne motorisée DN 50 à DN 100, y compris actionneur électrique, accessoires, raccordement électrique, mise en service et essais
	U
	1
	2
	 
	
	

	166
	Changement ou Fourniture, transport et pose de vanne motorisée DN 150 à DN 300, y compris actionneur électrique, accessoires, installation complète et essais de fonctionnement
	U
	1
	2
	 
	
	

	Entretien, Maintenance et Réparation des équipements d'Armoires électriques

	167
	Travaux d'entretien préventif des armoires électriques, Puissance :  inférieure à 7,5 KW
	U
	3
	8
	 
	
	

	168
	Travaux d'entretien préventif des armoires électriques, Puissance : entre 7,5 KW et 18 KW
	U
	10
	30
	 
	
	

	169
	Travaux d'entretien préventif des armoires électriques, Type : de commande de basse tension, Puissance : supérieur à 18 KW et inférieur à 45  KW
	U
	10
	28
	 
	
	

	170
	Travaux d'entretien préventif des armoires électriques, Puissance : supérieur à 45 KW et inferieur ou égale à 200KW
	U
	10
	28
	 
	
	

	171
	Intervetion aux travaux d'entretien curatif sur armoire électrique, type : Diagnostic et Expertise,  Pui = toute puissance : mobilisation de Technicien supérieur, électricien, électromécanicien ou automaticien
	U
	14
	40
	 
	
	

	172
	Entretien correctif des démarreurs électroniques toutes puissances confondues, comprenant le diagnostic des anomalies, le contrôle des paramètres, ainsi que la réparation des défauts ou anomalies constatés, y compris la main-d’œuvre, l’outillage, les déplacements et toutes sujétions nécessaires à la bonne exécution des prestations.
	U
	4
	10
	 
	
	

	173
	Changement ou Fourniture, installation, raccordement, paramétrage et mise en service d’un démarreur électronique pour moteur de puissance 7,5 à 18,5 kW, y compris toutes sujétions de pose et essais de fonctionnement.
	U
	1
	2
	 
	
	

	174
	Changement ou Fourniture, installation, raccordement, paramétrage et mise en service d’un démarreur électronique pour moteur de puissance 30 à 37 kW, y compris toutes sujétions de pose et essais de fonctionnement.
	U
	1
	2
	 
	
	

	175
	Changement ou Fourniture, installation, raccordement, paramétrage et mise en service d’un démarreur électronique pour moteur de puissance45 à 55 kW, y compris toutes sujétions de pose et essais de fonctionnement.
	U
	1
	2
	 
	
	

	176
	Changement ou Fourniture, installation, raccordement, paramétrage et mise en service d’un démarreur électronique pour moteur de puissance75 à 90 kW, y compris toutes sujétions de pose et essais de fonctionnement.
	U
	1
	2
	 
	
	

	177
	Changement ou Fourniture et installation et mise en service d’un démarreur électronique pour moteur de puissance 132 kW, comprenant raccordement, paramétrage et essais de fonctionnement
	U
	1
	2
	 
	
	

	178
	Changement ou Fourniture et installation et mise en service d’un démarreur électronique pour moteur de puissance 200 kW, comprenant raccordement, paramétrage et essais de fonctionnement
	U
	1
	2
	 
	
	

	179
	Changement ou Fourniture, transport, pose et dépose de Disjoncteur moteur, Type : Tripolaire,  Puissance Inférieur à 45KW
	U
	1
	2
	 
	
	

	180
	Changement ou Fourniture, transport, pose et dépose de Disjoncteur moteur, Type : Tripolaire,  Puissance supérieur à 45KW Inférieur à 90KW
	U
	1
	2
	 
	
	

	181
	Changement ou Fourniture, transport, pose et dépose de Disjoncteur moteur, Type : Tripolaire,  Puissance Supérieur à 90KW inférieur à 200KW
	U
	1
	2
	 
	
	

	182
	Changement ou Fourniture et transport de Disjoncteur différentiel tétrapolaire 60A / 500mA 
	U
	1
	2
	 
	
	

	183
	Changement ou Fourniture et transport de Disjoncteur différentiel bipolaire 30A / 500mA
	U
	1
	2
	 
	
	

	184
	Changement ou Fourniture et transport de Contacteur, Type :de  ligne ou de by-pass,tripolaire, Puissance : inférieure ou égale à 7,5 KW
	U
	2
	4
	 
	
	

	185
	Changement ou Fourniture et transport de Contacteur, Type : de ligne tripolaire, Puissance : supérieure à 7,5 KW et inférieure ou égale à 18,5 KW
	U
	2
	4
	 
	
	

	186
	Changement ou Fourniture et transport de Contacteur, Type : de  ligne ou de by-pass, tripolaire, Puissance : supérieure à 18,5 KW et inférieure ou égale à 75KW
	U
	2
	4
	 
	
	

	187
	Changement ou Fourniture et transport de Contacteur, Type : de  ligne ou de by-pass, tripolaire de puissance supérieure à 75 KW et inférieure oou égale à 200 KW,
	U
	2
	4
	 
	
	

	188
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Transformateur, Type : de courant, Rapport de transformation : 40/5
	U
	2
	4
	 
	
	

	189
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Transformateur, Type : de courant ; Rapport de transformation 75/5 - 100/5
	U
	1
	2
	 
	
	

	190
	Changement ou  Fourniture, transport et pose de Transformateur, Type : de courant ; Rapport de transformation 150/5 - 200/5
	U
	1
	2
	 
	
	

	191
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Relais, Type : auxiliaire avec embases de type varié
	U
	1
	2
	 
	
	

	192
	Changement ou Fourniture transport et pose de minuterie, Tension : 230  V
	U
	2
	4
	 
	
	

	193
	Changement ou Fourniture, transport et pose de compteur, Type : horaire
	U
	3
	8
	 
	
	

	194
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Voyant de signalisation, type : par lampe rouge et étanche au point haut de l’ouvrage avec minuterie réglable
	U
	7
	20
	 
	
	

	195
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Voyant de signalisation, type : Lumineux jaune pour ampoule B9 diam 22
	U
	10
	30
	 
	
	

	196
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Voyant de signalisation, type : Lumineux  rouge  pour ampoule B9 diam 22
	U
	10
	30
	 
	
	

	197
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Voyant de signalisation, type :  Lumineux vert pour ampoule B9 diam 22
	U
	10
	30
	 
	
	

	198
	Changement ou Fourniture, transport et installation de Bouton poussoir
	U
	10
	30
	 
	
	

	199
	Changement ou Fourniture, transport et pose de commutateur, type : de choix 3 positions (Aut-0-Ma)
	U
	3
	8
	 
	
	

	200
	Changement ou Fourniture, transport et pose de  centrale de mesure communiquant via un protocole de communication ouvert en face avant du compartiment de l'armoire
	U
	3
	8
	 
	
	

	201
	Changement ou  Fourniture, transport et pose de relais différentiel contre les contacts indirects avec afficheur y compris tore différentiel fermé ;
	U
	3
	8
	 
	
	

	202
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Ventilateur d'aération; type: pour station de pompage,  d'un débit d'air minimum de 2000 m3/h, équipé de grilles de protection intérieure et extérieure ainsi que d'un volet anti-retour , y compris raccordement électrique, essais et toutes sujétions.
	U
	1
	2
	 
	
	

	203
	Changement ou Fourniture, transport et pose de thermostat, type thermostat : Mécanique pour armoire électrique 
	U
	1
	2
	 
	
	

	204
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Tube fluorescent, Type : instantané, Dimension : 1,20m, Tension : 40w
	U
	5
	14
	 
	
	

	205
	Changement ou Fourniture, transport et pose de relais, Type : de contrôle de niveau d’eau
	U
	1
	2
	 
	
	

	206
	Changement ou Fourniture, transport et pose de sonde hydrostatique, Type : de niveau similaire à l'existant
	U
	1
	2
	 
	
	

	207
	Changement ou Fourniture, transport et pose d'un afficheur digital, Type : pour sonde de niveau
	U
	1
	2
	 
	
	

	208
	Changement ou Fourniture, transport et pose de relais, Type : de contrôle de surtension,chute de tension, et manque de phase, Tension : 30 à 500 VAC
	U
	2
	4
	 
	
	

	209
	Changement ou Fourniture, transport et pose de batterie de condensateurs 5 à 20 KVAR
	U
	2
	6
	 
	
	

	210
	Changement ou Fourniture, transport et pose de chemin de câble en acier galvanisé
	ml
	4
	10
	 
	
	

	211
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Tôle striée, Nature du matériau : acier galvanisée à chaud, Type : pour fermeture caniveaux
	m2
	1
	2
	 
	
	

	212
	Changement ou Fourniture, transport et pose de câble électrique BT, Type : U1000R02V, Section : 3 x 6  mm2
	ml
	7
	20
	 
	
	

	213
	Changement ou Fourniture, transport et pose de câble électrique BT, Type : U1000R02V, Section : 3 x 10  mm2
	ml
	7
	20
	 
	
	

	214
	Changement ou Fourniture, transport et pose de câble électrique BT, Type : U1000R02V, Section : 3 x 16  mm2
	ml
	7
	20
	 
	
	

	215
	Changement ou Fourniture, transport et pose de câble électrique BT, Type : U1000R02V, Section : 1 x 25  mm2
	ml
	7
	20
	 
	
	

	216
	Changement ou Fourniture, transport et pose de câble électrique BT, Type : U1000R02V, Section : 1 x 35  mm2
	ml
	7
	20
	 
	
	

	217
	Changement ou Fourniture, transport et pose de câble électrique BT, Type : U1000R02V, Section : 1 x 50  mm2
	ml
	7
	20
	 
	
	

	218
	Changement ou Fourniture, transport et pose de câble électrique BT, Type : U1000R02V, Section : 1 x 70  mm2
	ml
	7
	20
	 
	
	

	219
	Changement ou Fourniture, transport et pose de câble, section :  3*1.5  mm2, Type : souple pour électrode de niveau
	ml
	20
	60
	 
	
	

	220
	Changement ou Fourniture et pose de câble électriques ou d'instrumentation, Type : souple 3 x 1 mm2
	ml
	20
	60
	 
	
	

	TRAVAUX D'ENTRETIEN GENERAL DES STATIONS DE POMPAGE

	221
	 Travaux de modification et d'usinage des pièces mécaniques
	U
	3
	8
	 
	
	

	222
	Démolition  et remplacement des socles en béton armé ,  Type : groupe électropompe à axe horizontal
	Ens
	4
	10
	 
	
	

	223
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Caillebotis galvanisé
	M2
	7
	20
	 
	
	

	224
	Changement ou Peinture Glycérophtalique laquée sur groupe de pompage à axe horizontal, Type : EMAIL CELLUC
	U
	17
	50
	 
	
	

	225
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Poires à seuils de niveau
	U
	4
	10
	 
	
	

	226
	Peinture Glycérophtalique laquée sur canalisations et équipements métalliques
	M2
	67
	200
	 
	
	

	227
	Fourniture, transport et pose de pressostat, Type : à deux seuils réglables
	U
	4
	10
	 
	
	

	228
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Manomètre, type : antiivibratoire à bain de glycérine 0 à 10 bras
	U
	2
	6
	 
	
	

	229
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Manomètre, Type : antivibratoire à bain de glycérine 0 à 16 bars
	U
	2
	6
	 
	
	

	230
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Manomètre, Type : antivibratoire à bain de glycérine 0 à 25 bar
	U
	2
	6
	 
	
	

	231
	Changement ou Fourniture et transport de Robinet, Type : à 3 positions placé sur conduite d'aspiration et de refoulement pour l'emplacement des manomètres
	U
	2
	4
	 
	
	

	232
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Hublot étanche
	U
	7
	20
	 
	
	

	233
	Changement ou Fourniture, transport et pose de Projecteur, Type de projecteur : LED, Puissance électrique : 150 W
	U
	7
	20
	 
	
	

	234
	Changement ou Fourniture transport et pose de Lampadaire, puissance : 220V 60W, type : à boule pour jardin
	U
	7
	20
	 
	
	

	235
	Réparation menuiserie métallique porte, fenêtre, volet roulant (changement paumelle, serrure, poignée, levier, crémone, etc.)
	U
	7
	20
	 
	
	

	236
	Fourniture et mise en œuvre de peinture vinylique en 3 couches sur les parements sur plafonds et murs intérieurs et exterieurs y compris rebouchage grattage, brossage, dépoussiérage, rebouchée, couche d'impression et toutes sujétions
	M2
	334
	1000
	 
	
	

	237
	Remise en état de l'Eclairage interieur y compris fourniture matériels, cables et toutes sujestions par site de station
	U
	4
	10
	 
	
	

	238
	Remise en état de l'Eclairage Extérieur y compris fourniture matériels, cables et toutes sujestions par site de station
	U
	4
	10
	 
	
	

	239
	Entretien du local technique de la station de pompage comprenant l’entretien du génie civil (petites réparations, rebouchage des fissures, remise en état des enduits), le nettoyage des caniveaux et regards, l’évacuation et la mise en décharge des déchets et gravats, toutes sujétions comprises
	U
	10
	30
	 
	
	

	Suivi du fonctionnement, de maintenance préventive et de reporting 

	240
	Suivi du fonctionnement, de maintenance préventive et de reporting 
	U
	4
	12
	 
	
	

	Total hors TVA
	
	

	Taux TVA (……….. %)
	
	

	Total TTC

	
	



Fait à ……………….. Le ……………………………
(Signature et cachet du concurrent)
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