Bordereau des Prix - Détail Estimatif
AO n° 25/2026/ABHOER du 04/11/2026
Objet du marché : Travaux de maintenance des ouvrages de génie civil associés aux barrages Al Massira, Agadir Bouachiba, My Hassan 1er, Sidi Driss, Ahmed El Hansali, Timi N'outine, Digue de Safi et canaux de Rocade et d’amont de Safi, gérés par l’ABHOER 
	N° du Prix
	Désignation des prestations
	Unité
	Qté
	P.U en DH (HTVA) en chiffres
	Prix Total en DH (HTVA) en chiffres

	[bookmark: _Hlk231833677] 
	Au niveau du barrage Al Massira :
	 

	 
	* Travaux de revêtement des locaux :
	 

	1
	Travaux de décapage total de l'ancienne étanchéité des toitures des locaux (de toute nature) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris travaux de dégagement des déblais à l'extérieur de l'emprise des ouvrages, préparation des surfaces et toutes sujétions.
	M2
	180,00
	
	

	2
	Travaux de mise en place de carreaux de faïence de 1er choix pour étanchéité des locaux conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris de béton de forme, système de drainage des eaux pluviales et toutes sujétions.
	M2
	180,00
	
	

	3
	Travaux de décapage total de l'ancien revêtement des sols et des cloisons des locaux (de toute nature) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris travaux de dégagement des déblais à l'extérieur de l'emprise des ouvrages, préparation des surfaces et toutes sujétions.
	M2
	180,00
	
	

	4
	Travaux de mise en place de carreaux de faïence de 1er choix pour sols et cloisons des locaux conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris béton de forme et toutes sujétions.
	M2
	180,00
	
	

	5
	Travaux de mise en place de plinthe en carreaux de faïence de 1er choix pour sols et cloisons des locaux conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris béton de forme et toutes sujétions.
	Ml
	90,00
	
	

	6
	Travaux de maçonnerie en agglos conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris revêtement en mortier et enduit et toutes sujétions.
	M2
	3,00
	
	

	 
	* Travaux de peinture des locaux :
	 

	7
	Travaux de peinture mate sur surfaces intérieures des locaux conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris préparation des surfaces et toutes sujétions.
	M2
	450,00
	
	

	8
	Travaux de peinture vinylique sur surfaces extérieures des locaux conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris préparation des surfaces et toutes sujétions.
	M2
	200,00
	
	

	9
	Travaux de peinture laquée sur surfaces intérieures des locaux conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris préparation des surfaces, enduit et toutes sujétions.
	M2
	200,00
	
	

	10
	Travaux de peinture glycérophtalique sur menuiserie en bois et métallique des locaux conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris préparation des surfaces, cadres et toutes sujétions.
	M2
	200,00
	
	

	 
	* Travaux de menuiserie pour locaux :
	 

	11
	Fourniture et pose de fenêtres vitrées avec volets roulants et cadres (en aluminium de 1er choix) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris quincaillerie, accessoires de fixation, travaux de démontages des anciennes fenêtres et toutes sujétions.
	M2
	6,00
	
	

	12
	Fourniture et pose de fenêtres vitrées et cadres (en aluminium de 1er choix) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris quincaillerie, accessoires de fixation, travaux de démontages des anciennes fenêtres et toutes sujétions.
	M2
	2,00
	
	

	13
	Fourniture et pose de grilles métalliques pour fenêtres conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris accessoires de fixation, peinture et toutes sujétions.
	M2
	6,00
	
	

	14
	Fourniture et pose de portes métalliques (en double tôles) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris quincaillerie, peinture, accessoires de fixation, travaux de démontages des anciennes portes et toutes sujétions.
	M2
	4,00
	
	

	15
	Travaux de révision des menuiseries en bois des portes conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris quincaillerie et toutes sujétions.
	U
	8,00
	
	

	 
	* Travaux de plomberie pour les locaux :
	 

	16
	Fourniture et pose de siège à la Turque (en porcelaine vitrifiée de 1er choix) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris travaux de démontage de l'ancien, accessoires de raccordement aux réseaux et toutes sujétions.
	U
	1
	
	

	17
	Fourniture et pose de lave main avec console (en porcelaine vitrifiée de 1er choix) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris travaux de démontage de l'ancien, mélangeur, accessoires de fixation, de raccordement aux réseaux et toutes sujétions.
	U
	1
	
	

	18
	Fourniture et pose d'évier (à 2 bacs en inox de 1er choix) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris mélangeur, travaux de démontage de l'ancien, accessoires de fixation, de raccordement aux réseaux et toutes sujétions.
	U
	1
	
	

	19
	Fourniture et pose de receveur complet (de 1ère qualité) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris tous les accessoires, de raccordement au réseau et toutes sujétions.
	U
	1
	
	

	20
	Fourniture et pose de chauffe-eau électrique (de 1ère qualité) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris tous les accessoires de fixation, de raccordement au réseau, de protection et toutes sujétions.
	U
	2
	
	

	 
	* Travaux d’électricité pour les locaux :
	 

	21
	Fourniture et installation de hublot rond de type intérieur (de 1ère qualité) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris tous les accessoires de fixation, de raccordement au réseau et toutes sujétions.
	U
	10
	
	

	22
	Fourniture et installation de hublot rond de type extérieur (de 1ère qualité) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris tous les accessoires de fixation, de raccordement au réseau et toutes sujétions.
	U
	2
	
	

	23
	Fourniture et installation de prise de courant (de 1ère qualité) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris tous les accessoires de fixation, de raccordement au réseau et toutes sujétions.
	U
	8
	
	

	24
	Fourniture et installation d'interrupteur de courant (de 1ère qualité) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris tous les accessoires de fixation, de raccordement au réseau et toutes sujétions.
	U
	8
	
	

	25
	Fourniture et installation de Tableau Général (Basse Tension) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris tous les accessoires de fixation, de raccordement au réseau et toutes sujétions.
	U
	1
	
	

	 
	Au niveau du barrage Agadir Bouachiba :
	 

	 
	* Travaux de consolidation du mur de soutènement de l'accès au barrage limitrophe à l'Oued Tassaout :

	26
	Travaux d’excavation et de terrassement conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris travaux dégagement des déblais à l'extérieur de l'emprise des ouvrages, mise à sec de la zone des travaux et toutes sujétions.
	M3
	200,00
	
	

	27
	Travaux de béton de propreté dosé à 250Kg/m3 conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris toutes sujétions.
	M3
	6,00
	
	

	28
	Travaux de maçonnerie en moellons taillées conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris jointoiement, barbacanes en buses PVC et toutes sujétions.
	M3
	250,00
	
	

	29
	Travaux de mise en place de tout-venant compacté (0/60) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris travaux dégagement des déblais à l'extérieur de l'emprise des ouvrages, mise à sec de la zone des travaux et toutes sujétions.
	M3
	500,00
	
	

	30
	Travaux de béton dosé à 350Kg/m3 conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris toutes sujétions.
	M3
	70,00
	
	

	31
	Fourniture, façonnage et mise en place d'acier Tor conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris toutes sujétions.
	Kg
	3000,00
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	* Travaux de revêtement des locaux :
	 

	32
	Travaux de décapage total de l'ancienne étanchéité des toitures des locaux (de toute nature) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris travaux de dégagement des déblais à l'extérieur de l'emprise des ouvrages, préparation des surfaces et toutes sujétions
	M2
	50,00
	
	

	33
	Travaux de mise en place de carreaux de faïence de 1er choix pour étanchéité des locaux conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris de béton de forme, système de drainage des eaux pluviales et toutes sujétions.
	M2
	50,00
	
	

	34
	Travaux de décapage total de l'ancien revêtement des sols et des cloisons des locaux (de toute nature) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris travaux de dégagement des déblais à l'extérieur de l'emprise des ouvrages, préparation des surfaces et toutes sujétions
	M2
	100,00
	
	

	35
	Travaux de mise en place de carreaux de faïence de 1er choix pour sols et cloisons des locaux conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris béton de forme et toutes sujétions.
	M2
	100,00
	
	

	36
	Travaux de mise en place de plinthe en carreaux de faïence de 1er choix pour sols et cloisons des locaux conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris béton de forme et toutes sujétions.
	Ml
	30,00
	
	

	37
	Travaux de décapage du revêtement dégradé des murs conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris dégagement des déblais et toutes sujétions.
	M2
	250,00
	
	

	38
	Travaux de revêtement en mortier et enduit des murs conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris toutes sujétions.
	M2
	250,00
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	* Travaux de peinture des locaux :
	 

	39
	Travaux de peinture mate sur surfaces intérieures des locaux conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris préparation des surfaces et toutes sujétions.
	M2
	80,00
	
	

	40
	Travaux de peinture vinylique sur surfaces extérieures des locaux conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris préparation des surfaces et toutes sujétions.
	M2
	130,00
	
	

	41
	Travaux de peinture glycérophtalique sur menuiserie en bois et métallique des locaux conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris préparation des surfaces, cadres et toutes sujétions.
	M2
	100,00
	
	

	 
	* Travaux de menuiserie pour locaux :
	 

	42
	Fourniture et pose de fenêtres vitrées avec volets roulants et cadres (en aluminium de 1er choix) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris quincaillerie, accessoires de fixation, travaux de démontages des anciennes fenêtres et toutes sujétions.
	M2
	4,50
	
	

	43
	Fourniture et pose de grilles métalliques pour fenêtres conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris accessoires de fixation, peinture et toutes sujétions.
	M2
	4,50
	
	

	 
	Au niveau du barrage My Hassan 1er :
	 

	 
	* Travaux de consolidation le long de la route d'accès (1050,00 NGM) surplombant le talus aval en rive gauche du barrage :
	 

	44
	Travaux d’excavation et de terrassement conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris travaux dégagement des déblais à l'extérieur de l'emprise des ouvrages et toutes sujétions.
	M3
	200,00
	
	

	45
	Travaux d'hérissonnage de 10cm d'épaisseur conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris préparation des surfaces et toutes sujétions.
	M2
	200,00
	
	

	46
	Travaux de béton dosé à 350Kg/m3 conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris toutes sujétions.
	M3
	50,00
	
	

	47
	Travaux de béton de propreté dosé à 250Kg/m3 conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris toutes sujétions.
	M3
	5,00
	
	

	48
	Travaux de béton ordinaire dosé à 300Kg/m3 conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris toutes sujétions.
	M3
	10,00
	
	

	49
	Travaux de gabions conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris toutes sujétions.
	M3
	100,00
	
	

	50
	Travaux de maçonnerie en moellons taillées conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris jointoiement, barbacanes en buses PVC et toutes sujétions.
	M3
	60,00
	
	

	51
	Fourniture, façonnage et mise en place d'acier Tor conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris toutes sujétions.
	Kg
	800,00
	
	

	52
	Travaux de curage et de nettoyage des fossés et caniveaux de drainage des eaux pluviales conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris travaux dégagement des déblais à l'extérieur de l'emprise des ouvrages et toutes sujétions.
	M3
	300,00
	
	

	 
	* Travaux de revêtement des locaux : 
	 

	53
	Travaux de décapage total de l'ancienne étanchéité des toitures des locaux (de toute nature) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris travaux de dégagement des déblais à l'extérieur de l'emprise des ouvrages, préparation des surfaces et toutes sujétions
	M2
	120,00
	
	

	54
	Travaux de mise en place de carreaux de faïence de 1er choix pour étanchéité des locaux conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris de béton de forme, système de drainage des eaux pluviales et toutes sujétions.
	M2
	120,00
	
	

	55
	Travaux de décapage total de l'ancien revêtement des sols et des cloisons des locaux (de toute nature) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris travaux de dégagement des déblais à l'extérieur de l'emprise des ouvrages, préparation des surfaces et toutes sujétions
	M2
	50,00
	
	

	56
	Travaux de mise en place de carreaux de faïence de 1er choix pour sols et cloisons des locaux conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris béton de forme et toutes sujétions.
	M2
	50,00
	
	

	57
	Travaux de mise en place de plinthe en carreaux de faïence de 1er choix pour sols et cloisons des locaux conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris béton de forme et toutes sujétions.
	Ml
	50,00
	
	

	58
	Travaux de décapage du revêtement dégradé des murs conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris dégagement des déblais et toutes sujétions.
	M2
	400,00
	
	

	59
	Travaux de revêtement en mortier et enduit des murs conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris toutes sujétions.
	M2
	400,00
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	* Travaux de peinture des locaux : 
	 

	60
	Travaux de peinture mate sur surfaces intérieures des locaux conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris préparation des surfaces et toutes sujétions.
	M2
	600,00
	
	

	61
	Travaux de peinture vinylique sur surfaces extérieures des locaux conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris préparation des surfaces et toutes sujétions.
	M2
	400,00
	
	

	62
	Travaux de peinture glycérophtalique sur menuiserie en bois et métallique des locaux conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris préparation des surfaces, cadres et toutes sujétions.
	M2
	100,00
	
	

	 
	* Travaux de menuiserie pour locaux :
	 

	63
	Fourniture et pose de fenêtres vitrées avec volets roulants et cadres (en aluminium de 1er choix) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris quincaillerie, accessoires de fixation, travaux de démontages des anciennes fenêtres et toutes sujétions.
	M2
	10,00
	
	

	 
	* Travaux de plomberie et d’électricité pour les locaux :
	 

	64
	Fourniture et pose de lave main avec console (en porcelaine vitrifiée de 1er choix) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris travaux de démontage des anciens, mélangeur, accessoires de fixation, de raccordement aux réseaux et toutes sujétions.
	U
	2
	
	

	65
	Fourniture et pose de receveur complet (de 1ère qualité) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris mélangeur, tous les accessoires de raccordement au réseau et toutes sujétions.
	U
	1
	
	

	66
	Fourniture et pose d'évier (à 2 bacs en inox de 1er choix) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris travaux de démontage des anciens, mélangeur, accessoires de fixation, de raccordement aux réseaux et toutes sujétions.
	U
	4
	
	

	67
	Fourniture et installation de Panel Led 60x60cm (de 1er choix) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris tous les accessoires de fixation, de raccordement au réseau et toutes sujétions.
	U
	20
	
	

	 
	Au niveau du barrage Sidi Driss :
	 

	 
	* Travaux de revêtement des locaux :
	 

	68
	Travaux de démolition des murs en maçonnerie (de toute nature)  des locaux conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris dégagement des déblais à l'extérieur de l'emprise des ouvrages et toutes sujétions.
	M2
	100,00
	
	

	69
	Travaux de maçonnerie en agglos conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris revêtement en mortier et enduit et toutes sujétions.
	M2
	200,00
	
	

	70
	Travaux de décapage total de l'ancien revêtement des sols et des cloisons des locaux (de toute nature) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris travaux de dégagement des déblais à l'extérieur de l'emprise des ouvrages, préparation des surfaces et toutes sujétions
	M2
	250,00
	
	

	71
	Travaux de mise en place de carreaux de faïence de 1er choix pour sols et cloisons des locaux conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris béton de forme et toutes sujétions.
	M2
	250,00
	
	

	72
	Travaux de mise en place de plinthe en carreaux de faïence de 1er choix pour sols et cloisons des locaux conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris béton de forme et toutes sujétions.
	Ml
	120,00
	
	

	73
	Travaux d’excavation et de terrassement conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris travaux dégagement des déblais à l'extérieur de l'emprise des ouvrages et toutes sujétions.
	M3
	200,00
	
	

	74
	Travaux de blocage de 20 cm conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris préparation des surfaces et toutes sujétions.
	M2
	200,00
	
	

	75
	Travaux de béton de propreté dosé à 250Kg/m3 conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris toutes sujétions.
	M3
	12,00
	
	

	76
	Travaux de béton dosé à 350Kg/m3 conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris toutes sujétions.
	M3
	20,00
	
	

	77
	Fourniture, façonnage et mise en place d'acier Tor conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris toutes sujétions.
	Kg
	800,00
	
	

	78
	Travaux de revêtement en mortier et enduit des murs conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris toutes sujétions.
	M2
	400,00
	
	

	 
	* Travaux de peinture des locaux :
	 

	79
	Travaux de peinture vinylique sur surfaces extérieures des locaux conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris préparation des surfaces et toutes sujétions.
	M2
	300,00
	
	

	80
	Travaux de peinture laquée sur surfaces intérieures des locaux conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris préparation des surfaces, enduit et toutes sujétions.
	M2
	300,00
	
	

	 
	* Travaux de menuiserie pour locaux :
	 

	81
	Fourniture et pose de fenêtres vitrées avec volets roulants et cadres (en aluminium de 1er choix) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris quincaillerie, accessoires de fixation, travaux de démontages des anciennes fenêtres et toutes sujétions.
	M2
	12,00
	
	

	82
	Fourniture et pose de fenêtres vitrées et cadres (en aluminium de 1er choix conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris quincaillerie, accessoires de fixation, travaux de démontages des anciennes fenêtres et toutes sujétions.
	M2
	1,00
	
	

	83
	Fourniture et pose de grilles métalliques pour fenêtres conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris accessoires de fixation, peinture et toutes sujétions.
	M2
	12,00
	
	

	84
	Fourniture et pose de porte métallique (en double tôles) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris quincaillerie, accessoires de fixation, peinture, travaux de démontages des anciennes portes et toutes sujétions.
	M2
	8
	
	

	 
	* Travaux de plomberie pour les locaux :
	 

	85
	Fourniture et pose de siège à la Turque (en porcelaine vitrifiée de 1er choix) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris travaux de démontage des anciens, accessoires de raccordement aux réseaux et toutes sujétions.
	U
	1
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	Fourniture et pose de siège à l'anglaise (en porcelaine vitrifiée de 1er choix) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris travaux de démontage des anciens, accessoires de raccordement aux réseaux et toutes sujétions.
	U
	2
	
	

	87
	Fourniture et pose de lave main avec console (en porcelaine vitrifiée de 1er choix) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris travaux de démontage des anciens, mélangeur, accessoires de fixation, de raccordement aux réseaux et toutes sujétions.
	U
	2
	
	

	88
	Fourniture et pose d'évier (à 2 bacs en inox de 1er choix) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris travaux de démontage des anciens, accessoires de fixation, de raccordement aux réseaux et toutes sujétions.
	U
	1
	
	

	89
	Fourniture et pose de receveur complet (de 1ère qualité) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris mélangeur, tous les accessoires de raccordement au réseau et toutes sujétions.
	U
	1
	
	

	90
	Fourniture et pose de chauffe-eau électrique (de 1ère qualité) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris tous les accessoires de raccordement avec le réseau existant et toutes sujétions.
	U
	2
	
	

	91
	Travaux d'installation de réseau d'adduction en eau brute et de réseau d'assainissement pour local sanitaire d'une superficie de 8 m2 conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris tous les accessoires de fixation, de raccordement au réseau, protection et toutes sujétions.
	U
	1
	
	

	92
	Travaux d'installation de réseau d'adduction en eau brute et de réseau d'assainissement pour local sanitaire (WC) d'une superficie de 8 m2 conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris tous les accessoires de fixation, de raccordement au réseau, protection et toutes sujétions.
	U
	2
	
	

	93
	Travaux d'installation de réseau d'adduction en eau brute et de réseau d'assainissement pour local d'une superficie de 16 m2 conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris tous les accessoires de fixation, de raccordement au réseau, protection et toutes sujétions.
	U
	2
	
	

	 
	* Travaux d’électricité pour les locaux :
	 

	94
	Fourniture et installation de hublot rond de type intérieur (de 1ère qualité) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris tous les accessoires de fixation, de raccordement au réseau et toutes sujétions.
	U
	12
	
	

	95
	Fourniture et installation de hublot rond de type extérieur (de 1ère qualité) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris tous les accessoires de fixation, de raccordement au réseau et toutes sujétions.
	U
	4
	
	

	96
	Fourniture et installation de prise de courant (de 1ère qualité) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris tous les accessoires de fixation, de raccordement au réseau et toutes sujétions.
	U
	16
	
	

	97
	Fourniture et installation d'interrupteur de courant (de 1ère qualité) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris tous les accessoires de fixation, de raccordement au réseau et toutes sujétions.
	U
	12
	
	

	98
	Fourniture et installation de Tableau Général (Basse Tension) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris tous les accessoires de fixation, de raccordement au réseau et toutes sujétions.
	U
	1
	
	

	 
	Au niveau du canal de Rocade :
	 

	 
	* Travaux de reconstruction des plots des murs bajoyers du canal :
	 

	99
	Travaux de béton dosé à 350Kg/m3 conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris toutes sujétions.
	M3
	10,00
	
	

	 
	Au niveau du barrage Ahmed El Hansali :
	 

	 
	* Travaux de revêtement des locaux :
	 

	100
	Travaux de décapage total de l'ancienne étanchéité des toitures des locaux (de toute nature) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris travaux de dégagement des déblais à l'extérieur de l'emprise des ouvrages, préparation des surfaces et toutes sujétions
	M2
	140,00
	
	

	101
	Travaux de mise en place de carreaux de faïence de 1er choix pour étanchéité des locaux conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris de béton de forme, système de drainage des eaux pluviales et toutes sujétions.
	M2
	140,00
	
	

	102
	Travaux de démolition des murs en maçonnerie (de toute nature) des locaux conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris dégagement des déblais à l'extérieur de l'emprise des ouvrages et toutes sujétions.
	M2
	30,00
	
	

	103
	Travaux de maçonnerie en agglos conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris toutes sujétions.
	M2
	15,00
	
	

	104
	Travaux de décapage du revêtement dégradé des murs conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris dégagement des déblais et toutes sujétions.
	M2
	320,00
	
	

	105
	Travaux de revêtement en mortier et enduit des murs conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris toutes sujétions.
	M2
	320,00
	
	

	106
	Travaux de décapage total de l'ancien revêtement des sols et des cloisons des locaux (de toute nature)    conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris travaux de dégagement des déblais à l'extérieur de l'emprise des ouvrages, préparation des surfaces et toutes sujétions
	M2
	140,00
	
	

	107
	Travaux de mise en place de carreaux de faïence de 1er choix pour sols et cloisons des locaux conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris béton de forme et toutes sujétions.
	M2
	140,00
	
	

	108
	Travaux de mise en place de plinthe en carreaux de faïence de 1er choix pour sols et cloisons des locaux conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris béton de forme et toutes sujétions.
	Ml
	50,00
	
	

	 
	* Travaux de peinture des locaux :
	 

	109
	Travaux de peinture mate sur surfaces intérieures des locaux conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris préparation des surfaces et toutes sujétions.
	M2
	200,00
	
	

	110
	Travaux de peinture vinylique sur surfaces extérieures des locaux conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris préparation des surfaces et toutes sujétions.
	M2
	200,00
	
	

	 
	* Travaux de menuiserie pour locaux :
	 

	111
	Fourniture et pose de fenêtres vitrées et cadres (en aluminium de 1er choix) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris quincaillerie, accessoires de fixation, travaux de démontages des anciennes fenêtres et toutes sujétions.
	M2
	6,00
	
	

	112
	Fourniture et pose de grilles métalliques pour fenêtres conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris accessoires de fixation, peinture et toutes sujétions.
	M2
	9,00
	
	

	113
	Fourniture et pose de porte métallique (en double tôles) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris quincaillerie, accessoires de fixation, peinture, travaux de démontages des anciennes portes et toutes sujétions.
	M2
	4
	
	

	
	* Travaux d’électricité pour les locaux :
	 

	114
	Fourniture et installation de hublot rond de type intérieur (de 1ère qualité) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris tous les accessoires de fixation, de raccordement au réseau et toutes sujétions.
	U
	6
	
	

	115
	Fourniture et installation de hublot rond de type extérieur (de 1ère qualité) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris tous les accessoires de fixation, de raccordement au réseau et toutes sujétions.
	U
	4
	
	

	 
	Au niveau de la digue de Safi :
	 

	 
	* Travaux de consolidation de la clôture des ouvrages :
	 

	116
	Travaux de démolition des murs en maçonnerie (de toute nature) des locaux conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris dégagement des déblais à l'extérieur de l'emprise des ouvrages et toutes sujétions.
	M2
	40,00
	
	

	117
	Travaux d'hérissonnage de 10 cm d'épaisseur conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris préparation des surfaces et toutes sujétions.
	M2
	10,00
	
	

	118
	Travaux de béton de propreté dosé à 250Kg/m3 conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris toutes sujétions.
	M3
	1,00
	
	

	119
	Travaux de béton dosé à 350Kg/m3 conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris toutes sujétions.
	M3
	7,00
	
	

	120
	Travaux de maçonnerie en agglos conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris toutes sujétions.
	M2
	40,00
	
	

	121
	Travaux de revêtement en mortier et enduit des murs conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris toutes sujétions.
	M2
	80,00
	
	

	 
	* Travaux de revêtement des locaux :
	 

	122
	Travaux de décapage total de l'ancien revêtement des sols et des cloisons des locaux (de toute nature) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris travaux de dégagement des déblais à l'extérieur de l'emprise des ouvrages, préparation des surfaces et toutes sujétions
	M2
	120,00
	
	

	123
	Travaux de mise en place de carreaux de faïence de 1er choix pour sols et cloisons des locaux conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris béton de forme et toutes sujétions.
	M2
	120,00
	
	

	124
	Travaux de mise en place de plinthe en carreaux de faïence de 1er choix pour sols et cloisons des locaux conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris béton de forme et toutes sujétions.
	Ml
	100,00
	
	

	125
	Travaux d’excavation et de terrassement conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris travaux dégagement des déblais à l'extérieur de l'emprise des ouvrages et toutes sujétions.
	M3
	16,00
	
	

	126
	Travaux d'hérissonnage de 10 cm d'épaisseur conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris préparation des surfaces et toutes sujétions.
	M2
	32,00
	
	

	127
	Travaux de béton dosé à 350Kg/m3 conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris toutes sujétions.
	M3
	3,20
	
	

	 
	* Travaux de peinture des locaux :
	 

	128
	Travaux de peinture mate sur surfaces intérieures des locaux conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris préparation des surfaces et toutes sujétions.
	M2
	200,00
	
	

	129
	Travaux de peinture vinylique sur surfaces extérieures des locaux conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris préparation des surfaces et toutes sujétions.
	M2
	300,00
	
	

	130
	Travaux de peinture glycérophtalique sur menuiserie en bois et métallique des locaux conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris préparation des surfaces, cadres et toutes sujétions.
	M2
	200,00
	
	

	131
	Travaux de peinture laquée sur surfaces intérieures des locaux conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris préparation des surfaces, enduit et toutes sujétions.
	M2
	200,00
	
	

	 
	* Travaux de menuiserie pour locaux :
	 

	132
	Fourniture et pose de fenêtres vitrées avec volets roulants et cadres (en aluminium de 1er choix) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris quincaillerie, accessoires de fixation, travaux de démontages des anciennes fenêtres et toutes sujétions.
	M2
	5,00
	
	

	133
	Fourniture et pose de fenêtres vitrées et cadres (en aluminium de 1er choix) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris quincaillerie, accessoires de fixation, travaux de démontages des anciennes fenêtres et toutes sujétions.
	M2
	2,00
	
	

	134
	Fourniture et pose de grilles métalliques pour fenêtres conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris accessoires de fixation, peinture et toutes sujétions.
	M2
	10,00
	
	

	 
	*** Travaux de plomberie pour les locaux :
	 

	135
	Fourniture et pose de siège à l'anglaise (en porcelaine vitrifiée de 1er choix) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris travaux de démontage des anciens, accessoires de raccordement aux réseaux et toutes sujétions.
	U
	2
	
	

	136
	Fourniture et pose de lave main avec console (en porcelaine vitrifiée de 1er choix) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris travaux de démontage des anciens, mélangeur, accessoires de fixation, de raccordement aux réseaux et toutes sujétions.
	U
	2
	
	

	137
	Fourniture et pose d'évier (à 2 bacs en inox de 1er choix) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris mélangeur, travaux de démontage de l'ancien, accessoires de fixation, de raccordement aux réseaux et toutes sujétions.
	U
	1
	
	

	138
	Fourniture et pose de receveur complet (de 1ère qualité) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris mélangeur, tous les accessoires, de raccordement au réseau et toutes sujétions.
	U
	2
	
	

	[bookmark: _Hlk231983954]139
	Fourniture et pose de chauffe-eau électrique (de 1ère qualité) conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris tous les accessoires de raccordement avec le réseau existant et toutes sujétions.
	U
	2
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	Au niveau du canal amont de Safi :
	 

	 * Travaux de reconstruction des murs bajoyers du canal entre le PK17+500 et le PK31+000 :

	140
	Travaux d’excavation et de terrassement conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris travaux dégagement des déblais à l'extérieur de l'emprise des ouvrages et toutes sujétions.
	M3
	150,00
	
	

	141
	Travaux de béton de propreté dosé à 250Kg/m3 conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris toutes sujétions.
	M3
	5,00
	
	

	142
	Travaux de blocage de 20 cm conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris préparation des surfaces et toutes sujétions.
	M2
	40,00
	
	

	143
	Travaux de béton dosé à 350Kg/m3 conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris toutes sujétions.
	M3
	63,00
	
	

	144
	Fourniture, façonnage et mise en place d'acier Tor conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris toutes sujétions.
	Kg
	350,00
	
	

	 * Travaux de surélévation des murs bajoyers du canal entre le PK19+000 et le PK19+500 :

	145
	Travaux de béton ordinaire dosé à 300 Kg/m3 conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris toutes sujétions.
	M3
	7,00
	
	

	 
	* Travaux de confortement du canal entre le PK25+500 et le PK28+500 :
	 

	146
	Travaux de traitement des fissures du béton des murs bajoyers et radier du canal conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris toutes sujétions.
	Ml
	2000,00
	
	

	Au niveau du barrage Timi N’outine :

	           * Travaux de reconstruction des piliers du réseau géodésique :

	147
	Travaux de reconstruction des piliers du réseau géodésique conformément aux spécifications techniques indiquées dans les articles 29 et 32, y compris démolition des piliers dégradés, installation des repères géodésiques (cocardes et repères de nivellement) et couvercle de protection et toutes sujétions.
	U
	3
	
	

	
	
	Montant en DH Hors Taxes
	

	
	
	Montant TVA (20%)
	

	
	
	Montant Total en DH TTC
	


Fait à...……………....., le......…...............
Signature et cachet du concurrent
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