[bookmark: _Toc96873566]BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF
Appel d'offres ouvert national N°74/2026/DPA/G Du 11/11/2026 à 09H30
  Objet du marché : Travaux d’équipement de point d’eau Fahhama par Pompage Solaire; Commune Rurale Ras Laksar , Province de Guercif.

	N° 
	Désignation
	Unité
	Quantité
	Prix Unitaire 
	Prix Total HT en DH

	1
	Pose d'une embase et élément en forme de S en acier galvanisé type bouilleur à bride de diamètre 2" y compris coude, cône et toutes autres pièces nécessaires pour le raccordement à la colonne montante et la mise en place de la nouvelle tête de forage   Forfait
	F
	1
	
	

	2
	La fourniture, installation et la mise en service d’un système de plaques solaires pour le point d’eau                (générateur  photovoltaïque) suivant le devis descriptif  et conformément aux spécifications techniques du CPS        y compris toutes sujétions
Forfait
	F
	1
	
	

	3
	Confection d’une plate forme pour installation des modules photovoltaïques pour le point d’eau   conformément aux spécifications techniques du CPS y compris toutes sujétions
Forfait
	F
	1
	
	

	4
	Fourniture , installation du support de fixation et de grillage de clôture pour les modules du générateur photovoltaïque pour le point d’eau   suivant le devis descriptif et conformément aux spécifications techniques du CPS y compris toutes sujétions    Forfait     
	F
	1
	
	

	5
	Fourniture, pose de groupe électropompe immergé pour le point d’eau  suivant devis descriptif y compris coffret,  contrôleur, électrodes de niveau, câbles pour électrodes suivant devis descriptif y compris toutes sujétions                                   Forfait
	F
	1
	
	

	6
	Fourniture, pose de câble d’alimentation submersible suivant devis descriptif pour le point d’eau  y compris colliers d'attaches type colson ou similaire chaque 1 m                                    Le mètre linéaire
	ML
	300
	
	

	7
	Fourniture, pose de colonne montante de diamètre 2" de 1er choix, à brides à 6 trous, type bouilleur galvanisé non soudé avec fentes pour passage des câbles suivant devis descriptif                                             Le mètre linéaire
	ML
	250
	
	

	8
	Fourniture, pose de tube galvanisé type bouilleur non soudé de diamètre 2’’ de 1er choix à brides y compris coudes, tés, cônes  et  toutes autres sujétions de branchement à la canalisation. Le tube va traverser la station en supportant les différents appareillages tels que manomètre, ventouse, etc. et sortira de la station avec un angle ouvert en forme S y compris toutes sujétions de branchement au réservoir                            .Le mètre linéaire
	ML
	6
	
	

	9
	Fourniture et pose de robinet vanne en fonte à opercule en élastomère de PN 10 bars et de diamètre 2" y compris raccordement à la canalisation et toutes sujétions suivant devis descriptif du matériel                     L’unité
	U
	1
	
	

	10
	Fourniture et pose de ventouse à simple fonction, PN 10 bars, avec le robinet d’isolement y compris raccordement à la canalisation et toutes sujétions suivant devis descriptif           L’unité
	U
	1
	
	

	11
	Fourniture et pose de manomètre à bain d’huile 0-10 bars montés sur une prise soudée sur la canalisation y compris raccordement à la canalisation et toutes sujétions                L’unité
	U
	1
	
	

	12
	Fourniture et pose de clapets anti retour type sandwich en acier inoxydable  de diamètre 2" y compris raccordement à la canalisation et toutes sujétions suivant devis descriptif L’unité
	U
	1
	
	

	13

	Fourniture et pose de joints de démontage de diamètre 2" y compris raccordement à la canalisation et toutes sujétions suivant devis descriptif                                             L’unité
	U
	1
	
	

	14
	Électrification de la station de pompage comprenant les tubes orange , les files électrique, 4 tubes fluorescent 2*(2*40w), un hublot étanche, ( 2 ) deux interrupteurs ,  ( 2 ) deux prises, mise à terre et toutes sujétions  L’unité
	U
	1
	
	

	15
	Fourniture et pose d’un compteur à passage direct à hélice et totaliseur à lecture directe PN 16 bars type Waltman ou équivalent de diamètre DN 80 y compris raccordement à la canalisation et toutes sujétions suivant devis descriptif. L’unité
	U
	1
	
	

	16
	Fourniture et mise en service de panneaux solaire de puissance de 325 Wc pour électrification y compris support de fixation et accessoires de raccordement (câble …) et toutes sujétions   L’unité
	U
	1
	
	

	17
	Fourniture et pose de Projecteur 100 W et mise en service de Batterie 140 Ah/12 V y compris toutes sujétions   Forfait
	F
	1
	
	

	TOTAL  (HORS TVA)
	

	TOTAL TVA (20%)
	

	TOTAL  (TTC)
	




	Fait à ……………….., le …………………………
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