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SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA
SRM-RSK





Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF


APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES
DE PRIX N° E/365/26



Acquisition des localisateurs de défaut de câble souterrain BT (Localisateurs, traceurs, identificateurs, et accessoires)



[bookmark: _GoBack]Bordereau des prix – Détail estimatif
	N° du poste 
	Désignation de la prestation 







	Unité de mesure ou de compte
	Quantité 
	Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres)
	Total (en chiffres)

	1
	Ensemble de système mobile de localisation des défauts de câble BT, composé de :
• Un générateur mobile d’onde de choc 5kV pour câble BT, du type numérique avec Echomètre intégré et son système de commutation ;
• Une unité de réception d'ondes de choc pour localisation acoustique et électromagnétique des défauts (récepteur, capteur, casque) ;
• Traceur chemin de câble avec ;
· Une unité de génération de signale audible 12W multi fréquence ;
· Un récepteur de signale du générateur de signale audible 12W multi fréquence avec son unité de commande ;
• Système d’identification de câble (valise complète, avec pince)
• Mesureur de terre avec piquet
• Batterie intégrée ou système mobile d’alimentation de secours en batteries avec chargeur (système de type 1)
• Système mobile d’alimentation de secours en batteries avec chargeur (système de type 2)
• Touret de câble d’injection de 25m de rechange
• Accessoires de raccordement et Pièces de rechange (piles rechargeables, chargeurs,…)
	U
	01
	
	

	2
	Ensemble de système mobile de localisation des défauts de câble BT, composé de :
• Un générateur mobile d’onde de choc 5kV pour câble BT, du type numérique avec Echomètre intégré et son système de commutation ;
• Une unité de réception d'ondes de choc pour localisation acoustique et électromagnétique des défauts (récepteur, capteur, casque) ;
• Traceur chemin de câble avec ;
· Une unité de génération de signale audible 12W multi fréquence ;
· Un récepteur de signale du générateur de signale audible 12W multi fréquence avec son unité de commande ;
• Système d’identification de câble (valise complète, avec pince)
• Mesureur de terre avec piquet
• Batterie intégrée ou système mobile d’alimentation de secours en batteries avec chargeur (système de type 1)
• Accessoires de raccordement et Pièces de rechange (piles rechargeables, chargeurs,…)
	U
	02
	
	

	3
	Ensemble de système mobile de localisation des défauts de câble BT, composé de :
• Un générateur mobile d’onde de choc 5kV pour câble BT, du type numérique avec Echomètre intégré et son système de commutation ;
• Une unité de réception d'ondes de choc pour localisation acoustique et électromagnétique des défauts (récepteur, capteur, casque) ;
• Mesureur de terre avec piquet
• Batterie intégrée ou système mobile d’alimentation de secours en batteries avec chargeur (système de type 1)
• Accessoires de raccordement et Pièces de rechange (piles rechargeables, chargeurs,…)
	U
	01
	
	

	Total hors TVA 
	

	Taux TVA (20 %) 
	

	Total TTC 
	




Fait à ……………….. Le ……………………………
(Signature et cachet du concurrent)
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