Le bordereau des prix - détail estimatif :
Objet : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CHATEAU D’EAU DE 50M3 SUE-ELEVE DE 10 M DE HAUTEUR POUR LA DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE AU DOUAR DR AGLAGAL NOUMALAL COMMUNE BOUNRAR PROVINCE DE TAROUDANT
	Prix N°
	Désignation des travaux
	Unité
	Quant
	Prix unitaire
	 Montant 

	1
	Installation de chantier y compris le panneau de chantier, les engins, le bureau, le matériel, les panneaux de chantier et toutes sujétions
	Ft
	1,00
	 
	                -   

	2
	Terrassement en terrain de toute nature et à toutes profondeurs
	m3
	128,01
	 
	                -   

	3
	Remblais compacté 
	m3
	69,79
	 
	                -   

	4
	Béton de propreté de classe B5
	m3
	4,65
	 
	                -   

	5
	Hérissonnage ou Blocage DE 20 cm
	m2
	12,25
	 
	                -   

	6
	Béton classe B3 Gros Béton
	m3
	5,99
	 
	                -   

	7
	Béton B4 légèrement armé 
	m3
	4,56
	 
	                -   

	8
	Béton B2 pour béton armé
	m3
	42,80
	 
	                -   

	9
	Béton B2 pour béton armé adjonction d'un hydrofuge 
	m3
	32,47
	 
	                -   

	10
	Aciers HA pour armature béton armé
	kg
	5 716,27
	 
	                -   

	11
	Enduit étanche hydraulique (cuvelage) de 0,03 m d'épaisseur au mortier de ciment type C.
	m2
	87,20
	 
	                -   

	12
	Enduit extérieur type C de 2cm d'épaisseur y compris toutes sujétions
	m2
	196,43
	 
	                -   

	13
	Étanchéité bitumineuse de toiture normale
	m2
	74,08
	 
	                -   

	14
	Forme de pente
	m2
	19,36
	 
	                -   

	15
	Chape de lissage
	m2
	19,36
	 
	                -   

	16
	Tôle acier striée
	m2
	6,60
	 
	                -   

	17
	Fourniture et pose d'une porte métallique de dimension  1,00 x 2,20
	u
	1,00
	 
	                -   

	18
	Fourniture et pose d'une échelle métallique à crinoline en acier galvanisé à chaud de 60 cm de largeur
	ml
	18,00
	 
	                -   

	19
	Fourniture et pose d'une échelle métallique sans crinoline en acier galvanisé à chaud de 60 cm de largeur
	ml
	4,37
	 
	                -   

	20
	Peinture vinylique  exterieur
	m2
	276,23
	 
	                -   

	21
	Peinture Glycérophtalique laquée 
	m2
	80,45
	 
	                -   

	22
	Signalisation aérienne comprenant la réalisation de bandes fluorescentes blanches et rouges autour du lanterneau d'aération et de l'acrotère
	Ft
	1
	 
	                -   

	 
	TOTAL SERIE N° 01 : GENIE CIVIL
	                -   

	 
	SERIE N°02  : EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES
	 
	 
	 
	 

	 
	CONDUITE D'ARRIVEE
	     
	 
	 
	 

	23
	Fourniture, transport et pose d'une bride major stop 60/60  et toutes sujétions
	U
	1
	 
	                -   

	24
	Fourniture, transport et pose d'une manchette en acier galvanisé à chaud à brides pour traverser de mur  DN 60 L = 0,5 m
	U
	1
	 
	                -   

	25
	Fourniture, transport et pose d’une colonne montante en acier pour conduite d'arrévé
	U
	1
	 
	                -   

	26
	Fourniture, transport et pose d'un Té à brides en acier galvanisé à chaud DN  80/ 60
	U
	1
	 
	                -   

	27
	Fourniture, transport et pose d'un coude 1/4 à brides et à patin en acier galvanisé à chaud  DN 60 mm
	U
	2
	 
	                -   

	28
	Fourniture, transport et pose de robinet vanne DN 60 à opercule
	U
	1
	 
	                -   

	29
	Fourniture transport et pose de Robinet flotteur DN 60
	U
	1
	 
	                -   

	 
	CONDUITE DE DEPART
	 
	 
	 
	 

	30
	Fourniture, transport et pose d'une crépine bridée en acier galvanisé à chaud DN 60
	U
	1
	 
	                -   

	31
	Fourniture, transport et pose d'une manchette de traversée à brides avec collerette en acier galvanisé à chaud DN 60 L=0,50m
	U
	1
	 
	                -   

	32
	Fourniture, transport et pose de robinet vanne DN 60 à opercule
	U
	1
	 
	                -   

	33
	Fourniture, transport et pose d'un Té à brides en acier galvanisé à chaud DN  60/60
	U
	1
	 
	                -   

	34
	Fourniture, transport et pose d'un compteur mécanique Woltman à brides DN 60 PN16
	U
	1
	 
	                -   

	35
	Fourniture, transport et pose d'un stabilisateur d'écoulement à brides, DN 60
	U
	1
	 
	                -   

	36
	Fourniture, transport et pose de joint de démontage a bride DN 60 
	U
	1
	 
	                -   

	37
	Fourniture, transport et pose de filtre a tamis en y DN60 
	U
	1
	 
	                -   

	38
	Fourniture transport et pose de ventouse tripe fonction DN60 y compris té et vannes
	U
	1
	 
	                -   

	39
	Fourniture, transport et pose d’une colonne montante en acier pour conduite de départ
	U
	1
	 
	                -   

	 
	BY-PASS
	 
	 
	 
	                -   

	40
	Fourniture, transport et pose d'un clapet anti retour DN 60
	U
	1
	 
	                -   

	41
	Fourniture, transport et pose de robinet vanne DN 60 à opercule
	U
	1
	 
	                -   

	 
	TROP PLEIN & VIDANGE
	 
	 
	 
	                -   

	42
	Fourniture, transport et pose d'un entonnoir à bride en acier galvanisé à chaud DN 60/60 
	U
	1
	 
	                -   

	43
	Fourniture, transport et pose d'une manchette de traversée étanche à brides avec collerette en acier galvanisé à chaud pour traversée du radier de la cuve DN 60 L=0,50m
	U
	1
	 
	                -   

	44
	Fourniture, transport et pose d’une colonne montante en acier
	U
	1
	 
	                -   

	45
	Fourniture, transport et pose d'un coude 1/4 à brides et à patin en acier galvanisé à chaud DN 60
	U
	2
	 
	                -   

	46
	Fourniture, transport et pose de robinet vanne DN 60 à opercule
	U
	1
	 
	                -   

	47
	Fourniture, transport et pose d'un té à brides en acier galvanisé à chaud DN 60/60
	U
	1
	 
	                -   

	 
	TOTAL SERIE N°02: EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES
	 
	 
	 
	                -   

	 
	TOTAL (1)  RESERVOIR SURELEVE DE CAPACITE 50 M3
	 
	 
	 
	                -   

	TOTAL HTVA
	                -   

	TVA  (20%)
	                -   

	TOTAL TTC
	                -   





