BORDEREAU DES PRIX
AO 07/2026
Objet : Achat de la matière d’œuvre et du petit outillage destinés à la formation au profit des stagiaires de la CMC Marrakech :

 Lot N° 1 : Achat de matière d'œuvre et petit outillage pour le secteur DIA destinés à la CMC MARRAKECH.
	Article N°
	Désignation
	Spécifications techniques
	UNITE
	Qté
	Prix unitaire HTVA
	Prix total HTVA 

	Outillage, Mesure & Équipements de Test (FO & Cuivre)

	1
	Pince de détection de trafic
	Détecteur de trafic fibre optique permettant la détection de signal actif sans interruption du trafic, compatible différents diamètres de fibre
	Unité
	1
	 
	 

	2
	Valise outillage Fibre optique
	Lot de tournevis professionnels isolés (américain)
Outil de distribution et de guidage de câble fibre optique 
Ciseaux adaptés aux fibres aramides;
Lampe frontale LED rechargeable 
Pince coupante isolée
Pince à bec effilé
Pince multiprise
Marteau d’électricien
Jeu de chiffres et de lettres à frapper
Couteau d’électricien isolé à lame courbe
Couteau d’électricien à double lame
Clé pour gaine technique
Jeu de clés Allen et Torx
Jeu de clés à pipe et clés mixtes (8/10/13/17/22 mm minimum)
Lot de tournevis plats de différentes dimensions
Pistolet à colle électrique
Jeu de forets compatibles perforateur
Étiqueteuse industrielle portable adaptée à l’identification des câbles et fibres optiques
Marqueur indélébile noir à pointe moyenne
Mètre ruban
Accessoires et outils nécessaires aux opérations d’installation, maintenance et raccordement FTTH, livrés dans une mallette de rangement robuste adaptée à un usage professionnel et pédagogique intensif
	Valise
	1
	 
	 

	3
	Photomètre (OLP)
	Photomètre optique numérique compatible mesures FTTH, permettant la mesure des puissances optiques sur les longueurs d’onde standards télécom, avec affichage digital et accessoires de connexion.
	Unité
	1
	 
	 

	4
	Valise d’outillage électrique
	Valise d’outillage électrique équipée :
  Pinces combinées isolées VDE
  Outils à sertir pour embouts nus et isolés (0.14mm² 6mm²)
  Outils à couper jusqu'à 20mm de diamètre extérieur
  Assortiments d'embouts isolés (0,52,5 mm²)
  Jeux de clés mâles (2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0)
  Outils à dégainer pour câbles informatiques (UTP et STP), câbles plats et câble ronds avec isolant PVC (1,510,0 mm²)
  Jeux de tournevis isolés VDE (2.55.5, PH1/2, 1000 VAC et 1500 VDC)
  Pinces coupantes latérales isolées VDE (180mm)
  Outils à dénuder les conducteurs avec isolant PVC (0.14mm²10mm²) et à couper (dmax =25mm)
  Dégaineur pour câbles spéciaux souples et rigides avec isolant PVC (dmax=4mm²)
  Pinces téléphoniques isolées VDE (Selon DIN EN 60900)
 Testeur de tension (2 pôles) avec affichage à LED, EN / CEI 612433 : 201010 (VDE 0682 partie 401)
	Valise
	2
	 
	 

	5
	Valise d’outillage informatique 
	Valise d’outillage informatique équipée de :
pince à sertir RJ11 / RJ45 avec une conception de dureté élevée pour le pressage du connecteur en cristal 4P / 6P / 8P, durable et longue durée d’utilisation
 Outil à dénuder Mini coupefil
  deux tournevis, y compris un tournevis cruciforme et un tournevis plat
  Outils pour la maintenance et la réparation des ordinateurs ( Tournevis de précision, Pince brucelles et extracteurs, Bracelet ou tapis antistatique, Bombe à air sec ou compresseur, Pâte thermique, Kit de Nettoyage Complet, etc ...)
 Boite de 100 plugs RJ45
	Valise
	2
	 
	 

	6
	Source laser (OLS)
	Source laser optique stable compatible réseaux fibre optique FTTH, avec longueurs d’onde standards télécom et connectique adaptée aux mesures optiques.
	Unité
	1
	 
	 

	7
	Stylo Fibre optique 
	Laser VFT 30 KM
	Unité
	1
	 
	 

	8
	Testeur de câble RJ45 - RJ11
	Testeur réseau numérique rechargeable permettant le contrôle de continuité, la détection des défauts et la vérification des câbles RJ45/RJ11.
	Unité
	2
	 
	 

	9
	Traceur câble cuivre 
	 Traceur de câble RJ45, RJ11, réseau de Fil de téléphone et TV
	Unité
	2
	 
	 

	10
	Trousse à outils
	Trousse à outils de base pour maintenance PC comprenant :
 tournevis plats, étoiles, torque, de petite taille et de taille 
moyenne, pince plate Long, kit de soudure (fer à souder + support + soudure + pompe), etc.
	Trousse
	4
	 
	 

	11
	Boite à outils de rangement
	 Dimensions de 450 x 285 x 250 mm (au minimum)
  Matériau: PP (Polypropylène).
  Attaches: métallique.
  Equipée de : 
        * un bac porteoutils amovible et un coffret
         * une poignée rabattable
         * deux fermetures solides
         * une poignée en métal.
	Boîte
	1
	 
	 

	12
	Chargeur universel
	Chargeur universel pour piles rechargeables aa/aaa/c/d 9 v 
	Unité
	6
	 
	 

	13
	Scie métaux
	Scie métaux pour métaux en aluminium.
  Inclut lame bimétal.
  45° 90°         
 Attache de la lame
	Unité
	2
	 
	 

	14
	Rallonges électriques
	Rallonges électriques (6 prises) performantes adaptées à un usage informatique (5 mètres)
	Unité
	24
	 
	 

	LOT B: Matière d'œuvre, Matériel de Raccordement & Consommables

	15
	Kit de nettoyage
	Kit de nettoyage avancé pour fibres optiques avec outils de nettoyage OneClick
  Stylo de nettoyage à fibre optique SC / FC / ST2.5mm
  Spray nettoyage sans alcool 
 Poire se soufflage dépoussiérante   
 Batônnets pour le nettoyage des Vgroove et des Microscopes 
 Lingettes de nettoyage
	Kit
	2
	 
	 

	16
	Pince à dénuder
	Pince à dénuder: Compatible avec les câbles de diamètre 4 à 10 mm, permettant le dénudage précis des fibres optiques. 
	Unité
	2
	 
	 

	17
	Pince Stripper
	Pince Stripper à 3 positions pour fibre : Pince à dénuder à 3 positions pour dénudage de fils et fibre optique. Son bec en carbone lui assure une bonne résistance dans le temps. Ses trois encoches permettent de dénuder : La fibre standard allant de 250 à 125 microns
	Unité
	2
	 
	 

	18
	Lame de cliveuse
	Lame de cliveuse en Fibre optique :
 Pour le changement en cas de besoin dans la cliveuse. 
	Unité
	3
	 
	 

	19
	Boite de jonction
	Boîte de jonction fibre optique destinée au raccordement et à la protection des fibres optiques, adaptée aux installations FTTH, avec capacité minimale de 144 FO et disponibilité de configurations compatibles 12 FO, 36 FO, 72 FO et 144 FO.
	Unité
	4
	 
	 

	20
	Electrodes
	Electrodes   pour la soudeuse sélectionnée : 
Un remplacement périodique des électrodes est la garantie de soudures performantes et répétables (Compatible avec la Soudeuse fibre optique choisie)
	Unité
	3
	 
	 

	21
	Rouleau de câble UTP
	Rouleau de câble UTP : (100 Mètres) constitué de quatre paires de conducteurs torsadées catégorie 6e
	Rouleau
	2
	 
	 

	22
	Outil FTTH
	Outil FTTH intérieur/extérieur pince coupante pour câble de chute
	Unité
	2
	 
	 

	23
	
Outil d'ouverture de câble à tube lâche (Mid-Span)
	Outil d'ouverture de câble à tube lâche (Mid-Span)
  Donne accès à des tailles allant de 1,9 mm à 3,0 mm. Il offre un mécanisme de verrouillage qui assure l'outil restera fermé à travers l'ensemble de l'opération de rasage et comprend également des canaux de dimensionnement
	Unité
	2
	 
	 

	24
	Outil de découpe de fenêtre sur colonne montante ou équivalent
	Outil de découpe de fenêtre sur câble de colonne montante, permettant de réaliser une ouverture dans les câbles de distribution intérieur FTTH afin d'extraire les modules souhaités sans les endommager. Outil compact et léger, ouvertures rapides et sécurisées, respectant les rayons de courbure d'extraction des modules. 
	Unité
	2
	 
	 

	25
	Dénudeurs fils multiples
	Dénudeurs fils multiples : plage de dénudage comprise entre 0.64mm à 2.6mm.
	Unité
	3
	 
	 

	26
	Outil universel d'ouverture de gaine de câble
	Outil universel d'ouverture de gaine de câble de diamètre 6 à 28 mm, permettant coupes longitudinales et circulaires
	Unité
	2
	 
	 

	27
	Slitter
	Slitter : pour l’utilisation de la technique de piquage des câbles Fo 
	Unité
	2
	 
	 

	28
	Dégraissant pour fibre optique
	Dégraissant pour fibre optique (essence F ou d’autre type de dégraissant fibre optique présent sur le marché) 5L
	Bidon
	2
	 
	 

	29
	Splitter
	SPLITTER avec  Connecteur et sans connecteur :
 les coupleurs 1 vers 2 
 les coupleurs 1 vers 4 
 les coupleurs 1 vers 64
  les coupleurs 1 vers 32  
	Unité
	6
	 
	 

	30
	Tuyau transparent flexible
	Tuyau transparent flexible :
 Pour la protection des jarretières et des tubes FO (5 métres)
	Rouleau
	1
	 
	 

	31
	PBI
	PBI : Point de branchement Immeuble  
Au moins 4 types différents
	Unité
	3
	 
	 

	32
	PCO
	PCO :  point de concentration optique
  Au moins 4 types : 8 FO, 16 FO, 24 FO et 12 FO
	Unité
	3
	 
	 

	33
	Alcool isopropylique
	Alcool isopropylique (5L) pour le nettoyage des résidus de gaines de protection une fois la fibre dénudée et aussi pour le nettoyage des connecteurs  
	Bidon
	3
	 
	 

	34
	Bobine amorce
	Bobine amorce 1 KM connecteur FC/APC
	Bobine
	1
	 
	 

	35
	Gants nitrile à dos aéré
	Gants nitrile à dos aéré :
 Taille : 8 / 9 ou 10. Gants de protection préconisés pour les travaux de précision. Cet article est conforme au modèle de l’équipement de protection individuelle. Détail du produit : Tricoté / 100% polyester / 100% nitrile/ paume enduite / élastique.
	Paire
	10
	 
	 

	36
	Jarretière simplex monomode
	Jarretière simplex monomode :
   Fibre optique monomode G.657.A2. 
   Gaine de diamètre 1,6 mm, couleur jaune (ou couleur conforme aux normes applicables pour la fibre monomode). 
   Disponible en différentes longueurs. 
   Équipée de connecteurs SC/APC. 
   Destinée au raccordement entre le tiroir coupleur et le tiroir abonné au niveau du PMZ.
	Unité
	6
	 
	 

	37
	Jarretière optique monomode
	Jarretière optique monomode SC/FC
 Et   SC/APC-FC/PC
	Unité
	6
	 
	 

	38
	Jarretières et connecteurs
	Jarretières et connecteur LC,SC, FC, ST et SC-APC
	Unité
	6
	 
	 

	39
	Rubans adhésifs
	Rubans adhésifs isolants noirs (scotch) 
	Unité
	3
	 
	 

	40
	Lingettes sèches pour fibre optique
	Lingettes de précision sèches, boite distributrice, 100% sans peluche pour fibres optiques
	Unité
	5
	 
	 

	41
	Boîte de protection d′épissure 
	Boîte de protection pour épissure fibre optique.
	Unité
	3
	 
	 

	42
	PTO
	PTO : Point de Terminaison optique
	Unité
	10
	 
	 

	43
	Pack attache
	Pack attache
	Pack
	3
	 
	 

	44
	Câbles FTTH
	Câbles FTTH :
  câble 144 FO
  Câblé 72 FO
  Câblé 48 FO
  Câblé 24 FO
  Câblé 12 FO
  Câblé 1 FO
  Câblé d'adduction d'immeuble 
 Câblé de raccordements en façade et maison individuelles
  Câbles pour réseaux d'accès et de collecte conduites
  Câbles pour réseaux d'accès et de collecte en aérien
  Câbles de verticalité
	Kit
	6
	 
	 

	45
	Connecteurs femelles
	Connecteurs femelles :
 SC/UPC SM duplex
 SC/UPC SM simplex
 SC/Upc SM simlex without Flange
 SC/APC simplex
 LC/UPC SM simplex
 LC/UPC SM duplex
 LC/APC SM quad
 LC/UPC SM quad
	Unité
	6
	 
	 

	46
	Manchons de protection d'épissure
	Protection d’épissure thermo rétractables 
Longueur variable : 40mm, 45mm, 60mm
Manchons de protection d'épissure thermorétractables avec aiguille de renfort métallique
	Unité
	200
	 
	 

	47
	Etiquettes CH-M
	 Étiquettes à frapper CH-M pour le repérage des câbles, conduits et poteaux en extérieur ou souterrain. Vert, bleu ou blanc.
	Unité
	30
	 
	 

	Informatique Embarquée & Électronique (Labo)

	48
	Kit de composants électroniques
	Kit de composants électroniques (120 x LED Rouge-Verte-Jaune, 200 x Résistances, 10 x Kit de 65 jumpers, 50 x Potentiomètres, 50 x Buzzers actives, 50 x Buzzers passives, 100 x Diodes, 100 x Capacités, 50 x Photorésistances LDR, 50 x Boutons poussoirs, ...etc.)
	Kit
	4
	 
	 

	49
	Kit de capteurs
	Kit pédagogique de développement électronique et informatique embarquée comprenant Cartes programmables et microcontrôleurs de type Arduino et/ou Raspberry ou équivalents, modules électroniques, capteurs variés (supérieurs à 40 modules), interfaces de connexion, alimentation, câblage, breadboard et accessoires nécessaires aux travaux pratiques, prototypage, automatisation et systèmes embarqués.
	Kit
	4
	 
	 

	50
	Adaptateur HDMI-VGA
	Adaptateur HDMI-VGA, VGA Femelle - HDMI Male : permet le raccordement d'une source numérique (Notebook) à un appareil analogue (projecteur, ...) à connectique VGA.
 Résolution maximale : 1920 x 1080
 Longueur: 0,2m
	Unité
	12
	 
	 

	51
	Câble HDMI
	Câble HDMI : 2 à 3 Mètres de longueur
	Unité
	12
	 
	 

	52
	Câble VGA
	Câble VGA : 2 à 3 Mètres de longueur 
	Unité
	12
	 
	 

	53
	Piles rechargeables
	Piles rechargeable AAA pour le stylo laser VFL
	Unité
	6
	 
	 

	TOTAL HT
	 

	TVA 20%
	 

	TOTAL TTC
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