AOO N° 27/2026/CP  Du 07/09 /2026 à 09h00

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF
OBJET : TRAVAUX DE MISE A NIVEAU DU CENTRE DE LA COMMUNE TERRITORIALE BLEIDA 
-PROVINCE DE ZAGORA-

	Prix
	Désignation
	Unité
	Quantité
	P.U. HT
	P.T. HT

	A- Terrassement

	1
	Déblais
	m3
	1 853.39
	
	

	2
	Remblai compacté
	m3
	550.00
	
	

	Total Terrassement
	

	B- Chaussée et trottoirs

	3
	Couche de fondation type GNF 1 ép = 0,20 m
	m3
	588.00
	
	

	4
	Couche de fondation sous trottoirs type GNF2  ép = 0,20 m
	m3
	673.00
	
	

	5
	Couche de base GNB ép = 0,15 m
	m3
	441.00
	
	

	6
	Couche de GBB ép = 8cm
	m²
	2 940.00
	
	

	7
	Fourniture et mise en œuvre de l'émulsion de bitume 55% pour imprégnation
	m²
	2 940.00
	
	

	8
	Fourniture et mise en œuvre du revêtement en enrobés  (ép=5cm )
	m²
	2 940.00
	
	

	9
	Fourniture et pose des bordures de trottoir type F1 Aspect  granite
	ml
	680.00
	
	

	10
	Fourniture et pose des bordures de trottoir type P1 ou CR1
	ml
	493.00
	
	

	11
	Fourniture et pose des bordures de trottoir type I2 –Aspect granite
	ml
	140.00
	
	

	12
	Fourniture et pose des caniveaux type CS1
	ml
	760.00
	
	

	13
	Fourniture et pose des caniveaux type CC1
	ml
	35.00
	
	

	14
	Fourniture et pose des dalles podotactiles
	m²
	61.00
	
	

	15
	Pavé autobloquant  ép= 6cm
	m²
	1 330.00
	
	

	16
	Revêtement en pierre locale y compris une chappe de béton
	m²
	2 032.00
	
	

	Total Chaussée et trottoirs
	

	C- Réseau d'assainissement pluvial

	17
	Construction  des regards avaloirs
	U
	16.00
	
	

	18
	Construction des regards à grille
	U
	4.00
	
	

	19
	Construction des regards de visite
	U
	10.00
	
	

	20
	Fourniture et pose de cadre et grille classe D400 pour regard à grille
	U
	4.00
	
	

	21
	Fourniture et pose de cadre et tampon classe C250 pour regard à avaloir
	U
	16.00
	
	

	22
	Fourniture et pose d'un appareil siphoide  pour regard à grille ou à avaloir
	U
	20.00
	
	

	23
	Fourniture. transport et pose de conduite en PEHD DN 300 type assainissement. y compris terrassement. remblai primaire . remblai secondaire  et lit de pose
	ml
	200.00
	
	

	24
	Fourniture. transport et pose de conduite en PEHD DN 400 type assainissement. y compris terrassement. remblai primaire . remblai secondaire  et lit de pose
	ml
	300.00
	
	

	25
	Construction d'un ouvrage de rejet pour Assainissement pluvial.
	U
	2.00
	
	

	Total Réseau d'assainissement pluvial et usée
	

	D- Espace vert

	26
	Apport et mise en place de Terre végétale
	m3
	801.60
	
	

	27
	Palmier
	U
	38.00
	
	

	28
	Arbres type Ficus nitida
	U
	97.00
	
	

	29
	Bordures type jardin
	ml
	667.00
	
	

	Total Espace verts
	

	E- Signalisation horizontale et verticale

	30
	Marquage de bande de chaussée de 10 cm en peinture thermoplastique
	ml
	1 140.00
	
	

	31
	Marquage spécial en peinture thermoplastique
	m²
	100.00
	
	

	32
	Panneaux signalisation de police à dos ferme
	U
	16.00
	
	

	33
	Panneaux de signalisation  directionnelle
	U
	8.00
	
	

	34
	Ralentisseurs en enrobé imprimé peint en rouge (Street -Print)
	m²
	982.00
	
	

	35
	Potelet fixe
	U
	80.00
	
	

	36
	plots routiers solaires
	U
	315.00
	
	

	Total Signalisation horizontale et verticale
	

	F- Divers

	37
	Mise à la côte des regards existants
	U
	6.00
	
	

	38
	Fourniture et pose de fourreaux pour traverses de la voie en PVC ø 200 mm
	ml
	80.00
	
	

	39
	Gabion de protection
	m3
	380.00
	
	

	40
	Mur de protection en béton classe B20 h=0.8m largeur = 0.4m
	ml
	100.00
	
	

	41
	Exécution d'un ouvrage hydraulique ø 1000 mm y compris confection des têtes amont et aval
	ml
	178.00
	
	

	42
	Pergolas en bois
	m²
	72.00
	
	

	43
	Bancs public
	U
	14.00
	
	

	44
	Fourniture et pose de corbeilles en béton
	U
	10.00
	
	

	45
	Garde de corps métallique
	ml
	320.00
	
	

	46
	Tube annelé Diam 110 y/c tranchée, lit de sable, remblai et grillage avertisseur
	ml
	783.00
	
	

	47
	Cuivre nu de 22 mm2 pour mise à la terre de réseau
	ml
	760.00
	
	

	48
	Massifs de fondation pour fixation de candélabres de 9 m
	U
	24.00
	
	

	Total Divers
	

	TOTAL  (H.T)
	

	TVA 20%
	

	TOTAL GENERAL  (T.T.C)
	



