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AOO sur offre de prix N° 37 /2026/CP Du 03 /09/2026 à 10h00

Objet du marché :

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE PISTES RURALES AU NIVEAU DE LA COMMUNE TERRITORIALE DE TARNATA, 
PROVINCE DE ZAGORA. 

[bookmark: RANGE!A1:F159]BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF 

	[bookmark: _Hlk235388015]N°
	DÉSIGNATION DES TRAVAUX
	U
	QUANTITÉS TOTAL
	P.U. (H.T.)
	MONTANT H.T.

	TRAVAUX DIVERS

	1
	Déplacement des poteaux électriques BT
	u
	14,00
	
	

	2
	Déplacement ou remplacement de la conduite AEP
	ml
	170,00
	
	

	3
	Protection de la conduite AEP par dalette en béton
	ml
	106,00
	
	

	4
	Reconstruction de saguia existante en béton armé classe B25, y compris acier, de dimensions 0,40 × 0,60 m
	ml
	120,00
	
	

	5
	Démolition des ouvrages existants et abattage des arbres existants
	ft
	1,00
	
	

	TERRASSEMENTS

	6
	Terrassements en déblai en terrains de toutes natures
	m³
	27 511,80
	
	

	7
	Terrassements en remblais
	m³
	2 188,20
	
	

	CHAUSSÉE

	8
	Couche de fondation GNF2
	m³
	15 540,00
	
	

	9
	Couche de base GNB
	m³
	8 656,00
	
	

	10
	Mise en œuvre de l’imprégnation
	m²
	43 280,00
	
	

	11
	Mise en œuvre du revêtement superficiel bicouche
	m²
	43 280,00
	
	

	12
	MS type 1 (accotements)
	m³
	4 906,00
	
	

	13
	Dallage en béton armé B20 de 0,15 m d’épaisseur, y compris acier
	m³
	840,00
	
	

	14
	Accotements bétonnés en B20, y compris aciers
	m³
	570,00
	
	

	15
	MCR pour rétablissement des pistes, y compris mise en déblai ou remblai
	m³
	680,00
	
	

	OUVRAGES HYDRAULIQUES ET ASSAINISSEMENT

	16
	Déblais pour fouilles, y compris réglage et compactage du fond de fouille
	m³
	2 718,00
	
	

	17
	Remblaiement des fouilles
	m³
	630,00
	
	

	18
	Buse armée Ø 1 000, série 135A
	ml
	96,00
	
	

	19
	Buse armée Ø 800, série 135A
	ml
	48,00
	
	

	20
	Buse armée Ø 600, série 135A
	ml
	158,00
	
	

	21
	Béton B25
	m³
	37,00
	
	

	22
	Béton B20
	m³
	679,00
	
	

	23
	Béton B10
	m³
	97,00
	
	

	24
	Gros béton
	m³
	11,00
	
	

	25
	Acier à haute adhérence
	kg
	3 644,00
	
	

	26
	Gabions
	m³
	265,00
	
	

	27
	Badigeonnage
	m²
	51,00
	
	

	28
	Matériau drainant
	m³
	6,00
	
	

	29
	Barbacanes Ø 100
	ml
	3,00
	
	

	30
	Conduite perforée Ø 160 mm
	ml
	28,00
	
	

	31
	Joint water-stop
	ml
	15,00
	
	

	32
	Joint de dilatation
	ml
	232,00
	
	

	33
	Joint de retrait
	ml
	113,00
	
	

	34
	Géotextile
	m²
	85,00
	
	

	35
	Lit de sable
	m³
	44,00
	
	

	36
	Construction des traversées de saguia existantes en buses DN 600 mm, avec regards puisards ou têtes ouvertes en amont et en aval
	ml
	230,00
	
	

	37
	Maçonnerie
	m³
	359,00
	
	

	38
	Hérissonnage
	m³
	1 526,00
	
	

	39
	Plots de balisage
	u
	34,00
	
	

	40
	Enrochement type 100/400 kg
	m³
	334,00
	
	

	SIGNALISATION

	41
	Panneaux de police
	u
	24,00
	
	

	42
	Panneaux de jalonnement
	u
	16,00
	
	

	43
	Garde-corps métallique
	ml
	135,00
	
	

	TOTAL H.T.
	

	T.V.A. (20 %)
	

	TOTAL GÉNÉRAL T.T.C.
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