AOO N° 28/2026/CP  Du 03/09 /2026 à 11h00

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF
OBJET : TRAVAUX DE MISE A NIVEAU DU CENTRE DE LA COMMUNE TERRITORIALE ERROUHA -PROVINCE DE ZAGORA-

	Prix
	Désignation
	Unité
	Quantité
	P.U. HT
	P.T. HT

	A- Terrassement

	1
	Déblais
	m3
	8 913.00
	
	

	2
	Remblai compacté
	m3
	109.00
	
	

	Total Terrassement
	

	B- Chaussée et trottoirs

	3
	Couche de fondation type GNF 1 ép = 0,20 m
	m3
	1 236.00
	
	

	4
	Couche de fondation sous trottoirs type GNF2  ép = 0,20 m
	m3
	1 355.00
	
	

	5
	Couche de base GNB ép = 0,15 m
	m3
	927.00
	
	

	6
	Fourniture et mise en œuvre de l'émulsion de bitume 55% pour imprégnation
	m²
	6 180.00
	
	

	7
	Fourniture et mise en œuvre du revêtement en enrobés  (ép=5cm )
	m²
	6 180.00
	
	

	8
	Fourniture et pose des bordures de trottoir type F1 Aspect  granite
	ml
	1 176.00
	
	

	9
	Fourniture et pose des bordures de trottoir type P1 ou CR1
	ml
	941.00
	
	

	10
	Fourniture et pose des bordures de trotoir I2
	ml
	136.00
	
	

	11
	Fourniture et pose des caniveaux type CS1
	ml
	1 120.00
	
	

	12
	Fourniture et pose des caniveaux type CC1
	ml
	50.00
	
	

	13
	Fourniture et pose des dalles podotactiles
	m²
	90.00
	
	

	14
	Pavé autobloquant  ép= 6cm
	m²
	4 932.00
	
	

	15
	Revêtement en pierre locale y compris une chappe de béton
	m²
	1 840.00
	
	

	Total Chaussée et trottoirs
	

	
	C- Réseau d'assainissement pluvial




	16
	Construction  des regards avaloirs
	U
	28.00
	
	

	17
	Construction des regards à grille
	U
	3.00
	
	

	18
	Construction des regards de visite
	U
	16.00
	
	

	19
	Fourniture et pose de cadre et grille classe D400 pour regard à grille
	U
	3.00
	
	

	20
	Fourniture et pose de cadre et tampon classe C250 pour regard à avaloir
	U
	28.00
	
	

	21
	Fourniture et pose d'un appareil siphoide  pour regard à grille ou à avaloir
	U
	31.00
	
	

	22
	Fourniture. transport et pose de conduite en PEHD DN 300 type assainissement. y compris terrassement. remblai primaire . remblai secondaire  et lit de pose
	ml
	310.00
	
	

	23
	Fourniture. transport et pose de conduite en PEHD DN 400 type assainissement. y compris terrassement. remblai primaire . remblai secondaire  et lit de pose
	ml
	260.00
	
	

	24
	Construction d'un ouvrage de rejet pour Assainissemnt pluvial
	U
	1.00
	
	

	Total Réseau d'assainissement pluvial et usée
	

	D- Espace vert

	25
	Apport et mise en place de Terre végétale
	m3
	896.80
	
	

	26
	Palmier
	U
	40.00
	
	

	27
	Arbres type Ficus nitida
	U
	140.00
	
	

	28
	Bordures type jardin
	ml
	651.00
	
	

	Total Espace verts
	

	E- Signalisation horizontale et verticale

	29
	Marquage de bande de chaussée de 10 cm en peinture thermoplastique
	ml
	1 680.00
	
	

	30
	Marquage spécial en peinture thermoplastique
	m²
	80.00
	
	

	31
	Panneaux signalisation de police à dos ferme
	U
	6.00
	
	

	32
	Panneaux de signalisation  directionnelle
	U
	6.00
	
	

	33
	Ralentisseurs en enrobé imprimé peint en rouge (Street -Print)
	m²
	288.00
	
	

	34
	Potelet fixe
	U
	36.00
	
	

	35
	plots routiers solaires
	U
	280.00
	
	

	Total Signalisation horizontale et verticale
	

	F- Divers

	36
	Mise à la côte des regards existants
	U
	8.00
	
	

	37
	Fourniture et pose de fourreaux pour traverses de la voie en PVC ø 200 mm
	ml
	85.00
	
	

	38
	Gabion de protection
	m3
	220.00
	
	

	39
	Execuion d'un ouvrgehdraulique ø 1000 mm y compris confection des tetes amont et aval
	ml
	42.00
	
	

	40
	Pergolas en bois
	m²
	32.00
	
	

	41
	Bancs public
	U
	16.00
	
	

	42
	Fourniture et pose de corbeilles en béton
	U
	5.00
	
	

	43
	Garde de corps métallique
	ml
	310.00
	
	

	44
	Tube annelé Diam 110 y/c tranchée, lit de sable, remblai et grillage avertisseur
	ml
	1 154.00
	
	

	45
	Cuivre nu de 22 mm2 pour mise à la terre de réseau
	ml
	1 120.00
	
	

	46
	Massifs de fondation pour fixation de candélabres de 9 m
	U
	45.00
	
	

	Total Divers
	

	TOTAL  (H.T)
	

	TVA 20%
	

	TOTAL GENERAL  (T.T.C)
	



