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AOO sur offre de prix N° 30 /2026/CP Du 02 /09/2026 à 09h00


OBJET : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE PISTES RURALES AU NIVEAU DE LA COMMUNE TERRITORIALE DE TAGOUNITE, PROVINCE DE ZAGORA.


[bookmark: RANGE!A1:F159]CHAPITRE III : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF 

	N°
	DÉSIGNATION DES TRAVAUX
	U
	QUANTITÉS
	P.U (H.T)
	MONTANT

	Travaux divers

	1
	Déplacement des poteaux électriques BT
	u
	16.00
	
	

	2
	Déplacement ou remplacement de la conduite AEP
	ml
	142.00
	
	

	3
	Protection de la conduite AEP par dalette en béton
	ml
	60.00
	
	

	4
	Reconstruction de saguia existant en béton armé classe B25 y compris acier de dimension de 0.4×0.6 m
	ml
	70.00
	
	

	5
	Démolition des ouvrages existants et abattage des arbres existants
	ft
	1.00
	
	

	Terrassements

	6
	Terrassements en déblai en terrains de toutes natures
	m³
	27111.00
	
	

	7
	Terrassements en remblais
	m³
	2196.00
	
	

	Chaussée

	8
	Couche de fondation GNF2
	m³
	9701.00
	
	

	9
	Couche de base GNB
	m³
	5613.00
	
	

	10
	Mise en œuvre de l'imprégnation y compris enduit d'imprégnation
	m²
	28061.00
	
	

	11
	Mise en œuvre du revêtement superficiel bicouche y compris liant
	m²
	28061.00
	
	

	12
	MS type 1 (Accotements)
	m³
	3235.00
	
	

	13
	Accotements bétonnés en B20 y compris aciers
	m³
	302.00
	
	

	14
	MCR pour rétablissement des pistes y/c la mise en déblai ou remblais
	m³
	225.00
	
	

	Ouvrages hydrauliques & assainissement

	15
	Déblais pour fouilles y compris réglage et compactage du fond de fouille
	m³
	1756.00
	
	

	16
	Remblaiement des fouilles
	m³
	143.00
	
	

	17
	Buse armée Ø1000 série 135A
	ml
	135.00
	
	

	18
	Buse armée Ø600 série 135A
	ml
	186.00
	
	

	19
	Béton B25
	m³
	220.00
	
	

	20
	Béton B20
	m³
	310.00
	
	

	21
	Béton B10
	m³
	80.00
	
	

	22
	Gros béton
	m³
	17.00
	
	

	23
	Acier à haute adhérence
	kg
	25677.00
	
	

	24
	Gabions
	m³
	621.00
	
	

	25
	Badigeonnage
	m²
	349.00
	
	

	26
	Matériaux drainant
	m³
	38.00
	
	

	27
	Barbacanes Ø100
	ml
	20.00
	
	

	28
	Conduite perforée Ø160 mm
	ml
	194.00
	
	

	29
	Joint water stop
	ml
	100.00
	
	

	30
	Joint de dilatation
	ml
	99.00
	
	

	31
	Joint de retrait
	ml
	50.00
	
	

	32
	Géotextile
	m²
	577.00
	
	

	33
	Lit de sable
	m³
	39.00
	
	

	34
	Construction des traversées de saguia existantes en buses DN600 mm avec regards puisards ou têtes ouvertes en amont et aval
	ml
	88.00
	
	

	35
	Maçonnerie
	m³
	43.00
	
	

	36
	Hérissonnage
	m³
	461.00
	
	

	37
	Plot de balisage
	u
	18.00
	
	

	38
	Enrochement type 100/400 kg
	m³
	133.00
	
	

	Signalisation

	39
	Panneaux de police
	u
	18.00
	
	

	40
	Panneaux de jalonnement
	u
	11.00
	
	

	41
	Garde-corps métallique
	ml
	49.00
	
	

	TOTAL H.T
	

	T.V.A (20%)
	

	TOTAL GÉNÉRAL T.T.C
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