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	[bookmark: RANGE!A1:F159]TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE SOUK HEBDOMADAIREAU CENTRE DE 
LA COMMUNE TERRITORIALE BOUZEROUAL -PROVINCE DE ZAGORA-




	
	BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF 
	

	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES
	U
	QUANTITE
	PRIX UNITAIRE          ( Hors TV ) EN DH
	Montant  H.T

	
	
	
	
	EN CHIFFRE 
	

	A-TERRASSEMENT

	1
	FOUILLE EN PLEINE MASSSE DANS TOUS TERRRAIN Y COMPRIS LA ROCHE
	m3
	2 077,00
	 
	 

	2
	TERRASSEMENT EN REMBLAIS AVEC APPORT 
	m3
	120,00
	 
	 

	3
	MISE EN REMBLAIS SANS APPORT OU EVACUATION 
	m3
	2 077,00
	 
	 

	TOTAL   - A -TERRASSEMENT
	 

	B-ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE

	4
	Canalisation en PVC serie I Diam 400 mm
	ml
	150,00
	 
	 

	5
	REGARD A GRILLE Y/C GRILLE EN FONTE D400
	U
	5,00
	 
	 

	6
	Regards 1m x 1m y/c tampon en fonte
	U
	5,00
	 
	 

	7
	Caniveau en béton légèrement armé de 40x40Grillagé
	ml
	30,00
	 
	 

	8
	CUNETTE EN BETON TYPE CC1
	ml
	413,00
	 
	 

	9
	Branchement au réseau public Y/C FRAIS DE BRANCHEMENT
	Ens
	1,00
	 
	 

	TOTAL   - B - ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE
	 

	C - VOIRIE & REVETEMENT

	VOIRIE ET REVETEMENT

	10
	Fourniture et pose de tout venant GNA 0/31,5
	m3
	180,00
	 
	 

	11
	Fourniture et pose de tout venant GNF 0/40
	m3
	1 187,00
	 
	 

	12
	F. et pose de bordure de trottoir T4 
	ml
	320,00
	 
	 

	13
	Revêtement en pavé autobloquant ép. 6cm
	m2
	4 740,00
	 
	 

	14
	Revêtement en pavé autobloquant ép. 8cm
	m2
	1 130,00
	 
	 

	TOTAL   - C - VOIRIE & REVETEMENT
	 

	D -ECLAIRAGE PUBLIC

	15
	MASSIFS DE 80X80XH POUR CANDELABRES RUSTIQUES
	U
	10,00
	 
	 

	16
	Fourniture et pose de Lampadaire et Luminaire solaire
	U
	10,00
	 
	 

	TOTAL   - D - ECLAIRAGE PUBLIC
	 

	E- CONSTRUCTION DIVERS

	 
	A - GROS ŒUVRE
	 
	 
	 
	 

	 
	I - TERRASSEMENT
	 
	 
	 
	 

	17
	FOUILLE EN PLEINE MASSE Y /C DANS LE ROCHER
	m3
	44,00
	 
	 

	18
	FOUILLE EN TRANCHEES OU EN PUITS Y /C DANS LE ROCHER
	m3
	211,00
	 
	 

	19
	MISE EN REMBLAI OU EVACUATION
	m3
	255,00
	 
	 

	 
	II - MACONNERIE EN FONDATIONS
	 
	 
	 
	 

	20
	BETON DE PROPRETE
	m3
	20,00
	 
	 

	21
	GROS BETON
	m3
	38,00
	 
	 

	22
	MACONNERIE DE MOELLONS EN FONDATIONS
	m3
	10,00
	 
	 

	23
	MISE A LA TERRE
	U
	7,00
	 
	 

	24
	ARASE ETANCHE
	m2
	93,00
	 
	 

	 
	III - DALLAGES ET FORMES
	 
	 
	 
	 

	25
	HERISSON EN PIERRES SECHES EP 20CM
	
	
	 

	26
	DALLAGE EN BETON DE 0,15 m Y COMPRIS ACIER
	m2
	172,00
	 
	 

	27
	Traitement et ponçage de la surface du dallage en hélicoptère 
	m2
	172,00
	 
	 

	 
	IV - BETON ARME EN FONDATION
	 
	 
	 
	 

	28
	BETON ARME EN FONDATIONS
	m3
	63,00
	 
	 

	29
	ACIERS EN FONDATIONS
	Kg
	7 186,00
	 
	 

	 
	V - EGOUTS - CANALISATIONS
	 
	 
	 
	 

	30
	CANALISATION EN PVC DIAM 200
	ml
	66,00
	 
	 

	31
	REGARD POUR EVACUATION DE 60 x 60
	U
	3,00
	 
	 

	32
	Caniveau en béton légèrement armé
	ml
	44,00
	 
	 

	33
	Fosse sceptique de 20m3 à deux compartiment
	Ens
	1,00
	 
	 

	34
	puit perdus
	U
	1,00
	 
	 

	 
	VI - BETON ARME EN ELEVATION
	 
	 
	 
	 

	35
	BETON ARME EN ELEVATION
	m3
	46,00
	 
	 

	36
	ACIERS EN ELEVATION
	Kg
	7 024,00
	 
	 

	37
	Plancher de 15+5 ou 16+4cm
	m2
	24,00
	 
	 

	 
	VII - MACONNERIE EN ELEVATION - ENDUITS
	 
	 
	 
	 

	38
	MUR EN AGGLOS DE 20CM
	m2
	744,00
	 
	 

	39
	CLOISON EN BRIQUE CREUSES 6T
	m2
	21,00
	 
	 

	40
	ENDUITS EXTERIEURS AU MORTIER DE CIMENT
	m2
	863,00
	 
	 

	41
	ENDUITS INTERIEURS SUR MURS
	m2
	785,00
	 
	 

	 
	VIII - TRAVAUX DIVERS
	 
	 
	 
	 

	42
	RENFORMIS EN BETON
	m2
	45,00
	 
	 

	43
	DALLETTE EN BETON
	m2
	45,00
	 
	 

	44
	APPUIS DE FENETRE
	ml
	36,00
	 
	 

	45
	BAGUETTE D'ANGLE
	U
	56,00
	 
	 

	 
	B-CHARPENTE METALLIQUE
	 
	 
	 
	 

	46
	Charpente métallique avec couverture autoportante y compris fondations 
	m2
	1 530,00
	 
	 

	47
	COUVERTURE METALLIQUE AUTOPORTANTE
	m2
	173,00
	 
	 

	 
	C-REVETEMENT DES SOLS ET MURS 
	 
	 
	 
	 

	48
	SOL EN CARREAUX GRES CERAME DE 40X40
	m2
	104,00
	 
	 

	49
	PLINTHES EN CARREAUX GRES CERAME DE 0,10 m
	ml
	32,00
	 
	 

	50
	REVETEMENT MURAL EN FAIENCE
	m2
	102,00
	 
	 

	 
	D-ETANCHEITE 
	 
	 
	 
	 

	51
	FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE
	m2
	117,00
	 
	 

	52
	Etanchéité Monocouche auto protégé
	m2
	117,00
	 
	 

	53
	Relevé d'étanchéité auto protégé
	ml
	257,00
	 
	 

	54
	Gargouille avec crapaudine
	U
	18,00
	 
	 

	 
	E-MENUISERIE BOIS - FERRONNERIE
	 
	 
	 
	 

	55
	RIDEAU METALLIQUE
	m2
	108,00
	 
	 

	56
	FENETRE ET CHASSIS EN ALUMINIUM
	m2
	27,00
	 
	 

	57
	GRILLES METALLIQUES
	m2
	27,00
	 
	 

	58
	PORTE METALLIQUE GRILLAGEE
	m2
	52,00
	 
	 

	59
	PORTE PLEINE EN BOIS MASSIF
	m2
	8,00
	 
	 

	 
	F-ELECTRICITE - LUSTRERIE
	 
	 
	 
	 

	 
	I- ALIMENTATION ELECTRIQUE
	 
	 
	 
	 

	60
	Frais de branchement au Réseau principale de distribution d’électricité y/c Boite de coupure 
	Ens
	1,00
	 
	 

	 
	II- MISE A LA TERRE
	 
	 
	 
	 

	61
	Liaison équipotentielle secondaires
	U
	1,00
	 
	 

	 
	III- TABLEAUX DE PROTECTION
	 
	 
	 
	 

	62
	COFFRET DE COMPTEUR A 2 fils
	U
	16,00
	 
	 

	63
	Tableau de protection Général TGBT
	U
	1,00
	 
	 

	64
	Tableau de protection
	U
	16,00
	 
	 

	 
	IV - CABLES BASSE TENSION
	 
	 
	 
	 

	65
	Câble U 1000 R02V 4X 10mm² + T
	ML
	800,00
	 
	 

	 
	V-LUSTRERIE 
	 
	 
	 
	 

	66
	Hublot étanche 
	U
	45,00
	 
	 

	67
	Réglette pour sanitaire avec prise 2P+T 16A
	U
	2,00
	 
	 

	68
	Bloc autonome de sécurité BEAS 60 Lumens
	U
	20,00
	 
	 

	 
	VI- DISTRIBUTION ECLAIRAGE ET PRISES DE COURANT 
	 
	 
	 
	 

	69
	Foyer lumineux  SA 
	U
	32,00
	 
	 

	70
	Foyers lumineux complémentaires
	U
	23,00
	 
	 

	71
	Foyers Prise de Courant 2P+T 16A
	U
	31,00
	 
	 

	72
	Foyers Prise de Courant Complémentaires
	U
	12,00
	 
	 

	 
	 VII- APPAREILLAGE 
	 
	 
	 
	 

	73
	Interrupteur SA
	U
	20,00
	 
	 

	74
	Interrupteur SA Etanche
	U
	3,00
	 
	 

	75
	Prise de courant 2P+T 16A
	U
	31,00
	 
	 

	 
	VIII - DISTRIBUTION DIVERS
	 
	 
	 
	 

	76
	Alimentation Chauffe-eau
	U
	1,00
	 
	 

	 
	G-PLOMBERIE - SANITAIRE 
	 
	 
	 
	 

	 
	I- PLOMBERIE
	 
	 
	 
	 

	77
	Frais de branchement au Réseau principal du
distribution d’eau potable
	Ens
	1,00
	 
	 

	78
	Equipement Compteur d'eau
	U
	13,00
	 
	 

	 
	II-TUBE EN POLYETHYLENE PEHD PN 16
	 
	 
	 
	 

	79
	Tuyauterie en PEHD PN 16 :  Ø 50
	mL
	120,00
	 
	 

	 
	III-TUYAUTERIE EN PPR PN16
	 
	 
	 
	 

	80
	Tuyauterie en PPR PN 16 :  Ø 20
	mL
	92,00
	 
	 

	81
	Tuyauterie en PPR PN 16 :  Ø 25
	mL
	84,00
	 
	 

	 
	IV-VANNES-ROBINETS
	 
	 
	 
	 

	82
	Vanne d'arrêt en PEHD PN 16 Tous diamètre
	U
	13,00
	 
	 

	83
	Vanne d'arrêt en PPR PN 16  Tous diamètre
	U
	13,00
	 
	 

	84
	Robinet de puisage  de tout Diamètre
	U
	17,00
	 
	 

	 
	V-P.V.C EU-EV et EP
	 
	 
	 
	 

	85
	PVC diamètre 40mm
	mL
	30,00
	 
	 

	86
	PVC diamètre 50mm
	mL
	6,00
	 
	 

	87
	PVC diamètre 75mm
	mL
	0,00
	 
	 

	88
	PVC diamètre 100mm
	mL
	72,00
	 
	 

	89
	Fourniture et pose de siphon carré de 100x100 mm²
	U
	3,00
	 
	 

	90
	Fourniture et pose de siphon carré de 200x200mm²
	U
	12,00
	 
	 

	 
	VI- APPAREILS SANITAIRES
	 
	 
	 
	 

	91
	Siège WC à l'anglaise pour PMR Y/C Accessoires d'assistance en aciers inoxydable
	U
	1,00
	 
	 

	92
	Siège de W.C à turque
	U
	4,00
	 
	 

	93
	Lavabo individuel sur colonne
	U
	1,00
	 
	 

	94
	Chauffe eau électrique capacité 80L
	U
	1,00
	 
	 

	 
	VII-PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
	 
	 
	 
	 

	95
	Extincteur à CO2 de 5 KG
	U
	16,00
	 
	 

	96
	Extincteur Poudre ABC de 9KG
	U
	16,00
	 
	 

	 
	H-PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	97
	Peinture vinylique sur façade
	m2
	863,00
	 
	 

	98
	Peinture vinylique Sur murs intérieurs
	m2
	785,00
	 
	 

	 
	K-AMENAGEMENT EXTERIEURS
	 
	 
	 
	 

	99
	Mur de clôture type 1 en béton, moellon, mortier et peinture y/c fondations
	ml
	350,00
	 
	 

	100
	REFECTION DE MUR DE CLOTURE EN MOELLON EXISTANS
	ml
	202,00
	 
	 

	TOTAL   -E -CONSTRUCTION DIVERS
	 

	 
	
	
	
	
	

	              RECAPITULATION GENERALE 

	A
	TERRASSEMENT
	 

	B
	ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE
	 

	C
	VOIRIE REVETEMENT
	 

	D
	ECLAIRAGE PUBLIC
	 

	E
	CONSTRUCTION DIVERS
	 

	 

	TOTAL HT AMENAGEMENT DE LA FORET HYPPICA 
	 

	T.V.A à 20%
	 

	TOTAL GENERAL T.T.C . 
	 



