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AOO sur offre de prix N° 24 /2026/CP Du 01 /09/2026 à 09h00

OBJET :
 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE SOUK HEBDOMADAIREAU CENTRE DE 
LA COMMUNE TERRITORIALE TINZOULINE-PROVINCE DE ZAGORA-

	[bookmark: RANGE!A1:F159]BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF


	
	
	

	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES
	U
	QUANTITE
	PRIX UNITAIRE          ( Hors TV ) EN DH
	Montant  H.T

	
	
	
	
	EN CHIFFRE 
	

	A-TERRASSEMENT
	 
	 
	 
	 

	1
	FOUILLE EN PLEINE MASSSE DANS TOUS TERRRAIN Y COMPRIS LA ROCHE
	m3
	4 528,00
	 
	 

	2
	TERRASSEMENT EN REMBLAIS AVEC APPORT 
	m3
	120,00
	 
	 

	3
	MISE EN REMBLAIS SANS APPORT OU EVACUATION 
	m3
	4 528,00
	 
	 

	TOTAL   - A -TERRASSEMENT
	 
	 
	 
	 

	B-ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE
	 
	 
	 
	 

	4
	Canalisation en PVC serie I Diam 400 mm
	ml
	150,00
	 
	 

	5
	REGARD A GRILLE Y/C GRILLE EN FONTE D400
	U
	2,00
	 
	 

	6
	Regards 1m x 1m y/c tampon en fonte
	U
	5,00
	 
	 

	7
	Caniveau en béton légèrement armé de 40x40Grillagé
	ml
	36,00
	 
	 

	8
	CUNETTE EN BETON TYPE CC1
	ml
	313,00
	 
	 

	9
	Branchement au réseau public Y/C FRAIS DE BRANCHEMENT
	Ens
	1,00
	 
	 

	TOTAL   - B - ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE
	 
	 
	 
	 

	C - VOIRIE & REVETEMENT
	 
	 
	 
	 

	VOIRIE ET REVETEMENT
	 
	 
	 
	 

	10
	Fourniture et pose de tout venant GNA 0/31,5
	m3
	135,00
	 
	 

	11
	Fourniture et pose de tout venant GNF 0/40
	m3
	2 587,00
	 
	 

	12
	F. et pose de bordure de trottoir T4 
	ml
	875,00
	 
	 

	13
	Revêtement en pavé autobloquant ép. 6cm
	m2
	12 040,00
	 
	 

	14
	Revêtement en pavé autobloquant ép. 8cm
	m2
	720,00
	 
	 

	TOTAL   - C - VOIRIE & REVETEMENT
	 
	 
	 
	 

	D -ECLAIRAGE PUBLIC
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	MASSIFS DE 80X80XH POUR CANDELABRES RUSTIQUES
	U
	10,00
	 
	 

	16
	Fourniture et pose de Lampadaire et Luminaire solaire
	U
	10,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	A - GROS ŒUVRE
	 
	 
	 
	 

	 
	I - TERRASSEMENT
	 
	 
	 
	 

	17
	FOUILLE EN PLEINE MASSE Y /C DANS LE ROCHER
	m3
	31,00
	 
	 

	18
	FOUILLE EN TRANCHEES OU EN PUITS Y /C DANS LE ROCHER
	m3
	100,00
	 
	 

	19
	MISE EN REMBLAI OU EVACUATION
	m3
	131,00
	 
	 

	 
	II - MACONNERIE EN FONDATIONS
	 
	 
	 
	 

	20
	BETON DE PROPRETE
	m3
	10,00
	 
	 

	21
	GROS BETON
	m3
	23,00
	 
	 

	22
	MACONNERIE DE MOELLONS EN FONDATIONS
	m3
	10,00
	 
	 

	23
	MISE A LA TERRE
	U
	3,00
	 
	 

	24
	ARASE ETANCHE
	m2
	45,00
	 
	 

	 
	III - DALLAGES ET FORMES
	 
	 
	 
	 

	25
	HERISSON EN PIERRES SECHES EP 20CM
	m2
	135,00
	 
	 

	26
	DALLAGE EN BETON DE 0,15 m Y COMPRIS ACIER
	m2
	135,00
	 
	 

	27
	Traitement et ponçage de la surface du dallage en hélicoptère 
	m2
	135,00
	 
	 

	 
	IV - BETON ARME EN FONDATION
	 
	 
	 
	 

	28
	BETON ARME EN FONDATIONS
	m3
	36,00
	 
	 

	29
	ACIERS EN FONDATIONS
	Kg
	4 045,00
	 
	 

	 
	V - EGOUTS - CANALISATIONS
	 
	 
	 
	 

	30
	CANALISATION EN PVC DIAM 200
	ml
	20,00
	 
	 

	31
	REGARD NON VISITABLE DE 40 x 40
	U
	2,00
	 
	 

	32
	REGARD POUR EVACUATION DE 60 x 60
	U
	1,00
	 
	 

	33
	Caniveau en béton légèrement armé
	ml
	21,00
	 
	 

	34
	Fosse sceptique de 20m3 à deux compartiment
	Ens
	1,00
	 
	 

	35
	puit perdus
	U
	1,00
	 
	 

	 
	VI - BETON ARME EN ELEVATION
	 
	 
	 
	 

	36
	BETON ARME EN ELEVATION
	m3
	28,00
	 
	 

	37
	ACIERS EN ELEVATION
	Kg
	3 490,00
	 
	 

	38
	Plancher de 15+5 ou 16+4cm
	m2
	6,00
	 
	 

	 
	VII - MACONNERIE EN ELEVATION - ENDUITS
	 
	 
	 
	 

	39
	MUR EN AGGLOS DE 20CM
	m2
	276,00
	 
	 

	40
	ENDUITS EXTERIEURS AU MORTIER DE CIMENT YCOMPRIS DECAPAGE DE L'EXISTANT ET TRAITEMENT DE FISSURES
	m2
	3 151,00
	 
	 

	41
	ENDUITS INTERIEURS SUR MURS
	m2
	345,00
	 
	 

	 
	VIII - TRAVAUX DIVERS
	 
	 
	 
	 

	42
	RENFORMIS EN BETON
	m2
	25,00
	 
	 

	43
	DALLETTE EN BETON
	m2
	25,00
	 
	 

	44
	APPUIS DE FENETRE
	ml
	13,00
	 
	 

	45
	BAGUETTE D'ANGLE
	U
	36,00
	 
	 

	 
	B-CHARPENTE METALLIQUE
	 
	 
	 
	 

	46
	Charpente métallique avec couverture autoportante y compris fondations 
	m2
	1 999,00
	 
	 

	47
	COUVERTURE METALLIQUE AUTOPORTANTE
	m2
	152,00
	 
	 

	 
	C-REVETEMENT DES SOLS ET MURS 
	 
	 
	 
	 

	48
	SOL EN CARREAUX GRES CERAME DE 40X40
	m2
	6,00
	 
	 

	49
	PLINTHES EN CARREAUX GRES CERAME DE 0,10 m
	ml
	9,00
	 
	 

	 
	D-ETANCHEITE 
	 
	 
	 
	 

	50
	FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE
	m2
	60,00
	 
	 

	51
	Etanchéité Monocouche auto protégé
	m2
	60,00
	 
	 

	52
	Relevé d'étanchéité auto protégé
	ml
	128,00
	 
	 

	53
	Gargouille avec crapaudine
	U
	9,00
	 
	 

	 
	E-MENUISERIE BOIS - FERRONNERIE
	 
	 
	 
	 

	54
	RIDEAU METALLIQUE
	m2
	60,00
	 
	 

	55
	FENETRE ET CHASSIS EN ALUMINIUM
	m2
	12,00
	 
	 

	56
	GRILLES METALLIQUES
	m2
	12,00
	 
	 

	57
	PORTE METALLIQUE GRILLAGEE
	m2
	70,00
	 
	 

	58
	PORTE PLEINE EN BOIS MASSIF
	m2
	8,00
	 
	 

	 
	F-ELECTRICITE - LUSTRERIE
	 
	 
	 
	 

	 
	I- ALIMENTATION ELECTRIQUE
	 
	 
	 
	 

	59
	Frais de branchement au Réseau principale de distribution d’électricité y/c Boite de coupure 
	ENS
	1,00
	 
	 

	 
	II- TABLEAUX DE PROTECTION
	 
	 
	 
	 

	60
	COFFRET DE COMPTEUR A 2 fils
	U
	6,00
	 
	 

	61
	Tableau de protection Général TGBT
	U
	1,00
	 
	 

	62
	Tableau de protection
	U
	6,00
	 
	 

	 
	III - CABLES BASSE TENSION
	 
	 
	 
	 

	63
	Câble U 1000 R02V 4X 10mm² + T
	ML
	490,00
	 
	 

	 
	IV-LUSTRERIE 
	 
	 
	 
	 

	64
	Hublot étanche 
	U
	18,00
	 
	 

	65
	Bloc autonome de sécurité BEAS 60 Lumens
	U
	6,00
	 
	 

	 
	V- DISTRIBUTION ECLAIRAGE ET PRISES DE COURANT 
	 
	 
	 
	 

	66
	Foyer lumineux SA 
	U
	6,00
	 
	 

	67
	Foyers lumineux complémentaires
	U
	5,00
	 
	 

	68
	Foyers Prise de Courant 2P+T 16A
	U
	6,00
	 
	 

	69
	Foyers Prise de Courant Complémentaires
	U
	4,00
	 
	 

	 
	 VI- APPAREILLAGE 
	 
	 
	 
	 

	70
	Interrupteur SA
	U
	6,00
	 
	 

	71
	Prise de courant 2P+T 16A
	U
	10,00
	 
	 

	 
	G-PLOMBERIE - SANITAIRE 
	 
	 
	 
	 

	 
	I- PLOMBERIE
	 
	 
	 
	 

	72
	Frais de branchement au Réseau principal du
distribution d’eau potable
	ENS
	1,00
	 
	 

	73
	Equipement Compteur d'eau
	U
	5,00
	 
	 

	 
	II-TUBE EN POLYETHYLENE PEHD PN 16
	 
	 
	 
	 

	74
	Tuyauterie en PEHD PN 16 :  Ø 50
	mL
	180,00
	 
	 

	 
	III-TUYAUTERIE EN PPR PN16
	 
	 
	 
	 

	75
	Tuyauterie en PPR PN 16 :  Ø 20
	mL
	30,00
	 
	 

	76
	Tuyauterie en PPR PN 16 :  Ø 25
	mL
	30,00
	 
	 

	 
	IV-VANNES-ROBINETS
	 
	 
	 
	 

	77
	Vanne d'arrêt en PEHD PN 16 Tous diamètre
	U
	2,00
	 
	 

	78
	Vanne d'arrêt en PPR PN 16  Tous diamètre
	U
	2,00
	 
	 

	79
	Robinet de puisage  de tout Diamètre
	U
	5,00
	 
	 

	 
	V-P.V.C EU-EV et EP
	 
	 
	 
	 

	80
	PVC diamètre 100mm
	mL
	17,00
	 
	 

	81
	PVC diamètre 110mm
	mL
	12,00
	 
	 

	82
	Fourniture et pose de siphon carré de 100x100 mm²
	U
	1,00
	 
	 

	83
	Fourniture et pose de siphon carré de 200x200mm²
	U
	4,00
	 
	 

	 
	VII-PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
	 
	 
	 
	 

	84
	Extincteur à CO2 de 5 KG
	U
	6,00
	 
	 

	85
	Extincteur Poudre ABC de 9KG
	U
	6,00
	 
	 

	 
	H-PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	86
	Peinture vinylique sur façade
	m2
	3 151,00
	 
	 

	87
	Peinture vinylique Sur murs intérieurs
	m2
	345,00
	 
	 

	 
	K-AMENAGEMENT EXTERIEURS
	 
	 
	 
	 

	88
	REFECTION DE MUR DE CLOTURE EN MOELLON EXISTANS
	ml
	150,00
	 
	 

	TOTAL   -E -CONSTRUCTION DIVERS
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	

	              RECAPITULATION GENERALE 

	A
	TERRASSEMENT
	 

	B
	ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE
	 

	C
	VOIRIE REVETEMENT
	 

	D
	ECLAIRAGE PUBLIC
	 

	E
	CONSTRUCTION DIVERS
	 

	 

	TOTAL HT AMENAGEMENT DE LA FORET HYPPICA 
	 

	T.V.A à 20%
	 

	TOTAL GENERAL T.T.C . 
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