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BORDEREAU DE PRIX ET DETAIL ESTIMATIF 
Objet :   Réalisation des essais de contrôle et suivi de la qualité des travaux de construction de l’OA sur oued Immi Ouerkhan au niveau du douar Tasguinte tamarwoute commune Tafraouten. Province de Taroudannt.
	N° de prix
	Désignation de l'essai
	Unité
	Quantité
	Prix Unitaire HT
	Total

	1
	Production du rapport relatif à la vérification documentaire
	F
	1
	 
	 

	2
	Mobilisation du technicien du laboratoire
	J
	264
	 
	 

	3
	Production du rapport de synthèse mensuel
	FM
	12
	 
	 

	4
	Production du rapport de synthèse définitif
	F
	1
	 
	 

	5
	Essai d’analyse granulométrique sous l’eau ou à sec
	U
	13
	 
	 

	6
	Essai des Limites d’Atterberg
	U
	4
	 
	 

	7
	Essai d’équivalent de sable (0/5) ou (0/2)
	U
	23
	 
	 

	8
	Essai de bleu de Méthylène d’un sol
	U
	1
	 
	 

	9
	Essai de bleu de Méthylène d’un granulat ou d’un matériau rocheux
	U
	2
	 
	 

	10
	Essai de propreté d’un granulat 
	U
	23
	 
	 

	11
	Essai de coefficient d’aplatissement d’un granulat
	U
	1
	 
	 

	12
	Essai de dureté Los Angeles
	U
	9
	 
	 

	13
	Essai de mesure de la résistance à l’usure par Deval humide ou sec ou Micro-Deval
	U
	3
	 
	 

	14
	Essai d’indice de concassage ou le rapport de concassage
	U
	3
	 
	 

	15
	Mesure de la teneur en CaCo3
	U
	1
	 
	 

	16
	Essai Proctor normal ou modifié
	U
	10
	 
	 

	17
	Essai de la teneur en eau
	U
	11
	 
	 

	18
	Essai de densité au densitomètre à membrane 
	U
	11
	 
	 

	19
	Mesure d’épaisseur des couches GNT et MS
	U
	6
	 
	 

	20
	Essai d’identification complète d’une émulsion de bitume
	U
	2
	 
	 

	21
	Mesure de dosage des liants
	U
	5
	 
	 

	22
	Mesure de dosage des granulats
	U
	5
	 
	 

	23
	Porosité volumétrique des granulats pour béton
	U
	5
	 
	 

	24
	Essai de résistance à la compression simple sur le béton (6 cylindres 16 x 32)
	U
	40
	 
	 

	25
	Essai de résistance à la traction par fendage sur le béton (3 cylindres 16 x 32)
	U
	5
	 
	 

	26
	Essai de plasticité au cône d’Abrams
	U
	40
	 
	 

	27
	Analyse physico chimique de l’eau de gâchage
	U
	1
	 
	 

	28
	Essais mécaniques des ciments
	U
	1
	 
	 

	29
	Essais de traction (limite élastique de rupture, allongement) sur aciers passifs
	U
	1
	 
	 

	30
	Identification complète des enrochements
	U
	1
	 
	 

	31
	Contrôle complet de géotextile
	U
	1
	 
	 

	32
	Réception de fond de fouilles
	U
	30
	 
	 

	Total (HT)
	 

	TVA (20%)
	 

	Total (TTC)
	 



Fait à : ………………….  	       Le : …………………………….
(Signature et cachet du concurrent)
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