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SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA
SRM-RSK





Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF


APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES
[bookmark: _GoBack]DE PRIX N° E/257/26



Entretien du réseau électrique de la Réserve Ain Sferjla au niveau de la Préfecture Skhirate-Temara




Bordereau des prix – Détail estimatif
	N° 
du poste
	Désignation des prestations
	Unité de mesure ou de compte
	Quantité
	Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres)
	Total (en chiffres)

	
	1
	2
	3
	4
	5=3x4

	1
	Poteau béton armé classe B 12 m 1000 daN (F+M) 
	U
	            1,00  
	
	

	2
	Massif de fondation normal  ( F+M )
	m3
	              2,31   
	
	

	3
	Menuiserie métallique galvanisée  ( F+M )
	 Kg
	            65,94   
	
	

	4
	Dépose armement support existant levé  ( M )
	U
	            1,00   
	
	

	5
	Jeu de 3 parafoudres ( F+M )
	Jeu
	            1,00 
	
	

	6
	IACM à C/C 50 A 36 KV + Terre  ( F+M )
	U
	            1,00 
	
	

	7
	Dépose IACM y compris transport au magasin SRM-RSK
	U
	            1,00  
	
	

	8
	Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires + pince d'ancrage (isolement 36kV) ( F+M )
	U
	            6,00 
	
	

	9
	Dépose chaînes isolateurs suspendues ( M )
	U
	            3,00 
	
	

	10
	Plaque d'identification ( IRD) grand modèle ( F+M )
	U
	            1,00  
	
	

	11
	Dépose de conducteurs nus toutes sections y compris transport au magasin SRM 
	Km-Unif 
	0,041
	
	

	12
	Tranchée normale à 1 circuit :
	ml
	          15,00   
	
	

	13
	Protection capot tôle galvanisée 5 m + traversée massif 
	U
	              1,00   
	
	

	14
	Borne de signalisation SRM-RSK /HTA 
	U
	            2,00 
	
	

	15
	Regard de visite 
	m3
	              2,40   
	
	

	16
	Badigeonnage des murs extérieurs local du poste de transformation (existant )  ( F+M )
	M2
	          98,00   
	
	

	17
	 Badigeonnage des murs intérieurs local du poste de transformation (existant ) ( F+M )
	M2
	          98,00   
	
	

	18
	 Remise en état de l'étanchéité d'un PT  ( F+M )
	M2
	            12,25   
	
	

	19
	 Fourniture et montage isolateur support trolley 36 kV avec accessoires de fixation et de raccordement  ( F+M )
	U
	1,00
	
	

	20
	Fourniture et pose coupe circuit à fusibles à poudre MT et accessoires (jeu de 3 fusibles calibre adéquat + jeu de rechange)( F+M )  
	Jeu
	1,00
	
	

	21
	Dépose équipement MT/BT d'un poste type ouvert ( M )
	U
	            1,00  
	
	

	22
	Amélioration de la terre des masses et du neutre  ( F+M )
	U
	            1,00  
	
	

	23
	Fourniture, confection et pose boite d'extrémité synthétique type extérieur pour câble Alu ou Cu isolé au PRC 15/25 kV ou 18/30kV tension d'isolement 36 kV (F+M) :
	U
	              6,00  
	
	

	24
	Fourniture, confection et pose boite d'extrémité synthétique type intérieur pour câble Alu ou Cu isolé au PRC 18/30 kV tension d'isolement 36 kV  
	U
	              3,00   
	
	

	25
	 Crépissage , réfection d'enduit et peinture des murs intérieurs ou extérieurs du poste de transformation ( existant )
	M2
	        196,00  
	
	

	26
	Coffret métallique standard de comptage MT équipé y compris la fourniture et pose de serrure batteuse ( F+M )
	U
	            1,00   
	
	

	27
	Coffret métallique standard pour les TC  ( F+M )
	U
	            1,00
	
	

	28
	Matériel de sécurité d'un poste de transformation ( F+M )
	JEU
	            1,00 
	
	

	29
	Fourniture et pose des serrures en applique sur la porte d'accès poste HTA-BT (F+M) :
	U
	            1,00
	
	

	30
	Tube annulé double paroi diamètre 110 class 450 N (F+M)
	Ml
	            34,94   
	
	

	31
	Fourniture Câble isolé au PR USP 18/30 kV à champ radial en aluminium unipolaire 1x150 mm² type S26 
	Ml
	        110,00 
	
	

	32
	Pose Câble isolé au PR USP 18/30 kV à champ radial en aluminium unipolaire 1x150 mm² type S26, (Main-d’œuvre),
	Ml
	        110,00
	
	

	33
	Peinture candélabre Hauteur 12 m couleur vert wagon ( F+M )
	U
	          20,00   
	
	

	34
	Peinture candélabre Hauteur 4 m verte wagon ( F+M )
	U
	          20,00   
	
	

	35
	Peinture MAT Hauteur 14 m vert wagon( F+M )
	U
	          10,00   
	
	

	Total hors TVA
	

	Taux TVA (……….. %)
	

	Total TTC
	



Fait à ……………….. Le ……………………………
(Signature et cachet du concurrent)
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