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SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES 
GUELMIM-OUED NOUN
SRM-GO


Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF


[bookmark: _Hlk236401176][bookmark: _Hlk236401177]APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES
DE PRIX N° E/060/26


Achèvement des travaux d’électrification périurbaine du quartier Tamahrocht Al Mohit à Sidi Ifni

Appel d’offres ouvert sur offres de prix N° E/060/26
Objet : Achèvement des travaux d’électrification périurbaine du quartier Tamahrocht Al Mohit à Sidi Ifni
Bordereau des prix – Détail estimatif
	N° du poste
	N° du code
	Désignation des prestations
	Consis
- tance
	Unité de mesure 
	Quantité
	Prix unitaire en DH HT (en chiffres)
	Total 
(en chiffres)

	RESEAU HTA

	01
	02-02-27
	Poteau béton armé classe B 12 m 1000 daN
	F+M
	U
	1,00
	
	

	02
	02-03-01
	Destruction poteau béton irrécupérable
	M
	U
	6,00
	
	

	03
	15-03-01
	Dépose de conducteurs nus toutes sections
	M
	Km-Unif
	1,02
	
	

	04
	03-02-01
	Massif de fondation normal
	F+M
	M3
	2,31
	
	

	05
	08-02-15
	Menuiserie métallique galvanisée
	F+M
	KG
	315,00
	
	

	06
	10-02-05
	Jeu de 3 parafoudres
	F+M
	JEU
	1,00
	
	

	07
	11-02-06
	IACM à C/C 100 A 36 kV + terre
	F+M
	U
	1,00
	
	

	08
	14-02-02
	Plaque d'identification (IRD) grand modèle
	F+M
	U
	1,00
	
	

	09
	13-02-21
	Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites Norme de16 compris accessoires +   pince AGSU d'alignement (isolement 36 kV)
	F+M
	U
	3,00
	
	

	10
	13-02-22
	Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites Norme de 16 compris accessoires + manchon d'ancrage (isolement 36 kV)
	F+M
	U
	3,00
	
	

	11
	40-00-04
	Câble isolé au PRC USP 15/25 kV à champ radial en aluminium unipolaire 1x150mm2
	F
	M
	4883,00
	
	

	12
	40-01-04
	Câble isolé au PRC USP 15/25 kV à champ radial en aluminium unipolaire 1x150mm2
	M
	M
	4883,00
	
	

	13
	41-02-02
	Fourniture, confection et pose boite d'extrémité synthétique type intérieur pour câble Alu ou Cu isolé au PRC 15/25 kV tension d’isolement 36 kV
	F+M
	U
	18,00
	
	

	14
	41-02-04
	Fourniture, confection et pose boite d'extrémité synthétique type extérieur pour câble Alu ou Cu isolé au PRC 15/25 kV tension d'isolement 36 kV
	F+M
	U
	3,00
	
	

	15
	47-02-01
	Tranchée normale à 1 circuit
	F+M
	M
	1520,00
	
	

	16
	47-02-02
	Tranchée normale à 2 circuits
	F+M
	M
	30,00
	
	

	17
	47-02-05
	Tranchée traversée à 1 circuit
	F+M
	M
	150,00
	
	

	18
	48-02-01
	Tuyau béton comprimé diamètre 100
	F+M
	M
	450,00
	
	

	19
	48-02-03
	Caniveau en béton vibré à 3 gorges diamètre 80
	F+M
	M
	1630,00
	
	

	20
	49-02-01
	Protection capot tôle galvanisée 5 m + traversée massif
	F+M
	U
	1,00
	
	

	21
	50-02-01
	Réfection chaussée revêtue bitume
	F+M
	M2
	120,00
	
	

	22
	51-02-01
	Réfection trottoir revêtement ordinaire
	F+M
	M2
	158,00
	
	

	23
	51-02-02
	Réfection trottoir revêtement spécial
	F+M
	M2
	100,00
	
	

	24
	52-02-01
	Borne de signalisation SRM-GO MT ou BT
	F+M
	U
	40,00
	
	

	25
	53-02-01
	Regard de visite
	F+M
	M3
	6,00
	
	

	26
	60-02-05
	Génie civil poste maçonné type urbain (bas) 1 cellule transfo + 3 cellules (y compris pose serrure en applique sur la porte d'accès réseau
	F+M
	U
	1,00
	
	

	27
	61-02-05
	Equipement et montage 24 kV + basse tension 1 cellule transfo + 2 cellules réseau
	F+M
	U
	3,00
	
	

	28
	65-02-01
	Equipement cellule réseau : interrupteur 400 A - 24 Kv et tous ses accessoires
	F+M
	U
	1,00
	
	

	29
	70-00-19
	Transformateur de puissance triphasé type extérieur 22 kV/B2 bornes 36 kV 400 kVA
	F
	U
	3,00
	
	

	30
	70-01-01
	Pose Transformateur de puissance quelque soit la puissance
	M
	U
	3,00
	
	

	31
	
	Fourniture et installation d'un comptage numérique
	F+M
	U
	3,00
	
	

	RESEAU BT

	32
	02-02-07
	Poteau béton armé classe A 9 m 300 daN
	F+M
	U
	40,00
	
	

	33
	02-02-08
	Poteau béton armé classe A 9 m 500 daN
	F+M
	U
	126,00
	
	

	34
	02-02-09
	Poteau béton armé classe A 9 m 700 daN
	F+M
	U
	31,00
	
	

	35
	02-03-01
	Destruction poteau béton irrécupérable
	M
	U
	1,00
	
	

	36
	34-03-01
	Dépose câble préassemblé quelque soit la section, tendu sur poteau ou façade (accessoires à conserver)
	M
	m
	3074,00
	
	

	37
	02-06-01
	Transfèrement d'un poteau en béton armé quelque soit la hauteur et l’effort (compris bris massif)
	M
	U
	2,00
	
	

	38
	02-07-01
	Modification orientation poteaux en béton armé quelque soit la hauteur et l'effort
	M
	U
	2,00
	
	

	39
	03-02-01
	Massif de fondation normal
	F+M
	M3
	184,54
	
	

	40
	18-06-01
	Transfèrement branchement particulier aéro-souterrain (remontée aéro-souterraine) 2 fils
	M
	U
	8,00
	
	

	41
	18-06-02
	Transfèrement branchement particulier aéro-souterrain (remontée aéro-souterraine) 4 fils
	M
	U
	8,00
	
	

	42
	20-02-01
	Terre de réseau
	F+M
	U
	50,00
	
	

	43
	21-02-04
	Appareil d'éclairage public (sur poteau, candélabre ou façade), équipé de tous les accessoires d'alimentation nécessaires pour lampe à vapeur de sodium SHP 150 W
	F+M
	U
	2,00
	
	

	44
	21-06-01
	Transfèrement d'un appareil d'éclairage public dans les limites du chantier
	M
	U
	10,00
	
	

	45
	34-00-04
	Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x35 Alu+ 16 Alu +54,6 Alm
	F
	M
	1454,00
	
	

	46
	34-00-05
	Câble isolé préassemblé en aluminium avec neutre porteur en Almelec 3x50 Alu + 16 Alu + 54,6 Alm
	F
	M
	1823,00
	
	

	47
	34-00-06
	Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x70 Alu+ 16 Alu + 54,6 Alm
	F
	M
	8352,00
	
	

	48
	34-00-10
	Câble isolé torsadé autoporté en Aluminium 2x16 mm2
	F
	M
	60,00
	
	

	49
	34-00-11
	Câble isolé torsadé autoporté en Aluminium 4x16 mm2
	F
	M
	80,00
	
	

	50
	34-00-12
	Câble isolé torsadé autoporté en Aluminium 4x25 mm2
	F
	M
	80,00
	
	

	51
	34-01-04
	Pose sans accessoires câble isolé triphasé préassemblé en aluminium (y compris manchons de jonctions éventuelles) diverses sections
	M
	M
	11630,00
	
	

	52
	34-01-05
	Pose câble branchement isolé torsadé autoporteur diverses sections
	M
	M
	220,00
	
	

	53
	34-06-01
	Transfèrement branchement en torsadé quelque soit la section 2 fils y compris les accessoires
	M
	U
	10,00
	
	

	54
	34-06-02
	Transfèrement branchement en torsadé quelque soit la section 4 fils y compris les accessoires
	M
	U
	10,00
	
	

	55
	36-02-01
	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'alignement
	F+M
	U
	130,00
	
	

	56
	36-02-02
	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple
	F+M
	U
	188,00
	
	

	57
	36-02-03
	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double
	F+M
	U
	108,00
	
	

	58
	36-02-05
	Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade (compris remise en état) ensemble d'alignement normal
	F+M
	U
	30,00
	
	

	59
	36-02-10
	Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade (compris remise en état) ensemble d'ancrage simple avec console en L de 300x30x3 mm
	F+M
	U
	2,00
	
	

	60
	36-02-12
	Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade (compris remise en état) ensemble d'ancrage double avec console en L de 300x30x3 mm
	F+M
	U
	2,00
	
	

	61
	36-02-22
	Boite de dérivation Aero-souterraine (DAS) pour câble cuivre isolé RO2V ou RVFV et câble préassemblé Alu
	F+M
	U
	9,00
	
	

	62
	36-02-25
	Accessoires pour câble torsadé autoporté (branchement BT) connecteur à perforation d'isolant isolé à 6 kV simple dérivation
	F+M
	U
	108,00
	
	

	63
	36-02-27
	Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6 kV de 35 à 70 mm2 Alu
	F+M
	U
	464,00
	
	

	64
	36-02-28
	Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant isolé à 6 kV pour section de 1,5 à 25 mm2 sur conducteur d'EP
	F+M
	U
	128,00
	
	

	65
	40-00-08
	Câble isolé unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x50 mm2
	F
	M
	385,00
	
	

	66
	40-00-09
	Câble isolé unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x70 mm2
	F
	M
	385,00
	
	

	67
	40-00-10
	Câble isolé unipolaire U1000 R02V cuivre 1x95 mm2
	F
	M
	1153,00
	
	

	68
	40-01-08
	Pose câble unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x50 mm2
	M
	M
	385,00
	
	

	69
	40-01-09
	Pose câble unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x70 mm2
	M
	M
	385,00
	
	

	70
	40-01-10
	Pose câble unipolaire U1000 R02V cuivre 1x95 mm2
	M
	M
	1153,00
	
	

	71
	47-02-01
	Tranchée normale à 1 circuit
	F+M
	M
	170,00
	
	

	72
	47-02-02
	Tranchée normale à 2 circuits
	F+M
	M
	20,00
	
	

	73
	47-02-05
	Tranchée traversée à 1 circuit
	F+M
	M
	20,00
	
	

	74
	47-02-06
	Tranchée traversée à 2 circuits
	F+M
	M
	20,00
	
	

	75
	49-02-04
	Protection tube gaz 3 m 3in + traversée massif
	F+M
	U
	9,00
	
	

	76
	52-02-01
	Borne de signalisation SRM-GO MT ou BT
	F+M
	U
	20,00
	
	

	77
	
	Tuyau en PVC à double parois D=110mm²
	F+M
	M
	197,00
	
	

	Total hors TVA
	

	Taux TVA (20%)
	

	Total TTC
	


Fait à ……………….. Le ……………………………
(Signature et cachet du concurrent)
	

	8
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