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Lot n°1 : Travaux de modernisation des réseaux d’irrigation et d’ouvrages d’art dans le périmètre des Béni Moussa - Provinces Fquih Ben Salah, Béni Mellal et Azilal
	N° prix
	Désignations
	Unité
	Quantité
	Prix Unitaire en DH (HT)
	Total HT

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Fourniture et transport de canaux semi-circulaires  
	

	1.1
	U 500
	ml
	10 614,80
	
	
	

	1.2
	U 600
	ml
	6 439,60
	
	
	

	1.3
	U 700
	ml
	1 162,80
	
	
	

	1.4
	U 800
	ml
	476,00
	
	
	

	1.5
	U 950
	ml
	156,40
	
	
	

	1.6
	U 1550
	ml
	244,80
	
	
	

	1.7
	U1850
	ml
	326,40
	
	
	

	2
	Fourniture et transport des bagues (berceaux) 
	

	2.1
	U 500
	U
	1 717,00
	
	
	

	2.2
	U 600
	U
	1 042,00
	
	
	

	2.3
	U 700
	U
	188,00
	
	
	

	2.4
	U 800
	U
	77,00
	
	
	

	2.5
	U 950
	U
	25,00
	
	
	

	2.6
	U 1550
	U
	40,00
	
	
	

	2.7
	U1850
	U
	53,00
	
	
	

	3
	Fourniture et transport des supports 
	

	3.1
	U 500 et 600
	U
	2 458,00
	
	
	

	3.2
	U 700 et U800
	U
	237,00
	
	
	

	3.3
	U 950
	U
	23,00
	
	
	

	3.4
	U 1550
	U
	35,00
	
	
	

	3.5
	U1850
	U
	47,00
	
	
	

	4
	Pose de canaux préfabriqués 
	

	4.1
	U 500
	ml
	10 614,80
	
	
	

	4.2
	U 600
	ml
	6 439,60
	
	
	

	4.3
	U 700
	ml
	1 162,80
	
	
	

	4.4
	U 800
	ml
	476,00
	
	
	

	4.5
	U 950
	ml
	156,40
	
	
	

	4.6
	U 1550
	ml
	244,80
	
	
	

	4.7
	U1850
	ml
	326,40
	
	
	

	5
	Fourniture, transport et pose des conduites en Eb 
	

	5.1
	Diamètre 500 ou 600 mm
	ml
	98,00
	
	
	

	5.2
	Diamètre 700 ou 800 mm
	ml
	14,00
	
	
	

	5.3
	Diamètre 1000 mm
	ml
	16,00
	
	
	

	5.4
	Diamètre 1200 mm
	ml
	18,00
	
	
	

	6
	Terrassement tout terrain
	m3
	125,00
	
	
	

	7
	Bétons 
	

	7.1
	Béton B1 dosé à 150 Kg de ciment CPJ 45 
	m3
	7,00
	
	
	

	7.2
	Béton B2 dosé à 350 Kg de ciment CPJ 45 
	m3
	340,00
	
	
	

	7.3
	Béton B3 dosé à 400 Kg de ciment CPJ 45 
	m3
	3,00
	
	
	

	8
	Aciers 
	

	8.1
	Acier à haute adhérence
	Kg
	9 500,00
	
	
	

	8.2
	Tôles et profilés
	KG
	1 495,00
	
	
	

	9
	Fourniture et pose des Modules X1 ou XX1 pour des débits  
	

	9.1
	de 30 ou 60 l/s
	U
	4,00
	
	
	

	9.2
	de 90 ou 120 l/s
	U
	1,00
	
	
	

	10
	Démolition de béton armé, non armé et maçonnerie
	m3
	30,00
	
	
	

	11
	Démolition des buses existantes tous diamètres confondus
	ml
	40,00
	
	
	

	12
	Dépose des éléments de canaux existants tous diamètres confondus et leur rangement 
	ml
	14 565,60
	
	
	

	13
	Dépose des éléments de canaux existants tous diamètres confondus et leur transport 
	ml
	4 855,20
	
	
	

	
	
	Total HT
	
	

	
	
	TVA 20%
	
	

	
	
	Total TTC
	
	


 Fait à ………………………… Le ………………….
Cachet et signature du concurrent
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