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SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA
SRM-RSK





Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF


APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES
[bookmark: _GoBack]DE PRIX N° O/262/26



Réhabilitation des tronçons de conduites de distribution colmatées de la DP KHEMISSET



Bordereau des prix – Détail estimatif
	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	Quantité

	Prix Unitaire
	Montant


	
	1
	2
	3
	4
	5=3x4

	 SERIE 01 : Terrassement

	1
	Terrassement en tranchée en terrain de toutes natures y compris l'épuisement , dressage des parois en fonds de fouilles, remblais en terre tamisée et compactés sur une épaisseur de 0,20 m, évacuation des déblais excédentaires aux décharges publiques et toutes sujétions.
	m3
	    27.510,00   
	 
	 

	2
	Fourniture et mise en œuvre d'un lit de pose en sable
	m3
	      2.751,00   
	 
	 

	SERIE 02 : Conduites 

	 Fourniture, transport et pose de conduites en PVC PN : 16 BARS y compris grillage avertisseur, coudes pour PVC, essais et toutes sujétions 

	3
	Conduite PEHD DN63 mm PN16
	ml
	      5.000,00   
	 
	 

	4
	Conduite PVC DN63 mm PN16
	ml
	    25.350,00   
	 
	 

	5
	Conduite PEHD DN75 mm PN16
	ml
	      4.000,00   
	 
	 

	6
	Conduite PVC DN75 mm PN16
	ml
	      5.000,00   
	 
	 

	7
	Conduite PVC DN90 mm PN16
	ml
	      1.500,00   
	 
	 

	8
	Conduite PVC DN110 mm PN16
	ml
	      2.000,00   
	 
	 

	9
	Conduite PVC DN125 mm PN16
	ml
	      1.000,00   
	 
	 

	10
	Conduite PVC DN160mm PN16
	ml
	      2,000.00   
	 
	 

	11
	Rinçage et désinfection des conduites
	ml
	    45.850,00   
	 
	 

	12
	Traversées par fonçage horizontal y compris fourreau 
	ml
	            60,00   
	 
	 

	13
	Traversées des chaâbas 
	ml
	          110,00   
	 
	 

	SERIE 03 : Pièces spéciales 

	Equipement complet de point haut :

	14
	FTP de Ventouse DN40 PN16 triple fonction
	U
	              5,00   
	 
	 

	Equipement des points de raccordements à bride en fonte ductile :

	Té à 3 brides en fonte ductile :

	15
	FTP de Té à 3 brides DN 80/60
	U
	              4,00   
	 
	 

	16
	FTP de Té à 3 brides DN 60/60
	U
	              6,00   
	 
	 

	17
	FTP de Té à 3 brides DN 60/40
	U
	              6,00   
	 
	 

	Raccords à bride major en fonte ductile pour PVC :

	18
	FTP de RBM DN 80/90
	U
	              8,00   
	 
	 

	19
	FTP de RBM DN 75/60
	U
	              8,00   
	 
	 

	20
	FTP de RBM DN 63/60
	U
	            12,00   
	 
	 

	 Cône de réduction à serrage rapide :

	21
	FTP de cône de réduction DN 75/63
	U
	              4,00   
	 
	 

	Prix.22
	FTP de cône de réduction DN 63/50
	U
	              3,00   
	 
	 

	 Robinet vannes à OCA : 

	23
	FTP de Robinet vanne DN 80
	U
	              1,00   
	 
	 

	24
	FTP de Robinet vanne DN 65
	U
	            5,00   
	 
	 

	25
	FTP de Robinet vanne DN 40
	U
	              4,00   
	 
	 

	Plaque pleine en fonte ductile :

	26
	FTP de plaque pleine DN 75
	U
	              4,00   
	 
	 

	27
	FTP de plaque pleine DN 63
	U
	            12,00   
	 
	 

	28
	FTP de plaque pleine DN 50
	U
	              2,00   
	 
	 

	 
SERIE 04 : OUVRAGES ANNEXES
 

	 Regards en GC pour ventouse, vidange, vanne de sectionnement et poteau d'incendie y compris terrassement et tampon en fonte ductile 

	29
	Regard pour ventouse
	U
	              5,00   
	 
	 

	30
	Raccordement sue réseau existant sur toute nature des conduites et ouvrages y compris toutes sujétions
	U
	            40,00   
	 
	 

	31
	Transfert et réalisation de nouveaux branchements pour les abonnés existants
	U
	      1.000,00   
	 
	 

	Total hors TVA
	 

	Taux TVA (……….. %)
	 

	Total TTC
	 




Fait à ……………….. Le ……………………………
(Signature et cachet du concurrent)
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