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SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA
SRM-RSK





Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF


APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES
DE PRIX N° E/267/26



Remplacement des Tronçons lignes souterraines HTA vétustes de la DP KHEMISSET




Bordereau des prix – Détail estimatif
	N° 
	Désignation des prestations
	Unité de mesure ou de compte
	Quantité
	Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres)
	Total (en chiffres)

	du poste
	1
	2
	3
	4
	5=3x4

	1
	Fourniture Câble isolé au PR USP 18/30 kV à champ radial en aluminium unipolaire 1x240 mm² type S26
	m
	5880
	
	

	2
	Pose Câble isolé au PR USP 18/30 kV à champ radial en aluminium unipolaire 1x240 mm² type S26, (Main-d’œuvre)
	m
	5880
	
	

	3
	Fourniture Câble isolé au PR USP 18/30 kV à champ radial en aluminium unipolaire 1x150 mm² type S26
	m
	210
	
	

	4
	Pose Câble isolé au PR USP 18/30 kV à champ radial en aluminium unipolaire 1x150 mm2 type S26, (Main-d’œuvre)
	m
	210
	
	

	5
	Tranchée normale à 1 circuit
	m
	2075
	
	

	6
	Tranchée traversée à 1 circuit
	m
	190
	
	

	7
	Réfection trottoir revêtement spécial (Marbre - mosaique - béton désativé, etc…)
	m²
	1405
	
	

	8
	Réfection chaussée revêtue bitume (enrobé à chaud)
	m²
	120
	
	

	9
	Forage Horizontal dirigé et fourreau en PE Ø= 1x200mm
	m
	90
	
	

	10
	Tubes annelés à doubles parois de classe de rigidité 750 N diamètre 160mm 
	m
	120
	
	

	11
	Tubes annelés à doubles parois de classe de rigidité 450 N diamètre 160mm 
	m
	105
	
	

	12
	Protection capot tôle galvanisée 5 m + traversée massif
	U
	2
	
	

	13
	Rabattement  canalisation enterrée 1ére catégorie compris ouverture et fermeture tranchée, au mètre de tranchée 
	m
	50
	
	

	14
	Regard de visite
	m3
	3
	
	

	15
	FTP boite d'extrémité rétractable synthétique type intérieur pour câble Alu ou Cu isolé au PR 18/30 kV type S 26 tension d'isolement  36 kV
	U
	39
	
	

	16
	FTP boite d'extrémité rétractable synthétique type extérieur pour câble Alu ou Cu isolé au PR 18/30 kV type S 26 tension d'isolement  36 kV
	U
	6
	
	

	17
	Fourniture boite de jonction rétractable à froid pour câble isolé au PR USP 18/30 kV en aluminium unipolaire type S 26 de toute section
	U
	6
	
	

	18
	Confection et pose de boîtes de jonction ou d’extrémité pour câbles unipolaires isolés au PR ou PRC, pour tout niveau d’isolement et toutes sections (Main-d’œuvre)
	U
	6
	
	

	19
	Borne de signalisation SRM-RSK /  HTA ou BT
	U
	98
	
	

	Total hors TVA
	

	Taux TVA (……….. %)
	

	Total TTC
	



Fait à ……………….. Le ……………………………
(Signature et cachet du concurrent)
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