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SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA
SRM-RSK





Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF


APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES
DE PRIX N° E/273/26



EXTENSION ET RENFORCEMENT DU RESEAU ELECTRIQUE AU NIVEAU DE 5 COMMUNES TERRITORIALES RELEVANT DE LA PROVINCE SIDI KACEM





Bordereau des prix – Détail estimatif
	N° 
du poste
	Désignation des prestations
	Unité de mesure ou de compte
	Quantité
	Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres)
	Total (en chiffres)

	
	1
	2
	3
	4
	5=3x4

	1
	Pylône métallique 
	T
	3,228
	
	

	2
	Plus value pour galvanisation
	Kg
	3228
	
	

	3
	Dépose pylône métallique quelque soit la hauteur et l'effort  
	U
	1
	
	

	4
	Poteau béton armé classe A 12 m 300 daN  
	U
	9
	
	

	5
	Poteau béton armé classe A 12 m 500 daN  
	U
	50
	
	

	6
	Poteau béton armé classe A 12 m 800 daN  
	U
	6
	
	

	7
	Poteau béton armé classe A 13 m 300 daN  
	U
	2
	
	

	8
	Poteau béton armé classe A 13 m 500 daN  
	U
	1
	
	

	9
	Poteau béton armé classe A 13 m 800 daN  
	U
	1
	
	

	10
	Poteau béton armé classe A 14 m 300 daN  
	U
	6
	
	

	11
	Poteau béton armé classe A 14 m 500 daN  
	U
	2
	
	

	12
	Poteau béton armé classe A 14 m 800 daN  
	U
	2
	
	

	13
	Poteau béton armé classe B 12 m 1000 daN  
	U
	1
	
	

	14
	Poteau béton armé classe B 12 m1500 daN  
	U
	3
	
	

	15
	Poteau béton armé classe B 13 m 1000 daN  
	U
	2
	
	

	16
	Poteau béton armé classe B 13 m 1500 daN  
	U
	2
	
	

	17
	Poteau béton armé classe B 14 m 1000 daN 
	U
	4
	
	

	18
	Poteau béton armé classe B 14 m 1500 daN  
	U
	2
	
	

	19
	Modification orientation poteaux en béton armé quelque soit la hauteur et l'effort 
	U
	140
	
	

	20
	Destruction poteau béton irrécupérable 
	U
	186
	
	

	21
	Massif de fondation normal  
	m3
	1475,011
	
	

	22
	Armement NV galvanisé 170-125-N50-70 
	U
	17
	
	

	23
	Armement NV galvanisé 170-125-N60-80 
	U
	1
	
	

	24
	Armement NV galvanisé 170-125-N70-80-C70  
	U
	5
	
	

	25
	Armement NV 225-115  
	U
	1
	
	

	26
	Bras métallique galvanisé : jeu de 3 bras métalliques enveloppant B.A. 
	Jeu
	3
	
	

	27
	Bras métallique galvanisé : jeu de 3 bras métalliques pour pylône métallique 
	Jeu
	1
	
	

	28
	Menuiserie métallique galvanisée  
	Kg
	2830,794
	
	

	29
	Transfèrement dans limites chantier d'un armement existant  
	U
	3
	
	

	30
	IACM à C/C 50 A 24 KV + Terre
	U
	7
	
	

	31
	Fourniture et pose d'un Jeu de Trois raccords de dérivation à broche (RDB) sur réseau HTA  avec connecteur pour broche (CBO)
	Jeu
	3
	
	

	32
	Plaque d'identification ( IRD) grand modèle 
	U
	14
	
	

	33
	Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires +  pince d'alignement (isolement 24 kV)  
	U
	60
	
	

	34
	Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires +  pince d'ancrage (isolement 24 kV) 
	U
	103
	
	

	35
	Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 16 compris accessoires +  pince AGSU d'alignement (isolement 24 kV)  
	U
	18
	
	

	36
	Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 16 compris accessoires +  manchon d'ancrage (isolement 24 kV) 
	U
	6
	
	

	37
	Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires +  manchon d'ancrage (isolement 24kV) 
	U
	49
	
	

	38
	Fourniture câble Almelec 34,4 mm2  
	Kg
	1369,91
	
	

	39
	Transport, déroulage,réglage,compris élagage d'arbres éventuels        ( sans déssouchage ) du conducteur almelec 34,4 mm2  
	Km-Unif
	13,838
	
	

	40
	Dépose de conducteurs nus toutes sections  
	Km-Unif
	4,5
	
	

	41
	Plus value pour remaniement de nappe 2ème catégorie 
	U
	7
	
	

	42
	Génie civil poste de transformation aérien type H61 sur poteau béton armé (1500 daN) 
	U
	7
	
	

	43
	Equipement et montage  normal poste type H61 triphasé + basse tension 
	U
	7
	
	

	44
	Transférement ensemble équipement PT H 61  
	U
	1
	
	

	45
	Transformateur de puissance triphasé 22kV/B2 H61 normal 50 kVA  
	U
	1
	
	

	46
	Transformateur de puissance triphasé 22kV/B2 H61 normal 100 kVA  
	U
	4
	
	

	47
	Transformateur de puissance triphasé 22kV/B2 H61 normal 160 kVA 
	U
	2
	
	

	48
	Poteau béton armé classe A 8 m 150 daN  
	U
	147
	
	

	49
	Poteau béton armé classe A 8 m 300 daN  
	U
	146
	
	

	50
	Poteau béton armé classe A 8 m 500 daN 
	U
	678
	
	

	51
	Poteau béton armé classe A 8 m 700 daN  
	U
	76
	
	

	52
	Poteau béton armé classe A 9m 150 daN  
	U
	52
	
	

	53
	Poteau béton armé classe A 9 m 300 daN  
	U
	80
	
	

	54
	Poteau béton armé classe A 9 m 500 daN  
	U
	308
	
	

	55
	Poteau béton armé classe A 9 m 700 daN  
	U
	49
	
	

	56
	Transfèrement d'un poteau en béton armé quelque soit la hauteur et l' effort ( compris bris massif ) 
	U
	34
	
	

	57
	Poteau Bois S/C 8 m  
	U
	106
	
	

	58
	Poteau bois S/C 9 m  
	U
	8
	
	

	59
	Dépose poteau bois S/C ou S/D  
	U
	39
	
	

	60
	Transfèrement d'un poteau bois  
	U
	3
	
	

	61
	Modification orientation poteaux bois J/C, X/C ou D  
	U
	8
	
	

	62
	Contrefichage poteau bois  
	U
	43
	
	

	63
	Jumelage poteau bois  
	U
	3
	
	

	64
	Plus value pour remaniement de nappe 1ère catégorie 
	U
	315
	
	

	65
	Transfèrement branchement particulier aéro-souterrain (remontée aéro-souterraine ) 2 fils  
	U
	7
	
	

	66
	Transfèrement branchement particulier aéro-souterrain ( remontée aéro-souterraine ) 4 fils  
	U
	5
	
	

	67
	Terre de réseau  
	U
	44
	
	

	68
	Transfèrement d'un appareil d'éclairage public dans les limites du chantier 
	U
	130
	
	

	69
	Transfèrement coffret métallique standard de commande d'éclairage public  
	U
	3
	
	

	70
	Câble isolé préassemblé en aluminium avec neutre porteur en Almelec 3x35 Alu+ 16 Alu +54,6 Alm  
	m
	48193
	
	

	71
	Câble isolé préassemblé en aluminium avec neutre porteur en Almelec 3x50 Alu + 16 Alu + 54,6 Alm 
	m
	510
	
	

	72
	Câble isolé préassemblé en aluminium avec neutre porteur en Almelec 3x70 Alu+ 16 Alu + 54,6 Alm  
	m
	1219
	
	

	73
	Câble isolé torsadé autoporté en Aluminium 2x16 mm2  
	m
	214,695
	
	

	74
	Câble isolé torsadé autoporté en Aluminium 4x16 mm2  
	m
	134
	
	

	75
	Pose sans accessoires câble isolé triphasé préassemblé en aluminium ( y compris manchons de jonctions éventuelles )diverses sections  
	m
	49922
	
	

	76
	Pose câble branchement isolé torsadé autoporteur diverses sections 
	m
	348,695
	
	

	77
	Dépose câble préassemblé quelque soit la section , tendu sur poteau ou façade ( accessoires à conserver )  
	m
	915
	
	

	78
	Dépose branchement torsadé diverses sections 2 fils( sur poteau ou potelet ou façade y compris remise en état façade éventuelle)  
	U
	7
	
	

	79
	Dépose branchement torsadé diverses sections 4 fils ( sur poteau ou potelet ou façade y compris remise en état façade éventuelle)  
	U
	5
	
	

	80
	Transférement branchement en torsadé quelque soit la section 2 fils y compris les accessoires  
	U
	174
	
	

	81
	Transférement branchement en torsadé quelque soit la section 4 fils y compris les accessoires  
	U
	123
	
	

	82
	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'alignement 
	U
	332
	
	

	83
	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple  
	U
	1354
	
	

	84
	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double 
	U
	460
	
	

	85
	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage triple  
	U
	10
	
	

	86
	Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade compris remise en état ) ensemble d'ancrage simple normal  
	U
	7
	
	

	87
	Accessoires de fixation pour câble isolé préassemblé ou autoporté posé sur façade ( 3 colliers au mètre compris remise en état )  
	m
	17
	
	

	88
	Boite de dérivation aéro-souterraine ( DAS ) pour câble cuivre isolé RO2V ou RVFV et câble préassemblé Alu  
	U
	1
	
	

	89
	Accessoires pour câble torsadé autoporté ( branchement BT ) connecteur à perforation d'isolant isolé à 6 kV simple dérivation  
	U
	1072
	
	

	90
	Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6 kV de 35 à 70 mm2 Alu  
	U
	2628
	
	

	91
	Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant isolé à 6 kV pour section de 1,5 à 25 mm2 sur conducteur d'EP  
	U
	669
	
	

	92
	Câble isolé unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x120 mm2  
	m
	48
	
	

	93
	Pose câble unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x120 mm2  
	m
	48
	
	

	94
	Fourniture et pose d'un disjoncteur BT Haut Poteau D265T
	U
	4
	
	

	95
	Dépose d'un Disjoncteur Haut Poteau D165T
	U
	4
	
	

	Total hors TVA
	

	Taux TVA (……….. %)
	

	Total TTC
	



Fait à ……………….. Le ……………………………
(Signature et cachet du concurrent)
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