AOO INTERNATIONAL N°20/2026/DPA/10/SS
Marché N°……/2026
Bordereau des prix détail estimatif 
Objet : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU SIEGE DE LA DIRECTION PROVINCIALE DE RHAMNA, COMMUNE TERRITORIALE DE BENGUERIR, PROVINCE DE RHAMNA.

	N° 
POSTE
	DESIGNATION  DES  PRESTATIONS  
	UNITE
	QUANTITE
	PRIX UNITAIRE Hors TVA (DH)
	PRIX TOTAL
 Hors TVA (DH)

	A/ INSTALLATION DU CHANTIER - DEMOLITION

	1
	Installation du chantier
	F
	1,00
	 
	 

	2
	Décapage et terrassement y compris évacuation 
	M3
	15 620,00
	 
	 

	TOTAL - LOT A
	 

	B/ GROS ŒUVRE 

	 
	B-1 TERRASSEMENTS

	3
	Fouilles en puits et en rigoles dans tout terrain y compris mise en remblai ou évacuation
	M3
	1 615,00
	 
	 

	4
	Terrassement en remblais d’apport
	M3
	122,00
	 
	 

	 
	B-2 FONDATIONS

	5
	Béton de propreté 
	M3
	71,00
	 
	 

	6
	Gros béton
	M3
	623,00
	 
	 

	7
	Béton banché
	M3
	52,00
	 
	 

	8
	Maçonnerie de moellons en fondations
	M3
	247,00
	 
	 

	9
	Arase étanche 
	ML
	247,00
	 
	 

	 
	B-3 BÉTON ARME EN FONDATION

	10
	Béton pour béton armé en fondations
	M3
	310,00
	 
	 

	11
	Armatures en acier HA pour béton armé en fondations
	KG
	27 819,00
	 
	 

	 
	B-4 DALLAGES EN FONDATION

	12
	Fourniture et mise en place de GNF 0/40 pour dallage
	M3
	273,00
	 
	 

	13
	Forme en béton de 13 cm d'épaisseur y compris aciers 
	M2
	1 092,00
	 
	 

	 
	B-5 RESEAUX SOUS DALLAGE :

	 
	Regards non visitables pour évacuation :
	 
	 
	 
	 

	14
	Regard 40x40 cm 
	U 
	11,00
	 
	 

	15
	Regard 50x50 cm 
	U
	4,00
	 
	 

	16
	Regard 60x60 cm 
	U
	3,00
	 
	 

	17
	Caniveau en béton armé 
	ML
	8,00
	 
	 

	 
	Buse en PVC ou PEHD Assainissement :
	 
	 
	 
	 

	18
	Buse en PVC  ou PEHD tout diamètre 
	ML
	181,00
	 
	 

	 
	B-6 BÉTON ARME EN ELEVATION

	19
	Béton pour béton armé en élévation 
	M3
	443,00
	 
	 

	20
	Armatures en acier HA pour béton armé en élévation 
	KG
	61 977,00
	 
	 

	 
	 Plancher

	21
	Plancher corps creux simple de toute épaisseur
	M2
	940,00
	 
	 

	22
	Plancher corps creux jumelé de toute épaisseur 
	M2
	176,00
	 
	 

	23
	Dalle alvéolée de toute épaisseur 
	M2
	455,00
	 
	 

	 
	B-7 MACONNERIE EN ELEVATION – BRIQUETAGE

	24
	Cloisons simples en agglos d'épaisseur 20cm 
	M2
	2 424,00
	 
	 

	25
	Cloisons simples en briques creuses de 12 trous
	M2
	634,00
	 
	 

	26
	Cloisons simples en briques creuses de 8 trous
	M2
	670,00
	 
	 

	 
	B-8 ENDUITS 

	27
	Enduit exrérieur au mortier de ciment 
	M2
	1 342,00
	 
	 

	28
	Enduit intérieur au mortier de ciment 
	M2
	5 897,00
	 
	 

	29
	Enduit au plâtre taloché 
	M2
	100,00
	 
	 

	 
	B-9 DIVERS

	30
	Dallettes en béton armé
	M2
	10,00
	 
	 

	31
	Renformis en béton
	M2
	10,00
	 
	 

	32
	Acrotère y compris couronnement en béton armé
	ML
	289,00
	 
	 

	33
	TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION DES SOLS Y/C COUVRE JOINT
	ML
	40,00
	 
	 

	34
	TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION DES MURS ET PLAFONDS Y/C COUVRE JOINT
	ML
	67,00
	 
	 

	35
	TRAITEMENT ETANCHE DES JOINTS DE DILATATION EN FAÇADE
	ML
	27,00
	 
	 

	TOTAL - LOT B
	 

	C/ ETANCHEITE 

	36
	Etanchéité légère pour salle d'eau
	M2
	81,00
	 
	 

	37
	Forme de pente 
	M2
	1 170,00
	 
	 

	38
	Chape de lissage
	M2
	1 170,00
	 
	 

	39
	[bookmark: RANGE!B62]Façon de gorge sous solin et préparation des acrotères
	ML
	289,00
	 
	 

	40
	Etanchéité bicouche 
	M2
	1 170,00
	 
	 

	41
	[bookmark: RANGE!B64]Protection d'étanchéité par dalots  en béton de 60x60cm
	M2
	1 170,00
	 
	 

	42
	Etancheité des releves yc protection
	ML
	289,00
	 
	 

	43
	Isolation thermique yc écran par vapeur
	M2
	1 170,00
	 
	 

	TOTAL - LOT C
	 

	D/ REVETEMENTS

	 
	D-1 REVETEMENTS DE SOL

	44
	Carrelage effet marbre 120x120 y/c plinthes
	M2
	475,00
	 
	 

	45
	carrelage compacto 60x60 y/c plinthes
	M2
	1 055,00
	 
	 

	46
	carrelage gres cerame 45x45 anti dérapant y/c plinthes
	M2
	90,00
	 
	 

	47
	Marbre crema royal y/c plinthes
	M2
	470,00
	 
	 

	48
	CARREAUX EFFET PIERRE GRISE TERRASSE
	M2
	190,00
	 
	 

	49
	PIERRE DE TAZA BOUCHARDEE POUR RAMPES 
	M2
	45,00
	 
	 

	 
	D-2 REVETEMENTS DE MUR

	50
	Carrelage gres cerame 30x60
	M2
	150,00
	 
	 

	51
	Marbre de cuisine en granite Y/C PLINTHES
	M2
	2,50
	 
	 

	52
	HABILLAGE MURAL EN COMPOSITE EFFET BOIS 
	M2
	8,00
	 
	 

	53
	CARREAUX EFFET PIERRE GRISE MURAL
	M2
	220,00
	 
	 

	TOTAL - LOT D
	 

	E/ FAUX PLAFOND

	54
	FAUX PLAFOND STAFF LISSE 
	M2
	375,00
	 
	 

	55
	FAUX PLAFOND STAFF LISSE HYDROFUGE
	M2
	65,00
	 
	 

	56
	FAUX PLAFONDS MODULAIRE ARMSTRONG
	M2
	1 060,00
	 
	 

	TOTAL - LOT E
	 

	F/ MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM - METALLIQUE

	 
	F-1 MENUISERIE ALUMINIUM

	57
	Chassis et fenetres en aluminium Double vitrage
	M2
	250,00
	 
	 

	58
	Skydomes
	M2
	6,00
	 
	 

	59
	MUR RIDEAU double vitrage
	M2
	65,00
	 
	 

	60
	Porte en  aluminium double vitrage
	M2
	14,00
	 
	 

	61
	Garde corps en Aluminium  h=1m Y/C structure de support en inox
	mL
	44,00
	 
	 

	 
	F-2 MENUISERIE BOIS

	62
	PORTES ISOPLANE AME TUBULAIRE en bois rouge A UN OU DEUX VANTAUX à la française ou coulissante HABILLAGE EN NOYER 
	M2
	155,00
	 
	 

	63
	LAMELLES BRISES SOLEIL EN COMPOSITE EFFET BOIS POUR EXTERIEUR
	M2
	30,00
	 
	 

	64
	SCULPTURE TRADITIONNELLE EN BOIS CEDRE traité
	M2
	20,00
	 
	 

	65
	PORTE COUPE FEU 1/2 H
	M2
	5,00
	 
	 

	66
	Porte pare-flamme 1/2 H 
	M2
	12,00
	 
	 

	 
	F-3 MENUISERIE METTALIQUE

	67
	PORTE ET PORTAIL EXTERIEURS METALLIQUES
	M2
	15,00
	 
	 

	68
	MOUCHARABIEH DECOUPE LASER MOTIF TRADITIONNEL
	M2
	280,00
	 
	 

	 
	F-4 SIGNALETIQUE

	69
	ENSEIGNE EN INOX ET PLAQUES BILINGUES en plexiglass
	ENS
	1,00
	 
	 

	TOTAL - LOT F
	 

	G/ ELECTRICITE

	70
	Branchement depuis le poste de transformation existant 
	F
	1,00
	 
	 

	71
	Peines et soins liées au branchement
	F
	1,00
	 
	 

	72
	FOUILLE EN TRANCHEE AVEC 2 BUSE EN PVC 63mm
	ML
	480,00
	 
	 

	73
	TRANCHEE AVEC GAINE DE PROTECTION  DIAMETRE 40 MM POUR   CABLES COURANT FAIBLE
	ML
	40,00
	 
	 

	 
	REGARDS DE TIRAGE

	74
	REGARDS DE TIRAGE Dimension 0.50x0.50x0.80m
	U
	17,00
	 
	 

	 
	CHEMINS DE CABLES

	75
	Chemin de câble de 155x63mm,
	ML
	135,00
	 
	 

	76
	Chemin de câble de 125x63mm,
	ML
	120,00
	 
	 

	77
	Conduit 
	ML
	90,00
	 
	 

	 
	CABLES D’ALIMENTATION

	78
	Câble U-1000R 2V 4x70mm² +T,
	ML
	60,00
	 
	 

	79
	Câble U-1000R 2V 5x16mm²
	ML
	425,00
	 
	 

	80
	Câble U-1000R 2V 5x10mm²
	ML
	205,00
	 
	 

	81
	Câble U-1000R 2V 5x4mm²
	ML
	100,00
	 
	 

	82
	Câble U-1000R 2V 1x35mm²
	ML
	60,00
	 
	 

	83
	CABLE CUIVRE NU 28mm²
	ML
	135,00
	 
	 

	 
	TABLEAU DE PROTECTION

	84
	Tableau Général Normal TG
	ENS
	1,00
	 
	 

	85
	Tableau Général Ondulée TGO
	ENS
	1,00
	 
	 

	86
	Tableau de protection T1
	ENS
	1,00
	 
	 

	87
	Tableau de protection T2
	ENS
	1,00
	 
	 

	88
	Tableau de protection T3
	ENS
	1,00
	 
	 

	89
	Tableau de protection T4
	ENS
	1,00
	 
	 

	90
	Tableau de protection T5
	ENS
	1,00
	 
	 

	91
	Tableau de protection TO1
	ENS
	1,00
	 
	 

	92
	Tableau de protection TO2
	ENS
	1,00
	 
	 

	93
	Tableau de protection TO3
	ENS
	1,00
	 
	 

	94
	Tableau de protection TO4
	ENS
	1,00
	 
	 

	95
	Tableau de protection TO5
	ENS
	1,00
	 
	 

	96
	Tableau de distribution éclairage extérieur 
	Ens 
	1,00
	 
	 

	97
	FILERIE POUR FOYERS LUMINEUX 
	U
	85,00
	 
	 

	98
	FILERIE POUR FOYERS LUMINEUX SUPPLEMENTAIRE 
	U
	494,00
	 
	 

	99
	FILERIE POUR PRISE DE COURANT 2x16A+T
	U
	150,00
	 
	 

	100
	FILERIE POUR PRISES DE COURANT 2X16A+T SUPPLEMENTAIRE
	U
	266,00
	 
	 

	101
	Cable HDMI
	ENS
	1,00
	 
	 

	102
	Système distrubition TV
	ENS
	1,00
	 
	 

	103
	Cable television
	ENS
	1,00
	 
	 

	 
	APPAREILLAGE

	104
	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE
	U
	43,00
	 
	 

	105
	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE etanche
	U
	31,00
	 
	 

	106
	INTERRUPTEUR  VA ET VIENT 
	U
	37,00
	 
	 

	107
	BOUTTON POUSSOIR
	U
	5,00
	 
	 

	108
	PRISE DE COURANT 2x16A + T
	U
	129,00
	 
	 

	109
	PRISE DE COURANT ONDULEE 2x16A + T
	U
	40,00
	 
	 

	110
	PRISE DE COURANT ETANCHE 2x16A+ T
	U
	19,00
	 
	 

	111
	BOLC DE PRISES  (1PN+1PO+PI) SANS PI
	U
	58,00
	 
	 

	112
	BOLCS DE PRISE (1PN+2PO+1PI) SANS PI 
	U
	20,00
	 
	 

	113
	PRISE TV
	U
	11,00
	 
	 

	114
	Attentes electriques
	U
	59,00
	 
	 

	115
	Onduleur 20kVA
	U
	1,00
	 
	 

	 
	ECLAIRAGE DE SECURITE

	116
	BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE 45 lm
	U
	32,00
	 
	 

	117
	BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE 360 Lm
	U
	6,00
	 
	 

	118
	BLOC DE TELECOMMANDE D'ECLAIRAGE DE SECURITE 
	U
	5,00
	 
	 

	119
	LIAISON EQUIPOTENTIELLE 
	ENS
	6,00
	 
	 

	120
	MISE A LA TERRE 
	ENS
	1,00
	 
	 

	 
	LUSTRERIE

	121
	HUBLOT ETANCHE 18W
	U
	10,00
	 
	 

	122
	APPLIQUE LED UP DOWN 18W
	U
	14,00
	 
	 

	123
	PANEL LED 60X60 32W
	U
	137,00
	 
	 

	124
	SUSPENSION LED 36W
	U
	41,00
	 
	 

	125
	SPOT ENCASTRE ETANCHE LED 18W
	U
	31,00
	 
	 

	126
	SPOT ENCASTRE LED 18W
	U
	252,00
	 
	 

	127
	PANEL ENCASTRE LED 18W
	U
	6,00
	 
	 

	128
	LUMINAIRE ETANCHE LED 28W
	U
	2,00
	 
	 

	129
	SUSPENSION DECORATIVE 200W
	U
	1,00
	 
	 

	 
	PRE-CABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE

	130
	PRISE INFORMATIQUE OU TELEPHONIQUE RJ45
	U
	185,00
	 
	 

	131
	CABLE DE DISTRIBUTION 4 PAIRES CAT 6A FTP 
	ml
	9 500,00
	 
	 

	132
	FIBRE OPTIQUE
	ml
	110,00
	 
	 

	133
	 PANNEAUX DE BRASSAGE INFORMATIQUE 
	U
	10,00
	 
	 

	134
	  TIROIRS OPTIQUES A 24 PORTS SC
	U
	4,00
	 
	 

	135
	 CORDON DE BRASSAGE CAT 6AF/UTP
	U
	185,00
	 
	 

	136
	ARMOIRE REPARTITEUR INFORMATIQUE 42U
	U
	1,00
	 
	 

	137
	COFFRET INFORMATIQUE  18U
	U
	3,00
	 
	 

	138
	CABLE TELEPHONIQUE IAM ET TRAVAUX DIVERS 
	F
	1,00
	 
	 

	139
	POINT D'ACCES WIFI
	U
	5,00
	 
	 

	 
	DETECTION INCENDIE

	140
	 CENTRALE DE DETECTION INCENDIE AVEC CMSI INTEGRE 
	Ens
	1,00
	 
	 

	141
	DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEES ADRESSABLES
	U
	57,00
	 
	 

	142
	DETECTEURS THERMO-VELOCIMETRIQUES ADRESSABLES
	U
	3,00
	 
	 

	143
	DECLENCHEURS MANUELS ADRESSABLES
	U
	6,00
	 
	 

	144
	AVERTISSEURS SONORES
	U
	5,00
	 
	 

	145
	INDICATEUR D’ACTION
	U
	1,00
	 
	 

	 
	VIDEO SURVEILLANCE

	146
	Caméra IP fixe dome intérieure jour/nuit WDR, 5MP
	U
	12,00
	 
	 

	147
	Caméra IP  extérieure jour/nuit WDR, 5MP
	U
	9,00
	 
	 

	148
	Enregistreur vidéo en réseau 16 Channel
	U
	2,00
	 
	 

	149
	Moniteur de visualisation LED avec support
	U
	1,00
	 
	 

	150
	Switch 24 ports 10/100/1000PoE+
	U
	2,00
	 
	 

	151
	Câble de distribution 4 paires CAT 6A F/UTP
	ML
	1 155,00
	 
	 

	152
	Panneau de brassage informatque 
	U
	2,00
	 
	 

	153
	Cordon de brassage Cat 6A F/UTP
	U
	21,00
	 
	 

	154
	Armoire de connexion 19''
	U
	1,00
	 
	 

	TOTAL - LOT G
	 

	H- PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE - ARROSAGE

	155
	Branchement au réseau d'eau potable
	F
	1,00
	 
	 

	156
	Regards eau potable 
	U
	6,00
	 
	 

	 
	H-1 Tube en polyéthylène haute densité PN 16 

	157
	Tube en polyéthylène haute densité PN 16 tout diamètre 
	ML
	152,00
	 
	 

	158
	F & P vanne d’arrêt tout diamètre
	U
	12,00
	 
	 

	 
	H-2 Tube en polypropylène 

	159
	Tube en polypropylène PN 20 tout diamètre 
	ML
	136,00
	 
	 

	160
	F & P robinet d’arrêt tout diamètre
	U
	13,00
	 
	 

	 
	H-3 Tuyauterie d'évacuation en PVC 

	161
	Tuyauterie d'évacuation en PVC De tout diamètre 
	ML
	50,00
	 
	 

	162
	Gargouille et trop plein
	U
	10,00
	 
	 

	163
	SIPHON DE SOL
	U
	7,00
	 
	 

	 
	H-4 Appareils sanitaires

	164
	W.C A L'ANGLAISE 
	 U
	15,00
	 
	 

	165
	ENSEMBLE WC POUR PMR  
	 U
	1,00
	 
	 

	166
	LAVABO VASQUE 
	 U
	17,00
	 
	 

	167
	GLACE MIROIR
	 U
	14,00
	 
	 

	168
	PORTE PAPIER HYGIENIQUE POUR WC
	 U
	15,00
	 
	 

	169
	DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE - 1 LITRE
	 U
	10,00
	 
	 

	170
	Evier à deux bacs 
	 U
	1,00
	 
	 

	 
	H-5 Protection contre incendie 

	171
	Branchement général eau incendie 
	F
	1,00
	 
	 

	172
	Extincteur portatif ABC de 6 kg 
	U
	2,00
	 
	 

	173
	Extincteur portatif CO2 de 6 kg 
	U
	2,00
	 
	 

	174
	Extincteur portatif à eau pulvérisée de 6l
	U
	17,00
	 
	 

	175
	Robinet d'incendie armé DN 25
	U
	8,00
	 
	 

	176
	Tuyauterie intérieure en tube acier galvanisé diamétre : 50/60
	ml
	15,00
	 
	 

	177
	Tuyauterie intérieure en tube acier galvanisé diamétre : 40/49
	ml
	50,00
	 
	 

	178
	Poteau d'incendie armé
	U
	1,00
	 
	 

	 
	H-6 Arrosage  

	179
	[bookmark: RANGE!B234]Système d'arrosage complet 
	Ensemble
	1,00
	 
	 

	180
	POMPE IMMERGEE DE 3 CV DE HMT=40 MCE, débit de 1.5 l/s
	ensemble
	1,00
	 
	 

	181
	CONSTRUCTION D’UN LOCAL TECHNIQUE POUR FORAGE
	F
	1,00
	 
	 

	 
	H-7 Production eau chaude

	182
	Chauffe eau électrique 50L 
	U
	6,00
	 
	 

	TOTAL - LOT H
	 

	LOT I : INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE 

	183
	Travaux d’installation des modules solaires PV pour toits solaires photovoltaïque de 25 kWc
	U
	50,00
	 
	 

	184
	Travaux d’installation des structures de fixation des panneaux photovoltaïques
	U
	50,00
	 
	 

	185
	Travaux d’installation des onduleurs solaire PV connectés au réseau  (Les onduleurs multi string doivent être proposés avec une puissance totale minimale 25kWc).
	ENS
	1,00
	 
	 

	186
	Travaux d’installation des armoires de connexion avec le réseau électrique
	ENS
	1,00
	 
	 

	187
	Coffret de protection DC
	Ens 
	1,00
	 
	 

	188
	Travaux d’installation des boites de jonction et protections, les câbles, les chemins de câble et les accessoires de fixation
	ENS
	1,00
	 
	 

	189
	Système d’acquisition des données, d’affichage des données, le contrôle et la gestion de production
	ENS
	1,00
	 
	 

	190
	Mise en service de la centrale de production photovoltaïque
	ENS
	1,00
	 
	 

	TOTAL - LOT I
	 

	LOT J : CLIMATISATION - VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE 

	 
	UNITES EXTERIEURES REVERSIBLES MINI DRV OU ET DRV FROID ET CHAUD A 2 TUBES

	191
	Puissance frigorifique : 40,0 kW – Puissance calorifique : 45,0 Kw
	U
	1,00
	 
	 

	192
	Puissance frigorifique : 45,0 kW – Puissance calorifique : 50,0 Kw
	U 
	1,00
	 
	 

	193
	Puissance frigorifique : 50,0 kW – Puissance calorifique : 56,0 Kw
	U
	1,00
	 
	 

	 
	UNITES INTERIEURES DRV A PRESSION DISPONIBLE A 2 TUBES

	194
	Puissance frigorifique : 3.6 kW – Puissance calorifique : 4.0 Kw
	U
	13,00
	 
	 

	195
	Puissance frigorifique : 5.6 kW – Puissance calorifique : 6.3 Kw
	U
	22,00
	 
	 

	 
	LIAISONS FRIGORIFIQUES ET ELECTRIQUES POUR SYSTÈME DRV A 2 TUBES

	196
	Liaison frigorifique – pour les groupes extérieurs niveau RDC 
	ENS
	1,00
	 
	 

	197
	Liaison frigorifique – pour le groupe extérieur niveau1er Etage 
	ENS
	1,00
	 
	 

	198
	Liaison frigorifique – pour le groupe extérieur niveau 2ème étage  
	ENS
	1,00
	 
	 

	199
	 CONDUITES EN PVC ø 50 POUR CONDENSATS DES  VENTILOCONVECTEURS
	F
	1,00
	 
	 

	 
	 VENTILATION MECANIQUE
	 
	 
	 

	 
	CAISSONS D'EXTRACTION

	200
	Extracteur / Ventilateur  type silencieux débit :  100 à 1500 m3/h
	U
	1,00
	 
	 

	 
	VENTILATEUR DE GAINE 

	201
	Débit d'air : 100 à 800 m3/h
	U
	3,00
	 
	 

	 
	GAINES CIRCULAIRES EN TOLE SPIRALEE

	202
	diamètre 100 à 160
	ML
	75,00
	 
	 

	 
	GAINES FLEXIBLES NUES EN ALUMINIUM

	203
	diamètre 100 à 125
	ML
	25,00
	 
	 

	 
	BOUCHE D'EXTRACTION AUTOREGLABLE

	204
	Débit : 30 à 90 m³/h
	U
	20,00
	 
	 

	205
	MONOSPLIT SYSTEME INVERTER FROID SEUL MURAL 3KW
	U
	2,00
	 
	 

	TOTAL - LOT J
	 

	LOT K : PEINTURE

	206
	Peinture POLYSILOXANE COLOXANE SUR MURS EXTERIEURS
	M2
	1 611,00
	 
	 

	207
	Peinture COLOMATE SUR MURS INTERIEURS 
	M2
	7 077,00
	 
	 

	208
	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR BOIS ET MENUISERIE METALLIQUE
	M2
	170,00
	 
	 

	209
	Peinture sur faux plafonds
	M2
	375,00
	 
	 

	210
	[bookmark: RANGE!B281]Peinture glycérophtalique sur faux plafonds pièces humides 
	M2
	65,00
	 
	 

	TOTAL - LOT K
	 

	LOT L : AMENAGEMENTS EXTERIEURS / DIVERS

	 
	RESEAU D'ASSAINISSEMENT EXTERIEUR

	211
	Branchement au réseau d'assainissement existant
	F
	1,00
	 
	 

	212
	Regard Visitable de 40x40 cm
	U
	5,00
	 
	 

	213
	Regard Visitable de 50x50 cm
	U
	1,00
	 
	 

	214
	Regard Visitable de 60x60 cm
	U
	2,00
	 
	 

	215
	Regard Visitable de 80x80 cm
	U
	5,00
	 
	 

	216
	Regard Visitable de 100x100 cm avec tampon en fonte ductile
	U
	7,00
	 
	 

	217
	Caniveau avec tampon en béton perforé
	ML
	209,00
	 
	 

	218
	Bouche d'égout à grille sous chaussée y/c conduite de branchemen diam. 300
	U
	4,00
	 
	 

	219
	[bookmark: RANGE!B293]Bouche d'égout avaloir sous trottoir y/c conduite de branchement diam. 300
	U
	3,00
	 
	 

	220
	Regard de visite 100x100 avec cadre et grille en fonte ductile 
	U
	7,00
	 
	 

	221
	Appareil siphoïde 
	U
	11,00
	 
	 

	222
	Canalisation en PVC type assainissement série 1 ou PEHD diam. 250mm 
	ML
	67,00
	 
	 

	223
	[bookmark: RANGE!B297]Canalisation en PEHD SN 8 Ø 300mm
	ML
	60,00
	 
	 

	224
	Canalisation en PEHD SN 8 Ø 400mm
	ML
	200,00
	 
	 

	 
	ECLAIRAGE EXTERIEUR

	225
	Candélabre 8m Simple Crosse lampe LED 50W
	U
	17,00
	 
	 

	226
	Spot au sol type
	U
	17,00
	 
	 

	 
	REVÊTEMENTS EXTERIEURS Y COMPRIS TERRASSEMENTS 

	227
	Couche de fondation en GNF1 0/40
	M3
	496,00
	 
	 

	228
	Couche de base en GNA 
	M3
	496,00
	 
	 

	229
	Couche d'imprégnation 
	M²
	981,00
	 
	 

	230
	Revêtement extérieur pour allées piétonnes en béton desactivé
	M²
	1 307,00
	 
	 

	231
	Revêtement en pavé autobloquant de 8cm
	M²
	1 496,00
	 
	 

	232
	Revêtement en enrobé bitumineux
	M²
	981,00
	 
	 

	233
	Bordure P1
	ML
	809,00
	 
	 

	234
	Bordure T3
	ML
	116,00
	 
	 

	235
	Bordure T4
	ML
	127,00
	 
	 

	 
	ESPACES VERTS

	236
	Fourniture et mise en œuvre de terre végétale,fumier
	M3
	1 000,00
	 
	 

	237
	Engazonnement et plantations d'arbres et d'arbustes
	M2
	50,00
	 
	 

	 
	CLÔTURES ET PORCHES D'ENTREE

	238
	MUR DE CLÖTURE Y/C TUBES ACIERS
	ML
	153,00
	 
	 

	239
	Clôture en tôle
	ML
	188,00
	 
	 

	240
	Construction de porche d'entrée 
	M2
	35,00
	 
	 

	 
	DRAPEAU

	241
	F et P du mat drapeau y/c drapeau suivant indication MO
	ENS
	1,00
	 
	 

	 
	ASCENSEUR

	242
	ASCENSEUR 8 PERSONNES (630 KG)
	ENS
	2,00
	 
	 

	TOTAL - LOT L
	 

	
	
	
	 TOTAL H.T 
	 

	
	
	
	 T.V.A: 20% 
	 

	
	
	
	 TOTAL T.T.C 
	 



