
BORDEREAU DES PRIX ET DETAIL ESTIMATIF
AOON N°     19/2026/DPA/10/SS
OBJET: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE UNITE DE TRITURATION DES OLIVES A LA COMMUNE TERRITORIALE DE OULAD IMLOUL PROVINCE DE RHAMNA DANS LE CADRE DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’OLEICULTURE POUR LES PETITS AGRICULTEURS PILIER II DU PLAN MAROC VERT (MAR0136) FINANCE PAR LA 
BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT.

	N° 
PRIX
	DESIGNATION  DES  PRESTATIONS
	UNITE
	QUANTITE TOTALE
	PRIX UNITAIRE Hors TVA (en DH)
En chiffres
	PRIX TOTAL
 Hors TVA

	1
	Installation du chantier 
	F
	1,00
	
	

	 
	A/ GROS ŒUVRES
	 
	 
	
	

	 
	A-1 TERRASSEMENTS
	 
	
	

	2
	Fouilles en pleine masse  dans tous terrains,y compris le rocher
	M3
	839,00
	
	

	3
	Fouilles en puits et en rigoles dans tout terrain y compris mise en remblai ou évacuation
	M3
	977,00
	
	

	4
	Remblai d'apport sélectionné
	M3
	1699,00
	
	

	 
	A-2 FONDATIONS
	 
	
	

	5
	Béton de propreté 
	M3
	26,00
	
	

	6
	Gros béton
	M3
	23,00
	
	

	7
	Béton banché
	M3
	9,00
	
	

	8
	Maçonnerie de moellons en fondations
	M3
	177,00
	
	

	9
	Arase étanche 
	M2
	197,00
	
	

	 
	A-3 BÉTON ARME EN FONDATION
	 
	
	

	10
	Béton hydrofuge pour béton armé en fondation
	M3
	293,00
	
	

	11
	Armature en acier HA pour béton armé en fondations
	KG
	35095,00
	
	

	 
	A-4 DALLAGES EN FONDATION
	 
	
	

	12
	Fourniture et mise en place de tout-venant GNF1 0/40 pour dallage
	M3
	416,00
	
	

	13
	Fourniture et mise en place de tout-venant GNA 0/31.5 pour dallage
	M3
	26,00
	
	

	14
	Dallage en béton de 13 cm d'épaisseur y compris aciers
	M2
	304,00
	
	

	15
	DALLAGE EN BETON LISSE A L’HELICOPTERE DE 20 CM D'EPAISSEUR Y COMPRIS ACIERS
	M2
	1382,00
	
	

	 
	A-5 RESEAUX SOUS DALLAGE :
	 
	
	

	 
	Regards visitables pour évacuation
	 
	 
	
	

	16
	 -  Regard de visite 100x100 avec tampon en fonte ductile
	U 
	2,00
	
	

	 
	Regards non visitables pour évacuation
	 
	 
	
	

	17
	 -  Regard 40x40 cm 
	U 
	15,00
	
	

	18
	 -  Regard 50x50 cm 
	U 
	5,00
	
	

	19
	 -  Regard 60x60 cm 
	U
	5,00
	
	

	20
	 -  Regard 80x80 cm 
	U
	5,00
	
	

	21
	 - caniveau en béton armé 
	ML
	5,00
	
	

	22
	 - caniveau en béton armé de largeur 40cm y compris revêtement
	ML
	25,00
	
	

	23
	 - caniveau en béton armé de largeur 20cm y compris revêtement
	ML
	54,00
	
	

	24
	Caniveau en béton armé avec tampon en grille d’acier galvanisé
	ML
	27,00
	
	

	 
	Buse en PVC Assainissement
	 
	 
	
	

	25
	BUSE EN PVC OU PEHD DE DIAMETRE INTERIEUR 160 MM
	ML
	32,00
	
	

	26
	BUSE EN PVC OU PEHD DE DIAMETRE INTERIEUR 200 MM
	ML
	81,00
	
	

	27
	BUSE EN PVC OU PEHD DE DIAMETRE INTERIEUR 315 MM
	ML
	17,00
	
	

	 
	A-6 BÉTON ARME EN ELEVATION
	 
	
	

	28
	Béton pour béton armé en élévation 
	M3
	169,00
	
	

	29
	Armatures en acier HA pour béton armé en élévation 
	KG
	27019,00
	
	

	30
	Plancher hourdis complet tout type
	M2
	836,00
	
	

	 
	A-7 Maçonnerie en élévation- Briquetage
	 
	
	

	31
	Double cloisons en briques creuses 
	M2
	408,00
	
	

	32
	Cloison simple en agglos creux d'épaisseur 20 cm
	M2
	2257,00
	
	

	33
	Cloisons simples en briques creuses  de 12 trous
	M2
	50,00
	
	

	34
	Cloisons simples en briques creuses  de 8 trous
	M2
	338,00
	
	

	 
	A-8 ENDUITS 
	 
	
	

	35
	Enduit extérieur au mortier de ciment sur murs et plafonds
	M2
	1059,00
	
	

	36
	Enduit Intérieur en plâtre taloché
	M2
	4078,00
	
	

	 
	A-9 DIVERS
	 
	
	

	37
	Dallettes en béton armé
	M2
	21,00
	
	

	38
	Renformis en béton
	M2
	21,00
	
	

	39
	Acrotère y compris couronnement en béton armé
	ML
	219,00
	
	

	40
	TRAITEMENT DE JOINTS DE DILATATION AU SOL Y COMPRIS COUVRE JOINTS
	ML
	105,00
	
	

	41
	TRAITEMENT DE JOINTS DE DILATATION AUX MURS ET PLAFONDS Y COMPRIS COUVRE JOINTS
	ML
	157,00
	
	

	42
	TRAITEMENT DE JOINTS ETANCHES DE FAÇADES
	ML
	63,00
	
	

	43
	Structure béton armé pour trémie de lavage 
	ENS
	2,00
	
	

	 
	A-10 Structure métallique
	 
	
	

	44
	Structure métallique 
	M2
	1271,00
	
	

	45
	Bardage en tôle 
	M2
	650,00
	
	

	 
	B/ ETANCHEITE 
	 
	 
	
	

	46
	Forme de pente 
	M2
	664,00
	
	

	47
	Chape de lissage 
	M2
	664,00
	
	

	48
	Façon de gorge sous solin et préparation des acrotères
	ML
	664,00
	
	

	49
	Etancheité bicouche autoprotégée
	M2
	664,00
	
	

	50
	Etancheité légères pour les salles d'eau
	M2
	50,00
	
	

	51
	Etancheité des relevés autoprotégée
	ML
	250,00
	
	

	52
	Ecran par vapeur
	M2
	52,00
	
	

	53
	Isolation thermique
	M2
	52,00
	
	

	54
	Isolation en laine de roche de 50mm d'épaisseur
	M2
	318,00
	
	

	55
	Garguoilles et trop plein
	U
	8,00
	
	

	 
	C- faux plafond
	 
	 
	
	

	56
	Taloche simple
	m²
	105,00
	
	

	57
	Staff lisse simple
	m²
	38,00
	
	

	58
	Faux Plafond Suspendu Démontable
	m²
	251,00
	
	

	59
	Plâtre hydrofuge avec finition lavable
	m²
	226,00
	
	

	60
	Panneau dalakit
	m²
	60,00
	
	

	 
	D- Revêtements
	 
	 
	
	

	61
	Carrelage grés cérame blanc - h:2m ( mur)
	m²
	751,00
	
	

	
	Carrelage compacto 60x60 
	 
	 
	
	

	62
	Pour sol
	m²
	275,00
	
	

	63
	Pour plinthe
	ml
	164,00
	
	

	64
	Carreaux de céramique blanc pour sols 
	m²
	67,00
	
	

	
	Granito poli 
	 
	 
	
	

	65
	Pour sol
	m²
	119,00
	
	

	66
	Pour plinthe
	ml
	96,00
	
	

	67
	Marbre beige volubilis pour marches et contre marches
	m²
	33,00
	
	

	68
	Marbre beige volubilis pour plinthes
	ml
	18,00
	
	

	 
	E- menuiserie bois - aluminium - métallique
	 
	 
	
	

	 
	E1 : menuiserie bois:
	 
	 
	
	

	69
	Porte simple Bois Battante ou à fermeture automatique
	m²
	4,00
	
	

	70
	Porte simple Bois à charnière 
	m²
	698,00
	
	

	71
	Placard encastré en bois mdf mélaminé
	Ens
	1,00
	
	

	72
	Rangement sous plan de travail en mdf mélaminé hydrofuge
	Ens
	1,00
	
	

	 
	E2 : menuiserie aluminium:
	 
	 
	
	

	73
	 porte simple à charnière en ALUMINIUM
	m²
	108,00
	
	

	74
	 Double  porte à fermeture automatique à charnière en ALUMINIUM
	m²
	15,00
	
	

	75
	Fenêtre Aliminium à charnière 
	m²
	42,00
	
	

	76
	Fenêtre Aluminium Vitrage Fixe
	m²
	11,00
	
	

	77
	Fenêtre Aluminium COULISSANTE
	m²
	3,00
	
	

	78
	Rangement sous paillasse ( laboratoire ) en Aluminium
	Ens
	1,00
	
	

	 
	E3 : menuiserie métallique:
	 
	 
	
	

	79
	 Porte simple à charnière Métallique
	m²
	4,00
	
	

	80
	Porte à charnière métallique avec oculus
	m²
	13,00
	
	

	81
	Porte de garage enroulable métallique
	m²
	62,00
	
	

	82
	 Porte coupe feu 1/2h à fermeture automatique à charnière mètallique
	m²
	6,00
	
	

	83
	 Porte coupe feu 1/2h à fermeture automatique à charnière mètallique avec oculus
	m²
	6,00
	
	

	84
	 Portail métallique battant automatisé
	m²
	8,00
	
	

	85
	Portail métallique coulissant automatisé
	m²
	12,00
	
	

	86
	Porte simple à charnière métallique
	m²
	22,00
	
	

	87
	Grille de protection
	m²
	76,00
	
	

	 
	F- ELECTRICITE
	 
	 
	
	

	88
	FOUILLES EN TRANCHEE AVEC DEUX BUSES EN PVC 110mm
	ML
	150,00
	
	

	 
	REGARDS DE TIRAGE
	 
	 
	
	

	89
	Dimension 0.50x0.50x0.80m
	U
	6,00
	
	

	 
	CHEMINS DE CABLES
	 
	 
	
	

	90
	Chemin de câble de 216x63mm,
	ML
	215,00
	
	

	91
	Chemin de câble de 125x63mm,
	ML
	220,00
	
	

	 
	CABLES D’ALIMENTATION
	 
	 
	
	

	92
	Câble U-1000R 2V 1x120mm²,
	ML
	230,00
	
	

	93
	Câble U-1000R 2V 1x50mm²
	ML
	215,00
	
	

	94
	Câble U-1000R 2V 5x35mm²
	ML
	227,00
	
	

	95
	Câble U-1000R 2V 5x16mm²
	ML
	305,00
	
	

	96
	Câble U-1000R 2V 5x10mm²
	ML
	95,00
	
	

	97
	CABLE CUIVRE NU 25mm²
	ML
	435,00
	
	

	 
	TABLEAU DE PROTECTION
	 
	 
	
	

	98
	Tableau Général TG-N 
	ENS
	1,00
	
	

	99
	Tableau Général TG-NS
	ENS
	1,00
	
	

	100
	Tableau Général TG-O
	ENS
	1,00
	
	

	101
	Tableau de protection TEN-1
	ENS
	1,00
	
	

	102
	Tableau de protection TEN-2
	ENS
	1,00
	
	

	103
	Tableau de protection TEN-3
	ENS
	1,00
	
	

	104
	Tableau de protection TEN-4
	ENS
	1,00
	
	

	105
	Tableau de protection TEN-5
	ENS
	1,00
	
	

	106
	Tableau de protection TEN-6
	ENS
	1,00
	
	

	107
	Tableau de protection TEN-7
	ENS
	1,00
	
	

	108
	Tableau de protection TEN-8
	ENS
	1,00
	
	

	109
	Tableau de protection TEN-ECL EXT
	ENS
	1,00
	
	

	110
	Tableau auxilliere TEN-AUX
	ENS
	1,00
	
	

	111
	Tableau ondulé TEO-2
	ENS
	1,00
	
	

	112
	Tableau ondulé TEO-3
	ENS
	1,00
	
	

	113
	Tableau ondulé TEO-6
	ENS
	1,00
	
	

	114
	FILERIE POUR FOYERS LUMINEUX 
	U
	207,00
	
	

	115
	FILERIE POUR FOYERS LUMINEUX SUPPLEMENTAIRES
	U
	401,00
	
	

	116
	FILERIE POUR PRISE DE COURANT 2x16A+T
	U
	324,00
	
	

	117
	FILERIE POUR PRISE DE COURANT 2X32A+T
	U
	21,00
	
	

	118
	FILERIE POUR PRISE DE COURANT 2x16A+T SUPPLEMENTAIRE
	U
	80,00
	
	

	 
	APPAREILLAGE
	 
	 
	
	

	119
	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE
	U
	18,00
	
	

	120
	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE Etanche
	U
	10,00
	
	

	121
	INTERRUPTEUR  VA ET VIENT 
	U
	10,00
	
	

	122
	INTERRUPTEUR  VA ET VIENT Etanche
	U
	14,00
	
	

	123
	PRISE DE COURANT 2x16A + T
	U
	35,00
	
	

	124
	 PRISE DE COURANT 2x16A + T Etanche
	U
	38,00
	
	

	125
	PRISE DE COURANT ONDULEE 2x16A+ T
	U
	20,00
	
	

	126
	Prise de télephone RJ45
	U
	11,00
	
	

	127
	Prise informatique RJ45 
	U
	25,00
	
	

	128
	Prise de courant 32A
	U
	21,00
	
	

	129
	Détecteur de mouvement
	U
	6,00
	
	

	 
	ECLAIRAGE DE SECURITE
	 
	 
	
	

	130
	Bloc d’éclairage de balisage 45 lumens
	U
	25,00
	
	

	131
	LIAISON EQUIPOTENTIELLE 
	ENS
	17,00
	
	

	132
	Mise à la terre
	ENS
	1,00
	
	

	133
	ONDULEUR TRIPHASE 20 KVA
	ENS
	1,00
	
	

	 
	LUSTRERIE
	 
	 
	
	

	134
	Spot LED type à encastrer
	U
	30,00
	
	

	135
	Spot LED type à encastrer étanche
	U
	50,00
	
	

	136
	Plafonier simple
	U
	8,00
	
	

	137
	Panneau encastré carré 60x60 LED
	U
	76,00
	
	

	138
	Luminaire SUSPENSION
	U
	12,00
	
	

	139
	Luminaire mural apparent
	U
	8,00
	
	

	140
	Armature Industriel LED 150W
	U
	38,00
	
	

	141
	LAMPADAIRE 10M SIMPLE CROSS
	U
	30,00
	
	

	142
	Luminaire extérieure
	U
	12,00
	
	

	 
	Pré-câblage informatique
	 
	 
	
	

	143
	Cable de distribution 4 paires CAT 6A FTP
	ml
	456,00
	
	

	144
	Prise informatique RJ45 
	U
	38,00
	
	

	145
	Panneaux de brassage informatique
	U
	4,00
	
	

	146
	Armoire Répartiteur informatique 42U
	U
	2,00
	
	

	147
	Cordon de brassage
	U
	38,00
	
	

	 
	G/ PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
	 
	 
	
	

	148
	BRANCHEMENT AU RESEAU D’EAU POTABLE Y COMPRIS PEINES ET SOINS TAXES ET FRAIS D’ETUDE 
	F
	1,00
	
	

	G-1 Tube en polyéthylène haute densité PN 16 
	 
	 
	
	

	149
	Tube en polyéthylène haute densité PN 16  Ø 110
	ML
	140,00
	
	

	150
	Tube en polyéthylène haute densité PN 16  Ø 75 à 90
	ML
	70,00
	
	

	151
	Tube en polyéthylène haute densité PN 16  Ø 63
	ML
	25,00
	
	

	152
	Tube en polyéthylène haute densité PN 16  Ø 50
	ML
	85,00
	
	

	153
	Tube en polyéthylène haute densité PN 16  Ø 40
	ML
	100,00
	
	

	154
	Tube en polyéthylène haute densité PN 16  Ø 32
	ML
	120,00
	
	

	G-2 Tube en polypropylène PN 20
	 
	 
	
	

	155
	Tube en polypropylène PN  20 Ø 25
	ML
	10,00
	
	

	156
	Tube en polypropylène PN 20 Ø 32
	ML
	110,00
	
	

	157
	Tube en polypropylène PN 20 Ø 40
	ML
	10,00
	
	

	158
	Tube en polypropylène PN 20 Ø 50
	ML
	28,00
	
	

	159
	Tube en polypropylène PN 20 Ø 60
	ML
	13,00
	
	

	G-3 - Tuyauterie intérieure en tube acier galvanisé PN 20
	 
	 
	
	

	160
	Tuyeauterie en acier galvanisé Ø 33/42
	ML
	45,00
	
	

	G-4 Tuyauterie d'évacuation en PVC 
	 
	 
	
	

	161
	Tuyauterie d'évacuation en PVC Ø90 à 125
	ML
	64,00
	
	

	162
	Gargouille et trop plein
	U
	8,00
	
	

	163
	Siphon de sol en inox ou laiton 150x150
	U
	16,00
	
	

	G-4 Apparails sanitaires
	 
	 
	
	

	164
	Lavabo vasque à encastrer y/c équipements
	U
	11,00
	
	

	165
	Lavabo sur colonne y/c accessoires
	U
	1,00
	
	

	166
	Vasque triple en inox à commande fémorale y compis robinetterie et tout accessoire
	U
	4,00
	
	

	167
	Evier de laboratoire y compris mitigeur
	U
	2,00
	
	

	168
	WC A L'ANGLAISE Y COMPRIS ACCESSOIRES. 
	U
	12,00
	
	

	169
	Ensemble WC pour PMR y compris Lavabo
	U
	1,00
	
	

	170
	Distributeur de papier hygiénique
	U
	13,00
	
	

	171
	Distibuteur de savon liquide
	U
	8,00
	
	

	172
	Equipement de douche complet
	U
	7,00
	
	

	173
	Attente pour équipement cuisine 
	ENS
	2,00
	
	

	174
	Evier à un seul bac 
	U
	1,00
	
	

	G-5 PRODUCTION EAU-CHAUDE SANITAIRE- CLIMATISATION
	 
	 
	
	

	175
	Chauffe-eau électrique de 100 litres
	U
	2,00
	
	

	176
	Caisson d'extraction VMC 500m3/h
	U
	1,00
	
	

	177
	Ventilateur de gaine 550m3/h
	U
	2,00
	
	

	178
	GAINE DE VMC EN TOLE D’ACIER CYLINDRIQUE TOUT DIAMETRE
	ml
	85,00
	
	

	179
	Ventouse 45-90m3/h 
	U
	23,00
	
	

	G-6 Protection contre incendie 
	 
	 
	
	

	180
	Extincteur portatif eau pulvérisée de 6 l 
	U
	12,00
	
	

	181
	Extincteur portatif CO2 de 6 kg 
	U
	11,00
	
	

	182
	Extincteur portatif ABC de 9 kg 
	U
	11,00
	
	

	183
	Robinet d'incendie armé DN 25
	U
	8,00
	
	

	184
	TUYAUTERIE INTERIEURE EN TUBE ACIER GALVANISE DIAMETRE: 40/49 
	ML
	21,00
	
	

	185
	TUYAUTERIE INTERIEURE EN TUBE ACIER GALVANISE DIAMETRE: 50/60 
	ML
	35,00
	
	

	186
	TUYAUTERIE INTERIEURE EN TUBE ACIER GALVANISE DIAMETRE: 60/70 
	ML
	10,00
	
	

	187
	TUYAUTERIE INTERIEURE EN TUBE ACIER GALVANISE DIAMETRE: 66/76 
	ML
	10,00
	
	

	188
	Regards eau potable 
	U
	10,00
	
	

	189
	F & P vanne d’arrêt tout diamètre
	U
	20,00
	
	

	190
	F & P robinet d’arrêt tout type et tout diamètre
	U
	20,00
	
	

	 
	H- PEINTURE
	 
	 
	
	

	191
	PEINTURE VINYLIQUE EXTÉRIEURE
	m²
	1398,00
	
	

	192
	PEINTURE INTÉRIEURE LAVABLE POUR MURS ET PLAFOND
	m²
	3274,00
	
	

	193
	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE MÉTALLIQUE.
	F
	1,00
	
	

	194
	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MENUISERIE BOIS
	F
	1,00
	
	

	 
	I- DESENFUMAGE
	 
	 
	
	

	195
	Caisson d'air neuf de désenfumage 5832 m3/h
	U
	2,00
	
	

	196
	Caisson d'air neuf de désenfumage 7560m3/h
	U
	1,00
	
	

	197
	GAINE EN TÔLE POUR DESENFUMAGE
	M2
	125,00
	
	

	198
	GRILLE POUR DESENFUMAGE Surface utile de 0.10 à 0.65m2
	U
	4,00
	
	

	199
	Exutoire de désenfumage 1m2
	U
	10,00
	
	

	 
	J -DETECTION INCENDIE
	 
	 
	
	

	200
	Centrale de détection incendie 
	ENS
	1,00
	
	

	201
	Système de mise en sécurité incendie ( SMSI)
	ENS
	1,00
	
	

	202
	Détecteur optique de fumées adessable 
	U
	55,00
	
	

	203
	Détecteur thermo-vélocémétrique adressable 
	U
	1,00
	
	

	204
	Déclencheurs manuels adressables
	U
	7,00
	
	

	205
	Averstisseurs sonores
	U
	4,00
	
	

	206
	Indicateur d'action 
	U
	5,00
	
	

	207
	Câblage de détection incendie 
	Ens 
	1,00
	
	

	 
	COMMANDE ET CONTROLE D’ASSERVISSEMENT 
	 
	 
	
	

	208
	Commande et contrôle Exutoire de désenfumage 
	U
	10,00
	
	

	209
	Commande et contrôle caisson amenée air neuf
	U
	3,00
	
	

	 
	K -AMENAGEMENTS EXTERIEURS
	 
	 
	
	

	 Revêtements extérieurs 
	 
	 
	
	

	210
	Terrassements en déblais 
	M3
	2230,00
	
	

	211
	TERRASSEMENTS EN REMBLAIS ET REMBLAIS D’APPORT SELECTIONNE 
	M3
	669,00
	
	

	212
	Couche d'assise en GNF1
	M3
	933,00
	
	

	213
	Revêtement en Rev sol
	M2
	706,00
	
	

	214
	FOURNITURE ET POSE DE BORDURE DE TROTTOIRS TYPE T4
	ML
	767,00
	
	

	 Canalisations - égouts
	 
	 
	
	

	215
	Canalisation en PVC type assainissement série 1 Ø 250
	ML
	75,00
	
	

	216
	Canalisation en PVC type assainissement série 1 Ø 315
	ML
	150,00
	
	

	217
	Canalisation en PEHD CR8 Ø 400
	ML
	50,00
	
	

	I-4 Regards visitables 
	 
	 
	
	

	218
	Regard Visitable de 40x40 cm
	U
	4,00
	
	

	219
	Regard Visitable de 50x50 cm
	U
	3,00
	
	

	220
	Regard Visitable de 60x60 cm
	U
	6,00
	
	

	221
	Regard Visitable de 80x80 cm
	U
	6,00
	
	

	222
	Regard de visite 100x100 avec tampon en fonte ductile
	U
	7,00
	
	

	I-6 Divers
	 
	 
	
	

	223
	Fosse Septique de capacité 8m3
	ENS
	1,00
	
	

	224
	Puits perdu
	ENS
	1,00
	
	

	225
	Réservoir de capacité 20m3
	ENS
	1,00
	
	

	226
	Local technique pour réservoir y compris équipements 
	F
	1,00
	
	

	227
	Poteau d'incendie armé
	U
	1,00
	
	

	I-7 Clôture
	 
	
	

	228
	Mur de clôture en agglos
	ML
	167,00
	
	

	229
	Mur de clôture grillagé 
	ML
	276,00
	
	

	I-8 Bassins
	 
	
	

	 
	Bassins des margines et des grignons 
	 
	 
	
	

	230
	Bassin en béton armé
	F
	1,00
	
	

	231
	Bassin en géomembrane 
	F
	1,00
	
	

	
	 TOTAL H.T VA 
	

	
	 TVA 20% 
	

	
	 TOTAL TTC 
	



