

	   [image: ]                                                                                                                                              [image: ]                





                                                                                                                                         

                                                                                                                                                 





SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA
SRM-RSK





Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF


APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES
DE PRIX N° E/289/26

[bookmark: _GoBack]

TRAVAUX DE NORMALISATION DES POSTES HTA/BT-PROVINCE KENITRA



Bordereau des prix – Détail estimatif
	N° 
du poste
	Désignation des prestations
	Unité de mesure ou de compte
	Quantité
	Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres)
	Total (en chiffres)

	
	1
	2
	3
	4
	5=3x4

	1
	Travaux de normalisation de génie civil du poste type ouvert 
	U
	7
	
	

	2
	Dépose et transport vers magasin SRM-RSK-DPK de l’ensemble du matériel électrique récupéré d'un poste normalisé de type préfabriqué
	U
	13
	
	

	3
	Dépose et transport vers magasin SRM-RSK-DPK de l’ensemble du matériel électrique récupéré d'un poste normalisé de type ouvert et des déblais vers la décharge publique
	U
	7
	
	

	4
	Fourniture et pose d’un tableau moyenne tension monobloc motorisé 2 interrupteurs + 1 protection avec bornes embrochables et Fusibles HTA :
Tension assignée    = 24 KV
Fusibles de calibre = 31,5 A
	U
	4
	
	

	5
	Fourniture et pose d’un tableau moyenne tension monobloc motorisé 2 interrupteurs + 2 protection avec bornes embrochables et Fusibles HTA :
Tension assignée    = 24 KV
Fusibles de calibre = 31,5 A
	U
	6
	
	

	6
	Fourniture et pose d’un tableau moyenne tension monobloc motorisé 3 interrupteurs + 2 protection avec bornes embrochables et Fusibles HTA :
Tension assignée    = 24 KV
Fusibles de calibre = 31,5 A
	U
	1
	
	

	7
	Transport et installation de transformateur toutes puissance confondues fournis par SRM-RSK-DPK
	U
	15
	
	

	8
	Fourniture et pose d'un tableau urbain BT IP2X 1200A y compris fusible 315A
	U
	22
	
	

	9
	Fourniture et pose d’un châssis d’aération basse (0.6m x 1m)
	U
	18
	
	

	10
	Fourniture et pose d’un châssis d’aération haute (0.6m x 1m)                                   
	U
	18
	
	

	11
	Fourniture et pose de cadre grillage galvanisé à chaud
	M²
	18
	
	

	12
	Fourniture et pose de couverture du caniveau en tôle strié galvanisé
	M²
	20
	
	

	13
	Fourniture et pose de cadre grillagé galvanisé pour fosse du transformateur y compris les rails en fer en U
	U
	14
	
	

	14
	Fourniture et pose d’une porte métallique                                              
	U
	7
	
	

	15
	Installation serrure (fourniture des serrures par la SRM-RSK-DPK)
	U
	7
	
	

	16
	Fourniture et pose de câble cuivre PRC 15/25 KV 1 x 25 mm².
	MLN
	260
	
	

	17
	Fourniture et pose d’une borne embrochable pour transformateur avec câble PRC de 25mm2 à 35 mm2.
	U
	48
	
	

	18
	Fourniture et pose de câble isolé 1000V 1 x 240 mm² RO2V.
	MLN
	1000
	
	

	19
	Fourniture et installation d'un relais de détection de défaut homopolaire non communiquant
	U
	7
	
	

	20
	Fourniture et pose de l'ensemble du reste du matériel nécessaire à l'équipement du poste (éclairage, prise de courant ,affiches règlementaires et circuit de terre en trolley 80/10 et réalisation des terres techniques et matériel de sécurité )
	U
	7
	
	

	21
	Mise à niveau de la toiture du poste
	M²
	450
	
	

	Total hors TVA
	

	Taux TVA (……….. %)
	

	Total TTC
	



Fait à ……………….. Le ……………………………
(Signature et cachet du concurrent)
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