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SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA
SRM-RSK





Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF


APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES
[bookmark: _GoBack]DE PRIX N° O/286/26



CONSTRUCTION D'UN RESERVOIR SEMI-ENTERRE DE CAPACITE 
5 000 M3 OULED MBAREK





Bordereau des prix – Détail estimatif
	N° 
du poste
	Désignation des prestations
	Unité de mesure ou de compte
	Quantité
	Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres)
	Total (en chiffres)

	
	1
	2
	3
	4
	5=3x4


	SERIE N°01 - GENIE CIVIL
	 
	 
	 
	 

	 A - CUVES DE LA BACHE 2x2500 m3   

	1
	Terrassement en pleine masse pour ouvrages y compris remblais et évacuation des déblais excédentaires, Nature du terrain : toute nature, Profondeur : toute profondeur
	m3
	8 000
	
	

	2
	Béton cellulaire B25 avec incorporation de produit hydrofuge
	m3
	130
	
	

	3
	Réalisation d'une couche de gravier à granulométrie décroissante
	m3
	350
	
	

	4
	Remblai en masse pour ouvrage en matériau inerte
	m3
	1 100
	
	

	5
	Gros Béton B25 y compris les coffrages
	m3
	2 000
	
	

	6
	Béton poreux y compris les coffrages
	m3
	750
	
	

	7
	Béton armé de classe B30 avec adjonction de produit hydrofuge, joint water stop et aciers
	m3
	2 020
	
	

	8
	Enduit au mortier de ciment : Enduit intérieur
	m2
	4 800
	
	

	9
	Enduit au mortier de ciment : Enduit extérieur 
	m2
	1 400
	
	

	10
	Enduit bitumineux
	m2
	620
	
	

	11
	Chape étanche au mortier de ciment
	m2
	1 320
	
	

	12
	Fourniture, transport et pose de Feutre bitumé, Type : 36 S 
	m2
	1 520
	
	

	13
	Fourniture et mise en œuvre d'étanchéité de la dalle de couverture et des lanterneaux 
	m2
	1 510
	
	

	14
	Solins d'étanchéité
	Ml
	350
	
	

	15
	Fourniture, transport et pose de Tôle acier striée en acier galvanisé
	m2
	10
	
	

	16
	Regards visitable d'évacuation des eaux de Dimensions : 0.80x0.80 m
	U
	8
	
	

	17
	Regards visitable d'évacuation des eaux de Dimensions : 1.00x1.00 m
	U
	4
	
	

	18
	Génie Civil de regards visitables en béton armé : type débitmètre électromagnétique
	U
	1
	
	

	19
	Génie Civil de regards visitables en béton armé : équipements de raccordement des vannes motorisées.
	U
	1
	
	

	20
	Echelles métalliques d'accès en acier galvanisé
	Ml
	35
	
	

	21
	Peinture vinylique sur murs et plafonds, Type : à l'extérieur 
	m2
	1 400
	
	

	22
	Peinture Glycérophtalique laquée sur canalisation et équipements métalliques 
	Ens
	1
	
	

	23
	Fourniture, transport et pose de Porte métallique à un vantail en tôle galvanisée
	m2
	12
	
	

	24
	Fourniture, transport et pose de Châssis métallique en acier galvanisé, Type de châssis : fixe 
	m2
	10
	
	

	25
	Grilles de protection en acier galvanisé dimensions (0,50 x 0,30)
	U
	28
	
	

	26
	Châssis et cadres en aluminium L 40*40*4 mm avec grillage à maille fine type moustiquaire de 0,50 x 0,30 m
	U
	28
	
	

	27
	Grilles de protection en acier galvanisé dimensions (0,90 x 0,70) 
	U
	6
	
	

	28
	Châssis et cadres en aluminium L 40*40*4 mm avec grillage à maille fine type moustiquaire de 0,90 x 0,70 m
	U
	6
	
	

	29
	Fourniture et pose de gargouille avec crapaudine en fil de fer galvanisé
	U
	4
	
	

	30
	Joints et matériaux synthétiques
	m2
	300
	
	

	31
	Fourniture, transport et pose de Garde-corps et mains courantes métalliques.
	ml
	10
	
	

	32
	Fourniture, transport et pose de conduites en PVC DN 110 PN10
	ml
	150
	
	

	33
	Fourniture, transport et pose de conduites en PVC-U DN 200 PN10
	ml
	20
	
	

	34
	Fourniture, transport et pose de conduites en PVC-U DN 315 PN10
	ml
	80
	
	

	35
	Essai d'étanchéité des ouvrages
	Ens
	1
	
	

	36
	Rinçage et désinfection d'ouvrage hydraulique.
	Ens
	1
	
	

	B-LOCAL DE LA CHAMBRE DES VANNES 

	37
	Terrassements pour ouvrage y compris remblais et évacuation des déblais excédentaires, Nature du terrain : toute nature, Profondeur : toute profondeur
	m3
	850
	
	

	38
	Remblai en masse pour ouvrage, Nature du matériau : matériau inerte
	m3
	255
	
	

	39
	Hérissonnage ou Blocage en pierres sèches
	m2
	40
	
	

	40
	Béton de propreté B15 y compris coffrages
	m3
	25
	
	

	41
	Gros Béton B25 y compris coffrages
	m3
	110
	
	

	42
	Béton armé de classe B30 avec adjonction de
produit hydrofuge, joint water stop et aciers
	m3
	210
	
	

	43
	Maçonneries d'agglomérés creux, Epaisseur de maçonnerie : 0.20 m
	m2
	220
	
	

	44
	Enrichissement superficiel : Ciment lissé et bouchardé
	m2
	250
	
	

	45
	Enduit extérieur au mortier de ciment bâtard d'épaisseur 3 cm
	m2
	220
	
	

	46
	Enduit intérieur au mortier de ciment lisse d'épaisseur 2 cm.
	m2
	730
	
	

	47
	Enduit bitumineux
	m2
	160
	
	

	48
	Chape étanche au mortier de ciment
	m2
	170
	
	

	49
	Revêtement du sol en carrelage en grés cérame.
	m2
	170
	
	

	50
	Plinthe en grès cérame
	ml
	75
	
	

	51
	Revêtement superficiel : Ciment lissé et bouchardé.
	m2
	170
	
	

	52
	Fourniture et mise en œuvre d'étanchéité de la dalle de couverture par un complexe d'étanchéité 
	m2
	160
	
	

	53
	Solins d'étanchéité
	ml
	60
	
	

	54
	Peinture vinylique sur murs et plafonds à l’extérieur
	m2
	220
	
	

	55
	Peinture Glycérophtalique sur murs et plafonds
	m2
	730
	
	

	56
	Peinture Glycérophtalique laquée sur canalisation et équipements métalliques
	Ens
	1
	
	

	57
	Fourniture et pose de gargouille avec crapaudine
	U
	2
	
	

	58
	Joints et matériaux synthétiques 
	m2
	200
	
	

	59
	Fourniture, transport et pose de porte métallique d'accès à deux vantaux en tôle galvanisée
	m2
	15
	
	

	60
	Fourniture, transport et pose de Châssis : châssis et fenêtre ouvrant basculant
	m2
	12
	
	

	61
	Fourniture, transport et pose de Grilles de protection
	m2
	12
	
	

	62
	Fourniture, transport et pose de Tôle acier striée
	m2
	12
	
	

	63
	Regards visitable d’évacuation de dimensions : 0.80x0.80 m
	U
	2
	
	

	64
	Regards non visitables d’évacuation à grille de dimensions : 0.80x0.80 m
	U
	2
	
	

	65
	Génie Civil de regards en béton armé : évacuation des eaux de vidange
	U
	1
	
	

	66
	Fourniture, transport et pose de conduites en PVC DN 200 PN10
	ml
	40
	
	

	67
	Regards pour canalisations électriques
	U
	1
	
	

	68
	Fourniture et pose de Tubage en PVC pour passage de câble d’électricité
	Ens
	1
	
	

	69
	Fourniture, transport et pose de Garde-corps et mains courantes métalliques.
	ml
	22
	
	

	70
	Fourniture, transport et installation d’un Ensemble de système de manutention électrique
	U
	1
	
	

	 C-TRAVAUX VRD ET AMENAGEMENT DES ABORDS 

	71
	Aménagement de chaussée bétonnée
	m2
	150
	
	

	72
	Fourniture, transport et pose de Bordure de trottoir 
	ml
	80
	
	

	73
	Démolition d'ouvrages existants y compris toutes sujétions
	Ft
	1
	
	

	74
	Fourniture, transport et pose de conduites en PVC DN 200 PN10
	ml
	20
	
	

	75
	Fourniture, transport et pose de conduites en PVC DN 315 PN10
	ml
	150
	
	

	76
	Regards d’évacuation à grille de dimensions : 1.00x1.00 m
	U
	1
	
	

	77
	Regards visitables d’évacuation de dimensions : 1.00x1.00 m
	U
	5
	
	

	78
	Regards pour canalisations électriques
	U
	3
	
	

	79
	Canalisation en buses de PVC pour passage des câbles électriques, Diamètre : 160 mm
	ml
	160
	
	

	SERIE N°02 - EQUIPEMENTS HYDRO-ELECTROMECANIQUES 
	 
	 

	 A-EQUIPEMENTS D'ARRIVEE  

	80
	Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides en acier galvanisé DN 400 mm, PN 10, inférieure ou égale à 1000 mm
	U
	6
	
	

	81
	Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides avec collerette d'ancrage et d'étanchéité en acier galvanisé, DN : 400 mm, PN 10, Longueur : 1000 mm
	U
	4
	
	

	82
	Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides en acier galvanisé DN 400 mm, PN 10, Longueur : supérieure à 1000 mm et inférieure ou égale à 2000 mm
	U
	2
	
	

	83
	Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides en acier galvanisé DN 400 mm, PN 10, Longueur : supérieure à 2000 mm et inférieure ou égale à 3000 mm
	U
	2
	
	

	84
	Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides en acier galvanisé DN 400 mm, PN 10, Longueur : supérieure à 4000 mm et inférieure ou égale à 5000 mm
	U
	1
	
	

	85
	Fourniture, transport et pose de tubes en acier DN 400 PN 10 à bouts bridés
	ml
	6
	
	

	86
	Fourniture, transport et pose de Té à brides DN 400/400 PN 10 
	U
	1
	
	

	87
	Fourniture, transport et pose de Coude 1/4 à brides DN 400 PN 10 
	U
	5
	
	

	88
	Fourniture, transport et pose Cône de réduction DN 400/250 PN 10
	U
	2
	
	

	89
	Fourniture, transport et pose plaque pleine DN 400 PN 10
	U
	2
	
	

	90
	Fourniture, transport et pose de Joint de démontage DN 400 PN 10 
	U
	3
	
	

	91
	Fourniture, transport et pose de Joint de démontage DN 250 PN 10
	U
	1
	
	

	92
	Fourniture, transport et pose de vanne papillon à commande manuelle DN 400 PN 10
	U
	3
	
	

	93
	Fourniture, transport et pose de vanne papillon à commande électrique « TOR » DN 400 PN 10
	U
	2
	
	

	94
	Fourniture, transport et pose de Débitmètre électromagnétique DN 250 PN 10
	U
	1
	
	

	 B-EQUIPEMENTS DE DEPART  

	95
	Fourniture, transport et pose de Crépine DN 400 PN 10
	U
	2
	
	

	96
	Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides en acier galvanisé DN 400 mm, PN 10, Longueur : supérieure à 1000 mm et inférieure ou égale à 2000 mm
	U
	2
	
	

	97
	Fourniture, transport et pose Manchette à deux brides, pour raccordement DN 400 PN 10 supérieure à 1000 mm et inférieure ou égale à 2000 mm
	U
	2
	
	

	98
	Fourniture, transport et pose Manchette à deux brides, pour raccordement DN 500 PN 10 supérieure à 1000 mm et inférieure ou égale à 2000 mm
	U
	1
	
	

	99
	Fourniture, transport et pose de Tubes en acier galvanisé DN 400 PN 10 à bouts bridés
	ml
	7
	
	

	100
	Fourniture, transport et pose Coude 1/4 à brides DN 400 PN 10 
	U
	1
	
	

	101
	Fourniture, transport et pose de Cône de réduction DN 500/400 PN 10 
	U
	1
	
	

	102
	Fourniture, transport et pose Cône de réduction DN 500/250 PN 10
	U
	2
	
	

	103
	Fourniture, transport et pose de Té à brides DN 500/400 PN 10 
	U
	1
	
	

	104
	Fourniture, transport et pose de Joint de démontage DN 500 PN 10 
	U
	1
	
	

	105
	Fourniture, transport et pose de Joint de démontage DN 400 PN 10 
	U
	2
	
	

	106
	Fourniture, transport et pose de Joint de démontage DN 250 PN 10 
	U
	1
	
	

	107
	Fourniture, transport et pose de Joint compensateur DN 400 PN 10 
	U
	2
	
	

	108
	Fourniture, transport et pose de vanne papillon à commande manuelle DN 500 PN 10
	U
	1
	
	

	109
	Fourniture, transport et pose de vanne papillon à commande manuelle DN 400 PN 10
	U
	2
	
	

	110
	Fourniture, transport et pose de débitmètre électromagnétique DN 250 PN 10
	U
	1
	
	

	 C-EQUIPEMENTS DE VIDANGE ET TROP PLEIN EN PN 10

	111
	Fourniture, transport et pose de Manchette à deux brides, avec collerette DN 300 PN 10 supérieure à 1000 mm et inférieure ou égale à 2000 mm
	U
	4
	
	

	112
	Fourniture, transport et pose de Manchette à deux brides, de raccordement DN 300 PN 10 inférieure ou égale à 1000 mm
	U
	4
	
	

	113
	Fourniture, transport et pose de Manchette à deux brides, de raccordement DN 300 PN 10 supérieure à 1000 mm et inférieure ou égale à 2000 mm
	U
	2
	
	

	114
	Fourniture, transport et pose de Manchette à deux brides, de raccordement DN 300 PN 10 supérieure à 2000 mm et inférieure ou égale à 3000 mm
	U
	1
	
	

	115
	Fourniture, transport et pose de tubes en acier DN 300 PN 10 à bouts bridés
	ml
	8
	
	

	116
	Fourniture, transport et pose de Coude 1/4 à brides DN 300 PN 10
	U
	3
	
	

	117
	Fourniture, transport et pose de Té à brides DN 300/300 PN 10
	U
	3
	
	

	118
	Fourniture, transport et pose de Joint de démontage DN 300 PN 10 
	U
	1
	
	

	119
	Fourniture, transport et pose de Joint compensateur DN 300 PN 10 
	U
	2
	
	

	120
	Fourniture, transport et pose de Robinet vanne DN 300 PN 10
	U
	2
	
	

	121
	Fourniture, transport et pose de Clapet d’extrémité DN 300 PN 10
	U
	1
	
	

	 D-EQUIPEMENTS DIVERS 

	122
	Fourniture, transport et pose de pièces de rechange, Type : hydro et électromécaniques
	Ft
	1
	
	

	E-ESSAI ET MISE EN SERVICE

	123
	Essai et mise en service des équipements, type : hydro et électromécaniques 
	Ft
	1
	
	

	SERIE N°03 – CONDUITES
	 
	 
	 
	 

	 A-CONDUITES EN ACIER  

	124
	Fourniture, transport et pose de Conduite en acier DN 500 PN10
	ml
	50
	
	

	125
	Rinçage et désinfection des conduites
	ml
	50
	
	

	B-PIECES SPECIALES ET ROBINETTERIE DE RACCORDEMENT 

	126
	Découpage et démontage et transport d’équipements divers
	Ft
	1
	
	

	127
	Démolition d'ouvrages existants et réfection y compris toutes sujétions
	Ft
	1
	
	

	128
	Regard en béton armé Type de regard : attente et raccordement sur la conduite existante DN 400 PVC
	U
	1
	
	

	129
	Réalisation de piquage d'arrivée du réservoir et raccordement complet au réseau d’alimentation en eau potable DN 400 
	U
	1
	
	

	130
	Réalisation du Regard d’attente en béton armé 
	U
	1
	
	

	131
	Fourniture, transport et pose de Raccord à bride major DN 400 PN 10
	U
	2
	
	

	132
	Fourniture, transport et pose de Manchette à deux brides, type de raccordement DN 500 PN 10 inférieure ou égale à 1000 mm
	U
	3
	
	

	133
	Fourniture, transport et pose de Manchette à deux brides, type de raccordement DN 400 PN 10 inférieure ou égale à 1000 mm
	U
	3
	
	

	134
	Fourniture, transport et pose de Joint de démontage DN 500 PN 10 
	U
	2
	
	

	135
	Fourniture, transport et pose de Joint de démontage DN 400 PN 10 
	U
	2
	
	

	136
	Fourniture, transport et pose de Vanne papillon à commande manuelle DN 500 PN 10
	U
	2
	
	

	137
	Fourniture, transport et pose de Vanne papillon à commande manuelle DN 400 PN 10
	U
	2
	
	

	138
	Fourniture, transport et pose de Té à brides DN 500/500 PN 10 
	U
	1
	
	

	139
	Fourniture, transport et pose de Té à brides DN 400/400 PN 10 
	U
	1
	
	

	140
	Fourniture, transport et pose de Plaque pleine DN 500 PN 10 
	U
	1
	
	

	141
	Fourniture, transport et pose de Plaque pleine DN 400 PN 10 
	U
	1
	
	

	SERIE N°04 - EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
	 
	 
	 
	 

	A-ARMOIRES ELECTRIQUES BASSE TENSION 

	142
	Fourniture, transport et pose d’Armoires électriques, type : Basse Tension
	Ft
	1
	
	

	143
	Circuit de terre
	Ft
	1
	
	

	B-INSTRUMENTATION  

	144
	Fourniture, transport et pose de détecteur de niveau à ultrason 
	U
	2
	
	

	145
	Fourniture, transport et pose de Poires à seuils de niveau 
	U
	4
	
	

	146
	Fourniture, transport et pose d'analyseur de chlore résiduel, Gamme : 0 à 2 mg/l
	U
	1
	
	

	147
	Fourniture, transport et pose d'un câble fibre optique
	ml
	100
	
	

	C-ECLAIRAGE ET EXTINCTEUR D'INCENDIE 

	148
	Eclairage intérieur et extérieur
	Ens
	1
	
	

	149
	Extincteur d'incendie à poudre, Capacité : 6 Kg
	U
	2
	
	

	150
	Fourniture, transport et pose d'extracteur de ventilation
	U
	4
	
	

	D-EQUIPEMENTS DIVERS 

	151
	Fourniture, transport et pose de pièces de rechange, Type : électrique
	Ft
	1
	
	

	E-ESSAI ET MISE EN SERVICE  

	152
	Essai et mise en service des équipements, Type : électrique
	Ft
	1
	
	


	Total hors TVA
	

	Taux TVA (……….. %)
	

	Total TTC
	



Fait à ……………….. Le ……………………………
(Signature et cachet du concurrent)
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