[bookmark: _Toc225253848]BORDEREAU DES PRIX ET DETAIL ESTIMATIF

	N° PRIX
	N°
SERVICE
	DESIGNATION DES PRESTATIONS
	CONST
	UNITE
	QUANTITE 
	PRIX 
UNITAIRE 
 H.T
	PRIX 
TOTAL
H.T

	
	 
	1/ Réseau Basse Tension
	
	 
	 
	 
	 

	01
	02-02-07
	Poteau béton armé classe A 9 m 300 daN          
	F+M
	U
	41,00
	 
	 

	02
	02-02-08
	Poteau béton armé classe A 9 m 500 daN          
	F+M
	U
	23,00
	 
	 

	03
	02-02-09
	Poteau béton armé classe A 9 m 700 daN          
	F+M
	U
	7,00
	 
	 

	04
	02-03-01
	Destruction poteau béton irrécupérable
	M
	U
	4,00
	 
	 

	05
	03-02-01
	Massif de fondation normal              
	F+M
	m3
	51,04
	 
	 

	06
	04-03-01
	Dépose poteau bois S/C ou S/D
	M
	U
	2,00
	 
	 

	07
	18-06-02
	Transfèrement branchement particulier aéro-souterrain (remontée aéro-souterraine ) 4 fils
	M
	U
	2,00
	 
	 

	08
	20-02-01
	Terre de réseau
	F+M
	U
	12,00
	 
	 

	09
	21-06-01
	Transfèrement d’un appareil d’éclairage public dans les limites du chantier
	M
	U
	2,00
	 
	 

	10
	34-00-05
	Câble isolé préassemblé en aluminium avec neutre porteur en ALMELEC 3x50 Alu + 16 Alu + 54,6 Alm
	F
	m
	1 500,00
	 
	 

	11
	34-00-06
	Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x70 Alu+ 16 Alu + 54,6 Alm
	F
	m
	1 650,00
	 
	 

	12
	34-01-04
	Pose sans accessoires câble isole triphasé préassemblé en aluminium ( y compris manchons de jonctions éventuelles ) diverses sections
	M
	m
	3 205,00
	 
	 

	13
	34-04-01
	Dépose câble préassemblé quelque soit la section, tendu sur poteau ou potelet (y compris les accessoires)
	M
	m
	250,00
	 
	 

	14
	34-06-01
	Transfèrement branchement en torsadé quelque soit la section 2 fils y compris les accessoires
	M
	u
	8,00
	 
	 

	15
	34-06-02
	Transfèrement branchement en torsadé quelque soit la section 4 fils y compris les accessoires
	M
	u
	4,00
	 
	 

	16
	36-02-01
	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet
ensemble d'alignement           
	
F+M
	U
	2,00
	 
	 

	17
	36-02-02
	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple            
	
F+M
	U
	29,00
	 
	 

	18
	36-02-03
	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet
ensemble d'ancrage double            
	F+M

	U
	62,00
	 
	 

	19
	36-02-09
	Accessoires pour cable isolé preassemble tendu sur facade ( compris remise en etat ) ensemble d’ancrage simple normal
	F+M
	U
	12,00
	
	

	20
	36-02-10
	Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade ( compris remise en état )  ensemble d’encrage simple avec console en L de 300x30x3 mm      
	F+M

	U
	7,00
	 
	 

	21
	36-02-15
	Accessoires de fixation pour câble isole préassemblé ou autoporté posé sur façade ( 3 colliers au mètre compris remise en état )
	F+M
	m
	204,00
	 
	 

	22
	36-02-27
	Connecteur de dérivation à perforation d’isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isole à 6 kv de 35 à 70 mm2 Alu
	F+M
	U
	102,00
	 
	 

	23
	37-02-02
	Potelet galvanisé en tube rond diamètre 70 ferrures scellement et accessoires 4m  
	F+M
	U
	2,00
	
	

	24
	40-00-30
	Câble U1000 ARVFV en Aluminium 3x150mm² + 1x70mm²
	F
	M
	200,00
	
	

	25
	40-00-07
	Câble isolé unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x35 mm²
	F
	M
	200,00
	
	

	26
	40-01-07
	Pose câble isolé unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x35 mm²
	M
	M
	200,00
	
	

	27
	40-01-30
	Câble U1000 ARVFV en Aluminium 3x150mm² + 1x70mm²
	M
	M
	200,00
	
	

	28
	47-02-01
	Tranchée normale à 1 circuit
	F+M
	M
	180,00
	
	

	29
	49-02-03
	Protection tube gaz 3 m 2in + traversée massif
	F+M
	U
	1,00
	
	

	30
	51-02-01
	Réfection trottoir revêtement ordinaire
	F+M
	M²
	1,00
	
	

	31
	52-02-01
	Borne de signalisation SRM MT ou BT
	F+M
	U
	7,00
	
	

	32
	-
	Tube annelé en matière synthétique double paroi souple et flexible classe 450N pour tranchée diamètre 160 mm
	M
	M
	168,00
	
	

	33
	-
	Tube annelé en matière synthétique double paroi souple et flexible classe 750N pour tranchée diamètre 160mm
	M
	M
	12,00
	
	

	34
	-
	Manchon de Jonction aero-souterrain
	F+M
	U
	5,00
	
	

	
	2/ Réseau HTA
	
	
	
	 
	 

	35
	01-02-01
	Pylône métallique     
	F+M
	T
	1,076
	 
	 

	36
	01-02-03
	Plus value pour galvanisation
	F+M
	Kg
	1 076,00
	 
	 

	37
	02-02-35
	Poteau béton armé classe B 14 m 1500 daN
	F+M
	U
	1,00
	
	

	38
	03-02-01
	Massif de fondation normal
	F+M
	M3
	10,357
	 
	 

	39
	08-02-15
	Menuiserie métallique galvanisée 
	F+M
	Kg
	289,00
	 
	 

	40
	10-02-05
	Jeu de 3 parafoudres
	F+M
	Jeu
	1,00
	 
	 

	41
	11-02-04
	IACM à C/C 50 A 36 KV + Terre
	F+M
	U
	1,00
	 
	 

	42
	13-02-18
	Chaine d’isolateur à long fut en matériaux composites Norme de 11 compris accessoires + pince d’ancrage ( isolement 36 KV )
	F+M
	U
	6,00
	 
	 

	43

	13-02-21
	Chaine d’isolateur à long fut en matériaux composites Norm del6 compris accessoires + pince AGSU d’alignement (isolement 36 kv)
	F+M
	U
	1,00
	 
	 

	44
	13-02-22
	Chaine d’isolateur à long fut en matériaux composites Norme de 16 compris accessoires + manchon d’ancrage (isolement 36 kV)
	F+M
	U
	6,00
	 
	 

	45
	14-02-02
	Plaque d’identification (IRD) grand modèle
	F+M
	U
	1,00
	 
	 

	46
	15-00-09
	Fourniture câble Almelec 75,5mm²
	F
	Kg
	23,00
	 
	 

	47
	15-01-09
	Transport, déroulage, réglage , compris élagage d’arbres éventuels ( sans dessouchage ) du conducteur almelec 75,5 mm²
	M
	Km- Unif
	0,1
	 
	 

	48
	47-02-01
	Tranchée normale à 1 circuit
	F+M
	m
	140,00
	 
	 

	49
	49-02-01
	Protection capot tole galvanisée 5 m + traversée massif
	F+M
	U
	1,00
	 
	 

	50
	52-02-01
	Borne de signalisation SRM MT ou BT
	F+M
	U
	7,00
	 
	 

	51
	53-02-01
	Regarde de visite
	F+M
	M3
	5,00
	 
	 

	52
	-
	Fourniture, confection et pose boite d’extrémité synthétique type intérieur pour câble Alu isole au PR 15/25 kV tension d’isolement 36 kV
	F+M
	U
	3,00
	 
	 

	53
	-
	Fourniture, confection et pose boite d’extrémité synthétique type extérieur pour câble Alu isole au PR 15/25 kV tension d’isolement 36 kV
	F+M
	U
	3,00
	
	 

	54
	-
	Câble unipolaire 2° catégorie isole au PR 1x150mm² 15/25 kV ( 30 kV)          
	F
	M
	510,00
	 
	 

	55
	-
	Pose du Câble unipolaire 2° catégorie isole au PR 1x150mm² 15/25 kV ( 30 kV)          °
	M
	M
	510,00
	 
	 

	56
	-
	Tube annelé en matière synthétique double paroi souple et flexible classe 450N pour 57tranchée diamètre 110 m 
	M
	M
	420,00
	 
	 

	57
	-
	Ponts amovible
	F+M
	M
	6,00
	 
	 

	
	3/ Poste de Transformation
	
	
	 
	 

	58
	60-02-08
	 Génie civil poste de transformation maçonné à équipement préfabriqué (y compris pose serrure en applique sur la porte d’accès )            
	F+M
	U
	1,00
	 
	 

	59
	-
	Fourniture et pose cellule interrupteur préfabriquée étanche motorisée et extensible sur la gauche ou sur la droite pour réseau à isolement au SF6 36 KV
	F+M
	U
	2,00
	 
	 

	60
	-
	Fourniture et pose cellule protection transformateur préfabriquée étanche équipée par combiné interrupteur-fusibles à poudre ( compris boites raccordement câble ) à isolement au SF6 36 kV 
	F+M

	U
	1,00
	 
	 

	61
	62-02-11
	Equipement annexe PT maçonné à cellule préfabriquées
	F+M
	U
	1,00
	
	

	62
	70-00-40
	Transformateur de puissance triphasé à bornes embrochables 22 kV / b2 100 kVA
	F
	U
	1,00
	
	

	TOTAL H.T
	 

	T.V.A (20%)
	 

	TOTAL T.T.C
	 



