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[bookmark: _bookmark64]ARTICLE IV - 4:	BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

OBJET : Travaux de suppression de point de coupure de la RN10 du PK474+550 au PK 476+380 
– Province de Tinghir -

	N° Prix
	Désignations Des Prestations
	Unité De Mesure
	Quantité
	Prix Unitaire En Dh (Hors Tva) En Chiffres
	Montant (Dh)

	1
	Installation du chantier
	Ft
	1,00
	 
	 

	2
	Mise en place de la signalisation globale temporaire
	Ft
	1,00
	 
	 

	3
	Maintien des panneaux et leur remplacement
	FM
	6,00
	 
	 

	4
	Piquetage de l'axe
	km
	1,83
	 
	 

	5
	Déblais
	M3
	5041,20
	 
	 

	6
	Remblais 
	M3
	12585,40
	 
	 

	7
	Remblais contigu 
	M3
	326,36
	 
	 

	8
	BBSG1 0/14
	T
	1976,40
	 
	 

	9
	Mise en œuvre de la couche d'accrochage yc lait de chaux 
	m2
	27450,00
	 
	 

	10
	Emulsion pour couche d'accrochage 
	T
	10,98
	 
	 

	11
	Mise en œuvre de l'imprégnation 
	M2
	11122,10
	 
	 

	12
	Emulsion pour imprégnation
	T
	16,69
	 
	 

	13
	Bitume pur   (35/50)
	T
	254,05
	 
	 

	14
	Couche de fondation GNF1 (0/40)
	M3
	8167,40
	 
	 

	15
	Couche de base GB2 0/14 
	T
	3225,38
	 
	 

	16
	Couche MS type 2 
	M3
	1241,47
	 
	 

	17
	Buse armée Ø 800 Série 135 A 
	ML
	112,00
	 
	 

	18
	Buse armée Ø 1000 Série 135A 
	ML
	70,00
	 
	 

	19
	Buse armée  Ø 1200 Série 135A
	ML
	35,00
	 
	 

	20
	Béton de classe B25 
	M3
	265,62
	 
	 

	21
	Béton de classe B20 
	M3
	12,63
	 
	 

	22
	Béton de classe B10 
	M3
	43,96
	 
	 

	23
	Acier HA
	KG
	25466,47
	 
	 

	24
	Lit de sable
	M3
	24,66
	 
	 

	25
	Déblais pour Fouilles
	M3
	894,41
	 
	 

	26
	Remblais pour Fouilles
	M3
	480,24
	 
	 

	27
	Enrochement
	M3
	336,24
	 
	 

	28
	Badigeonnage 
	M2
	374,18
	 
	 

	29
	Nappe drainante
	M2
	232,62
	 
	 

	30
	Drain ф 160
	ML
	126,35
	 
	 

	31
	Joint Water stop
	ML
	90,78
	 
	 

	32
	Géotextile
	M2
	326,35
	 
	 

	33
	Perrés maçonnés 
	M2
	76,93
	 
	 

	TOTAL H.T
	 

	TVA 20%
	 

	TOTAL T.T.C
	 









Travaux de suppression de point de coupure de la RN10 du PK474+550 au PK 476+380 
– Province de Tinghir -


	Signature, nom, qualité et mention manuscrite « lu et accepté »
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