


                                                      
BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES LOCAUX DE POLICE RELEVANT DE LA PREFECTURE DE POLICE D’AGADIR A SAVOIR : SIEGES DES ARRONDISSEMENTS DE POLICE BATOIRE, SONABA ET BRIGADE TOURISTIQUE (LOT UNIQUE).

	
N° 
 
	  Désignation des ouvrages 
	 Unité  
	 Quantité 
	 P.U   
	 Total HT  

	DEMOLITION

	1
	Dessouchage, désherbage et déracinage des plantes
	U
	1
	
	

	2
	Démolition de béton tout type
	M3
	6
	
	

	3
	Démolition tout type de cloison
	M²
	184
	
	

	4
	Décapage tout type
	M²
	2806
	
	

	5
	Dépose tout type de menuiserie
	U
	10
	
	

	6
	Dépose tout type de courant faible et fort
	ENS
	3
	
	

	7
	Dépose tout type de plomberie   sanitaire   climatisation et VMC
	ENS
	3
	
	

	8
	Démolition de mur de clôture
	ML
	252
	
	

	TRAITEMENT DES FISSURES

	9
	Colmatage et traitement des fissures
	ENS
	3
	
	

	TERRASSEMENT

	10
	Fouilles en puits en tranchées et en rigoles dans terrain de toute nature y 
compris rocher
	M3
	12
	
	

	11
	Mise en remblais en terre sélectionné ou évacuation à la décharge publique
	M3
	12
	
	

	MACONNERIE EN FONDATION

	12
	Béton de propreté
	M3
	1
	
	

	13
	Béton pour rampe pour les PMR
	M3
	4
	
	

	14
	 Gros béton 
	M3
	5.50
	
	

	DALLAGE ET FORME

	15
	Tout venant d'épaisseur 20cm compacté y compris film polyane
	M²
	210
	
	

	16
	 Dallage périphérique en béton armé 
	M²
	210
	
	

	CANALISATIONS REGARDS

	17
	Regards non visitables et visitables de 50x50 cm section intérieure
	U
	11
	
	

	18
	Regards non visitables et visitables de 60x60 cm section intérieure
	U
	2
	
	

	19
	Regards non visitables et visitables  de 80x80 cm section intérieure
	U
	3
	
	

	20
	Canalisations en buses en PVC d’assainissement diamètre 200 mm (SERIE I)
	ML
	30
	
	

	21
	Canalisations en buses en PVC d’assainissement diamètre 250 mm (SERIE I)
	ML
	53
	
	

	BETON EN FONDATION

	22
	Béton pour béton armé en fondation pour tout ouvrage 
	M3
	3
	
	

	23
	Aciers à haute adhérence fe500 en fondation
	KG
	300
	
	

	BETON EN ELEVATION

	24
	 Béton pour béton arme élévation 
	M3
	10
	
	

	25
	Aciers à haute adhérence FE500 en élévation  
	KG
	1235
	
	

	26
	Encadrement des ouvertures 
	M²
	120
	
	

	27
	 Appui pour fenêtre 
	ML
	71
	
	

	MACONNERIE EN ELEVATION

	28
	 Simple cloison en agglos de 0,20 m d'épaisseur brute 
	M²
	143
	
	

	29
	 Simple cloison en agglos de 0,15 m d'épaisseur brute 
	M²
	45
	
	

	30
	 Simple cloison en agglos de 0,10 m d'épaisseur brute 
	M²
	26
	
	

	ENDUITS 

	31
	 Enduit intérieur sur mur et sous plafonds au mortier de ciment 
	M²
	2213
	
	

	32
	 Enduit extérieur au mortier de ciment 
	M²
	820
	
	

	DIVERS 

	33
	 Gaine de ventilation  y compris  souche de gaine 
	ML
	70
	
	

	34
	 Socle en béton 
	M²
	4
	
	

	35
	 Aménagement niche de compteur électrique 
	U
	3
	
	

	36
	 Aménagement niche d'eau potable 
	U
	3
	
	

	MUR DE CLOTURE

	37
	 Mur de clôture en agglos de 3,00m de hauteur
	ML
	81
	
	

	38
	 Mur de clôture en grille métalliques de 2,50m de hauteur
	ML
	171
	
	

	ETANCHEITE

	39
	Forme de pente lissée à la taloche 
	M²
	421
	
	

	40
	Etanchéité bicouche 
	M²
	421
	
	

	41
	Relevés d’étanchéité 
	ML
	222
	
	

	42
	Protection d’étanchéité par dalots 
	M²
	421
	
	

	43
	protection des relevés d'étanchéité en plinthes en carreaux de ciment.
	ML
	222
	
	

	44
	Etanchéité légère pour salles d’eau
	M²
	34
	
	

	45
	 Gargouille et crapaudine 
	U
	7
	
	

	REVETEMENTS 

	46
	 Revêtement de sol en carreau COMPACTO 
	M²
	164
	
	

	47
	 Plinthe en carreau COMPACTO de 10cm de hauteur 
	ML
	175
	
	

	48
	 Revêtement sol en granito poli blanc 
	M²
	319
	
	

	49
	 Plinthe gré cérame de 10cm de hauteur 
	ML
	326
	
	

	50
	 Revêtement  grés cérame antidérapant 
	M²
	45
	
	

	51
	 Marche et contre marche en marbre y/c plinthe 
	ML
	83
	
	

	52
	Palier en marbre y/c plinthe  
	M²
	7
	
	

	53
	 Revêtement mural en carreau grés cérame 
	M²
	165
	
	

	54
	Revêtement de marbre bouchardée y/c plinthe
	M²
	6
	
	

	55
	Revêtement de marbre local pour comptoir
	M²
	6
	
	

	FAUX PLAFONDS 

	56
	 Faux plafond en AMSTRONG avec bande en staff lisse  
	M²
	505
	
	

	MENUISERIE BOIS

	57
	Réfection des portes (bois aluminium et métallique) y/c quincaillerie tous dimensions
	U
	22
	
	

	58
	Porte à lame en bois sapin rouge
	M²
	29
	
	

	MENUISERIE ALUMINIUM

	59
	Fenêtre et châssis en aluminium 
	M²
	92
	
	

	60
	Comptoir en PVC  
	ENS
	3
	
	

	MENUISERIE METALLIQUE

	61
	Grille métallique  galvanisée à chaud 
	M²
	88
	
	

	62
	Garde de corps en grillage métallique  galvanisée à chaud 
	M²
	21
	
	

	63
	Porte métallique  galvanisée à chaud
	M²
	12
	
	

	DIVERS 

	64
	 Rideau store vertical en tissu 
	M²
	87
	
	

	65
	 Mat porte drapeau pour façade en inox 
	U
	3
	
	

	ELECTRICITE

	66
	Onduleurs de  1600VA
	U
	3
	
	

	67
	 Armoire de protection électrique normale 
	U
	8
	
	

	68
	 Mise à la terre 
	ENS
	3
	
	

	69
	 Circuit équipotentiel 
	ENS
	3
	
	

	70
	Câble U1000 RO2V 4x6 mm2+T
	ML
	22
	
	

	71
	Câble U1000 RO2V 4x10 mm2+T
	ML
	30
	
	

	72
	 Foyers lumineux en simple allumage 
	U
	38
	
	

	73
	 Foyers va et vient  
	U
	3
	
	

	74
	 Foyers double allumage 
	U
	3
	
	

	75
	 Foyers supplémentaire 
	U
	36
	
	

	76
	 Foyers bouton poussoir 
	U
	14
	
	

	77
	 Prise de courant 2 x 16A+T normal 
	U
	88
	
	

	78
	 Prise de courant étanche 
	U
	8
	
	

	79
	 Panel LED 45W DE 60x60 
	U
	49
	
	

	80
	 Panel LED 45W DE 30x30 
	U
	17
	
	

	81
	 Spot LED rond étanche  
	U
	13
	
	

	82
	 Applique mural  
	U
	3
	
	

	83
	 Plafonnier ou applique mural étanche  
	U
	8
	
	

	84
	Bloc autonome d’éclairage  d'ambiance
	U
	6
	
	

	85
	 Bloc autonome d’éclairage  de secours
	U
	14
	
	

	86
	 Projecteur LED y/c alimentation depuis tableau électrique 
	U
	8
	
	

	DETECTION INCENDIE

	87
	Système de détection incendie et de mise en sécurité de catégorie A type 1 (CMSI ECS) adressable 
	ENS
	2
	
	

	88
	 Tableau d'alimentation électrique de la centrale d'incendie adressable 
	U
	2
	
	

	89
	Déclencheur manuel adressable   
	U
	5
	
	

	90
	Détecteur optique du fumé adressable 
	U
	23
	
	

	91
	Enseigne lumineuse à signalisation visuelle et sonore adressable 
	U
	4
	
	

	92
	Détecteur thermo vélocimétrique adressable 
	U
	2
	
	

	93
	Indicateur d'action adressable 
	U
	17
	
	

	94
	Câblage TBT de l’ensemble du système adressable y compris conduites (câbles pour détecteur et déclencheurs manuels câbles pour diffuseurs sonores et report de message) 
	ENS
	2
	
	

	CONVENTIONNEL

	95
	Système de détection incendie et de mise en sécurité de catégorie A type 1 (CMSI-ECS) conventionnel 
	 ENS 
	1
	
	

	96
	Tableau d'alimentation électrique de la centrale d'incendie conventionnel 
	 U 
	1
	
	

	97
	Déclencheur manuel à membrane avec clé de rappel conventionnel
	 U 
	2
	
	

	98
	Détecteur optique du fumé conventionnel 
	 U 
	7
	
	

	99
	Enseigne lumineuse à signalisation visuelle et sonore  conventionnel
	 U 
	1
	
	

	100
	Détecteur thermo vélocimétrique  conventionnel 
	 U 
	1
	
	

	101
	Indicateur d'action conventionnel 
	 U 
	5
	
	

	102
	Sirène d’alarme étanche 
	 U 
	3
	
	

	103
	Câblage TBT de l’ensemble du système conventionnel y compris conduites (câbles pour détecteur et déclencheurs manuels câbles pour diffuseurs sonores et report de message)
	 ENS 
	1
	
	

	FLUIDE

	104
	Branchement eau incendie
	ENS
	2
	
	

	105
	 Canalisation en polyéthylène  PEHD tout diamètre PN16 y/c vanne d'arrêt 
	ML
	60
	
	

	106
	 Canalisation en  PPR tout diamètre PN16 y/c vanne d'arrêt 
	ML
	40
	
	

	107
	  Canalisation en polyéthylène réticulé PER tous diamètres 
	ML
	53
	
	

	108
	 Evacuation et descentes en PVC des EU/EV/EP tous diamètres  
	ML
	60.30
	
	

	109
	 Collecteur tous départ y compris coffret 
	U
	9
	
	

	110
	 Siège à l’anglaise complet  
	U
	11
	
	

	111
	 Lavabo simple complet sur colonne 
	U
	11
	
	

	112
	 Bouche d'arrosage 
	U
	7
	
	

	113
	 Siphon de sol en INOX  
	U
	8
	
	

	PROTECTION INCENDIE

	114
	 Poste robinet incendie armé  (RIA) DN 20/25 
	U
	4
	
	

	115
	Distribution en acier galvanisé toute dimension
	ML
	30
	
	

	116
	 Extincteurs Type CO2 5 KG 
	U
	5
	
	

	117
	 Extincteurs Type ABC 6KG 
	U
	9
	
	

	CLIMATISATION

	118
	Split système mural système 9 000 BTU 
	U
	6
	
	

	PEINTURE 

	119
	 Peinture intérieure vinylique sur murs et plafonds. 
	M²
	1437
	
	

	120
	 Peinture glycérophtalique laquée  sur murs et plafonds 
	M²
	154
	
	

	121
	 Peinture extérieur vinylique sur murs et plafonds. 
	M²
	763
	
	

	TOTAL HT
	

	MONTANT TVA 20%
	

	TOTAL TTC
	



Fait à……………………, le……………………………..
                                                           (Signature et cachet du concurrent)





