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BORDEREAU DES PRIX – DÉTAIL ESTIMATIF

objet : électrification BT des foyers à la commune de Tamda Noumercid

	N°
	DÉSIGNATIONS
	UNITÉ
	QUANTITÉ
	PRIX UNITAIRE EN DH (H.T)
	PRIX TOTAL

	1
	poteaux en béton armé classe A 8m 150 daN ( F+M) l’unité …….
	U
	2
	
	

	2
	poteaux en béton armé classe A 8m 300 daN ( F+M) l’unité …….
	U
	8
	
	

	3
	poteaux en béton armé classe A 8m 500 daN ( F+M) l’unité …….
	U
	20
	
	

	4
	poteaux en béton armé classe A 8m 700 daN ( F+M) l’unité …….
	U
	5
	
	

	5
	poteaux en béton armé classe A 9m 300 daN ( F+M) l’unité …….
	U
	3
	
	

	6
	poteaux en béton armé classe A 8m 500 daN ( F+M) l’unité …….
	U
	5
	
	

	7
	Destruction poteaux béton irrécupérable MT ( M)
	U
	3
	
	

	8
	Massif de fondation normal ( (F+M)
	M3
	60
	
	

	9
	dépose de poteau bois S/C ou S/D (M)
	U
	2
	
	

	10
	Modification orientation poteaux bois J/C ,X/C ou D (M)
	U
	10
	
	

	11
	contrefichage poteau bois (F+M)
	U
	1
	
	

	12
	plus value pour remaniement de nappe 1ère catégorie (M)
	U
	21
	
	

	13
	Transfèrement d’un appareil d’éclairage public dans les limites du chantier (M)
	U
	3
	
	

	14
	câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almec 3x35 Alu+16 Alu+(54,- Alm (F)
	M
	3025,3
	
	

	15
	pose sans accessoires câble isolé préassemblé en aluminium ( y compris manchons de jonctions éventuelles ) divers section
	M
	3025,3
	
	

	16
	transfèrement branchement en torsadé quelque soit la section 2 fils y compris les accessoires (M)
	U
	20
	
	

	17
	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d’alignement (F+M)
	U
	14
	
	

	18
	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d’ancrage (F+M)
	U
	80
	
	

	19
	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d’ancrage double (F+M)
	U
	25
	
	

	20
	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d’ancrage triple (F+M)
	U
	1
	
	

	21
	connecteur de dérivation à perforation d’isolant réseau sur réseau en cable préassemblé isolé à 6kv de 35 à70 mm² Alu (F+M)
	U
	184
	
	

	22
	connecteur simple dérivation à perforation d’isolant isolé à 6kv pour section 1,5 à 25 mm² sur conducteur d’EP (F+M)
	U
	84
	
	

	23
	Poteau en acier monopôde 8 m 1500 daN ( F+)
	U
	2
	
	

	24
	Poteau en acier monopôde 8 m 300 daN ( F+)
	U
	7
	
	

	25
	Poteau en acier monopôde 8 m 500 daN ( F+)
	U
	16
	
	

	TOTAL HT
	

	TVA (20%)
	

	TOTAL GÉNÉRAL (TTC)
	



Arrêté le présent bordereau des prix- détail estimatif à la somme de :…………………………... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SIGNATURE ET CACHET DU CONCURRENT

