	N°
	Désignation
	Unité
	Quantité
	Prix unitaire Hors TVA  (DHS)
	Prix total hors TVA (DHS)

	1. 
	Installation de chantier au niveau de site

	F
	1
	
	

	2. 
	Déblais en terrain de toutes natures y compris le rocher et toutes sujétions et nivellement pour préparation de terrain

	
m3
	
60
	
	

	3. 
	Remblais sélectionnés avec compactage YC Remblais contigus

	
  m3
	
20
	
	

	4. 
	Béton de classe B20 dosé a 300 kg/ m3 

	  m3
	35
	
	

	5. 
	Béton de classe B20 dosé a 300 kg/ m3  YC aciers FeE500 deux nappes Esp 15 HA 10

	
m3
	
17

	
	

	6. 
	Protection en gabion 

	m3
	24
	
	

	7. 
	Protection avec Enrochement avec béton projeté pour protection des berges et coté 

	
m3
	
3
	
	

	8. 
	Étanchéité des surfaces en béton en contact avec le sol par revêtement bitumineux à froid en deux couches avant Remblais
	
m²
	
25
	
	

	9. 
	Fourniture et pose de buses en béton armé Ø 800 mm classe 135A
	ML
	23
	
	

	10. 
	Plots cylindriques de signalisation en béton armé

	U
	4
	
	

	
	
	
	
	TOTAL GENERAL H.T DH
	

	
	
	
	
	T.V.A 20%
	

	
	
	
	
	TOTAL T.T.C DH
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Objet: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN RADIER SUBMERSIBLE EVIDÉ SUR OUED TAGMA DOUAR OULED BELKHIR HAUT – COMMUNE BOUGHRIBA.
