Marché N° ………….
Objet : Extension du réseau électrique aux douars relevant de la commune : Electrification en 2/1° catégorie du douar bouazaden doutama à la commune Tahelouante, Province d’Essaouira.
	                                                                 Bordereau des prix - Détail estimatif
	
	
	
	


	N° d'ordre
	N° de Service
	Désignation des prestations
	Unité
	Quantité
	Prix Unitaire
	Prix Total

	1
	01-02-01
	Pylône métallique galvanisé ( F+M )
	T
	6,261
	
	

	2
	03-02-01
	Massif de fondation normal ( F+M )
	M3
	42,97
	
	

	3
	08-02-15
	Menuiserie métallique galvanisée  ( F+M )
	KG
	1310
	
	

	4
	11-02-04
	IACEM à C/C 50 A 36 KV+Terre, Spécial, Niv. D’isolement N4 ( longueur de fuite supeieur ou égale à 750 mm) ( F+M )
	U
	1
	
	

	5
	13-02-17
	Chaine d’isolateur à long fut en matériaux composites Norme de 11 compris accessoires+ pince d’alignement (isolement 36 KV) ( F+M )
	U
	7
	
	

	6
	13-02-18
	Chaine d’isolateur à long fut en materiaux composites Norme de 11 compris accessoires+ pince d’ancrage (isolement 36 KV) ( F+M )
	U
	60
	
	

	7
	14-02-02
	Plaque d’identification (IRD) grand modèle ( F+M )
	U
	3
	
	

	8
	15-00-09
	Furniture câble Almelec 75.50 mm2  ( F )
	KG
	770
	
	

	9
	15-01-09
	Transport, déroulage, réglage, compris élagage d’arbres eventuels (sans dessouchage) du conducteur almelec 75.5 mm2  (M )
	Km-Unif
	3,13
	
	

	10
	16-02-01
	Localisateur de défaut ordinaire sur réseau aérien MT  ( F+M )
	U
	1
	
	

	11
	80-02-01
	Etude complete reseau 2° categorie comprenant reconnaissance, balisage, levé du profil, report sur calque repartition des supports, calcul mécanique et electrique y compris reprise éventuelle après examen par ONEE avec fourniture de 16 plans l’ensemble ( F+M )
	KM
	1
	
	

	12
	80-02-09
	Confection du dossier technique de branchements MT par commune en 20 exemplaires sur chemise simple (Modèle ONEE)  ( F+M )
	U
	1
	
	

	13
	
	Jeu de 3 raccords de branchement (RDB) section 75.50 mm2  ( F+M )
	JEU
	2
	
	

	Génie civil poste de transformation

	14
	60-02-09
	Génie civil poste de transformation aérien type H61 sur pylône métallique galvanisé ( F+M ) 
	U
	1
	
	

	15
	61-02-02
	Equipement et montage poste type H61 36 KV triphasé+basse tension ( F+M )
	U
	1
	
	

	16
	
	Fusible MT ( F+M )
	JEU
	1
	
	

	17
	70-00-04
	Transformateur de puissance triphasé 22kV/B2 H61 bornes 36 kV 50 kVA ( F )
	U
	1
	
	

	18
	01-02-01
	Pylône métallique galvanisé 2*AB2 ( F+M )
	T
	0,964
	
	

	19
	03-02-01
	Massif de fondation normal (F+M)
	M3
	6,760
	
	

	20
	04-02-01
	Poteau Bois S/C  8 m  ( F+M )

	U
	110
	
	

	21
	05-02-01
	[bookmark: _Hlk231232043]Contrefichage poteau bois (F+M)
	U
	17
	
	

	22
	06-02-01
	[bookmark: _Hlk231232208]Jumelage poteau bois (F+M)
	U
	26
	
	

	23
	13-02-18
	[bookmark: _Hlk231233077] Chaine d’isolateur à long fut en matériaux composites Norme de 11 compris accessoires+ pince d’ancrage (isolement 36 KV)  ( F+M )
	U
	2
	
	

	24
	14-02-01
	[bookmark: _Hlk231233346]Plaque d’identification (IRD) petit modèle (F+M)
	U
	1
	
	

	25
	15-00-09
	Fourniture câble Almelec 75.50 mm2 (F)
	KG
	71,20
	
	

	26
	15-01-09
	Transport, déroulage, réglage, compris élagage d’arbres éventuels (sans dessouchage) du conducteur almelec 75.5 mm2  (M )
	Km-Unif
	0,80
	
	

	[bookmark: _Hlk231234106]27
	20-02-01
	Terre de réseau (F+M)
	U
	2
	
	

	28
	21-02-01
	[bookmark: _Hlk231234498]Appareil d’éclairage public (sur poteau, candélabre ou façade), équipé, de tous les accessoires d’alimentation nécessaires pour lampe à vapeur de mercure 80W  
( F+M )
	U
	8
	
	

	29
	24-02-04
	[bookmark: _Hlk231234788]Coffret métallique standard de commande d’éclairage public équipé, posé sur socle, façade ou poteau ( compris confection socle et ferrures fixation Terre) Galvanisé  ( F+M )
	U
	1
	
	

	30
	34-00-06
	[bookmark: _Hlk231235144]Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x70 Alu+16 alu+ 54,6 Alm ( F ) 
	M
	2720
	
	

	31
	34-01-04
	[bookmark: _Hlk231235612]Pose sans accessoires Câble isolé Triphasé Préassemblé en aluminium (y compris manchons de jonctions éventuelles) diverses sections  (M )
	M
	2720
	
	

	32
	36-02-01
	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d’alignement  ( F+M )
	U
	61
	
	

	33
	36-02-02
	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d’ancrage simple  ( F+M )
	U
	10
	
	

	34
	36-02-03
	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d’ancrage double  ( F+M )
	U
	41
	
	

	35
	36-02-27
	Connecteur de dérivation à perforation d’isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6kV de 35 à 70 mm2 Alu  ( F+M )
	U
	24
	
	

	36
	36-02-28
	Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant isolé à 6 kV pour section de 1,5 à 25 mm2 sur conducteur d'EP  ( F+M )
	U
	28
	
	

	37
	Peine soins moyenne tension
	ENS
	123 882,78
	1,00
	123 882,78

	38
	Raccordement BT  
	ENS
	1
	1 200,00
	1 200,00

	39
	Participation sur puissance installée MT
	ENS
	50
	685,70
	34 285,00

	40
	Raccordement MT  
	ENS
	1
	1 920,00
	1 920,00

	TOTAL HT
	

	T.V.A 20 %
	

	TOTAL TTC 
	

	Arrêté le présent bordereau des prix - détail estimatif à la somme de : ……………………………………………………………………



