[bookmark: _Hlk194576639]
ARTICLE 1. [bookmark: _Toc239858624][bookmark: _Toc239858987][bookmark: _Toc239859086]BORDEREAU DES PRIX ET DETAIL ESTIMATIF :
OBJET : « EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT DES POINTS D’EAU, (CONSTRUCTION DE TROIS CHATEAUX D’EAU SURELEVE) A LA PROVINCE DE BOUJDOUR »

	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES
	UNITE
 
	QTTE
 
	P. U
DH
	P. T
DH

	CONSTRUCTION DE TROIS CHATEAUX D'EAU SURELEVES, D'UNE CAPACITE DE 48 M³.

	1
	Fouilles En Tranchée Ou En Trous Dans Tout Le
Terrain De Toute Nature
	M3
	97,80
	
	

	2
	Remblais Ou Evacuation Des Déblais
	M3
	97,80
	
	

	3
	Béton de propreté
	M3
	6,00
	
	

	4
	Maçonnerie de moellons en fondations
	M3
	25,80
	
	

	5
	Hérisson en pierre sèche
	M2
	39,00
	
	

	6
	Béton Armé dosé à 350 Kg/m3
	M3
	107,40
	
	

	7
	Acier Tor pour béton armé
	KG
	13.800,00
	
	

	8
	Enduit Au Mortier De Ciment
	M2
	238,08
	
	

	9
	Cuvelage
	M2
	238,08
	
	

	10
	Etanchéité interne
	M2
	238,08
	
	

	11
	Enduit Extérieur
	M2
	411,90
	
	

	12
	Peinture Vinylique Sur Enduit De Ciment
	M2
	411,90
	
	

	13
	Echelle en acier galvanisé
	ML
	30,00
	
	

	14
	Trappe de visite métallique galvanise de 0,80x0,80 y
	U
	3,00
	
	

	15
	Tube en PEHD de dim3"
	ML
	150,00
	
	

	16
	Vanne de 3"
	U
	6,00
	
	

	17
	Mise en eau dans la cuve du château (essai d’étanchéi
	M3
	144,00
	
	

	EQUIPEMENT D'UN PUIT
	 

	18
	 Pompe à turbines multicellulaire de trois pouces y/c 3 turbine
	U
	1,00
	
	

	19
	 Colonne montante de 2.50m de longueur de diamètre 3pouces
	U
	30,00
	
	

	TOTAL HT
	

	TVA 20%
	

	TOTAL TTC
	


Arrêté le présent bordereau à la somme de :
Signature et cachet de concurrent :



